국토교통부 고시 제2015-727호

「주택건설기준 등에 관한 규정」 제14조의2, 제60조의2 및 제60조의3에 따른 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」을 붙임과 같이 개정‧고시합니다.

2015년  10월  5일

국토교통부장관

공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 관리기준

공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준을 다음과 같이 개정한다.

제2조 제2호의 “제14조의2제2항, 제60조의2”를 “제14조의2제2호, 제60조의3”으로 한다.

제26조 제1항의 단서 중 “특성1이나 표준중량충격력 특성 2를 사용하며, 인정신청 시 신청자가 선택한다.”를 “특성1을 사용한다.”로 한다.

제27조 제4항을 삭제한다.

부  칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

신․구조문 대비표

현 행	개 정(안)
제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. “인정기관”이란 공동주택 바닥충격음 차단구조의 성능확인을 위하여 신청된 바닥구조가 「주택건설기준 등에 관한 규정」(이하 “주택건설기준”이라 한다) 제14조의2제2항, 제60조의2에 따른 바닥충격음 차단성능기준에 적합한지 여부와 별표 1의 바닥충격음 차단성능의 등급기준에 의한 등급을 시험하여 인정하는 기관을 말한다.	2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 제14조의2제2호, 제60조의3에--------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------.
3. 〜 15. (생 략)	3. 〜 15. (현행과 같음)
제26조(측정방법) ① 바닥충격음 차단성능의 측정은 KS F 2810-1 및 KS F 2810-2에서 규정하고 있는 방법에 따라 실시하되, 경량충격음레벨 및 중량충격음레벨을 측정한다. 다만, 중량충격원은 표준중량충격력 특성 1이나 표준중량충격력 특성 2를 사용하며, 인정신청 시 신청자가 선택한다.	제26조(측정방법) ① -------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ----------------------- 다만, 중량충격원은 표준중량충격력 특성 1을 사용한다.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제27조(측정결과의 평가방법) ① 〜 ③ (생 략)	제27조(측정결과의 평가방법) ① 〜 ③(현행과 같음)
④ 인정기관의 장은 표준중량충격력 특성 2로 바닥충격음 차단구조의 중량충격원 성능인정 시험을 실시한 경우에는 평가한 결과에 3데시벨을 더한 수치로 성능등급을 확인한다.	<삭 제>