건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 일부 개정령안

1. 개정이유

ㅇ 아파트 대피공간은 면적이 협소(2㎡ 정도)하고, 출입하는 방화문은 열을 차단하지 못하여 화재 시 내부온도 상승으로 인한 인명피해가 우려되므로 아파트 화재사고로부터 안전한 대피공간을 확보하기 위하여 대피공간 방화문의 차열 성능을 강화하고, 그 밖에 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선․보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 방화문 기준 개정(안 제26조 단서규정 신설)

1) 아파트의 대피공간은 내화구조의 벽체와 방화문으로 구성되어 벽체는 차열이 가능하나, 출입문은 차열구조로 의무화 되지 않아 인명피해 발생 우려가 있어 화재 등 유사 시 피난에 지장이 없도록 현재 적용되고 있는 비차열 방화문을 차열 방화문으로 개선

나. 계단 및 계단참의 너비 기준 개정(안 제15조제1항, 제2항 제1호, 제2호, 제3호, 제4호 및 제5호 개정)

1) 계단 및 계단참의 너비를 규제함에 있어 너비 측정 기준점이 없어 각 허가기관별로 다르게 적용함에 따른 민원 및 분쟁이 지속적으로 발생하고 있으므로, 계단을 사용함에 있어 화재 등 유사 시 피난에 지장이 없도록 계단 및 계단참의 너비를 실제 피난에 사용되는 공간인 유효너비로 명확하게 규정

※ 계단은 화재 등 유사 시 피난 등의 목적으로 사용하기 위하여 설치하는 시설로서 현재 피난계단, 특별피난계단 및 복도의 경우 유효너비로 규정하고 있으며, 실제 우리부는 실제 사용할 수 있는 공간 즉, 유효너비로 운용하고 있음

부령 제       호

건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 일부개정령안

건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제1항제1호 중 “너비”를 “유효너비”로 한다.

제15조제2항 제1호, 제2호, 제3호, 제4호 및 제5호 중 “계단참의 너비”를 각각 “계단참의 유효너비”로 한다.

제15조제7항 중 “너비”를 ”유효너비“로 한다.

제26조 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 영 제46조제4항에 따라 아파트 발코니에 설치하는 대피공간의 갑종방화문은 차열 30분 이상의 성능이 확보되어야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제26조 단서 개정 규정은 공포 후 12개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(차열 방화문 적용례) 제26조 단서 개정 규정은 이 영 시행 후 법 제11조에 따른 건축허가․대수선허가를 신청(법 제11조에 따른 건축허가․대수선허가를 신청하기 위하여 제5조 또는 제5조의5에 따른 건축위원회에 심의를 신청한 경우를 포함한다)하거나 법 제14조에 따른 건축신고․대수선신고를 하는 경우부터 적용한다.

제3조(계단 및 계단참의 유효너비 적용례) 제15조제1항, 제2항 제1호, 제2호, 제3호, 제4호 및 제5호의 계단 및 계단참의 유효너비 개정규정은 이 영 시행 후 법 제11조에 따른 건축허가․대수선허가를 신청(법 제11조에 따른 건축허가․대수선허가를 신청하기 위하여 제5조 또는 제5조의5에 따른 건축위원회에 심의를 신청한 경우를 포함한다)하거나 법 제14조에 따른 건축신고․대수선신고를 하는 경우부터 적용한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제15조(계단의 설치기준) ① (생략)	제15조(계단의 설치기준) ① (현행과 같음)
1. 높이가 3미터를 넘는 계단에는 높이 3미터이내마다 너비 1.2미터 이상의 계단참을 설치할 것	1. -------------------------------------------- 유효너비 -----------------------------.
2. ∼ 4. (생 략)	2. ∼ 4. (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
1. 초등학교의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 너비는 150센티미터 이상, 단높이는 16센티미터 이하, 단너비는 26센티미터 이상으로 할 것	1. ------------------------------------------ 유효너비 -------------------------------------------------------------------------.
2. 중·고등학교의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 너비는 150센티미터 이상, 단높이는 18센티미터 이하, 단너비는 26센티미터 이상으로 할 것	2. ---------------------------------------------- 유효너비 --------------------------------------------------------------------------.
3. 문화 및 집회시설(공연장·집회장 및 관람장에 한한다)·판매시설 기타 이와 유사한 용도에 쓰이는 건축물의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 너비를 120센티미터 이상으로 할 것	3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 유효너비 --------------------------.
4. 윗층의 거실의 바닥면적의 합계가 200제곱미터 이상이거나 거실의 바닥면적의 합계가 100제곱미터 이상인 지하층의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 너비를 120센티미터 이상으로 할 것	4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 유효너비 ----------------------.
5. 기타의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 너비를 60센티미터 이상으로 할 것	5. -------------------------------------- 유효너비 ------------------------.
③ ∼ ⑥ (생 략)	③ ∼ ⑥ (현행과 같음)
⑦ 제1항 및 제2항에도 불구하고 영 제34조제4항 후단에 따라 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 설치하는 경우 계단 및 계단참의 너비는 다음 각 호의 구분에 따른 기준에 적합하여야 한다	⑦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 유효너비--------------------------------------------.
제26조(방화문의 구조) 영 제64조의 규정에 의한 갑종방화문 및 을종방화문은 국토교통부장관이 정하여 고시하는 시험기준에 따라 시험한 결과 각각 비차열 1시간 이상 및 비차열 30분 이상의 성능이 확보되어야 한다. (단서 신설)	제26조(방화문의 구조) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 영 제46조제4항에 따라 아파트 발코니에 설치하는 대피공간의 갑종방화문은 차열 30분 이상의 성능이 확보되어야 한다.

〈 의안 소관 부서명 〉

국토교통부 건축정책과
연 락 처	(044) 201 - 4082, 4750