국토교통부고시  제 2020-718 호

건축구조기준 일부개정고시안

건축구조기준(KDS 41 33 01 목구조 일반사항) 일부를 다음과 같이 개정한다.

1.1 적용범위를 다음과 같이 한다.

이 기준은 주요구조부에 구조용 목재 또는 구조용 목질재료를 사용한 건축물 및 공작물에 적용한다. 다만, 특별한 조사나 연구에 의하여 설계할 때에는 이 기준을 적용하지 않을 수 있다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
1. 일반사항 1.1 적용범위 이 기준은 주요구조부에 구조용 목재 또는 구조용 목질재료를 사용한 아래의 건축물 및 공작물에 적용한다. (1) 일반 목조건축물의 구조부분 및 다른 구조와 병용한 건축물의 목조부분으로서 지면으로부터 순목조부분의 지붕높이가 18m 이하 또는 처마높이가 15m 이하이며 1,000 ㎡마다 방화구획을 하고 연면적 3,000㎡ 이하인 경우에 적용한다. 다만, 스프링클러를 설치하고 2,000㎡마다 방화구획을 한 경우에는 연면적 6,000㎡까지 적용할 수 있다. (2) 탑 및 마스트 (3) 거푸집, 비계, 지주 등의 가설구조물 (4) 대공간 목조건축물 다만, 전통목구조인 경우 KDS 41 33 06을 적용하고, 경골목구조인 경우 KDS 41 33 07을 적용하여 설계할 수 있으며, 특별한 조사나 연구에 의하여 설계할 때에는 이 기준을 적용하지 않을 수 있다.	1. 일반사항 1.1 적용범위 이 기준은 주요구조부에 구조용 목재 또는 구조용 목질재료를 사용한 건축물 및 공작물에 적용한다. 다만, 특별한 조사나 연구에 의하여 설계할 때에는 이 기준을 적용하지 않을 수 있다.