녹색인증제 운영요령

산업통상자원부 고시 제2016-131호

기 획 재 정 부 고시 제2016-19호

미래창조과학부 고시 제2016-339호

문화체육관광부 고시 제2016-16호

농림축산식품부 고시 제2016-62호

환    경    부 고시 제2016-141호

국 토 교 통 부 고시 제2016-452호

해 양 수 산 부 고시 제2016-87호

「저탄소 녹색성장 기본법」 제32조 및 같은 법 시행령 제19조에 따라 "녹색인증제 운영요령“을 다음과 같이 일부 개정․고시합니다.

2016년 7월 21일

산업통상자원부 장관

기 획 재 정 부 장관

미래창조과학부 장관

문화체육관광부 장관

농림축산식품부 장관

환    경    부 장관

국 토 교 통 부 장관

해 양 수 산 부 장관

제1장  총칙

제1조(목적) 이 요령은 『저탄소 녹색성장 기본법』 제32조, 같은 법 시행령 제19조(이하 “법령”이라 한다)에 따른 녹색기술 및 녹색사업 인증, 녹색전문기업 및 녹색기술제품 확인 등 녹색인증제 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① “녹색기술”이라 함은 온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술(관련 융합기술을 포함한다) 등 사회ㆍ경제 활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술을 말한다.

② “녹색사업”이라 함은 녹색산업설비․기반시설의 설치․공사, 녹색기술․산업의 응용․보급․확산 등 녹색성장과 관련된 경제활동으로서 경제적․기술적 파급효과가 큰 사업을 말한다.

③ “녹색전문기업”이라 함은 창업 후 1년이 경과된 기업으로서 인증 받은 녹색기술에 의한 직전년도 매출액 비중이 총매출액의 20% 이상인 기업을 말한다.

④ “녹색기술제품”이라 함은 저탄소 녹색성장 기본법 제32조 제2항에 따라 인증된 녹색기술을 적용하여 판매를 목적으로 상용화한 제품을 말한다.

⑤ “녹색인증”이라 함은 녹색기술 및 녹색사업의 인증기준, 녹색전문기업 및  녹색기술제품 확인기준과의 적합성을 증명하는 행위를 말한다.

⑥ “녹색인증제”라 함은 녹색인증을 수행하는 체계 및 관련 제도를 말한다.

⑦ “기술수준”이라 함은 녹색기술 인증을 받으려는 기술이 충족시켜야 할 최소한의 요건을 말한다.

제2장 녹색인증 대상 및 기준

제3조(녹색인증의 구분) 녹색인증은 다음 네 가지로 구분하여 운영한다.

1. 녹색기술 인증

2. 녹색사업 인증

3. 녹색전문기업 확인

4. 녹색기술제품 확인

제4조(녹색기술 및 녹색사업의 인증대상) 녹색기술 및 녹색사업의 인증대상은 별표 1 및 별표 2와 같다.

제5조(녹색기술 및 녹색사업의 분류번호) ①녹색기술 및 녹색사업에 대한 인증업무 수행 및 관리의 효율성을 위하여 분류번호를 사용한다.

②녹색기술 및 녹색사업의 인증대상 분류번호는 별표 1 및 별표 2에 명시된 바와 같다.

제6조(인증기준 및 확인기준) ①녹색기술 및 녹색사업의 인증기준과 녹색전문기업 및 녹색기술제품 확인기준은 별표 3과 같다.

②녹색기술 인증을 위한 기술수준은 별표 4와 같다.

제3장 녹색인증심의위원회

제7조(녹색인증심의위원회의 기능 및 운영) ①산업통상자원부 장관은 녹색인증제와 관련하여 다음 각 호의 기능을 수행하기 위한 녹색인증심의위원회(이하 “인증위원회”라 한다)를 구성ㆍ운영하여야 한다.

1. 제14조에 따라 지정된 녹색인증 평가기관의 평가결과에 대한 심의 및 녹색인증 여부 확정

2. 녹색인증의 기술수준 및 평가기준에 대한 심의

3. 녹색인증 관련 정책의 제안

4. 녹색인증제 운영에 대한 자문

5. 기타 녹색인증제 운영에 필요한 사항

②산업통상자원부 장관은 인증위원회의 운영에 관한 업무를 제10조의 녹색인증 전담기관에 위탁할 수 있다.

제8조(인증위원회의 구성) ①산업통상자원부 장관은 관계 중앙행정기관의 장으로부터 추천을 받아 전담기관 및 평가기관의 해당업무와 관련된 본부장급 또는 단장급 보직자, 산·학·연 전문가 등 15인 내외로 인증위원회를 구성한다.

②인증위원회의 위원장은 산업통상자원부 장관이 위원 중에서 선임한다.

③위원장이 사고 등 기타 사유로 인하여 일시적으로 직무를 수행할 수 없을 때에는 최장기간 재직한 인증위원이 그 직무를 수행한다. 다만, 재직기간이 같은 위원이 2명 이상인 경우에는 연장자가 그 직무를 대행한다.

④위원의 임기는 1년으로 하되, 2회 이상 연임할 수 없다.

⑤산업통상자원부 장관은 위원이 장기 해외체류 또는 기타 사유로 인하여 부득이 위원의 업무를 수행할 수 없다고 판단하는 경우에는 위원을 변경할 수 있다.

⑥제5항에 따라 위원을 변경하는 경우 후임으로 임명된 위원의 임기는 새로이 개시된다.

제9조(인증위원회의 개최) ①인증위원회는 제7조제1항 각 호의 기능을 수행하기 위하여 월 1회 이상 개최한다.

②인증위원회는 재적위원 과반수의 참석으로 개의하고, 참석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③인증위원회 위원장은 필요하다고 판단하는 경우에 위원이 아닌 자를 인증위원회 회의에 참석하게 하여 의견을 청취할 수 있다.

제4장 녹색인증 전담기관

제10조(녹색인증 전담기관) ①산업통상자원부 장관은 녹색인증제 운영과 관련한 업무를 총괄하는 기관(이하 “전담기관”이라 한다)을 지정하여야 한다.

②전담기관은 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 녹색인증제 사업계획 수립 및 운영실적 보고

2. 녹색인증제 관련 정책 및 제도 개선 제안

3. 녹색인증 신청서 접수 및 검토

4. 인증위원회 운영 지원

5. 인증서 및 확인서 발급

6. 녹색인증 정보시스템 운영․관리

7. 이의신청 접수 및 처리

8. 기타 녹색인증제에 필요한 사항

제11조(사업계획의 수립 및 실적 보고) ①전담기관의 장은 매년 녹색인증제의 운영에 필요한 사업계획서를 작성하여, 이를 산업통상자원부 장관에게 제출하여야 한다.

②전담기관의 장은 매년 제34조에 의한 녹색인증제 성과분석을 포함하여 사업계획에 따른 실적을 산업통상자원부 장관에게 보고하여야 한다.

제12조(조직 및 인원) ①전담기관의 장은 제10조제2항 각 호의 업무를 담당하는 조직을 두어야 한다.

②전담기관의 장은 제1항에 따른 조직에 녹색인증 업무 수행에 필요한 능력을 갖춘 인원을 배치하여야 한다.

제13조(전담기관 업무규정) 전담기관은 다음 각 호의 사항이 포함된 녹색인증 전담기관 업무규정을 제정하고 유지하여야 한다.

1. 제12조에 따른 조직 및 인원에 관한 사항

2. 인증위원회 운영 지원에 관한 사항

3. 녹색인증 관련 업무 절차

4. 이의신청 처리 업무 절차

5. 기타 녹색인증제 운영에 필요한 사항

제5장 녹색인증 평가기관

제14조(녹색인증 평가기관) ①산업통상자원부 장관 또는 관계 중앙행정기관의 장은 녹색인증 평가업무를 수행하는 기관(이하 “평가기관”이라 한다)을 지정할 수 있다.

②평가기관은 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 녹색인증 평가기준 수립

2. 녹색기술 및 녹색사업에 대한 적합성 인증을 위한 평가(이하 “인증평가”라 한다)

3. 녹색전문기업 확인을 위한 기준 적합성 검토(이하 “확인검토”라 한다) 및 녹색기술제품에 대한 적합성 확인을 위한 평가(이하“확인평가”라 한다)

4. 평가위원 데이터베이스 관리

5. 평가계획 수립 및 평가실적 보고

6. 이의신청 검토

7. 기타 녹색인증 평가업무 수행에 필요한 사항

③ 정부는 평가기관이 제2항에 따라 수행하는 업무에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

제15조(평가기관 지정요건) 평가기관은 녹색기술 및 녹색사업과 관련된 분야의 연구개발 사업의 기획, 평가 및 관리 전문기관으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관이어야 한다.

1. 『공공기관의 운영에 관한 법률』에 따른 준정부기관 또는 기타공공기관

2. 『국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률』에 따른 연구관리전문기관

제16조(평가기관 지정기준 등) ①평가기관으로 지정을 받으려는 기관은 다음 각 호의 기준을 모두 갖추어야 한다.

1. 녹색인증 평가업무를 담당하는 조직을 두고 인원을 배치할 것

2. 별표 1 및 별표 2의 중분류 단위로 평가위원을 35인 이상 확보할 것

3. 녹색인증 평가업무규정을 보유할 것

②제1항제3호에 의한 평가업무규정은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 제1항제1호에 따른 조직 및 인원에 관한 사항

2. 평가위원회 구성․운영에 관한 사항

3. 인증평가, 확인검토 및 확인평가 절차

4. 이의신청 검토 절차

5. 기타 녹색인증 평가업무 수행에 필요한 사항

③평가기관은 제14조제2항 각 호의 업무를 수행함에 있어 공정성을 보장하여야 한다.

제17조(평가기관 지정 신청) ①평가기관으로 지정 받으려는 기관(이하 “지정신청기관”이라 한다)은 별지 제8호 서식의 평가기관 지정신청서와 다음 각 호의 서류를 소관 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.

1. 정관

2. 평가업무 계획서

3. 제16조제1항제1호에 따른 조직 및 인력 명세서

4. 제16조제1항제2호에 따른 평가위원 명단

5. 제16조제1항제3호에 따른 평가업무규정

②소관 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 제출된 지정신청서 및 구비서류가 제16조에 따른 평가기관의 지정기준(이하 제17조 내지 제19조에서 “지정기준”이라 한다)에 적합한지를 확인하여야 한다.

③제2항에도 불구하고 소관 중앙행정기관의 장은 전담기관으로 하여금 지정신청기관이 지정기준에 적합한지를 확인하도록 할 수 있다.

제18조(평가기관의 지정 등) ①소관 중앙행정기관의 장은 지정신청기관이 지정기준에 적합하여 평가기관으로 지정하려는 경우에는 별지 제9호 서식의 평가기관 지정서를 교부하여야 한다.

②소관 중앙행정기관의 장이 제1항에 따라 평가기관 지정서를 교부하는 경우에는 산업통상자원부 장관에게 통보하여야 하며, 산업통상자원부 장관은 이를 통합하여 공고하여야 한다.

제19조(평가기관에 대한 사후관리) ①소관 중앙행정기관의 장은 평가기관에 대하여 매년 다음 사항을 점검할 수 있다.

1. 법령 및 관련 규정 준수 여부

2. 지정기준의 충족 여부

3. 평가업무규정 준수 여부

②소관 중앙행정기관의 장은 평가기관이 제1항 각 호를 준수 또는 충족하지 못하는 것을 확인하는 경우에는 평가기관의 지정을 취소하거나 업무정지를 명할 수 있다.

③소관 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 점검을 전담기관으로 하여금 수행하도록 할 수 있다.

제20조(평가위원회의 구성) ①평가기관의 장은 인증평가를 수행하기 위한 평가위원회를 구성·운영하여야 한다.

②제1항에 따른 평가위원회(이하 “평가위원회”라 한다)는 녹색기술 또는 녹색사업과 관련하여 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 5인 이상으로 구성하여 평가한다.

③평가위원회는 별표 1 및 별표 2의 중분류 단위로 운영하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 별표 1의 경우에 평가위원회는 필요시 소분류 단위로 운영할 수 있다.

제21조(평가위원의 요건) 평가위원회의 위원(이하 “평가위원”이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 요건을 갖추어야 한다.

1. 산업계 : 박사학위 소지자 또는 석사(학사)학위 소지자로서 해당분야 5년(7년) 이상 경력자, 또는 이사급 이상의 임원

2. 학  계 : 2년제 대학 이상에서 전임강사 이상의 교수

3. 연구계 : 박사학위 소지자 또는 석사(학사)학위 소지자로서 해당분야 5년(7년) 이상 경력자

4. 공무원 : 5급 이상의 공무원

5. 평가기관의 장이 제1호 내지 제4호와 동등한 자격이 있다고 인정하는 자

제22조(평가위원의 준수사항) 평가위원은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 전문성과 객관성을 바탕으로 공정하게 평가할 것

2. 인증평가와 관련하여 비밀을 준수할 것

3. 본인과 이해관계가 있는 경우에 해당 인증평가에는 참여하지 않을 것

제6장 녹색기술 및 녹색사업 인증, 녹색전문기업 및 녹색기술제품 확인

제23조(녹색인증 신청요건) ① 녹색기술 인증을 신청하기 위해서는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신청하는 기술이 별표 1에 해당될 것

2. 신청하는 기술에 대한 소유권 또는 실시권을 보유할 것

② 녹색사업 인증을 신청하기 위해서는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것

가. 신청하는 사업이 별표 2에 해당되며 사업기간이 정해져 있는 경우

나. 신청하는 사업이 별표 2의 사업을 위한 생산시설의 신․증설 또는 공정개선을 위한 설비투자 등인 경우

2. 신청하는 사업에 대한 소유권 또는 사업권을 보유할 것. 다만, 정부 또는 지방자치단체에서 발주하는 사업을 직접 수급 받은 자도 해당 사업에 대한 사업권을 보유한 것으로 본다.

③ 녹색전문기업 확인을 신청하기 위해서는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신청하는 자가 녹색기술 인증을 받은 자(제24조제1항에 따라 녹색기술 인증을 신청한 자를 포함한다)이거나 녹색기술 인증을 받은 자로부터 해당 녹색기술의 실시권을 부여받은 자(녹색기술 인증을 받은 자로부터 해당 녹색기술과 신청하는 자의 기술이 동일한 기술이라는 확인서를 받은 경우만을 말한다)일 것

2. 신청하는 자가 창업 후 1년이 경과된 기업일 것

3. 인증 받은 녹색기술에 의한 직전년도 매출액 비중이 신청 기업의 직전년도 총매출액의 20% 이상일 것

④ 녹색기술제품 확인을 신청하기 위해서는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신청하는 자가 녹색기술 인증을 받은 자(제24조제1항에 따라 녹색기술 인증을 신청한 자를 포함한다)

2. 신청하는 제품이 인증 받은 녹색기술이 적용되어 상용화된 제품일 것

제24조(녹색인증 신청 및 처리기간) ①녹색기술․녹색사업 인증 및 녹색전문기업․녹색기술제품 확인을 받으려는 자(이하 “신청자”라 한다)는 각각 별지 제1호(녹색기술 인증 또는 녹색기술제품 확인 신청의 경우), 제2호(녹색사업 인증 신청의 경우) 또는 제3호(녹색전문기업 확인 신청의 경우) 서식의 신청서와 다음 각 호에 따른 서류를 구비하여 전담기관에 제출하여야 한다.

1. 사업자등록증 사본

2. 법인등기부 등본(신청자가 법인인 경우에 한한다)

3. 신청 기술(제품) 설명서 및 요약서(녹색기술 인증 및 녹색기술제품 확인의 경우에 한한다)

4. 신청 사업 설명서(녹색사업 인증의 경우에 한한다)

5. 신청하는 기술에 대한 소유권 또는 실시권 증빙 자료(녹색기술 인증의 경우에 한한다)

6. 매출액 비중 내역서 및 공인회계사 또는 세무사 확인서(녹색전문기업 확인의 경우에 한한다)

7. 신청 녹색기술제품의 생산을 증빙할 수 있는 자료(녹색기술제품 확인의 경우에 한한다)

8. 품질 경영 및 제품의 성능을 확인할 수 있는 인증서 및 시험 성적서 등의 증빙자료 (녹색기술제품 확인의 경우에 한한다)

②전담기관은 제1항에 따라 신청서를 접수한 날부터 50일 이내(초일을 산입하되, 공휴일 및 토요일은 산입하지 아니한다. 이하 ”처리기간“이라 한다)에 인증 또는 확인 여부(녹색기술인증 취득 후 녹색전문기업 확인을 신청한 경우에는 30일 이내)를 결정하여야 한다. 다만 제25조제3항 및 제26조제2항에 따라 전담기관이 인증평가 및 확인검토 의뢰를 보류하는 기간과 제25조제5항 및 제26조제2항에 따라 서류의 보완에 소요되는 기간은 처리기간에 산입하지 아니한다.

③신청자가 녹색기술 인증과 녹색전문기업 확인을 동시에 신청한 경우 또는 녹색기술 인증과 녹색기술제품 확인을 동시에 신청한 경우에 전담기관은 제2항에도 불구하고 해당 녹색전문기업 확인 또는 녹색기술제품 확인 여부를 해당 녹색기술 인증 처리기간 내에 결정할 수 있다.

④전담기관은 제25조제5항에 따라 지정된 기간 내에 신청자가 서류를 보완하여 평가기관에 제출하지 않는 경우 해당 신청을 반려할 수 있다.

⑤전담기관은 제출된 서류를 신청자에게 반환하지 아니하며, 법령 및 이 요령에서 정한 목적 이외에는 신청자의 동의 없이 해당 서류의 내용을 공개하여서는 아니 된다.

제25조(녹색기술 및 녹색사업 평가) ①전담기관은 제24조제1항에 따라 녹색기술 인증 또는 녹색사업 인증에 관한 신청서를 접수한 경우 평가기관에 인증평가를 의뢰하여야 한다.

②제1항에 따라 평가기관에 인증평가를 의뢰하는 경우 전담기관은 소관 중앙행정기관의 장이 지정한 평가기관에 의뢰하여야 한다. 다만 신청한 기술 또는 사업의 소관 중앙행정기관이 복수인 경우에는 신청자가 희망한 평가기관에 이를 의뢰할 수 있다.

③제1항 및 제2항에 따라 인증평가를 의뢰받은 평가기관은 인증평가 건수의 과도한 계류 등으로 인해 처리기간 내 평가업무를 수행하기가 불가능하다고 판단되는 경우에는 전담기관에 그 사실을 통보하고, 전담기관은 30일 이내의 기간을 정하여 해당 인증평가 의뢰를 보류할 수 있다.

④제3항에 따라 인증평가 의뢰를 보류하는 경우 전담기관의 장은 보류 사실과 보류 기간을 즉시 해당 신청자에게 안내하여야 한다.

⑤평가기관은 제1항에 따라 의뢰받은 신청서 및 구비서류를 검토하고, 구비서류의 내용이 미비하거나 추가로 필요한 자료가 있는 경우에는 신청자에게 원칙적으로 15일 이내의 기간을 정하여 그 보완을 요청할 수 있다.

⑥평가기관은 평가위원회를 구성하여 별표 3의 인증기준에 따라 인증평가를 한다.

⑦제6항에 따른 인증평가는 서류평가와 현장평가로 실시한다. 다만 서류평가를 실시할 때 평가위원회가 필요하다고 판단하는 경우에는 보충적으로 발표평가를 병행하여 실시할 수 있다.

⑧평가기관은 제7항에 따른 인증평가 결과를 전담기관에 송부하여야 하며, 제7항에 따른 인증평가 결과가 별표 3의 인증기준에 적합한 경우에는 전담기관에 인증을 추천하여야 한다.

제26조(녹색전문기업 및 녹색기술제품 확인) ①전담기관은 제24조제1항에 따라 녹색전문기업 또는 녹색기술제품 확인에 관한 신청서를 접수한 경우 평가기관에 확인검토 또는 확인평가를 의뢰하여야 한다.

②제1항에 따라 평가기관에 확인검토 또는 확인평가를 의뢰하는 경우 제25조제2항부터 제25조제5항까지의 규정을 준용한다.

③제1항에 따라 의뢰받은 평가기관은  별표 3의 확인기준에 따라 이를 확인검토 또는 확인평가(현장평가)를 하여야 한다. 다만 확인평가를 위한 현장이 해외에 있는 경우에는 사전에 서류평가를 실시하고, 그 결과가 부적합한 경우 현장평가를 실시하지 아니할 수 있다.

④평가기관은 제3항에 따른 확인검토 결과 또는 확인평가 결과를 전담기관에 송부하여야 하며, 제3항에 따른 확인검토 결과 또는 확인평가 결과가 별표 3의 확인기준에 적합한 경우에는 전담기관에 확인을 추천하여야 한다.

제27조(인증위원회 심의 및 신청결과 안내) ①전담기관은 제25조제8항 및 제26조제4항에 따라 평가기관으로부터 인증평가 및 확인검토, 확인평가 결과를 송부 받은 경우 인증위원회를 개최하여야 한다.

②인증위원회는 제1항에 따른 인증평가 및 확인검토, 확인평가 결과가 별표 3의 인증 및 확인 기준에 적합한지 검토하고, 그 결과를 확정하여야 한다.

③인증위원회는 필요한 경우에 전담기관으로 하여금 재검토를 실시하게 할 수 있다. 이 경우 전담기관은 재검토를 실시한 후 제1항에 따른 인증위원회를 다시 개최하여야 한다.

④전담기관은 제2항에 따라 최종 확정된 결과 및 제3항에 대한 재검토 사항을 신청자에게 안내하여야 한다. 이 경우 전담기관은 그 결과를 해당 평가기관에도 함께 통보하여야 한다.

제28조(이의신청 절차 등) ① 신청자가 통보받은 녹색인증 확정 결과에 대해 평가방법 및 절차, 내용 등에 중대한 하자가 있다고 판단하여 이의가 있을 경우 제27조제4항에 따라 안내를 받은 날부터 30일(마지막 날이 토요일 또는 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일 및 대체공휴일.「근로자의 날 제정에 관한 법」에 따른 근로자의 날인 경우에는 그 다음날로 한다)이내에 전담기관의 장에게 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청은 1회에 한한다.

②제1항에 따라 이의를 제기하려는 자(이하 “이의신청자”라 한다)는 별지 제10호 서식의 이의신청서를 전담기관에 제출하여야 한다.

③전담기관의 장은 제2항에 따라 이의 신청서가 접수된 경우 당초 인증평가를 진행한 해당 평가기관에 의뢰하여 검토하게 하여야하며, 의뢰 받은 평가기관은 접수된 이의신청 내용의 타당성을 검토하여 <별제 제12호> 서식에 따라 이의신청 검토결과를 전담기관에 송부하여야한다.

④전담기관은 제3항에 따른 평가기관 이의신청 검토 결과를 인증심의위원회에 상정하여야 하며, 심의위원회는 평가기관의 검토결과를 충분히 반영하여 심의하여야 한다. 다만, 심의위원회의 심의결과 필요한 경우에는 평가기관으로 하여금 재검토를 요구할 수 있다.

⑤전담기관은 제4항에 따른 심의 결과를 제2항에 따라 이의신청서가 제출된 날부터 45일 이내에 이의신청자에게 안내하여야 한다.

⑥전담기관과 해당 평가기관은 제4항에 따른 심의 결과 재평가 등의 조치가 필요한 경우 제2항에 따라 이의신청서가 제출된 날부터 90일 이내에 그 조치를 취하여야 한다.

제29조(인증서 및 확인서의 발급 또는 재발급) ①전담기관은 제27조에 따라 녹색인증이 확정된 경우에는 신청자에게 각각 별지 제4호, 제5호 또는 제6호, 제7호 서식의 인증서 또는 확인서를 발급하여야 한다.

②제1항에 따른 인증서 및 확인서는 소관 중앙행정기관의 장의 명의로 발급한다.

③전담기관은 제1항에 따른 인증서 또는 확인서를 발급받은 자가 별지 제4-1호, 제5-1호 또는 제6-1호 및 제7-1호 서식의 영문인증서 또는 영문확인서 발급을 요청할 때에는 이를 발급할 수 있다.

④전담기관은 훼손이나 분실 및 기재사항의 변경 등의 이유로 신청자로부터 제12호 서식의 녹색 인증서 및 확인서 재발급 신청을 받은 경우에 인증서 및 확인서를 재발급 할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 인증위원회의 심의를 거쳐 재발급한다.

1. 사업자가 사망하였거나 법인의 합병 또는 분할 등으로 기재사항 변경이 필요한 경우.

2. 개인사업자에서 법인으로 전환하는 경우이거나 그 반대의 경우.

제30조(인증서 및 확인서의 유효기간) ①제29조제1항에 따라 발급된 인증서 및 확인서의 유효기간은 발급된 날부터 3년으로 한다. 다만 녹색사업 인증의 유효기간은 사업종료일과 유효기간 3년 중 먼저 도래하는 날로 하며, 녹색기술제품 확인의 유효기간은 해당 제품에 관한 녹색기술 인증의 잔여 유효기간과 같다.

②제1항에 따른 유효기간은 연장할 수 있으며, 유효기간을 연장하려는 자는 유효기간이 만료되기 3개월 전까지 전담기관에 해당 인증서 또는 확인서의 유효기간 연장을 신청하여야 한다. 다만 녹색기술제품 확인은 녹색기술인증의 연장과 동시에 신청하거나 연장 이후에 신청할 수 있다.

③제2항에 따라 연장된 인증서 및 확인서의 유효기간은 직전 인증서 및 확인서의 유효기간의 만료일 다음 날부터 3년으로 하며, 연장은 1회에 한하여 신청할 수 있다.  다만 연장된 녹색사업 인증의 잔여 사업기간이 제1항에 따른 유효기간보다 짧은 경우에는 잔여 사업기간을 유효기간으로 하며, 녹색기술인증의 연장과 동시에 신청하여 확인된 녹색기술제품의 경우에는 녹색기술인증의 잔여 유효기간과 연장 유효기간을 합한 기간으로 한다.

④제2항에 따른 유효기간 연장절차는 제23조부터 제29조까지의 규정을 준용하되 유효기간 연장 신청자는 제24조제1항의 구비서류 외에 별지 제11호 서식의 성과보고서(증빙서류 포함)를 추가하여 전담기관에 제출하여야 한다.

⑤제2항에 따른 녹색기술 및 녹색사업 인증서와 녹색전문기업 및 녹색기술제품 확인서의 유효기간 연장기준은 별표 3과 같다.

⑥녹색전문기업 및 녹색기술제품 확인의 유효기간 연장은 제26조제3항의 규정을 준용한다.

⑦전담기관은 제2항에 따라 유효기간 연장을 신청 받은 경우에 50일 이내(초일을 산입하되, 공휴일 및 토요일은 산입하지 아니한다. 이하“처리기간”이라 한다)에 인증 또는 확인 여부(녹색기술인증 취득 후 녹색전문기업 확인을 신청한 경우에는 30일 이내)를 결정하여야 한다. 다만 제 25조제3항 및 제26조제2항에 따라 전담기관이 인증평가 및 확인검토 의뢰를 보류하는 기간과 제25조제5항 및 제26조제2항에 따라 서류의 보완에 소요되는 기간은 처리기간에 산입하지 아니한다.

제31조(녹색인증 표시) 이 요령에 의하여 녹색인증을 받은 자는 제30조제1항 및 같은 조 제3항에 따른 유효기간 범위 내에서 해당 녹색기술, 녹색사업, 녹색전문기업 또는 녹색기술제품의 홍보 등을 위해 별표 5에 따라 녹색인증 표시를 사용할 수 있다.

제32조(녹색인증 수수료) ①신청자는 제24조제1항 및 제30조제2항에 따라 신청서를 제출할 때 별표 6에서 정한 수수료를 전담기관에 납부하여야 한다. 이 경우 전담기관은 제25조 및 제26조에 따라 해당 인증평가 및 확인평가를 수행하는 평가기관에 해당 수수료를 지급하여야 한다.

②신청자는 제1항에도 불구하고 제25조제7항, 제26조제3항, 제30조제5항에 따른 현장평가 장소가 해외일 경우 평가위원 및 평가기관 담당자에 대한 여비를 전담기관에 납부하여야 한다.

③평가기관의 장은 제1항 및 제2항에 따라 지급받은 수수료로 인증평가에 소요되는 비용 등을 보전할 수 있다.

④평가기관의 장은 제1항부터 제3항까지에 따른 수수료를 별도의 계정으로 관리하여야 한다.

제33조(수당 지급) 전담기관 및 평가기관의 장은 제7조 및 제20조에 따른 인증위원회 및 평가위원회에 참석하는 위원에게 예산이 허용하는 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다.

제34조(녹색인증제 성과 분석) ①전담기관의 장은 녹색인증제의 성과 분석 및 제도 운영의 효과성을 개선하기 위하여 다음 각 호의 사항을 조사하고 이를 분석하여야 한다.

1. 녹색인증 실적

2. 평가기관별 실적

3. 녹색인증제의 성과(투자유치, 성공사례 등)

4. 기타 녹색인증제 개선을 위해 필요한 사항

②녹색인증을 받은 자는 매년 1월에 전년도 활용 실적 등을 제11호 서식으로 작성하여 전담기관에 제출하여야 한다.

제35조(인증유지 실태조사 계획수립) ① 산업통상자원부장관 및 관계 중앙행정기관의 장은 저탄소녹색성장기본법 제32조제3항의 각호의 하나에 해당하는 사유가 의심되는 경우 인증 받은 녹색기술 및 녹색사업, 확인받은 녹색기술제품 및 녹색전문기업의 인증현황 파악을 위하여, 전담기관 및 평가기관으로 하여금 인증유지 실태조사 계획수립 및 조사를 실시하도록 할 수 있다.

② 전담기관 및 평가기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 우선적으로 인증유지 실태조사 계획수립 및 조사를 실시할 수 있다.

1. 공공의 안전과 복리에 해를 끼쳤거나 끼칠 우려가 있다고 인정되는 경우

2. 확인된 녹색기술제품의 품질 및 성능 저하로 소비자에게 피해가 발생한 경우

3. 그 밖에 전담기관 및 평가기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우

제36조(인증유지 실태조사) ① 평가기관의 장은 제35조 제1항 및 제2항에 따라 인증유지 실태조사를 실시할 경우 7일 전에 그 사실을 해당 녹색인증을 받은 자에게 통보하여야 한다. 다만 긴급을 요하거나 증거인멸 등으로 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 평가기관의 장은 제35조 제1항 및 제2항에 따른 인증유지 실태조사를 위하여 평가기관 담당자를 포함한 관련 분야 전문가 3인 내외로 조사반(이하 “인증유지 실태조사반”이라 한다)을 구성할 수 있다.

③ 평가기관의 장은 제35조 제1항 및 제2항에 따른 인증유지 심의를 위하여 관련 분야 전문가 5인 내외로 전문위원회(이하 “인증유지 전문위원회”이라 한다)를 구성할 수 있다.

제7장 보칙

제37조(전담기관의 지정 등) ①제10조에 따른 전담기관은 『산업기술혁신촉진법』 제38조에 의해 설립된 「한국산업기술진흥원」으로 한다.

②산업통상자원부 장관은 제11조에 따른 사업계획서에 따라 전담기관의 장과 협약을 체결하고 전담기관에게 사업비를 지급한다.

제38조(요령의 개정) 이 요령을 개정하는 경우에, 산업통상자원부 장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 고시한다.

제39조(세부사항의 고시) 산업통상자원부 장관 또는 관계 중앙행정기관의 장은 녹색인증제 운영에 필요한 세부사항을 정한 지침, 기준 등을 고시할 수 있다.

부  칙

제1조(시행일) 이 요령은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 요령 시행 이전에 종전의 요령에 의하여 연장신청을 하고 심사를 받은 경우 이 요령에 의하여 연장신청하고 심사를 받은 것으로 본다.

[별표 1]

인증대상 녹색기술

대분류	중분류	소분류	분류번호
01 신재생 에너지	01 태양광	01 태양전지 및 모듈제조용 소재	T010101
		02 태양전지	T010102
		03 모듈	T010103
		04 태양전지 및 모듈 생산 자동화 설비	T010104
		05 태양전지용 BOS (Balance Of system) 주변 기기	T010105
	02 연료전지	01 건물용 PEMFC (핵심소재)	T010201
		02 건물용 PEMFC (핵심부품)	T010202
		03 건물용 PEMFC (시스템 보조기기(BOP))	T010203
		04 건물용 PEMFC (시스템 양산제조기술)	T010204
		05 건물용 PEMFC (연료전지 생산용장비)	T010205
		06 분산발전용 MCFC (핵심소재)	T010206
		07 분산발전용 MCFC (핵심부품기술)	T010207
		08 분산발전용 MCFC (시스템 보조기기(BOP))	T010208
		09 분산발전용 MCFC (시스템 및 시스템양산제조기술)	T010209
		10 건물용 SOFC (구성요소 및 스택)	T010210
		11 건물용 SOFC (관련 BOP)	T010211
		12 SOFC (시스템)	T010212
		13 DMFC 핵심소재	T010213
		14 DMFC 핵심부품	T010214
		15 DMFC 시스템 보조기기(BOP)	T010215
		16 DMFC 시스템 및 시스템양산제조기술	T010216
		17 DMFC 생산용 장비	T010217
	03 풍력	01 풍력발전 시스템 요소부품	T010301
		02 풍력발전 운영/모니터링 시스템	T010302
		03 해상풍력	T010303
		04 풍력발전 시스템	T010304
	04 IGCC(석탄/중질잔유 복합발전)	01 가스화공정	T010401
		02 합성가스정제 및 개질	T010402
		03 합성가스 이용 플랜트	T010403
	05 바이오․폐기물 에너지	01 바이오에탄올	T010501
		02 바이오부탄올	T010502
		03 바이오디젤	T010503
		04 바이오가스	T010504
		05 바이오 합성 가스	T010505
		06 동식물성 기름연료	T010506
	06 해양에너지	01 조력발전	T010601
		02 조류발전	T010602
		03 파력발전	T010603
		04 해수온도차 이용	T010604
	07 태양열	01 태양열 활용기기 기술	T010701
		02 태양열 소재 및 재료 기술	T010702
		03 중저온 태양열활용시스템 기술	T010703
		04 고온 태양열활용시스템 기술	T010704
	08 지열	01 지열냉난방 기술	T010801
		02 심부지열 개발기술	T010802
		03 심부지열 활용기술	T010803
	09 수소	01 수소 생산	T010901
		02 수소 이송	T010902
		03 수소 저장	T010903
		04 수소 공급 인프라	T010904
02 탄소저감	01 CCS(Carbon Capture and Storage)	01 연소후 CO2 포집플랜트	T020101
		02 연소전 CO2 포집플랜트	T020102
		03 연소중 CO2 포집플랜트	T020103
		04 CO2 압축플랜트	T020104
		05 CO2 저장플랜트	T020105
		06 CO2 수송플랜트	T020106
		07 CO2 이용 유용물질 생산플랜트	T020107
	02 Non-CO2 온실가스 처리	01 환경기초시설발생 메탄이용/저감기술	T020201
		02 모니터링 관리시스템	T020202
		03 불화가스 저감	T020203
		04 N2O 저감	T020204
	03 원자력	01 원자력노심 재료 및 핵연료	T020301
		02 원전 계통 및 안전	T020302
		03 원전제어계측 기술	T020303
		04 원전성능향상	T020304
		05 원전핵주기 및 방사선환경감시	T020305
		06 신형원자로 기술	T020306
	04 에너지저장	01 니켈-금속수소전지	T020401
		02 리튬이온전지	T020402
		03 리튬이온폴리머전지	T020403
		04 나트륨-황(NaS)전지	T020404
		05 레독스플로우(RedoxFlow) 전지	T020405
		06 초고용량 커패시터	T020406
		07 리튬이온 커패시터	T020407
		08 BOS(Balance of System) 기술	T020408
		09 전고체 전지	T020409
	05 청정연료	01 석탄가스화	T020501
		02 석탄가스 정제	T020502
		03 석탄가스 액화	T020503
		04 천연가스 리포밍	T020504
		05 천연가스 유래 FT합성	T020505
		06 육상용 GTL 통합공정	T020506
		07 해상 GTL-FPSO 통합공정	T020507
		08 GTL FPSO 핵심기자재	T020508
		09 SNG 합성	T020509
		10 천연가스 유래 MeOH 합성	T020511
		11 천연가스 유래 DME 합성	T020512
		12 Upgrading 공정	T020513
	06 히트펌프	01 전기구동 히트펌프(EHP)	T020601
		02 열원구동 히트펌프(AHP)	T020602
		03 가스구동 히트 펌프(GHP)	T020603
	07 신광원 고효율 조명	01 실내용 LED 조명기기 및 부품	T020701
		02 풀칼라 LED 감성 조명기기	T020702
		03 실외용 LED 조명기기 및 부품	T020703
		04 무전극 램프	T020704
		05 고효율HID램프	T020705
		06 OLED 조명	T020706
		07 지능형 조명시스템	T020707
	08 소형열병합	01 스털링엔진 열병합발전 기술	T020801
		02 소형 가스터빈 열병합발전	T020802
		03 가스엔진 열병합발전	T020803
	09 에너지 다소비 기기 및 산업공정 고효율화	01 시멘트 제조공정	T020901
		02 제철 제조공정	T020902
		03 제지 제조공정	T020903
		04 공업로	T020904
		05 건조기	T020905
		06 보일러․연소기기	T020906
		07 전동기	T020907
		08 조명기기	T020908
		09 냉난방기기	T020909
		10 가전기기	T020910
		11 LNG 수송 기술	T020911
	10 핵융합	01 핵융합 실증플랜트 통합 설계 기술	T021001
		02 핵융합 장치기술	T021002
		03 핵융합 에너지변환 및 수송계통	T021003
		04 핵융합 플라즈마가열 및 진단계통	T021004
		05 핵융합 플라즈마수소연료 주기계통	T021005
		06 핵융합 실증플랜트 운전보수유지	T021006
03 첨단수자원	01 자연친화적 하천관리	01 하천환경 조사/평가	T030101
		02 홍수터 적응관리 및 수역 확장 기술	T030102
		03 치수·환경 융합형 하도설계 기술	T030103
		04 생물서식처 기반 환경 조성 기술	T030104
	02 담수 플랜트	01 차세대 해수담수플랜트	T030201
		02 신재생 담수플랜트	T030202
	03 자연재해 대응시스템	01 홍수방어 시설	T030301
		02 홍수 대응·관리 시스템	T030302
		03 물부족 대응 시스템	T030303
		04 기후변화 평가·예측·적응	T030304
		05 자연재해 피해예측 및 저감	T030305
	04 통합수자원관리	01 IT/GIS 기반 수자원 정보시스템	T030401
		02 유역 물 해석	T030402
		03 수자원 평가 및 관리	T030403
		04 Smart Water Grid	T030404
	05 수계 수질 평가/관리	01 수질 모니터링을 위한 원격탐사기술	T030501
		02 지상 수질 모니터링 시스템	T030502
		03 상 · 하수 관망 유량/오염도 모니터링 시스템	T030503
		04 오염 하천 정화	T030504
		05 유해물질 위해성 센싱시스템	T030505
	06 해양수자원	01 심층수	T030601
	07 고효율 농어촌 용수 자원	01 농어촌 용수고도이용(농업용수관리시스템)	T030701
		02 농어촌 수리시설개선	T030702
		03 농어촌 용수관리 시스템	T030703
		04 청정 농어촌 용수공급 및 관리	T030704
		05 농어촌가뭄예측 및 피해저감 기술	T030705
		06 농어업·농어촌의 공익기능향상 기술	T030706
	08 고도 수처리	01 하·폐수 처리 기술	T030801
		02 하·폐수 재이용 기술	T030802
		03 이산화탄소 저 발생 수처리 기술	T030803
		04 빗물 관리 장치	T030804
		05 지능형 분리막 및 장착 시스템	T030805
		06 정수기술	T030806
	09 누수방지 및 절수	01 상하수도관망 누수방지 기술	T030901
		02 물 수요관리 및 절수기술	T030902
04 그린IT	01 LED	01 RGB LED 칩	T040101
		02 LED 패키지	T040102
		03 차세대 LED 제조장비	T040103
		04 수송용 LED 광원 모듈	T040104
		05 의료/바이오/환경 LED 광원모듈	T040105
		06 디스플레이 LED 광원모듈	T040106
	02 시스템 반도체	01 정보통신/가전/자동차 반도체	T040201
		02 친환경 절전형 전력반도체	T040202
		03 메모리 반도체	T040203
		04 바이오 반도체	T040204
	03 차세대 디스플레이	01 대화면 AMOLED 디스플레이	T040301
		02 OLED 조명	T040302
		03 친환경 초절전 LCD	T040303
		04 플렉서블 디스플레이(전자종이 등)	T040304
		05 무안경 3D 기술	T040305
	04 그린 SW & 솔루션	01 IT기기 에너지 절감 솔루션	T040401
		02 가상화 SW	T040402
		03 에너지 소비 모니터링 및 최적화기술	T040403
		04 전동기제어솔루션	T040404
		05 전자문서관리	T040405
		06 전자문서 디지털 디바이스	T040406
	05 그린 컴퓨팅	01 그린컴퓨팅 하드웨어기술	T040501
		02 그린컴퓨팅 소프트웨어 기술	T040502
		03 그린클라우드 컴퓨팅기술	T040503
		04 그린컴퓨팅 인프라기술	T040504
	06 그린 임베디드 SW	01 그린 임베디드 OS	T040601
		02 그린 임베디드 미들웨어	T040602
		03 초소형 운영체제 플랫폼	T040603
		04 임베디드 SW 개발도구	T040604
		05 CPS(Cyber Physical System) 컴퓨팅 플랫폼	T040605
	07 차세대 IoT 센서 네트워크	01 개별물품 인식 RFID 및 IoT 센서	T040701
		02 IoT 센서 네트워크 구성 및 운용	T040702
		03 지능형 RFID/USN 및 IoT 미들웨어	T040703
		04 지능형 에너지 절감용 IoT 센서 네트워크 시스템	T040704
		05 사회기반시설 모니터링 IoT 센서 네트워크 시스템	T040705
	08 Digital 선박	01 선박내 정보인프라 시스템	T040801
		02 선박용 이동/위성통신시스템	T040802
		03 e-navigation 기반 운향정보 시스템	T040803
	09 스마트그리드	01 스마트변전 시스템	T040901
		02 스마트송전 시스템	T040902
		03 AMI 시스템	T040903
		04 스마트배전 시스템	T040904
		05 DC/FACTS(Flexible AC Transmission System)	T040905
	10 차세대 이차전지	01 초소형 박막 이차전지	T041001
		02 플렉서블 이차전지	T041002
		03 고체 전해질 전지	T041003
		04 리튬공기전지	T041004
	11 디지털방송	01 방송 송출 기술	T041101
		02 방송 수신 기술	T041102
		03 방송 측정 기술	T041103
		04 방송 제작 기술	T041104
		05 방송 응용서비스 기술	T041105
		06 차세대 방송	T041106
	12 무선통신	01 이동통신	T041201
		02 TRS 통신	T041202
		03 LBS	T041203
		04 근거리 무선 데이터 통신	T041204
		05 해상/항공/위성 무선통신	T041205
	13 방송통신네트워크	01 초고속 전송 네트워크	T041301
		02 초고속 교환 네트워크	T041302
		03 초고속 가입자 네트워크	T041303
		04 홈 네트워크	T041304
		05 지능형 사물통신 네트워크	T041305
		06 인터넷데이터 센터(IDC)	T041306
	14 전자파	01 전파응용	T041401
		02 전파지원 활용 기술	T041402
		03 전파기반	T041403
		04 전자파장해 보호	T041404
	15 콘텐츠 제작 및 응용 녹색기술	01 영상‧뉴미디어 콘텐츠	T041501
		02 가상현실 콘텐츠	T041502
		03 공연‧전시 콘텐츠	T041503
05 그린차량 ․선박	01 그린카	01 하이브리드/전기자동차	T050101
		02 클린디젤 자동차	T050102
		03 연료전지 자동차	T050103
	02 저공해 고효율 차량	01 온실가스/배출가스 저감형 자동차	T050201
		02 신재생/저탄소연료/ 대체연료 자동차	T050202
	03 그린농기계	01 농작업기계	T050301
		02 농용 트랙터	T050302
		03 축산기계	T050303
	04 WISE Ship	01 미래형 친환경 선박	T050401
		02 해양플랜트	T050402
		03 친환경 레저 보트	T050403
	05 첨단 철도	01 차체/대차시스템 기술	T050501
		02 추진 및 열차제어 기술	T050502
		03 궤도/노반기술	T050503
		04 철도교량/터널기술	T050504
		05 급전/집전기술	T050505
		06 철도 환경기술	T050506
	06 그린자전거	01 고부가가치형 경량자전거	T050601
	07 고효율 해상물류	01 물류시스템 계획 및 설계	T050701
		02 물류시설 및 장비	T050702
		03 물류운영 및 관리	T050703
	08 해사안전	01 해상교통안전	T050801
		02 해양인적안전	T050802
		03 해양안전관리	T050803
06 첨단그린 주택․도시	01 U-City	01 U-City 통합운영센터	T060101
		02 U-City 운영관리	T060102
		03 U-City 스마트그리드	T060103
		04 U-Eco 주거공간구축	T060104
		05 그린라이프스타일구축기술	T060105
		06 U-Eco 생산공간 구축기술	T060106
		07 U-Eco 공공 및 지원공간	T060107
	02 ITS (지능형교통시스템)	01 U-교통 서비스 기반	T060201
		02 교통연계 및 환승시스템	T060202
		03 Smart Highway	T060203
		04 교통정보 취득․가공․표출 기술	T060204
	03 GIS(공간정보)	01 공간정보관리	T060301
		02 도시시설물 관리	T060302
		03 위치기반 정보서비스	T060303
	04 저에너지 친환경주택	01 고효율 외피시스템	T060401
		02 저탄소 친환경 건축자재	T060402
		03 고효율 설비시스템	T060403
		04 농촌환경 농가주택	T060404
07 신소재	01 초경량 마그네슘 소재	01 고품위 마그네슘 원소재	T070101
		02 고기능 마그네슘 주조재	T070102
		03 고성형 마그네슘 판재	T070103
		04 고강도 마그네슘 형재	T070104
		05 고효율 마그네슘 융합소재	T070105
	02 Ionic Liquid 소재	01 전해질 소재	T070201
		02 분리정제 소재	T070202
		03 그린촉매공정 소재	T070203
		04 마찰저감 소재	T070204
	03 나노탄소융합소재	01 탄소나노튜브(CNT)	T070301
		02 흑연 나노섬유(GNF)/탄소 나노섬유(CNF)	T070302
		03 탄소섬유	T070303
		04 복합소재	T070304
	04 기능성 나노필름	01 광학용 나노필름	T070401
		02 열응용 나노필름 및 소재	T070402
		03 에너지변환 나노필름(농업용필름 포함)	T070403
	05 농림수산자원 유래 천연소재	01 천연물 의약품 소재	T070501
		02 건강기능성 식품 소재	T070502
		03 기능성 화장품 소재	T070503
		04 기능성 바이오 소재	T070504
		04 천연물 유래 식품첨가제	T070505
		05 항생제 대체 천연 사료첨가제	T070506
	06 친환경 농자재	01 작물보호 관리 자재	T070601
		02 토양개량/작물생육 자재	T070602
	07 희토류자성소재	01 Nd계 희토류 소결자석소재	T070701
		02 Nd계 희토류 본드자석소재	T070702
	08 고특성 알루미늄 소재	01 친환경 알루미늄 원소재	T070801
		02 고기능 알루미늄 주조재	T070802
		03 고성형 알루미늄 판재	T070803
		04 고강도 알루미늄 형재	T070804
		05 고품위 알루미늄 재생 소재	T070805
	09 그린섬유 소재	01 자원 순환 녹색섬유소재	T070901
		02 에너지저감형 녹색섬유소재	T070902
		03 친환경 녹색섬유소재	T070903
	10 광소자용 단결정 소재	01 대구경 사파이어 단결정	T071001
		02 질화갈륨 단결정	T071002
	11 압전하베스팅 소재	01 나노기반 압전하베스팅	T071101
	12 그린 고분자 소재	01 폴리케톤 원소재	T071201
		02 폴리케톤 컴파운드 소재	T071202
		03 산업용 폴리케톤 부품	T071203
		04 폴리케톤 원사	T071204
		05 폴리케톤 섬유제품	T071205
	13 해양생명공학	01 해양유래신소재	T071301
		02 해양생물공정	T071302
	14 바이오의약	01 단백질의약품	T071401
		02 치료용항체	T071402
		03 백신	T071403
		04 유전자의약품	T071404
		05 재생의약품	T071405
		06 천연물의약품	T071406
		07 저분자 의약품	T071407
		08 개량 의약품	T071408
08 청정생산	01 국제환경규제대응	01 유해물질 저감 및 대체	T080101
	02 무오염생산	01 유니 소재	T080201
		02 그린프린팅 제품	T080202
		03 그린 프로세스(E2) 제품 E2 : Ecological and Economical	T080203
		04 무배출 그린생산	T080204
		05 청정융합	T080205
	03 자원순환	01 자원순환(HM2, Hidden Materials Mining)	T080301
		02 재제조(Remanufacturing)	T080302
		03 에너지․자원순환네트워크(생태산업단지)	T080303
	04 해양광물자원	01 바다모래 채취기술	T080401
		02 해양 용존 금속 회수기술	T080402
09 친환경 농수산식품	01 생태환경변화대응	01 식량자원 LCI(Life Cycle Inventory) 구축	T090101
		02 농업환경	T090102
		03 어업환경	T090103
		04 산림환경	T090104
		05 재해·질병 방제	T090105
	02 생물자원	01 유전자원	T090201
		02 신품종	T090202
		03 종자	T090203
	03 저 투입생산	01 대체에너지 이용	T090301
		02 LED 이용	T090302
		03 친환경 생산	T090303
	04 첨단자동화 시스템	01 작업용 로봇	T090401
		02 식물공장시스템	T090402
		03 축산시설 자동화시스템	T090403
		04 어업(양식)자동화	T090404
	05 식품생산	01 유기식품	T090501
		02 저에너지/저탄소 식품	T090502
		03 에너지절약형 가공기술	T090503
	06 안전유통	01 검역시스템	T090601
		02 품질관리시스템	T090602
		03 냉각시스템	T090603
		04 저장·포장재	T090604
		05 에코주방시스템	T090605
10 환경보호 및 보전	01 기후변화 감시 및 예측	01 기후변화 표준 시나리오	T100101
		02 기후변화 관측/감시	T100102
	02 기후변화 영향평가 및 적응	01 기후변화영향	T100201
		02 기후변화 취약성 평가	T100202
		03 기후변화 적응	T100203
		04 온실가스 배출량 산정	T100204
		05 탄소수지 정량화	T100205
	03 폐기물 및 폐자원	01 폐기물/자원 회수/처리	T100301
		02 폐기물/자원 재활용	T100302
		03 폐기물 저감	T100303
	04 유기성 부산물 에너지/자원화	01 목질계 부산물	T100401
		02 하수슬러지/음식물류 폐기물	T100402
		03 가축분뇨	T100403
		04 농수산 부산물	T100404
	05 친환경제품	01 친환경 원부자재	T100501
		02 환경친화성 첨가제	T100502
		03 친환경제품 설계 및 생산/처리 기술	T100503
	06 생태계 보전 및 복원	01 생태계 모니터링 및 정보관리	T100601
		02 인간 활동 및 기후변화에 따른 생태영향 평가	T100602
		03 훼손된 자연생태계 복원관리	T100603
		04 토양/지하수 오염 정화/복원	T100604
	07 유해성 물질 모니터링 및 환경 정화	01 에코 실내 환기설비	T100701
		02 건물 공조용 공기정화설비	T100702
		03 기능성 건축자재	T100703
		04 유해성물질 측정 센서	T100704
		05 유해성물질 측정기	T100705
		06 실내환경 진단/개선	T100706
		07 악취/휘발성 유기화합물 처리설비	T100707
		08 유해 대기오염물질 제어/관리 기술	T100708
	08 기상관측장비/ 예보	01 상층관측	T100801
		02 지상관측	T100802
		03 원격탐사	T100803
		04 예보시스템	T100804

[별표 2]

인증대상 녹색사업

대분류	중분류	분류번호
01 신재생에너지 보급․확산 사업	01 태양에너지 개발․보급․활용	P010100
	02 풍력(해상․육상)에너지 보급	P010200
	03 연료전지 개발보급	P010300
	04 석탄가스화복합발전(IGCC) 플랜트 건설‧운영	P010400
	05 바이오연료 고효율화 공정·설비 설치·운영	P010500
	06 목질계/에너지작물 개발․보급	P010600
	07 해양에너지(해양바이오연료 포함) 및 해양자원 보급․이용	P010700
	08 신재생에너지용 해양공간 조성	P010800
	09 가연성폐기물 에너지화	P010900
	10 소각여열 회수 재이용	P011000
	11 유기성 폐자원 에너지화 플랜트 건설․운영	P011100
	12 매립가스 자원화	P011200
	13 지열에너지 개발․보급․활용	P011300
02 탄소저감 플랜트/시스템 구축 사업	01 CO2포집․저장․활용플랜트설치‧운영	P020100
	02 온실가스 저감 실증 플랜트 조성	P020200
	03 Non-CO2배출저감	P020300
	04 도시기반 복합형 에너지 플랜트 설치․운영	P020400
	05 원자력 관련 플랜트, 시스템 구축․운영	P020500
	06 청정연료 고효율화 공정·설비 설치·운영	P020600
	07 신광원 고효율 조명시스템 개발·보급·활용	P020700
	08 열병합발전 시스템 플랜트 설치·운영	P020800
	09 에너지 고효율화 공정·설비 설치·운영	P020900
03 첨단수자원 개발․처리․관리 사업	01 해수 담수화	P030100
	02 공공 지하수 개발 및 함양	P030200
	03 우수 유출 저감 및 저류시설	P030300
	04 우수 수집․정화․이용시설 설치	P030400
	05 대하천 홍수 조절지 건설	P030500
	06 환경친화형 중소규모 댐 건설	P030600
	07 막여과 정수시설 설치․운영	P030700
	08 상수도 개발 및 관리	P030800
	09 첨단 광역 상수도 망 공급	P030900
	10 고효율 하·폐수처리 및 재이용 플랜트 건설․운영	P031000
04 그린IT 활용․보급 사업	01 스마트그리드 도입․확산	P040100
	02 LED 응용․보급․확산	P040200
	03 RFID/USN 응용․보급․확산	P040300
	04 친환경․초절전 디스플레이(OLED 포함) 응용․보급․확산	P040400
	05 고효율 그린 IDC 전환․구축․보급 확산	P040500
	06 EMS(에너지경영시스템) 도입	P040600
	07 원격협업시스템․스마트워크센터 구축	P040700
	08 디지털 방송 제작․보급․확산	P040800
	09 무선통신 서비스․인프라구축	P040900
	10 방송통신네트워크 서비스․설치․인프라구축	P041000
	11 전자파 서비스․설치․인프라구축	P041100
	12 실감형 3D/4D 콘텐츠 보급․확산	P041200
	13 가상 서비스 보급·확산	P041300
	14 e-book 콘텐츠 보급․확산	P041400
05 그린카․선박․녹색교통수단 및 시스템 보급․확산 사업	01 친환경 그린카 보급	P050100
	02 그린카 지원인프라(충전, BD주유소 등) 구축	P050200
	03 친환경 자전거 이용기반(도로망, 공용운용시스템 등) 구축(*)	P050300
	04 차세대 첨단도로 구축	P050400
	05 차세대 고속철도 시스템(인버터형 전기기관차 포함) 구축	P050500
	06 도시형 경량철도 시스템(무가선 저상트램, 자기부상열차, 고무차륜 등 포함) 구축	P050600
	07 대도시권 교통체계(환승시설, 급행버스체계, 지하교통망 포함) 구축	P050700
	08 U-GIS 도시 인프라 구축	P050800
	09 지능형 교통체계 (ITS) 구축	P050900
	10 운행자동차 대기오염물질 배출저감	P051000
	11 Wise-ship	P051100
	12 고효율 해상 물류	P051200
	13 운행자동차 대기오염물질 배출저감	P051300
06 첨단 그린주택․ 도시․기반시설 보급․확산 사업	01 친환경 건설자재 보급	P060100
	02 에너지 절약형 건축물(초고층 빌딩 포함) 신․개축	P060200
	03 청정에너지 이용 주택 건축, 시설 건설 및 유지관리	P060300
	04 장수명 공동주택 건설	P060400
	05 실내 주거환경 개선	P060500
	06 도시재생(친환경 건축물 해체, 건축물 및 단지 녹화, 신한옥단지 조성 포함)	P060600
	07 U-City 통합 운영센터 구축	P060700
	08 U-Eco 공간 및 시설 구축	P060800
	09 에너지 자립형 마을(저탄소 녹색마을) 조성	P060900
	10 녹색도시 조성	P061000
	11 수소경제사회를 위한 그린 라이프라인 구축	P061100
07 청정생산 기반구축사업	01 기업 간 용수 재이용 시스템 구축	P070100
	02 기업 간 에너지 교환망 (폐열 재이용) 구축	P070200
	03 산업단지-지역사회 에너지 교환망 구축	P070300
	04 대중소기업 그린파트너십 구축	P070400
	05 화학물질관리 서비스(CMS) 구축	P070500
	06 지역에코혁신 구축	P070600
	07 그린오션기술이전 및 보급체계 구축	P070700
	08 폐 금속자원 재자원화 체계 구축	P070800
	09 재 제조 시스템 구축	P070900
08 친환경 안전 농수산식품 공급 사업	01 유기농축산물 기반구축․생산․가공	P080100
	02 밀폐형 청정 동식물 생산시스템 구축 및 운영	P080200
	03 지속가능한 식품클러스터 기반 구축	P080300
	04 에너지절감 농수산 생산 시스템	P080400
	05 마을/온실용 지역난방네트워크 기반구축 및 활성화	P080500
	06 농지/농업용수 정화 및 관리	P080600
	07 가축분뇨 농수산부산물 가공 및 재활용	P080700
	08 에너지 절감형 어선시스템 생산 및 보급	P080800
09 환경보호 및 보전 사업	01 숲 조성 및 관리(*)	P090100
	02 환경적 보호가치 높은 지역의 조경(*)	P090200
	03 자연체험 학습시설 조성 및 관리(*)	P090300
	04 농수산어촌 녹색테마공원 조성	P090400
	05 친환경 생태하천 조성 및 복원(*)	P090500
	06 생태축 조성(*)	P090600
	07 습지보전․관리(*)	P090700
	08 도서, 해안 사구 보전 관리(*)	P090800
	09 하천변시설(둔치, 저류지, 지하수 관리 등) 정비	P090900
	10 홍수예방 하천시설 및 상습침수지구 정비	P091000
	11 폐기물 재활용 플랜트 설치․운영	P091100
	12 폐전기전자제품 및 포장 폐기물 수거 및 재활용	P091200
	13 지역기후변화 영향 감시․평가․적응(종합, 부문)	P091300
	14 토양․지하수 보전 및 오염복원	P091400
	15 수질오염물질 배출 저감 플랜트 설치․운영	P091500
	16 대기오염물질 배출 저감 플랜트 설치․운영	P091600
	17 해양온실가스 관리시스템 구축	P091700
	18 녹색거점(새만금 등) 연안공간 조성	P091800
	19 해양생태계․해양환경 관리체계 구축	P091900
	20 친환경적 폐석면 처리	P092000
	21 생태관광 및 친환경 관광	P092100
	22 생태우수마을/생태복원우수마을 조성(*)	P092200

[별표 3]

인증 및 확인기준

1. 녹색기술 인증기준

가. 평가항목별 배점 및 판정기준(100점 만점에 70점 이상)

: 기술우수성(60점), 녹색성(40점)

나. 평가항목별 평가내용

기술의 우수성	녹색성
∙신청기술의 기술수준(20점) ∙기술목표의 구체성 및 명확성(10점) ∙기술의 혁신성과 차별성(10점) ∙사업화 계획의 타당성 및 기술적 파급효과(20점)	∙에너지자원 활용의 효율성과 절약성, 녹색성장기여도(온실가스/오염물질 배출 최소화) 등 (40점)

※ 신청한 기술이 별표 4의 기술수준을 만족하지 못하는 경우, 또는 평가위원 과반수가 70점 미만으로 평가한 경우 최종 평균점수가 70점 이상이라고 하더라도 부적합 처리함

2. 녹색사업 인증기준

가. 평가항목별 배점 및 판정기준(100점 만점에 70점 이상)

: 녹색기술 활용성(30점), 환경 기대효과(50점), 정책적합성(20점)

나. 평가항목별 평가내용

녹색기술 활용성*	환경 기대효과	정책적합성
∙녹색기술의 사업기여도 ∙사업목표와 녹색기술 활용의 부합성	∙긍정적 영향 분석(A) ․에너지 절감, CO2 저감, 오염 물질 저감 등 ∙부정적 영향 분석(B) ․산림훼손, 습지‧생태공간 훼손, 오염물질 배출 등 ∙종합판단 : ‘A≧B’ 여부	∙사업목표의 구체성 및 명확성 ∙사업유형별 정책목표와의 정합성

* 공공 인프라 성격의 사업은 녹색기술 활용성 평가를 생략하고 환경기대효과(50점), 정책적합성(20점)을 평가하여 70점 만점에 50점 이상으로 판정

※ 신청한 사업에 대해 평가위원 과반수가 70점 미만으로 평가한 경우 최종 평균점수가 70점 이상이라고 하더라도 부적합 처리하며, 공공 인프라 성격의 사업은 평가위원 과반수가 50점 미만으로 평가한 경우 최종 평균점수가 50점 이상이라고 하더라도 부적합 처리함

3. 녹색전문기업 확인기준

가. 평가항목 및 판정기준 :

사업기간	매출액 비중
∙창업 후 1년이 경과된 기업	∙인증받은 녹색기술에 의한 직전년도 매출액 비중이 신청 기업의 직전년도 총매출액의 20% 이상(인증 받은 녹색기술이 복수인 경우, 각 녹색기술에 의한 매출액의 합이 20% 이상인 경우 포함)

* 인증받은 녹색기술에 의한 매출액은 ①인증받은 녹색기술의 라이선스 또는 기술이전 수입 및 공사수주액 등과 같은 매출액과 ②녹색기술제품 확인을 받은 제품의 매출액의 합(①+②)으로 함

4. 녹색기술제품 확인 기준

가. 확인 항목별 판정기준

: 4 개항목(녹색기술인증 확인, 제품생산가능여부, 품질 경영, 제품 성능)을 모두 만족

나. 평가항목별 확인내용

녹색기술 인증 확인	제품생산 가능여부	품질 경영	제품 성능
․ 녹색기술인증서 보유 여부 ․ 인증 받은 녹색기술이 제품 기능 발현에 핵심적 기여 여부 ․ 신청 제품(모델)보유 유무	․공장 등의 생산시설 보유 유무 (단, OEM 제조제품의 경우 증빙서류) ※ 신청제품의 지속적인 생산 가능성	․ ISO 등 품질경영관련 인증의 보유 유무 또는 기타 품질경영관련 증빙 서류 ※ 제품의 지속적인 생산 품질경영관리 체계	․ 외부기관(또는 자체)의 시험․인증 증빙 등 ※ 신청제품의 성능이 녹색기술인증의 기술 수준을 만족

[별표 4]

녹색기술 인증을 위한 기술수준

01. 신재생에너지

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 태양광	01 태양전지 및 모듈제조용 소재	실란계 가스	- SiH4순도 6N 이상
		폴리 실리콘	도펀트 성분 불순물의 합< 1 ppba, C < 1 ppma (Siemens 석출법 기준)
		실리콘 잉곳	[단결정][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Diam. > 200 mm, Length > 100 cm - O < 1x1018 atoms/cm3 - C < 1x1017 atoms/cm3 - Resistivity(0.3~10.0 Ω‧cm) - MCLT > 10μs [다결정][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 무게 > 400kg - O < 1x1017 atoms/cm3 - C < 1x1018 atoms/cm3 - Resistivity(0.3~10.0 Ω‧cm) - MCLT > 2μs
		실리콘 웨이퍼	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 면적 156mm × 156mm 이상 - Resistivity(0.3~10.0 Ω‧cm) - 두께 ≦ 200㎛, TTV ≦ 30㎛
		금속전극용 페이스트	[전면전극][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - aspect ratio 0.2 이상 - 에미터 면저항이 50 Ω/sq.일 때 접촉저항 < 10 mΩ‧cm2 [후면전극][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - bowing 특성고려 ≦ 1mm - 접촉저항 < 100 mΩ‧cm2
		후면재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 부분방전전압 : DC 1,000 V 이상 - 두께균일도 : ±3% 이하 - 내후성 : 85℃, RH85%에서 1000hr 경과 후 △YI(yellow index)+2 이내, 접착력 70% 이상 유지 - 투습성 < 2.0 g/m2d (평가온도 38℃)
		봉지재(완충재)	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인장강도 22N/cm 이상 수축률 : 5% 이내(90℃water) 광투과율 : 91% 이상 (파장영역 : 3601800nm) UV Cut off : 360nm 7% 이내 내후성 : 85℃, RH85%에서 1000hr 경과 후 △YI(yellow index)+2 이내, 접착력 70% 이상 유지
		표면재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 광투과도(TE) : 90.5% 이상 (두께 3.2 mm 이상) (파장영역 : 360~1800nm) - 표면 압축응력 60 MPa 이상 - 파쇄수 40 이상(50mm × 50mm 면적에서) - UV내구성 : 15 kWh/m2 (Irradiation 280~385nm)에서 투과율변화 없을 것
		리본 및 버스바	[리본][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도 190 MPa 이상 - 항복강도 80 MPa 이상 - 진직도관리 5mm - 도금 두께관리 20㎛±4㎛ [버스바][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도 190 MPa 이상 - 항복강도 80 MPa 이상 - 진직도관리 1,000mm - 도금 두께관리 15㎛~30㎛
		Junction Box 및 Cable, Connector	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 정격전압 DC 1,000 V 이상 - 방수성능 1) Junction Box : IP65 등급 2) Cable : IP67 등급 3) Connector : IP67 등급 - IEC 62790에 부합할 것
	02 태양전지	박형 태양전지	- 두께 160μm 이하, 효율 17% 이상, 면적 156mm⨉156mm 이상
		BIPV 모듈	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 내전압성능 ≥ DC 1,000V IEC Standard 시험기준 : 절연저항 성능, 습윤 누설전류 성능, Bypass Diode 열 성능, 기계강도 5,400Pa 성능, 단자강도 성능의 시험항목 만족
		스크린 프린티드(Screenprinted)태양전지	[단결정] - 효율 18% 이상, 면적 156 mm × 156 mm 이상, 두께 200 μm 이하 [다결정] - 효율 17% 이상, 면적 156 mm × 156 mm 이상, 두께 200 μm 이하
		고효율 태양전지	- 효율 21% 이상
		집광형 태양전지모듈(Concentrating photovoltaics, CPV)	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 집광 시 셀 효율 35% 이상 - 모듈 효율 21% 이상
		태양전지 모듈	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - CTM Loss ≤ 4% - IEC Standard 61215 충족 - 내전압성능 ≥ DC 1,000 V
	03 모듈	실리콘 박막	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 5세대 크기 1,100x1,250mm2 이상 - 단일 접합 구조일 때 효율 7% 이상 또는 다중 접합 구조일 때 효율 9% 이상 - IEC 61646 충족
		CIGS 박막	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 모듈 크기 및 효율 * 유리 기판인 경우 0.72m2 이상에서 9.5% 이상, 유연 기판인 경우 0.09m2 이상에서 7% 이상 - IEC 61646 충족
		염료감응	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 모듈 크기 및 효율 * 유리 기판인 경우 0.09m2 이상에서 5% 이상, 유연 기판인 경우 0.09m2 이상에서 3% 이상 - IEC Standard 기준 태양전지 모듈 내구환경 변화율(열화율) ≤ 10% (IEC 61646 thermal annealing, 1,000시간 @ 80℃)
		유기박막	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 모듈 크기 : 70mm × 70mm 면적 이상 - 모듈효율 ≥ 8%
	04 태양전지 및 모듈 생산 자동화 설비	태양전지 자동화 양산설비 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 생산용량 : 연간 50 MW 이상 - 형태 : 인라인 자동화 공정라인 구축 - 셀 규격 : 156 x 156mm2 이상 - 생산수율 : ≥ 98%
		태양전지 단위공정 장비	[표면 구조화 공정 및 장비][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 표면 Texture율 90% 이상, 반사율 15% 이하 [도핑 & 열처리 공정 장비][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 공정온도 : 850℃ 이상 - 면 저항 30~150 Ω/sq. - 균일도 ±10% 이내 [반사방지막 코팅 공정 장비][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전체 균일도 < ±5%, 증착시간 5분 이내(80 nm 기준) - 굴절률 1.6 이상 [상·하 전극 형성 장비][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 그리드 전극 : 너비 ≤ 80㎛, 두께 ≥ 20㎛ - 후면 전극 : 두께 ≥ 20㎛ - 파손율 : < 0.05%(두께 160㎛ 초과) < 0.1%(160㎛ 이하) - 스크린크기 : 0.175m2 이상 [벨트퍼니싱 공정 장비][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - FlatZone : 1,100mm 이상 - Heating zone number : 5 이상 - Boat pitch spacing : 4.6mm 이하 [Edge Isolation 장비][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 깊이 1㎛ 이상, 폭 50㎛ 이하
		모듈 자동화 양산설비 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Full Automation 양산설비 : 연간 20 MW 이상 - 생산수율 : 98% 이상
		모듈 단위공정 장비	[Tabbing & Stringer][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Max. String Length 1,950mm - String Gap 100mm 이하 - Cell 두께 200㎛ 이하 - 600 cell/h 이상 [Layup] - 60 cell/batch 이상 [Laminator][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 온도 편차 ±2% 이하 - Pin Lifting Adjustable
		검사장비	[Cell Sorter][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 정확도 95% 이상 - 600 cell/h 이상 [EL Tester][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 정확도 95% 이상 - 600 cell/h 이상 [모듈 시뮬레이터][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Class BBB이상 - 50 module/h 이상 [태양전지 시뮬레이터] - Class AAA 이상
	05 태양 전지용 BOS (Balance Of system) 주변 기기	PCS(Power Conditioning System)	[무변압기형][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 유로 효율 : 10kW 이하는 95% 이상, 10kW 초과는 96% 이상 - 시스템 보호 기술 유무 (KS C 8564 ; 2015 또는 KS C 8565 ; 2015 를 만족할 것) [변압기형][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 유로 효율 92% 이상 - 시스템 보호 기술 유무 (KS C 8564 ; 2015 또는 KS C 8565 ; 2015 를 만족할 것)
		Monitoring기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 대기상태, 설비상태 online 모니터 기술 보유 - IEC 61724에 준하는 성능모니터링 - JISC 8907에 준하는 성능예측기술
		마이크로 컨버터 기술	- 직렬(Cascade)형 마이크로 컨버터 기술 CEC 변환효율 98%이상
02 연료전지	01 건물용 PEMFC (핵심소재)	프로톤전도성고분자막	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고분자막 이온전도도 : 0.07S/cm 이상(@70℃, RH100%) - 두께 편차 : ± 15% - 기계적 강도(Tensile strength) : 15MPa 이상
		가스 확산층	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 기공도 : ≥70%, 두께편차 : ±10% @ 2.5kPa, 전기저항 : ≤20mΩ㎠ @ 1MPa 압축 후 회복률 : ≥70% @ 1MPa
		전극용 촉매	Supported Pt(30% ~ 70%), 합금촉매 (Pt기반) 내구성 : 활성금속 면적저하율 20% 이내(Cyclic Voltammetry (01.2) V, 100 mV/s, 500회)
		금속 분리판	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 내식 (1MH2SO4+2ppmHF-) 3μA/cm2 이하(온도조건 70℃) - 전기저항 : 100 S/cm(in-plane 방식)
		흑연 복합체 몰딩 분리판	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 두께 편차 : ± 50μm - 기체투과도 : 1×10- 5cm3/cm2·s (1 bar 차압조건) - 전기전도도 : 80 S/cm(in- plane 방식) - 기계적 강도 : 굴곡강도 25MPa 이상
	02 건물용PEMFC (핵심부품)	MEA(Membrane- Electode Assembly, 전해질막/전극 접합체)	- 정지형(0.3 A/cm2 @ 0.7 V, 셀온도 70℃), CCM(Catalyst Coated Membrane) (3 layer, 5 layer), CCS(Catalyst Coated Substrate) (5 layer)
		셀스택	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력범위 1kW~20kW - 전기 변환 효율 45% 이상(HHV 기준)
		연료개질기 제조기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력범위 전력기준 (1～20 kW급) - 연료: LNG/LPG/DME/알코올/가솔린/디젤/바이오가스 - 전환율: 90% 이상
		계통 연계형 전력 변환기	- 출력범위 1kW ~ 20kW의 효율 90% 이상의 연료전지용 계통연계형 전력변환기
	03 건물용PEMFC (시스템보조기기(BOP))	연료전지용 펌프류	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] 개질수 펌프 10 cc/min @ 60 kPa 이상 냉각수 펌프 4 lpm @ 30 kPa 이상 배열회수 펌프 0.5 lpm @ 20 kPa 이상 개질수 펌프 : 14 W/kW(시스템) 이하 냉각수 펌프 : 45 W/kW(시스템) 이하 배열회수 펌프 : 45 W/kW(시스템) 이하
		연료전지용 송풍기류	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] 연료승압 블로워 4 lpm @ 15 kPa 이상 선택산화공기 블로워 1 lpm @ 10 kPa 이상 버너공기 블로워 20 lpm @ 3 kPa 이상 캐소드공기 블로워 55 lpm @ 12 kPa 이상 연료승압 블로워 : 10 W/kW(시스템) 이하 선택산화공기 블로워 : 10 W/kW(시스템) 이하 버너공기 블로워 : 20 W/kW(시스템) 이하 캐소드공기 블로워 : 75 W/kW(시스템) 이하
		열관리용 열교환기 (연료전지 용)	- 시스템 기준 최대 출력 20% 조건에서 열 교환 유효도(effectiveness) 75% 이상
	04 건물용 PEMFC (시스템 양산제조기술)	시스템제조 생산 기술	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단(시제품 생산 여부)
	05 건물용 PEMFC (연료전지 생산용장비)	전극 코팅 장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단(시제품 생산 여부)
		MEA 양산용 장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단(시제품 생산 여부)
		셀스택 체결 양산장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단(시제품 생산 여부)
		연료개질기 양산장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단(시제품 생산 여부)
	06 분산 발전용 MCFC (핵심소재)	전극제조용 Ni 및 Ni합금 분말	순도 99%이상, 입자크기 1~10µm
		Matrix 제조용 LiAlO2 분말	순도 99%이상, 입자크기 0.1~3mm
	07 분산 발전용 MCFC (핵심부품기술)	전극, matrix, 전해질판	단위전지 성능 0.75V@150mA/cm2, uf = 0.4, 성능 저하율 5%/1,000시간 이하
		분리판	높이 공차 ±50㎛ 이내 길이 공차 ±1mm 이내
		스택(Stack)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력 20kW 이상 - 효율(DC) 40% 이상, 성능저하율 5%/1,000시간 이하
		탈황기	- 황농도 500 ppb 이하
		개질기	- 개질효율(LNG, LHV) : 75% 이상
		촉매 연소기	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 연료전지 정격운전조건에서 출구배출물 CH4, CO, H2 < 100 ppm 이하 출구 온도 700℃ 이하
		전력 변환기	- 전력변환효율 90% 이상
	08 분산발전용MCFC (시스템보조기기(BOP))	연료 전지용 펌프류	- 제품제조능력을 보유하고 있으며, 현재 운영되고 있는 시스템에 적용 가능 여부 제시 (단위 시제품 운전 결과 판단)
		연료 전지용 송풍기류	- 제품제조능력을 보유하고 있으며, 현재 운영되고 있는 시스템에 적용 가능 여부 제시 (단위 시제품 운전 결과 판단)
		연료 전지용 열회수 장치	- 운전온도 500~700℃, 열교환 유효도(effectiveness) 75% 이상
		연료 전지용 열교환기	- 시스템 기준 최대 출력 20% 조건에서 열교환유효도 (e) 80% 이상
	09 분산발전용MCFC (시스템 및 시스템양산제조기술)	MCFC 발전시스템	전기효율 40% 이상(내부개질형), 30% 이상(외부개질형)
		시스템 제조생산기술	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단 (시제품 생산 여부)
		구성요소 생산기술 (전극, Matrix, 전해질판)	- 제품제조능력을 보유하고 있으며, 현재 운영되고 있는 시스템에 적용 가능 여부 제시 (단위 시제품 운전 결과 판단)
		셀 및 스택 조립생산기술	- 제품제조능력을 보유하고 있으며, 현재 운영되고 있는 시스템에 적용 가능 여부 제시 (단위 시제품 운전 결과 판단)
	10 건물용 SOFC (구성요소 및 스택)	단전지(튜브형)	- 튜브형(원통형, 평관형) 크기 > 20 cm2, 출력밀도 > 0.2 W/cm2 (기준조건 : @ 750℃, 0.7 V)
		밀봉재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 열 팽창율 범위 : 10×10-6/℃기준 ±20% 이내(25℃ - 800℃ 온도 영역) - 밀봉도 > 95% (700℃ 기준)
		분리판	면저항(ASR) 0.1 Ω‧cm2 이하, 면저항 증가율 20%/1000h 이하 (기준조건 : @ 750℃, air)
		스택	용량 1~1,000kW급, 효율(DC) 40% 이상, 성능저하율 5%/1,000시간 이하
		단전지(평판형)	- 평판형 크기 100 cm2 이상, 출력밀도 0.3 W/cm2 이상 (기준조건 : @ 750℃, 0.7 V)
	11 건물용 SOFC (관련 BOP)	개질기	- 용량 1~1,000 kW급, 전환율 90% 이상, 성능저하율 5%/500시간 이하
		고온 열교환기 및 밸브	- 용량 1~1,000kW급 열교환기 및 고온밸브
		펌프 및 블로어 등	- 용량 1~1,000kW급, 유량에 필요한 최대 허용 차압 200mbar(5kW 이하), 500mbar(5kW 이상)
		제어기 및 전력변환기	제어기 유량 및 온도제어, 압력, 온도, 전압측정 100CH급(10kW 이하), 200CH급 (10~50kW급)) DC/AC전력변환기 90% 이상
		촉매연소기	연료전지 정격운전조건에서 전환율(연소율) 90% 이상, 성능 저하율 10% 이하 (500h 기준)
	12 SOFC (시스템)	SOFC 발전시스템	1~1000 kW, 전기효율 40% 이상(LHV), 성능저하율 5%/500h 이하
	13 DMFC 핵심소재	프로톤 전도성 고분자막	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고분자막 이온전도도 : 0.02 S/cm 이상 (@ RT) - 메탄올 투과율: 0.01 mol/m2/sec 이하 (@ RT, 5M) - 두께 편차 : ± 15%, 기계적 강도(Tensile strength) : 20 MPa 이상
		가스 확산층	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기공도 : 75% 이상, 두께편차 : ±15%(0.25 kgf/cm2 압축조건에서 측정), 전기저항 : 20 mΩ·cm2 이하(10 bar 압축 조건) - 압축 후 회복률 : 60% 이상(10 bar 압축 전후, 0.25 kgf/cm2 압축 조건에서 비교)
		전극용 촉매	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 해당 촉매로 만든 MEA가 MEA성능 기준을 만족할 것 : (단위전지 성능 : 0.40V @ 130 mA/cm2 이상 : 운전조건=1기압, 60℃, 반응물=메탄올1.0 M 수용액, 공기공급; 성능저하율 : 10%/1000 hr 이하(초기 운전시간 기준) - 합금 촉매의 금속 함량 오차 범위 = 제시한 값의 ±3% 이내
		금속계 분리판	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 내식성(1μA/cm2 이하) - 전기저항 : 100 S/cm (in- plane 방식)
		흑연계 분리판	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 두께 편차: ± 50 μm - 기체투과도: 1ⅹ10-5 cm3/cm2·s 이하 (1 bar 차압조건) - 전기전도도: 80 S/cm (in-plane 방식) - 기계적 강도: 굴곡강도 25 MPa 이상
	14 DMFC 핵심부품	MEA(Membrane-Electode Assembly, 전해질 막/전극 접합체)	- 단위전지 성능 : 0.40 V @ 130 mA/cm2 이상 - 운전조건 = 1기압, 60℃; 반응물 =메탄올 1.0 M 수용액, 공기; 성능 저하율 = 10%/1000 hr 이하 (초기 운전시간 기준) - 형태 : CCM(Catalyst Coated Membrane) (3 layer, 5 layer), CCS(Catalyst Coated Substrate) (5 layer)
		셀스택	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 성능 = 50 W/kg 이상, 출력범위 : 2 kW 이하 - 휴대용 : 100 W 이하 - 비상발전용 : 0.1~2 KW - 이동전원용 : 0.1~2 KW(이동전원에 사용하는 경우)
		전력변환기	- 전력변환기 효율 90 % 이상
	15 DMFC 시스템 보조기기(BOP)	연료전지용 펌프류	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 내구성 500시간 이상 (연속운전) - 펌프의 전력 소비량이 해당 펌프를 사용하는 DMFC 시스템의 전기 출력량의 2% 이내일 것
		연료전지용 송풍기류	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 내구성 500시간 이상 (연속운전) - 개별 블로워의 전력 소비량이 해당 펌프를 사용하는 DMFC 시스템의 전기 출력량의 7% 이내일 것
		열관리용 열교환기 (연료전지 용)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 시스템 기준 최대 출력 20% 조건에서 열 교환 유효도(effectiveness) 75% 이상 - 메탄올 수용액 (0.2M 이상)에 대한 내화학성, 내부식성 있을 것
	16 DMFC 시스템 및 시스템 양산 제조 기술	DMFC 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지 밀도 : 100 Wh/kg - 성능 저하율 : 10%/1000 hr 이하 (초기 운전시간 기준)
		시스템 제조 생산기술	- 시스템 설계 및 제작 기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중인지를 판단
	17 DMFC 생산용장비	전극 코팅 장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중인지를 판단
		MEA 양산용 장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중인지를 판단
		셀스택 체결 양산장비	- 시스템 설계기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중인지를 판단
03 풍력	01 풍력발전 시스템 요소부품	증속기	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		발전기	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		블레이드	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		전력변환장치	국내·외 인증기관으로부터 인증된 제품(인증된 제품이란 부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		메인샤프트/ 타워플랜지/ 베어링/ 피치링/ 요링/ 기어/ 로터/허브/커플링	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		타워	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		주제어기	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		풍력자원 측정 장비	- 풍력자원 측정장비(풍속계, 풍향계, 온도계, 압력계, 습도계, 데이터로거 등)는 국내외 인증규격 및 풍력자원 측정 요구사항 만족 여부
		해상수중기초(foundation)	국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 프로젝트 인증된 것을 포함함) 또는 이에 준하는 기술력(설계/제조/평가기술)이 객관적으로 증빙되는 경우
	02 풍력발전 운영/모니터링 시스템	풍력단지 모니터링 시스템	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		풍력발전 설비 및 요소부품 감시진단 기술	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
	03 해상풍력	해상풍력 발전시스템	- 국내·외 인증기관으로 부터 형식인증 취득 여부
		해저전력케이블 및 설치시공기술	- “해저전력케이블 기술규격” 부합 여부 또는 해저전력케이블 시공실적 보유 여부
		기초구조물 설치시공기술	- 국내·외 공인기관의 설계인증서 보유 여부 - 또는 해상풍력단지 기초구조물 시공실적 보유 여부
		해상풍력단지 제어 및 계통 연계 기술	- 인증기관의 승인확인서 또는 Grid code 적합성 확인보고서 보유 여부
		해상풍력시스템 유지, 보수, 관리 기술	- (유지보수 관리 개선 기술을 적용하여) 비용절감효과 5% 이상
		해상풍력부품 운송·설치기술	- 국내·외 인증기관의 인증 취득 여부
		해상풍력단지 배치, 해석 및 설계 기술 (복잡지형 포함)	- 풍력단지 설계에 대한 인증기관의 승인확인 또는 예측오차 10% 이하
	04 풍력발전 시스템	중·대형 풍력발전시스템	- 국내·외 인증기관으로부터 형식인증 취득 여부
		소형 풍력발전시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족] - 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부 (날개회전면적 200 m2 미만, 정격용량 30 kW 미만) - 국내·외 공인시험 평가기관으로부터 시험승인 (날개회전면적 200 m2 미만, 정격용량 30 kW 미만)
04 IGCC (석탄/중질 잔유 복합 발전)	01 가스화 공정	석탄 수분 제거 기술	처리용량 20 TPD(ton per day) 이상, 건조율 80% 이상
		고점도 슬러리 전처리 기술	- 슬러리 고형물 농도 55% 이상, 압력 20bar 이상
		고압분체이송/주입 기술	- 처리용량 20TPD 이상, 압력 20bar 이상, 허용오차/신뢰도 5%/90%
		가스화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 처리용량 20 TPD 이상 압력 20 bar 이상 냉가스효율 습식 60% 이상, 건식 70% 이상 탄소 전환율 92% 이상
		슬래그처리 기술	- 처리용량 20TPD 이상, 압력 20bar 이상
		고온 합성가스 열 회수 기술	Water Tube 또는 Firetube 방식, 합성가스유량 1,000 Nm3/hr 이상, 열회수율 80% 이상, 압력 20 bar 이상, 유입가스온도 800℃ 이상
		가스화 공정 설계 기술	플랜트 설계 및 실적 보유 유무, 처리용량 20 TPD 이상
		가스화 공정 운용 기술	처리 용량 20TPD 이상, 누적연속 운전기간 3개월 이상
		가스화 특성 예측시뮬레이터 기술	- 운전자료와 상대오차 ±5% 이내(설계시뮬레이터일 경우) 또는 ±10% 이내 (훈련용 시뮬레이터일 경우)
		공기 분리기용 압축 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 압축기압력 : 6.75 bar(114 psi 내외, 압축기는 3단 이내) - 압축기 흡입공기 유량 : 25,000 Nm3/hr 이상 - 압축기 가용률(availability) 99% 이상
		가스화 연료 성능예측을 통한 혼합 가스화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 가스화 설비용량 20 TPD 이상 - 석탄, Bio-mass, pet coke 2종 이상의 연료 혼합 비율 20%이상 - 연료 slag 온도 또는 가스화 운전온도 예측 오차율 ±10% 이하
	02 합성가스 정제 및 개질	저 온습식 집진 기술	- 처리 합성가스 유량 1,000 Nm3/hr 이상, 압력 20 bar 이상, 배출 분진 농도 1 mg/m3 이하
		고온 건식집진 기술	- 온도 200℃ 이상 압력 20 bar 이상, 처리합성가스유량 1,000 Nm3/hr 이상, 집진효율 99.5% 이상 또는 배출 분진 농도 10 mg/m3 이하
		고압 탈황 기술(AGR)	- 처리합성가스유량 1,000 Nm3/hr 이상, 처리 후 압력 20 bar 이상, 탈황효율 98% 이상 또는 H2S+COS 농도 50 ppm 이하
		황회수 기술(SRU)	- 처리합성가스유량 1,000 Nm3/hr 이상, 회수율 95% 이상
		수성가스전환 공정기술	- 처리합성가스유량 1,000 Nm3/hr 이상, CO 전환률 90% 이상
		IGCC CO2 포집 공정기술	- CO2 포집률 50% 이상(유량 1,000 Nm3/hr 이상)
		IGCC CO2 압축 공정기술	압력 100 bar 이상(유량 200 Nm3/hr 이상)
		수은 제거기술	- 압력 20 bar 이상, 제거효율 90% 이상(처리합성가스 유량 1,000 Nm3/hr 이상)
		염소제거 기술	- 압력 20 bar 이상, 제거효율 90% 이상(처리합성가스 유량 1,000 Nm3/hr 이상)
	03 합성가스 이용 플랜트	가스터빈 발전 기술	- 처리합성가스 유량 1,000 Nm3/hr 이상, 발전효율 30% 이상(LHV, Net 기준)
		IGCC 플랜트 공정 설계/해석 기술	- 대상플랜트 효율 40% 이상, 100 MWe 규모 이상
		IGCC 플랜트 운용 기술	발전용량 1 MWe 이상, 누적연속 운전기간 3개월 이상
		DME·메탄올 합성 공정기술	- CO 전환율 70% 이상(또는 H2 전환율 80% 이상), DME․메탄올 선택성 60% 이상, 합성가스 처리유량 1,000 Nm3/hr 이상
		합성석유 제조공정 기술	CO 전환율 50% 이상, C5+ 선택성 70% 이상, CH4 선택도 15% 이하, 합성가스 처리유량 1,000 Nm3/hr 이상
		SNG 합성 공정 기술	CO 전환율 70% 이상(또는 H2 전환율 80% 이상), CH4 선택성 60% 이상, 합성가스 처리유량 1,000 Nm3/hr 이상
		가스엔진발전 기술	- 처리합성가스 유량 1,000 Nm3/hr 이상, 발전효율 30% 이상(LHV, Net 기준)
		IGFC 발전 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 발전효율 40% 이상(LHV기준) 이상 합성가스 유량 1,000 Nm3/hr 이상
		합성가스 연소최적화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - NOx 25 ppmv @ 15%O2 이하 - H32 (예 : 150~500Hz 주파수대 < 2 psi) - 열량범위 10%이상 변동 대응 가능 연소기
		수소생산기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 합성가스 유량 1,000 Nm3/hr 이상 - 원료의 수소수율 55% 이상 - 생산된 수소 순도 99% 이상
05 바이오. 폐기물 에너지	01 바이오에탄올	비식용 바이오매스 기반 바이오에탄올 생산기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에탄올 수율 20% 이상 (바이오매스 건조중량 대비) - 에탄올 농도 5% (w/v) 이상 - 에탄올 생산성 1.0 g/L/h
		1세대 바이오에탄올 생산기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에탄올 발효 수율 90% 이상 (가용 포도당 이론수율 대비) - 에탄올 농도 7%(w/v) 이상(당밀 기준) - 에탄올 생산성 : 1.5 g/L/hr 이상
	02 바이오부탄올	비식용 바이오매스 기반 바이오부탄올 생산기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 부탄올 수율 10% 이상(바이오매스 건조중량 대비) - 부탄올 농도 1.0%(w/v) 이상 - 부탄올 생산성 : 0.5g/L/hr 이상
		1세대 바이오부탄올 생산기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 부탄올 수율 80% 이상(이론수율 대비) - 부탄올 농도 1.5%(w/v) 이상 - 부탄올 생산성 : 0.5g/L/hr 이상
		유기산 기반 부탄올 생산기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 부티르산 생산 및 분리 4%(W/V) 이상 - 유기산의 부탄올 선택도 80%, 전환률 80% (화학촉매반응의 경우)
		연속 추출 발효 공정을 이용한 바이오부탄올 생산기술	- 부탄올 생산성 2g/L/hr 이상
	03 바이오디젤	저급 유지활용 바이오디젤 생산 및 가공 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 원료 유리지방산 함량 3% 이상 저급 유지 - 바이오디젤 이론수율 대비 95% 이상
		미세조류를 활용한 바이오디젤 생산 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 지질생산성 100 g/kL/d 이상 - 지질함유량 20% 이상 - 바이오디젤 이론수율 대비 95% 이상
		비 균질 촉매 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 바이오디젤 이론수율 대비 95% 이상 - 촉매수명 3개월 이상 - 초기 활성 대비 80% 이상 (3개월 후 활성 기준)
	04 바이오가스	바이오 수소/메탄 생산 공정기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (바이오메탄의 경우) 바이오가스 내 메탄 함량(순도) 60% 이상 및 VS 분해율 60% 이상 - (바이오수소의 경우) 바이오가스 내 수소 함량(순도) 25% 이상
		바이오 수소/메탄 고질화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연료 바이오 가스내 H2S 함량이 10 ppm 이하 - 바이오 가스내 실록산화합물 함량이 100 ppb 이하 - 바이오가스 내 수소 또는 메탄 함량(순도)이 95% 이상인 가스 정제 기술
		바이오 메탄의 전기에너지 전환기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 가스터빈의 경우 : 발전 효율 26% 이상 - 가스엔진의 경우 : 발전 효율 30% 이상 - 연료전지의 경우 : 발전 효율 60% 이상
	05 바이오 합성 가스	바이오 합성가스 제조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 함수율 20% 이하 - 냉가스 효율 60% 이상
		바이오합성 가스 정제 및 조성제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - H2/CO몰비 1.0 이상 - Tar, 황 화합물 10 ppm 이하 - Air 가스화제의 경우 발열량 1,000kcal/Nm3 이상 (LHV 기준), 스팀 가스화제의 경우 발열량 2,000kcal/Nm3 이상 (LHV 기준)
		바이오 합성가스 발전기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 가스터빈의 경우 : 발전 효율 26% 이상 - 가스엔진의 경우 : 발전 효율 30% 이상 - 연료전지의 경우 : 발전 효율 60% 이상
	06 동식물성 기름연료	수송용 바이오오일 생산 기술	- 발열량 10,000 kcal/kg 이상, 잔류탄소함량 2 wt% 이하, 물과 침전물 0.1 v% 이하
		발전/난방용 바이오오일 생산 기술	- 발열량 9,000 kcal/kg 이상, 잔류탄소함량 10 wt% 이하, 물과 침전물함량 0.5 v% 이하
		식물성 기름(PVO) 연료 생산 및 이용기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기름산가 2.0 이하 및 총오염물 24 ppm 이하 - PVO와 경유 dual 연료 공급장치 장착(유량 오차 5%이내) - 가온성능 : 800℃ 도달시간 10초 이내 - 엔진공급 PVO 연료점도 : 5.5 cp이하
06 해양 에너지	01 조력발전	후보지 특성 평가 및 발전량 예측기술	- 예측오차 10% 이하
		조력 발전시스템 기술	- 수평축 터빈 시스템 종합 정격효율 25%
		발전터빈	- 정격효율 85% 이상(터빈자체 효율)
		발전기 및 전력변환 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 발전기 정격효율 90% 이상 - 전력변환기 정격효율 90% 이상
		조력 발전설비 성능평가 기술	- 효율 측정 불확도 1%
		최적 발전 모델 도출 기술	- 모델과 실측값 오차 10% 이내
		조력 발전 시스템 시공 및 고박(mooring)기술	[아래 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 국내 외 공인기관의 인증 - 시공실적 보유
	02 조류 발전	후보지 특성 평가 및 발전량 예측기술	- 유속분포 예측오차 15% 이하
		조류발전시스템기술	- 수직축 시스템 종합 정격효율 18% 이상
		발전 터빈	- 수직축 시스템 종합 정격효율 18% 이상
		발전기 및 전력변환 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 발전기 정격효율 : 90% 이상 - 전력변환기 정격효율 : 90% 이상
		후보지 해양환경 특성 평가 및 유속분포	- 예측오차 25% 이하
		간섭을 고려한 후보지 발전량 예측기술	- 예측오차 25% 이하
		블레이드 제작기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - F (50년 설계빈도 정적 파력 + 최대 조류력) x s.f (1.5) - 안전율 1.5 이상 확보
		지지구조물 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 대상지역 50년 해양설계빈도 - 항만설계기준의 설계 안전율 확보
		조류발전 시스템 시공 및 고박(mooring)기술	[아래 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 국내외 공인기관의 인증 - 시공실적 보유
		수중 너셀 제작 기술	- 제작 오차 2mm 이하
		피치컨트롤 기술	- 제작 오차 2도 이내
		유지/보수 장치 기술	- 수중/수면 착탈 시간 3시간 이내
	03 파력 발전	후보지 특성 평가 및 발전량 예측기술	- 예측오차 20% 이하
		파력발전시스템기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 공기터빈형 : 정격효율 10% 이상(파력발전시스템 전체 효율) - 수류터빈형 : 정격효율 30% 이상(파력발전시스템 전체 효율) - 유압터빈형 : 정격효율 20% 이상(파력발전시스템 전체 효율) - 장력전달형 : 정격효율 20% 이상(파력발전시스템 전체 효율)
		발전 터빈	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 공기터빈 : 정격효율 35% 이상 - 수류터빈 : 정격효율 65% 이상 - 유압터빈 : 정격효율 75% 이상
		발전기 및 전력변환 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 발전기 정격효율 : 90% 이상 - 전력변환기 정격효율 : 90% 이상
		파력발전 시스템 시공 및 고박(mooring)기술	[아래 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 국내외 공인기관의 인증 - 시공실적 보유
		파랑 내구성(충격)	- 설치해역의 50년 빈도 설계파를 구조물 외력 설계조건으로 적용
	04 해수 온도차 이용	해수 온도차 발전 및 냉난방 해양환경평가 기술	- 예측오차 15% 이내
		해수 온도차 냉난방용 히트펌프설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것(ISO 13256 기준)] - 난방효율(W/W) 3.5 이상 - 냉방효율(W/W) 4.5 이상
		해수 온도차 발전용 냉각 및 가열 기술	- 열효율 85% 이상
		해수 온도차 발전용 레이디얼 터빈 기술	- 효율 75% 이상
		발전기 및 전력변환 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 발전기 정격효율 90% 이상 - 전력변환기 정격효율 90% 이상
		해수 온도차 발전용 익스펜더	- 효율 45% 이상
		해수취수 배관시스템 설계 및 시공기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 취수부와 응축기 입구의 수온차 : 3℃ 이내 - 취수부 입구온도와 방출구 온도와의 수온차 : 5℃ 이내
		발전 사이클 해석 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] -발전량 예측오차 10% 이내 -발전효율 예측오차 10% 이내
07 태양열	01 태양열 활용 기기 기술	평판형 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 투과면적 기준 출력 640 W/m2 이상 - 불량률 5% 이내 집열기 제조설비 및 검사장비 보유 제조원가 기준 수입의존율 40% 이하
		진공관형 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 투과면적 기준 출력 740 W/m2 이상 - 불량률 5% 이내 집열기 제조설비 및 검사장비 보유 제조원가 기준 수입의존율 40% 이하
		PTC 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 집광비 40sun 이상 - PTC용 흡수기를 포함한 시스템 - 설계기술 및 제조설비 보유 - 제조원가 기준 수입의존율 50% 이하
		CPC 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 집광비 10sun이상(집열기용) - CPC용 흡수기를 포함한 시스템 - 설계기술 및 제조설비 보유
		Dish 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 집광비 1,000sun 이상 - 설계기술 및 제조설비 보유
		Fresnel 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 집광비 40sun 이상 - Fresnel용 흡수기를 포함한 시스템 - 설계기술 및 제조설비 보유
		헬리오스타트 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 집광비 1000 sun 이상 - Tower용 흡수기를 포함한 시스템 - 설계기술 및 제조설비 보유
		축열 기술	[현열축열][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 축열효율(열회수율) 85% 이상 - 축열조 기준열손실율 30 W/㎡이하 [잠열축열] - 신뢰성 확인을 위한 cycletest 1,500회 이상
	02 태양열 소재 및 재료 기술	반사판 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 반사율 90% 이상 - 내구성 10년 이상(Out Door)
		흡수판(집열판) 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 흡수율 92% 이상 (시험한 파장을 명시할 것) 방사율 5% 이하 (시험한 파장을 명시할 것) 코팅 및 제조설비 보유
	03 중 저온 태양열활용 시스템기술	중 저온 태양열 활용 시스템 기술(온수급탕, 냉난방, 산업공정열 제공 등)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 시스템 이용 효율 40% 이상(시뮬레이션 결과 등 증빙) - 축열조 및 제어를 포함한 시스템 설계 기술 보유 - 집열기 녹색인증 기술 적용 제품 사용 - 20건 이상의 보급 실적 - 시스템 불량률 5% 미만 - 사후관리 체계 유무
		태양열을 이용한 유기 랭킨 사이클(ORC) 발전 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 시스템 효율 8% 이상(고열원 150℃ 이상), 시스템 효율 6% 이상(고열원 150℃ 미만) 사후관리 및 O&M(operation and maintenance) 가능
	04 고온 태양열 활용 시스템 기술	Dish-Stirling 발전 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 발전효율 15% 이상(피크기준, solar-to-electric) Dish 집열기술에 적용되는 녹색인증 제품 사용 사후관리 및 O&M(operation and maintenance)가능
		PTC 발전 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 발전효율 12% 이상(피크기준, solar to electric) - 집열기 녹색인증 기술 적용 제품 사용 - 사후관리 및 O&M 가능
		Tower 발전 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 발전효율 12% 이상(피크기준, solar to electric) 헬리오스타트 집열 기술에 적용되는 녹색인증 제품 사용 사후관리 및 O&M가능
		Fresnel 발전 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 발전효율 10% 이상(피크기준, solar to electric) - Fresnel 집열기술에 적용되는 녹색인증 제품 사용 - 사후관리 및 O&M 가능
08 지열	01 지열냉난방 기술	지열유닛기술(물공기멀티)	[수직밀폐형] COP 3.8(난방), 4.9(냉방) 이상 [개방형] COP 4.1(난방), 6.2(냉방) 이상 (KS, NRGT시험조건기준)
		Grout 열전도기술	[벤토나이트 계열] - 1W/m․K 이상 [시멘트 계열] - 2W/m․K 이상
		지열원 열펌프 설계 및 시공기술	- 정부지원사업 시공실적 10건 이상 (검토서 첨부)
		천부지열 시추 기술	- 심도 150 m에서 공곡률 1도 이내 (5개공 이상 평균치)
	02 심부지열 개발기술	심부탐사 기술	- 지하심도 2 km 이상 탐사/검층 가능 여부(판단 자료 제시)
		심부시추 기술	- 지하심도 2 km 이상 시추 가능 여부(판단 자료 제시)
		시추공 완성 기술	- 지하심도 2 km 이상 공벽유지 여부(판단 자료 제시)
		지열 저류층 수리 특성 평가 기술	- 2 km 이상 심부시추공에서 수리특성 및 지열수 적정양수량 평가 가능 여부(판단 자료 제시)
		수리자극을 통한 인공 저류층 형성기술	- 공당 지열순환수량 20 kg/s 이상 확보
		대심도 응력 측정기술	- 2 km 이상에서 응력측정 가능 여부(판단 자료 제시)
		케이싱 제작기술	- 구경 177.8 mm(7") 이상, 강도 40,000 psi 이상(API 기준)
		시멘팅 재료 기술	- API 기준 class B 이상
		비트 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 지하심도 2 km 이상 굴착 가능 - API 및 IADC의 공인분류기준에 부합하는 재료 사용
	03 심부지열 활용 기술	지열발전 냉각기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 순환유량 대비 냉각수 사용량 1% 미만 - 총(gross) 발전량 대비 냉각용 전력사용량 12% 이하
		지열 발전소 개념 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 지열발전소 사전타당성조사 보고서 보유 여부 - 지열수 파티클 정제를 위한 설계, 압력차 0.5 kg/㎠ 이내 (지열수 20kg/s, 파티클 100μm 조건) - 스케일 저감 설계, 연간 유동저항 저감율 20% 미만
		지열 발전 전력 변환 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 효율 10% 이상 - 지열수-바이너리 유체 총괄 열전달 계수 250 W/m2K 이상
09 수소	01 수소 생산	개질 수소 생산	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 수소 생산량 20 Nm3/hr 이상 - 순도 99.99% 이상 - 개질 효율 70% 이상(정상 운전 기준)
		물 전기분해	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 수소 생산량 10 Nm3/hr 이상 - 순도 99.99% 이상 - 전기 소모량 : 수소 1 Nm3/hr 당 6 kW 이하
		연료전지 물 전기분해	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 수소 생산량 5 Nm3/hr 이상 - 순도 99.99% 이상 - 전기 소모량 : 수소 1 Nm3/hr 당 5 kW 이하
	02 수소 이송	카트리지	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 2000 Nm3/unit 이상 - 저장 용기 Type 3, Type 4 - 충전 압력 250 bar 이상
	03 수소 저장	금속 저장 용기	- 시스템 베이스 수소 저장율 1.5 wt% 이상
		화학 저장 용기	- 시스템 베이스 수소 저장율 3.5 wt% 이상
		기체 저장 용기	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 저장 압력 400 bar 이상 - 저장 용기 Type 3, Type 4
	04 수소 공급 인프라	수소 압축기	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 토출 압력 400 bar 이상 - 성분 분석 시 오일 유입이 없는 형태
		디스펜서	- 충전 압력 350 bar 이상
		냉각 장치	- 냉각 온도 -40℃ 이하
		고압 밸브	- 상용 압력 350 bar 이상

02. 탄소저감

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 CCS (Carbon Capture and Storage)	01 연소 후 CO2 포집 플랜트	CO2 포집분리 소재 기술(습식)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] CO2 흡수능 0.35molCO2/molAbsorbent 이상 CO2 재생에너지 4.0GJ/tCO2 이하
		CO2 포집공정기술(습식)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 제거율 90% 이상 - CO2 순도 95% 이상 - 처리용량 100Nm3/h 이상, 또는 0.45tCO2/d 이상
		CO2 포집분리 소재 기술(건식)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] CO2 흡수능 6wt% 이상 고체 흡수제강도 < 15% 이하
		CO2 포집공정 기술 (건식)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 제거율 80% 이상 - CO2 순도 95% 이상 - 처리용량 100Nm3/h 이상 , 또는 0.4tCO2/d 이상
		CO2 포집소재 기술 (분리막)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2/N2 선택도 10 이상 - 투과도 : 30 ml/min․cm2
		CO2 포집공정 기술(분리막)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 제거율 90% 이상 - CO2 순도 90% 이상 - 처리용량 10Nm3/h 이상
	02 연소 전 CO2 포집 플랜트	CO2 포집분리 소재 기술(습식)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 흡수능 0.45mol-CO2/mol-Absorbent 이상 - CO2 재생에너지 3.0GJ/tCO2 이하
		CO2 포집공정기술(습식)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 제거율 90% 이상 - CO2 순도 95% 이상 - 처리용량 100Nm3/h 이상
		CO2 포집분리 소재 기술 (건식)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO 전환촉매 : CO 전환률 90% 이상 - CO2 흡수능 10wt% 이상 고체 흡수제 강도 <20% 이하
		CO2 포집분리 소재 기술(분리막)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - H2/CO2혼합가스로부터 수소 투과량 20ml/min․cm2 - 수소순도 99.9% 이상 - CO2 포집율 90% 이상
		CO2 포집공정기술(건식공정)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 제거율 80% 이상 - CO2 순도 95% 이상 - 처리용량 100Nm3/h 이상
		CO2 포집공정기술 (분리막 공정)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 회수 CO2순도 90% 이상 수소순도 99.9% 이상 - 처리용량 1Nm3/h 이상
	03 연소중 CO2 포집 플랜트	순 산소 연소 플랜트 공기분리 소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 산소 투과도 : > 5ml/min・cm2 - 산소 순도 99% 이상, - 안전성 : 1개월 연속 운전 - 처리용량 : > 1TPD 모듈 및 공정
		순산소 연소 플랜트 시스템 기술	- 순산소 버너 기술, 배가스 재순환 제어기술, 버너 및 플랜트 최적화 기술 적용하여, CO2 포집률 95% 이상
		매체순환연소 산소공여 소재기술	- 산소전달능력 10 wt% 이상, AI 25% 이하(ASTM D-5757-95 기준)
		매체순환연소 플랜트 시스템기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 200kWth급 이상 CO2 순도 90% 이상(환원반응기배출기체중CO2의 함량) 탄화수소 또는 합성가스 연료의 연소율 95% 이상 NOx 배출농도 50ppm 이하(산화 반응기 배출기 체중 NOx 농도)
	04 CO2 압축 플랜트	주입용 압축 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 가동일 90일 이상 토출압력 60 ～200 barA CO2 처리 연간 10만 톤 이상 Compression Penalty 10% 이하의 고효율 압축기
		수송용 압축 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 파이프라인 운송 중 발생하는 압력손실을 보상하고 운송을 원활하게 하는 대용량 고압 부스터기술(Critical point 73.8 barA 이상에서 운영) CO2 처리 연간 10만톤 이상 압축비 1.5이하의 저압축비압축 기술
	05 CO2 저장 플랜트	지중 저장소 탐사 및 부지선정 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] 육상퇴적분지(지중저장소) : 연간 10Lkm(탄성파 투과심도 1초 이상, 수진기 길이 2km 이상) 탐사 가능 해저퇴적분지(지중저장소) : 연간 2,000Lkm(탄성파 투과심도 1초 이상, 수진기 길이 3km 이상)탐사 가능
		지중심부 시추설비 및 공정	- 지하 심도 1km 이상 시추
		CO2 주입 및 저장 플랜트 설계 제작기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 내륙 : 연 CO2 1만톤 이상 - 해저 : 연 CO2 10만톤 이상
		CO2 주입 관정 설계 및 제작기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] 육상퇴적분지(지중저장소) : 연 CO2 3천톤 이상 해저퇴적분지(지중저장소) : 연 CO2 5만톤 이상
		석유, 가스 회수증진 및 지중저장	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연 CO2 5만톤 이상 주입 - 석유, 가스 회수증진 5% 이상
		석탄층 메탄 회수증진 지중저장	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연 CO2 5,000톤 이상 주입 - 메탄회수증진 5% 이상
		퇴적층 내 CO2 저장 효율 증진 기술	- CO2 저장효율 증진 5% 이상
		저장공정, 사후 관리, 환경위해성 평가 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 내륙지질 : 주입기간 + 5년 이상/누출 경로 탐지 및 누출 저감 - 해저지질 : 런던협약 96의정서를 따름(환경 위해성 평가 지침(WAG) 준수)
		저장 CO2 모니터링 및 거동 예측	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 관측정 1개 이상 - 주입 CO2거동 추적 기술 보유
	06 CO2 수송 플랜트	저비용 고효율 CO2 액화플랜트	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 처리 연간 10만톤 이상 CO2 액화 조건에 따른 5.18barA～20barA 수준의 토출 압력 요구(CO2 Triple Point : 5.18barA,56.5℃) - 다단압축 공정을 활용한 고효율 액화사이클 시스템
		대량 CO2 파이프라인 수송시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연 CO2 10 만톤 이상 - 압력 : 100bar 이상
		CO2 전용 수송선	- 3000톤급 이상
		액화가스 - CO2 하이브리드 수송선	- 3000톤급 이상
		수송공정 안전 평가관리	- 누출 경로 탐지 및 누출 저감 여부
	07 CO2 이용 유용 물질 생산 플랜트	CO2 이용 유용한 화학물질 합성	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 유효저감률 : 10% 이상 - 유효저감량 : 200tCO2/y 이상(유효저감량 = CO2전환양 x 유효저감율)
		화학적 반응기 및 반응공정	- 유효저감량 100tCO2/y 이상 처리 규모 설계 제작 기술
		CO2생물학적 전환 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2고정능 : 100gCO2/m2/d - 3gCO2/L/d 이상 균주 보유 여부
		생물학적 적용 균주 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 고정능 : 100gCO2/m2/d, 3gCO2/L/d 이상 향상된 균주 개발 - 고밀도 배양 : 15g/L(건조상태기준) 이상
		CO2 광화학/전기화학적 전환 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] 유효저감율 : 30% 이상 유효저감량 : 100tCO2/y이상
		CO2 광물탄산화기술	[아래의 요소 항목 중 1개이상 만족할 것] 유효저감량 : 100tCO2/y 이상 CO2전환율 90% 이상
02 Non-CO2 온실 가스 처리	01 환경 기초시설 발생 메탄이용/저감기술	매립표면 가스 발생 저감기술	- 매립표면 발산 온실가스 저감 효율 20% 이상
		메탄가스 포집 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 메탄가스 회수율 70% 이상 - 메탄가스 발생량 예측/설계기술 확보
		메탄가스 정제 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 순도 95vol% 메탄가스 분리 - 황화수소(50ppm 이하) 및 실록산(300ppb 이하) 제거기술
		메탄가스 활용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - LNG화 및 도시가스 혼입 연료화기술 - CNG화 및 자동차 연료화 기술 - 수소전환 및 저장기술
		메탄가스 이용 발전 기술	- 발전 효율 30% 이상
	02 모니터링 관리 시스템	나노소재 센서 기술	- 나노촉매센서 이용 측정성능오차 ± 10% 이내
		온실가스 측정/관리 기술	- 실시간 모니터링/관리 기술
	03 불화가스 저감	불화가스 처리 기술	- 직화 열분해 기술, 플라즈마 처리기술, 전자빔 처리기술, 열화학 처리기술 등을 사용하여 HFC/CFC 99.9%, PFC/SF6 95%이상 처리율 확보
		불화가스 회수 기술	- 전처리기술을 포함한 흡착분리기술 또는 심냉분리기술 등을 사용하여 95%이상 회수율 확보
		HFC 대체물질	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 초임계 수소화 공정을 통한 HFC계 친환경 냉매 제조 기술 확보 - HFC계 친환경대체 냉매 제조 기술
		PFC 대체물질	- 대체 가스로 C2F4, C3F6, C4F6, c-C4F6, C4F8, F2 등 Perfluoro olefin 이용 기술
		SF6 대체물질 사용 절연 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 건조공기의 질소사용으로 대체 - 절연방재형 중전기기에 적용
		SF6 대체물질 사용 식각기술	- SF6, PFC Free 식각설비 양산화 기술 보유(반도체, 디스플레이)
		공정연계 기술	- 반도체/디스플레이 산업, 자동차산업, 전자산업 등과의 연계기술 적용
		SF6 대체차단 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 초고압 VI 둥 사용으로 SF6 사용 대체 - CO2 등 대체가스를 활용한 차단 기술
		불화온실가스 대체 기술	- 불화온실가스 95% 대체 기술
	04 N2O 저감	고정오염원 N2O저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 질산공장 등의 경우 80% 이상 제거 효율 - 기타의 경우 60% 이상 제거 효율
		저질소 함량의 대체비료 기술	- 비료에 유기물이 20% 이상, 유기물 대질소의 비(50% 이하)
		이동오염원에 대한 N2O 저감기술	- 촉매 설계 및 제조기술, 촉매 Canning 기술, 최적화 기술 확보 또는 기타 관련 기술을 통한 N2O 50% 이상 저감
		공정 및 반응기 설계 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - N2O 70% 이상의 분해, 처리 기술 - CER(Certified Emission Reduction) 인증 획득
03 원자력	01 원자력 노심, 재료 및 핵연료	노심설계 및 실증 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 노심설계 코드의 원천 소유권 확보 (핵설계 및 연 료봉, 집합체, 제어봉 설계코드 등) - 핵연료 핵비등이탈율 ACE7, PLUS7 대비 3% 증가 - 노심설계코드 검증 및 상용원전 적용체계 확보
		원자력 재료 및 부품 개발, 제조 및 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 장수명 고성능 원자력환경 저항성 원자력 구조재 료 또는 기능성재료 개발 - 수입대체용 재료, 기기 및 부품 개발 - 기기, 부품, 소재의 제조, 검사 및 시험평가 관련 기술 확보
		핵연료 설계, 제조 및 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 소유권확보 가능한 고성능 고유 핵연료, 피복관 및 이의 설계/제조/검증기술 (핵연료 및 피복관 개발에 필요한 원천 요소기술 확보 포함) - 핵연료봉 손상율을 오차범위 10% 이내에서 예측할 수 있는 소프트웨어 확보
	02 원전 계통 및 안전	원전 복수기 폐열 회수 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 원전 복수기의 폐열을 이용한 전기 생산 또는 지역난방 가능 - 원자로 이차측 효율 : 총 60% 이상
		재료열화 손상 및 건전성 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 손상 또는 건전성 평가 코드 및 기술 확보 - 경년열화 평가 또는 수명예측 기술 확보 - 평가 기술의 인허가 취득
		리스크평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 확률론적 안전성 평가 프로그램 확보 - 위험도 정보활용 민감도 분석 가능 - 평가 기술의 인허가 취득
		안전해석평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 국내 고유 노심 및 안전해석코드를 이용한 안전성 평가 가능 - 노심과 열수력 해석의 3차원적 연계 평가 가능 - 고유 시험데이터 확보 - 평가 기술의 인허가 취득
	03 원전 제어계측 기술	원자로보호계통 제어기기 및 소프트웨어 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 안전등급(Q등급) 제어기기 설계기술 보유 - 내진, 내환경, 내전자기파 기기검증 획득 - 원자로보호계통 응용 소프트웨어는 Q등급 검증 및 실증 자료
		시뮬레이터 등 운전지원 시스템기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실시간 원자로심, 계통 모사능력 확보 - 중성자 동역학 및 열수력 연계 - 열수력 및 계통 모사능력 확보 - ANS/ANS 3.5에 부합하는 지원능력 확보 - 일반 노트북에 탑재 가능한 인적 신뢰도 평가용 휴대가능 원전 시뮬레이터
		원자력시설 내부감시용 이동로봇 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 15 cm 턱 승월, 40도 계단 승월 - 방사선, 온도, 습도 센서 탑재 - 주기기제어 비간섭 실내무선통신(100 m)
		IT기반 통신망	[필수 항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 통신 독립성 확보 - 단일고장 기술수준 만족 - 결정론적 데이터 송수신 방식 채택
		MMIS 운전성 개선 및 불시정지 감소 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 원자로출력 5% 이하에서 자동운전가능 - 경보억제 설계기술개발 - 인적오류 유발요인 제거기술 보유
		온라인 감시 및 지능형 성능 진단 시스템	[필수 항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 운전 데이터 업데이트 주기능력이 1초 이내 - 실 시각 플랜트 안전 상태 감시 능력 - 기기 혹은 계통의 성능지표를 정량적으로 평가하는 능력
	04 원전 성능 향상	원전 유지보수 및 정비 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 보수 및 정비 관련 기술 표준화로 현재 소요시간 의 10% 향상 - 외국임대 핵심 장비 및 기술의 30% 국산화 - 보수 기자재의 성능 및 수명 평가기술 확보
		원전 수명관리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 압력용기 건전성 확인기술 확보 - 주기적 안전성평가 기술 확보 - 장기사용설비 교체 및 설계 개선기술 확보 - 장기운전 수화학 신기술 확보 · 출력 +5% · 계통방사선량 -20%
		원전설비 시험, 검사(NDE 포함) 및 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 원전 적용 시험 및 검사 신기술 확보 - 시험, 검사 장비 국산화 및 정밀도 향상기술 보유 - EPRI PD 통과 수준 기술력 확보
		원전 압력기기 제작 및 설치 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 건설시 부적합사항 발생률이 앞선 발전소 건설시 보다 5% 감소 - 자동용접장비의 100% 국산화 달성 - 용접결함 발생률 1% 이하
	05 원전핵주기 및 방사선 환경감시	방사성 폐기물 처분 기술	[중 저준위 폐기물 처분기술][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 정상 시나리오 : 0.1 mSv/yr - 확률 시나리오 : 10-6 mSv/yr - 인간침입 시나리오 : 1.0 mSv/yr [고준위 폐기물 처분기술][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 주요 시나리오 총 위험도 : 10-6 mSv/yr - 단일 시나리오 : 10 mSv/yr
		방사성폐기물 수송⋅저장 기술	[사용 후 핵연료 수송 기술][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 용기표면에서 방사선량률 ≤ 2 mSv/h - 납차폐재 온도 < 300℃, 밀봉재 < 250℃ [사용 후 핵연료 저장 기술] - 저장지역 경계 밖에 위치한 일반인의 연간유효선량 ≤ 0.25 mSv
		원자력시설 제염⋅해체 기술	[해체 폐기물 재활용 기준][아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 일반인 최대 피폭선량 <0.01 mSv/yr [해체 부지 재이용 기준][아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 일반인 최대피폭선량 < 0.1 mSv/yr
		방사성 폐기물 처리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 중 저준위 폐기물 처리기술 . 작업자 선량 한도 < 2 mSv/yr - 사용 후 핵연료 파이로 처리기술 [아래의 요소 항목 모두 만족할 것] . 우라늄 및 초우라늄원소 회수율 > 99% . 고방열성핵종(Cs, Sr) 제거율 > 99% . 폐염 재생율 (LiCl, 공융염) > 90% . 휘발성기체 포집율 > 99% . 알곤셀 운영기술 : 산소/수분농도 < 50ppm, 셀 누설율 < 0.02% - 고준위폐기물 처리 기술 . 고준위폐기물 감용율 > 80%
		원자력시설 환경 감시 기술	[아래의 요소 항목중 1개 이상 만족할 것] - 환경방사선 모니터링 기술 · 실시간, 온라인 방사선량률 데이터 수집가능 (~100nSv/h 이상) - 환경시료 방사능분석 기술 · 최소검출가능농도 : μBq/kg · 난 분석 방사성핵종의 분석기술 확보(Fe-55, Ni-63, Tc-99, I-129)
		생활 방사선 환경 감시 기술	- 가공제품에 의한 피폭 방사선량 · 연간 1 mSv 이하
		방사성물질 분석 기술	[아래의 요소 항목중 1개 이상 만족할 것] - 방사화학 분석기술 · 극미량의 방사성핵종의 분리가능 (~10-10 mol 이하) - 극미량 질량 분석기술 · 최소분석가능질량 : ~ng for U, ~pg for Pu - 악티나이드 화학 분석 · 화학종 검출성능 : < 0.1 ppm · 측정 정밀도 : < 5%
	06 신형 원자로 기술	중소형 원자로(SMART 등) 설계․제작 및 건설 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 일체형 및 모듈형 설계 - 노심 손상률 10-6/Rx·Yr 이하의 안전성 확보 - 길이 2m, 연소도 60,000MWD/t의 SMART 핵연료 개발 - 원자로 및 내부구조물의 60년 수명 설계 - 0.3g를 만족하는 플랜트 종합 설계 - 원자로 기기개발 및 제작기술 확보 - 설계 및 평가방법론의 인허가 승인
		소듐냉각고속로(SFR)의 주요기기(열교환기 등) 설계·제작 및 검사 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 고온설계기술 기준(ASME Sec.III Div.5, RCC-MRx) 을 따른 설계기술 - 고온 열교환기 제작․검사 기술 - 소듐중 2mm의 결함 탐지가 가능한 10 m 웨이브 가이드(WG) 센서 시스템 개발
		초고온가스로(VHTR) 의 주요기기(열교환기 등) 설계·제작 및 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - TRISO 핵연료 제조 및 검증기술개발 - ASME Section III Div.5 기술수준을 따른 초고온가스로 기기 설계 기술 - 설계 및 평가 부족 물성치 확보 및 검증기술 - 초고온가스로 기기 및 배관의 건전성 평가 기술 - 설계온도 및 압력 : 900℃, 60 bar의 인쇄기판형 열교환기(PCHE) 설계 및 확산접합 제작기술
		신형 연구로의 설계․제작 및 건설 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 노심 설계 코드 구축 및 검증기술 확보 - 2×1013n/cm2/s/MW급 판형핵연료 사용 다목적 소형 연구로 노심설계 - 제어봉 구동장치 개발 및 노심 연계 구조 설계 - 낙하시간 1초 이내, 구동정밀도 5mm의 구동제어봉장치 개발 - 판형 핵연료 설계자료 및 제작 공정기술 확보 - 핵연료 시작품 모형제작을 통한 설계 기술검증
04 에너지 저장	01 니켈-금속수소전지	양극소재기술	- 양극활 물질 용량 210 mAh/g 이상
		음극소재기술	- 음극활 물질 용량 270 mAh/g 이상
		격리막기술	- 자기 방전 15% 이하(28일, 20℃)
		밀폐화기술	- 5 kgf/cm2 이상 내압유지
		단전지기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지밀도 200 Wh/L 이상 - Cycle 900회 이상 (80% DOD)
	02 리튬 이온전지	전해질기술	- 분해 전압 4.2 V 이상
		격리막기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 90℃, 1 h에서 TD 수축 0% 이하 - MD 수축 7% 이하
		올리빈계 양극소재기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 150 mAh/g(0.2C 기준) 이상 - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100kg/월 이상
		스피넬계 양극소재기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력: 90% 이상 (5.0C/0.2C 기준) - 고온수명: 초기 용량의 90% 이상 (50회 충방전, 60℃) - 제조능력: 10 kg/batch 또는 100 kg/월 이상 - 방전용량 : 100 mAh/g (5C 기준) 이상
		층상계 양극소재기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 150 mAh/g(0.2C기준) 이상 - 고온수명 : 초기 용량의 90% 이상(50회 충방전, 60℃) - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100kg/월 이상
		고출력 카본계 음극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 30 mAh/g(5C 기준) 이상 - 초기효율 : 70% 이상 - 제조능력 : 10 kg/batch 또는100kg/월) 이상
		고용량 카본계 음극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 500 mAh/g 이상 - 수명특성 : 초기 용량의 80% 이상 (200회 충방전) - 제조능력 : 10 kg/batch (또는 100 kg/월) 이상
		비카본계 음극 소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 700 mAh/g(0.2C 기준) 이상 - 초기효율 : 80% 이상 - 수명특성 : 초기 용량의 90% 이상(50회 충방전)
		LTO(Li4Ti5O12)계 음극 소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 150 mAh/g 이상(0.5 C 기준) - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100 kg/월 이상 - 초기효율 : 80% 이상 - 출력 : 70%이상(50C/1C기준)
		고출력 단전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지밀도 : 80 Wh/kg, 150 Wh/L 이상 - 출력밀도(SOC 50%, 10초) : 2,500 W/kg 이상 - 고율방전특성 : 80% @10C(0.2C 대비) - 사이클 수명 : 300회 80% 이상 (1C 이상) - 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL 1642 동등 수준 - 제조능력 : 100만셀/월 이상(8시간/일 기준)
		고용량 단전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지 밀도 : > 110 Wh/kg, > 400 W/L 사이클 수명(0.5C 이상) : 500회 80% 이상 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL 1642 동등 수준 제조능력 : 100만셀/월 이상(8시간/일 기준)
	03 리튬 이온폴리머전지	올리빈계 양극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 150 mAh/g(0.2C 기준) 이상 - 제조능력 : 10 kg/batch(또는 100kg/월) 이상
		스피넬계 양극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력 : 90% 이상(5.0C/0.2C 기준) - 고온수명 : 초기 용량의 90% 이상(50회 충방전, 60℃) - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100kg/월 이상
		층 상계 양극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 150 mAh/g(0.2C 기준) 이상 - 고온수명 : 초기 용량의 90% 이상(50회 충방전, 60℃) - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100kg/월 이상
		고출력 카본계 음극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 250 mAh/g(5C 기준) 이상 - 초기효율 : 70% 이상 - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100kg/월 이상
		고용량 카본계 음극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 330 mAh/g(0.2C 기준) 이상 - 수명특성 : 초기 용량의 95% 이상(50회충방전) - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100kg/월 이상
		비카본계 음극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 700 mAh/g(0.2C 기준) 이상 - 초기효율 : 80% 이상 - 수명특성 : 초기 용량의 90% 이상(50회 충방전)
		전해질 기술	유기 화합물 분해전압 4.5V 이상
		격리막 기술	열수축 20% 이하 (150℃기준)
		고출력 단전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지밀도 : 85 Wh/kg, 160 Wh/L 이상 - 출력밀도(SOC 50%, 10초) : 2,500 W/kg 이상 - 고율방전특성 : 80% @10C(0.2C 대비) - 사이클 수명 : 300회 80% 이상 (1C 이상) - 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL 1642 동등 수준
		고용량 단전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지밀도 : > 120 Wh/kg, > 400 W/L 이상 - 사이클 수명(0.5C 이상) : 500회 80% 이상 - 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL 1642 동등 수준
	04 나트륨-황(NaS)전지	고체전해질 소재기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고체전해질 비저항 4 Ωcm (350℃) 이하 - 이론밀도 대비 상대밀도 99% 이상 - 에너지 밀도 : 150 ~ 250 Wh/L - 사이클 수명 : 2500 이상 at 20℃
		고체전해질 제조기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전해질 튜브 두께 1.5 mm 이하 - Flextural strength 250 Mpa 이상
		내부식 금속 소재기술	- 단전지 내구 수명 200 사이클 이상
		단전지 밀봉 기술	- 단전지 내구 수명 200 사이클 이상
		모듈화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 모듈 출력 50 kWh 이상 - 8시간 사용 기준 6~20 MW
	05 레독스플로우(RedoxFlow) 전지	레독스커플 고전압화기술	- 에너지 효율 80% 이상
		고내구성․고이온 전도성 멤브레인 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 멤브레인 이온전도도 0.01 S/cm 이상 - 이온 확산도 10.0×10-6 cm2/s 이하 - 습윤 팽창율 10% 이하
		bipolar plate 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - bulk 저항 3.8 mΩcm 이하 - cycle life 3000회 이상
		전극용 carbon felt 소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전극고유저항 30 mΩcm 이하 - cycle life 3000회 이상
	06 초 고용량 커패시터	고에너지밀도 활성탄 소재기술	- 활성탄 용량 20F/cc 이상
		커패시터 고 전압화 기술	- 전압 2.3 ~ 2.7V
	07 리튬이온 커패시터	고출력 음극소재기술	- 90% 이상 (5C/1C)
		음극 pre-doping 기술	- 음극전위 0.1 V 이하 vs. Li/Li+
		고에너지 밀도화 기술	- 에너지밀도 24 Wh/L 이상
	08 BOS(Balance of System) 기술	수송기계용 BMS 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전압 ± 20 mV, 전류 ± 1%(Fullscale), 온도 ± 1℃ 이내 - SOC 산출정확도 ± 7% 이내 SOH 추정 정확도: ±7% 이내 - 내환경성 및 신뢰성 규격 만족(ISO/KS 동등 수준)
		에너지저장용 BMS 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전압측정 정밀도 ±50 mV - 셀간 온도차 ≤ 5℃ - 셀간용량 편차 ≤ 5% - SOC 산출정밀도 5% 이내
		전력변환장치(PCS)	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - Battery 분리형 : PCS 충전효율 95% 이상, 방전효율 95% 이상 - Battery 일체형 : System 효율 85% 이상
	09 전고체 전지	박막형 전고체 전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 용량 0.1 mAh/cm2 @0.1C - 사이클 수명(1C 이상) : 500회 90% 이상 - 고율방전특성 : 50% 이상 (20C/1C기준, 25℃)
		벌크형 전고체 전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지밀도 : > 300Wh/L - 사이클 수명(0.5C 이상) : 500회 80% 이상 - 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL 1642 동등수준
05 청정 연료	01 석탄가스화	고열량(5000 kcal/kg 이상) 석탄 가스화기	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 냉가스효율 80% 이상 - 탄소 전환율 99% 이상 - 발전효율 40% 이상
		저열량(5000 kcal/kg 미만) 석탄 가스화기	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 냉가스효율 65% 이상 - 탄소전환율 95% 이상 (잔사유, 석유코크스 등 포함, 연료 처리용량 10톤/일 이상)
		저급석탄 건조	- 수분 제거율 90% 이상
	02 석탄가스 정제	분진 및 오염물질 제거	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 분진 농도 4 mg/Nm3 이하 - Sox 8 ppm 이하, Nox 5 ppm 이하
		CO2 분리	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 회수율 80% 이상 - CO2 순도 85% 이상
		수은 제거기술	- 제거효율 90%이상
	03 석탄가스 액화	액화 촉매	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 석탄 전환율 80% 이상 - Coal oil 수율 40% 이상인 촉매
		액화반응기	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 석탄 전환율 80% 이상 - Coal oil 수율 40% 이상인 촉매 - 열효율 50% 이상
		촉매 분리기술	- 생성물 내 촉매 1ppm 이하
	04 천연가스 리포밍	리포밍촉매	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 전환율이 30% 이상이 되도록 하는 촉매 - CH4 전환율 80% 이상 - H2 순도 : 99.99% 이상 - CO2 회수율 : 90% 이상 - 코크 생성율 : 0.1% 이하
		육상 리포머 및 리포밍 공정	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 전환율이 30% 이상이 되도록 하는 촉매 - CH4 전환율 80% 이상 - H2 순도 : 99.99% 이상 - CO2 회수율 : 90% 이상
		해상 리포머 및 리포밍 공정	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 전환율이 30% 이상이 되도록 하는 촉매 - 해상환경에서 CH4 전환율 75% 이상 - H2 순도 : 99.99% 이상 - CO2 회수율 : 90% 이상
	05.천연가스 유래 FT합성	FT 반응 촉매	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - C5+ 수율 85% 이상이 되도록 하는 촉매 - Syn gas 전환율 80% 이상이 되도록 하는 촉매
		육상 FT 반응기 및 FT 공정	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - C5+ 수율 85% 이상이 되도록 하는 반응기 및 공정 - Syn gas 전환율 80% 이상이 되도록 하는 반응기 및 공정
		해상 FT 반응기 및 FT 공정	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - C5+ 수율 85% 이상이 되도록 하는 반응기 및 공정 - Syn gas 전환율 80% 이상이 되도록 하는 반응기 및 공정
	06 육상용 GTL 통합공정	육상용 GTL 플랜트 통합공정	- GTL 전체 공정에서의 CO2 배출이 최소화 되도록 통합공정의 에너지 효율이 55% 이상, 탄소효율이 65% 이상
		육상용 DME 플랜트 통합공정	- DME 전체 공정에서의 CO2 배출이 최소화 되도록 통합 공정의 에너지 효율이 55% 이상, 탄소효율이 70% 이상
		육상용 MeOH 플랜트 통합공정	- MeOH 전체 공정에서의 CO2배출이 최소화되도록 통합공정의 에너지 효율이 60% 이상, 탄소효율이 70% 이상
	07 해상 GTL-FPSO 통합공정	해상 FPSO용 Compact GTL 생산통합공정	- 해상 Compact GTL 전체 공정에서의 CO2배출이 최소화되도록 통합공정의 에너지 효율이 50% 이상, 탄소효율이 60% 이상
		해상 FPSO용 Compact DME 생산 통합공정	- 해상 Compact DME 전체 공정에서의 CO2배출이 최소화되도록 통합공정의 에너지 효율이 50% 이상, 탄소효율이 65% 이상
		해상 FPSO용 Compact MeOH 생산 통합공정	- 해상 CompactMeOH 전체 공정에서의 CO2 배출이 최소화되도록 통합공정의 에너지 효율이 55% 이상, 탄소효율이 65% 이상
	08 GTL FPSO 핵심기자재	Compact 반응기	- Compact 반응기는 육상용 반응기와 성능은 동일하면서 크기는 10% 이상 감소
		Compact 열교환기	- Compact 열교환기는 육상용 열교환기와 성능은 동일하면서 크기는 10% 이상 감소
		기타 GTL 공정 핵심 기자재(예시 : 컴프레서, 펌프, 압력용기, 히터류, 밸브류 등)	- 각종 핵심 기자재는 육상 GTL 공정용 핵심 기자재와 성능은 동일하면서 크기는 10% 이상 감소
	09 SNG 합성	SNG 합성 촉매	- CO 전환율 90% 이상(또는 H2 전환율 80% 이상)
		SNG 합성 반응기	- CO 전환율 70% 이상(또는 H2 전환율 80% 이상)
	10 천연가스 유래 MeOH 합성	MeOH 합성 반응촉매	- 반응물인 (CO+H2)의 One-Pass 전환율이 15% 이상이 되는 촉매
		육상 MeOH 합성반응기 및 공정	- 반응물인 (CO+H2)의 One-Pass 전환율이 15% 이상이 되는 반응기 및 공정
		해상 MeOH 합성반응기 및 공정	- 반응물인 (CO+H2)의 One-Pass 전환율이 15% 이상이 되는 반응기 및 공정
	11 천연가스 유래 DME 합성	DME 합성 반응촉매	- DME 합성반응기의 탄소전환율(CO+CO2+CH4)이 95% 이상, DME 선택도가 80% 이상 되도록 하는 촉매
		육상 DME 합성반응기 및 공정	- DME 합성반응기의 탄소전환율(CO+CO2+CH4)이 95% 이상, DME 선택도가 80% 이상 되도록 하는 반응기 및 공정
		해상 DME 합성반응기 및 공정	- 해상환경 DME 합성반응기의 탄소전환율(CO+CO2+CH4)이 90%, DME 선택도가 55% 이상 되도록 하는 반응기 및 공정
	12 Upgrading공정	Upgrading 촉매	- Wax 전환율 40% 이상, 디젤 선택도 70% 이상이 되도록 하는 촉매
		육상 Upgrading 반응기 및 공정	- Wax 전환율 40% 이상, 디젤 선택도 70% 이상이 되도록 하는 반응기 및 공정
		해상 Upgrading 반응기 및 공정	- 해상환경에서 Wax 전환율 40% 이상, 디젤 선택도 65% 이상이 되도록 하는 반응기 및 공정
06 히트펌프	01 전기구동히트 펌프(EHP,ElectricHeatPump)	RAC(Room Air Conditioners, 공조기) 기술	- 냉난방효율(W/W) 3.50 이상
		PAC(Package Air Conditioners, 에어콘) 기술	냉난방효율(W/W) 3.80 이상
		VRF(Variable Refrigerant Flow System, 중앙공조와 시스템 에어컨) 시스템 기술	- 에너지소비효율 2등급 이상
		CO2히트펌프기술	- 냉난방효율(W/W) 3.0 이상
		히트펌프 냉온수기 기술	- 연간 냉난방효율(W/W) 3.6 이상
		축열식 히트 펌프 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 난방효율(W/W) 3.00 이상 - 냉방효율(W/W) 4.00 이상
		수열원 히트펌프 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 난방효율(W/W) 3.2 이상 - 냉방효율(W/W) 3.8 이상(ISO 13256 조건 기준, CLOSED LOOP)
		해수 히트펌프 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 난방효율(W/W) 3.2 이상 - 냉방효율(W/W) 3.8 이상 (ISO 13256 조건 기준)
	02 열원구동 히트펌프(Adsorption Heat Pump, AHP)	수냉식시스템 기술	[가스직화식] - 냉난방 효율 (W/W)이 1.20 이상 (고위발열량기준) [온수열원식] - 흡수식 냉방효울(w/w) 0.70 이상(1단), 0.60 이상(2단)
		공랭식 시스템 기술	- 냉난방 효율 (W/W)이 1.00 이상 (고위발열량기준)
		고체 시스템 기술	- 냉난방 효율 (W/W)이 0.70 이상
		액체 시스템 기술	- 냉난방 효율 (W/W)이 0.70 이상
	03 가스구동 히트 펌프(Gas-engine Driven Heat Pump, GHP)	GHP 시스템 기술	- 냉난방 효율 (W/W)이 1.30 이상
07 신광원 고효율 조명	01 실내용 LED 조명기기 및 부품	실내용 LED 조명기구 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 100 lm/W 이상, Ra: 85 이상 - 광속유지율 : 90% 이상(2000시간 에이징 후)
		고효율 배광제어 광학계 기술	- 렌즈의 광투과 효율 92% 이상
		고역률 고효율 회로 설계 및 부품 기술	- 효율 및 역률 90% 이상
	02 풀칼라 LED 감성 조명기기	고효율 총천연색 LED 조명기구 기술	- 색상 구현 1600만 Colors 이상
		고연색성 실현 색온도 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 색온도 가변 : 중심색온도 2,700K~6,500K - Ra : 90 이상
		LED Driver IC 및 제어기술	- 효율 및 역률 90% 이상 - 조광((Dimming) 범위 0~100%
	03 실외용 LED 조명기기 및 부품	도로조명용 LED조명기구 기술	- 가로등/보안등은 100 lm/W 이상, Ra : 80 이상 - 터널등은 95 lm/W 이상, Ra : 80 이상 - (공통사항) 광속유지율 : 90% 이상(2,000시간 에이징 후)
		경관조명용 LED조명기구 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 80 lm/W 이상, Ra : 80 이상 - 광속유지율 : 90% 이상(2000시간 에이징 후)
		방수/방습/방염/방유 설계 및 제조 기술	- IP67 표준규격 만족
		도로조명 적합형 광학 렌즈 및 등기구 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 종합 조도균제도 : 0.4 - 차선축 조도균제도 : M3 : 0.5, M1&M2 : 0.7
		Dimming 에너지 절감기술	- Dimming효과로 에너지 10% 이상 절감 (디밍기능이 없는 LED조명과의 비교)
	04 무전극 램프	고효율화 기술	- 효율(안정기 포함) : 80lm/W 이상
		고연색성화 기술	- Ra : 80 이상
		광출력 안정화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 광속유지율 92% 이상 (2,000시간 에이징 후) - KS C 7801-성능
		수은량 저감기술	- 수은함유량 5mg 이하
		전자파 장해 최소화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - FCC CLASS B - CISPR 15
	05 고효율 HID 램프	고연색성 고효율화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 효율(150W 이하 : 95lm/W 이상, 150W 초과 : 100lm/W 이상) - Ra : 80 이상
		저수은 장수명화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 수은함량(150W 이하 : 20mg 이하, 150W 초과 : 30mg 이하) - 수명 : 25,000 시간 이상
		고역률 고효율 안정기 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 역률 95% 이상 - 효율(100W 미만 : 90% 이상, 100W~175W 미만 : 93% 이상, 175W 이상 : 95% 이상)
	06 OLED 조명	광원 효율향상 기술	- 효율 : 80 lm/W 이상
		고균일 대면적화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 대면적 : 150 × 150 mm2 이상 - 휘도균제도 : 80 % 이상
	07 지능형 조명 시스템	지능형 조명 기기 제어 모듈 설계 및 제어 기술	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - 센서 Resolution 및 조명제어단계 : 1024단계 이상 - 통신 제어모듈 연동 1종 이상
		조명시스템관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 조명기기 자체 고장 진단 정확도 : 95% 이상 - 조명기기 고장 진단 항목 : 4개 이상 - 동시 모니터링 조명 기기 개수 : 250개 이상 - 에너지 소비량 분석 정확도 : 95% 이상
08 소형 열병합 기술	01 스털링 엔진 열병합발전 기술	고효율 스털링 엔진 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전기효율 : 10% 이상 (10 kW 이하급), 18% 이상 (10 kW 이상급) - 발전효율 24% 이상(발전 용량 100,000 kW 이하) - 저공해연소기기술 : NOx 배출농도 15 ppm 이하 @ 15% O2, 도시가스 연료 기준 - 스털링엔진 밀봉 기술 : 6×108 mbar·l/sec - 배열이용가능효율 50% 이상
		시스템 통합 최적화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 종합효율 : 85%(10kW 미만급), 80%(10kW 이상급) - 소음저감기술 : < 50dB@1m (10kW 미만급), < 68dB@1m (10kW 이상급) - 통합제어 및 안전성 기술 보유 - 최적 패키징 기술 보유
	02 소형가스터빈 열병합발전	고효율 소형 가스터빈 설계 및 제작 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 발전효율 24% 이상(발전 용량 100,000 kW 이하) - 배열이용가능효율 50% 이상
		고효율 전력변환 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 주파수 : 60Hz(내수용) 또는 50Hz(일부 수출용) - 주파수변동률 2% 이내 - 전력변환효율 90% 이상
		가스터빈 Gen-set Package 기술 및 시스템 최적화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 110 dBA 이하 @ 1m - 흡/배기소음기 설계기술 및 Enclosure 설계기술 - 종합효율 70% 이상 - 시스템 통합제어 및 계통 연계
	03 가스 엔진 열병합 발전	고효율 가스엔진설계 및 제작 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 발전효율 30% 이상(발전 용량 5,000 kW 이하) - 배열이용가능효율 45% 이상
		고효율 발전기 설계 및 제작기술	- 효율 : 88% 이상(100kW 미만), 93%이상(100kW ~ 500kW 미만), 95%이상(500kW이상)
		시스템 Package 및 최적화 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 소음기준 : 55dBA@1m 이하(5kW 미만), 90dBA@1m 이하(5kW 이상) - 종합효율 80% 이상 - 가스엔진 및 발전기, 시스템 통합제어기능
09 에너지 다소비 기기 및 산업공정 고효율화	01 시멘트 제조공정	대체연료 활용 기술	- 연료대체율 15% 이상(소성로별)
		냉각기 열회수 기술	- 열 회수율 65% 이상
		산소부하 연소 기술	- 산소부하 연소기술 적용
		혼합재 적용 기술	- 혼합재 대체 시멘트 제조(혼합재 사용량 40% 이상)
	02 제철 제조공정	코크스 건식냉각(CDQ) 기술	- 코크스 건식냉각(CDQ) 기술 적용
		Top-pressure recovery turbine(TRT)발전 기술	- Top-pressure recovery turbine(TRT) 발전 기술 적용
		고로 폐플라스틱 투입 기술	- 고로 원료절감 15% 이상
		고로 미분탄주입(PCI) 기술	- 150 kg/t-pig iron 이상
		전기로 scrap 예열 및 연속장입 기술	- 전력원단위 350 kWh/t-steel 이하
		Hot charge Rolling 및 Hot direct Rolling 기술	- HCR율 50% 이상 (550℃이상 소재)
	03 제지 제조공정	고백색 펄프 생산 기술	- KS M ISO 2470-1에 의한 백색도 59% 이상
		바이오매스 열병합 연계 효율 향상 기술	- 바이오매스 열병합 발전설비 연계 가동률 85% 이상
	04 공업로	공연비자동제어	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 배가스 중 산소농도 2.0% 이하 - 대기환경보전법상의 배출허용기준(질소산화물, 일산화탄소) 충족
		배열회수 기술	[고온배가스 회수기술] - 희석공기 공급 여부 [저온배가스 회수기술] - 250℃ 이하 배열회수 설비
		산소연소 기술	- 연료절감 25% 이상(일반적인 복열장치(recuperator) 이용 공기예열 버너 대비)
		축열연소 기술	- 연료절감 20% 이상(일반적인 복열장치(recuperator) 이용 공기예열 버너 대비)
		진공침탄로 기술	[상압식 침탄로 대비 아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 후처리 설비규모 1/3 수준 감소 - 생산성 20% 이상 향상 - 효율 15% 이상 향상 - 균일 침탄 30% 이상 향상
		저 NOx 버너 기술	- 해당 공정에서 대기환경보전법상의 배출허용기준(질소산화물)의 1/2 이하 배출 성능
	05 건조기	폐열 회수형 건조기술	- 폐열 회수율 40% 이상
		진공 건조기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 열풍건조기 적용 대비 10% 시스템 효율 향상 - 건조물의 함수율이 기술 적용 전과 같거나 낮을 것
		복사파 건조기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 열풍건조기 적용 대비 10% 시스템 효율 향상 - 건조물의 함수율이 기술 적용 전과 같거나 낮을 것
		복합 건조기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 열풍건조기 적용 대비 10% 시스템 효율 향상 - 건조물의 함수율이 기술 적용 전과 같거나 낮을 것
		재생/미활용연료를 이용한 건조기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 재생/미활용 연료사용률 30% 이상 - 대기환경보전법상의 배출허용기준(질소산화물, 일산화탄소) 충족
	06 보일러·연소기기	보일러 고효율화 기술	- 고효율에너지기자재 인증 성능기준 충족 (고효율에너지기자재 인증대상 품목이 아닌 경우 유사 품목의 기준 또는 관련 법규상의 해당기준 등을 적용)
		부품에 의한 고효율화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 해당 기술이 적용된 고효율에너지기자재 인증 성능기준 충족 - 배열회수 열교환기 등 핵심부품의 효율향상 기술 적용 또는 부품의 조합에 의한 시스템 효율 향상
		저 NOx 버너 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 저녹스 버너 인정검사 기준(환경부) 충족 - 기체연료의 경우 배가스 중 산소농도 3.5% 이하 운전 - 공연비 제어 기술 적용
		대체/미활용 연료 적용 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 바이오매스 등 대체/미활용적용보일러의 고효율화 기술 보유 - 대기환경보전법상의 배출허용기준 충족
	07 전동기	유도전동기 고효율화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 해당 기술이 적용된 제품의 고효율에너지기자재 성능 기준 충족(고효율에너지기자재 인증대상 품목이 아닌경우 유사 품목의 기준 또는 관련 법규상의 해당기준 등을 적용) - KS C 4202, 4203, 4204의 표준 유도전동기 대비 에너지 효율 4% 향상
	08 조명기기	조명기기 고효율화기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 해당기술이 적용된 제품의 고효율에너지기자재 성능 기준 충족(고효율에너지기자재 인증대상 품목이 아닌 경우 유사 품목의 기준 또는 관련 법규상의 해당기준 등을 적용) - LED, 무전극램프, HID, OLED에 관한 녹색인증 핵심(요소)기술 보유
	09 냉난방기기	냉난방기기 고효율화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 해당 기술이 적용된 제품의 고효율에너지기자재 성능 기준 충족(고효율에너지기자재 인증대상 품목이 아닌 경우 유사 품목의 기준 또는 관련 법규상의 해당기준 등을 적용) - 에너지이용합리화법의 에너지소비효율 1등급 기준 충족
		열전냉각 기술	- 시스템(펌프 또는 팬 동력 포함)의 성능계수(COP) 0.4 이상
	10 가전기기	가전기기 고효율화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 해당 기술이 적용된 제품이 에너지이용합리화법의 에너지 소비효율 1등급 획득 - 해당 기술이 적용된 제품이 대기전력 0.9 W 이하
	11 LNG 수송 기술	폐압발전	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 가스유량 10 t/h 이상 - 팽창비 5 이상 - 엑서지 효율 75% 이상 - 발전용량 30 kW 이상
10 핵융합	01 핵융합 실증플랜트 통합 설계 기술	노심 연소플라즈마 해석 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - KSTAR 혹은 ITER 플라즈마 예측 혹은 해석 기술 및 경험 보유 - 플라즈마 평형, 수송, 안정성 그리고 가열, 전류 및 운동량구동 해석 기술 및 경험 보유
		핵융합 실증플랜트 통합 설계 및 통합 시뮬레이터 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - KSTAR 혹은 ITER 통합 설계 기술 및 경험 보유 - 핵융합 실증플랜트 통합 설계 프로그램 기술 및 첨단 IT 기술 및 경험 보유
	02 핵융합장치기술	초전도자석 설계 및 제작 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - KSTAR 또는 ITER 초전도 도체(CICC) 제작 경험 보유 또는 대전류(50 kA 이상) 초전도 도체(CICC) 개발 기술 보유 - KSTAR 및 ITER 초전도 선재 설계 및 제작 경험 보유 또는 고임계밀도(1000 A/mm2 이상) 초전도 선재 개발 기술 보유
		열차폐체 제작, 표면 처리 공정 및 검사기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 스테인리스강 양면에 ․두께 5 μm 이상의 은도금 기술 보유 ․표면 열 방사율 0.05 이하 - KSTAR 또는 ITER 열차폐체 설계 또는 제작 경험 보유
		진공용기 설계, 제작 및 검사기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - SS 316LN 진공용기에 대한 ASME Section III에 따른 설계 및 제작경험 보유 - KSTAR 또는 ITER 진공용기 또는 포트 구조물 설계 또는 제작 경험 보유
	03 핵융합 에너지 변환 및 수송 계통	블랑켓 설계, 제작 및 냉각기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 중성자 해석 기술 및 차폐 기술 보유 - 열수력 장치 설계 및 제작기술 보유 - 냉각재 계통설계 및 해석 경험 보유
		디버터 설계, 제작 및 냉각기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 고열부하 장치 냉각기술 보유 - 열수력 장치 설계 및 제작기술 보유 - 냉각재 계통설계 및 해석 경험 보유
		고온 구조재, 기능소재, 차폐체 재료 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 저방사화 고온 구조재료(FM강, ODS강, 바나듐 합금, SiC/SiC 복합재) 동종재료 개발 기술 보유 - 세라믹 재료(SiC, 리튬세라믹 페블, 그래파이트 페블) 개발 및 코팅기술 보유 - 중성자 차폐 재료 기술 보유 - 중성자 증배재 기술 보유 - 이종금속 접합(W/FM강 접합(HIP 등), FM/FM강(E-beam 등), W합금/SUS 접합(HIP 등)) 및 이종재료 접합 기술 보유
	04 핵융합 플라즈마 가열 및 진단 계통	중성입자빔 장치 부품 설계, 제작 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - KSTAR 또는 ITER 장치의 중성입자빔 장치 설계 및 제작 경험 보유 - 입사 에너지 100 keV 이상 갖는 중성입자빔 장치 설계 및 제작 경험 보유
		고주파 입사기 부품 설계, 제작 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - KSTAR 또는 ITER의 고주파 가열 및 전류 구동장치 개발 경험 보유 - 동장치 이상의 성능을 보유한 장치 개발 경험 보유
		자기방식 진단 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] 플라즈마 장치에서의 사용을 목적으로 한 - Magnetic Probe 개발 경험 보유 - Flux loop 개발 경험 보유 - Rogowski 코일 개발 경험 보유 - Diamagnetic loop 개발 경험 보유 - Locked mode coil 개발 경험 보유 - Mirnov coil 개발 경험 보유 - Halo current monitor 개발 경험 보유
		플라즈마 밀도, 온도, 전류 진단 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] 플라즈마 장치에서의 사용을 목적으로 한 - 밀리미터파 간섭계 개발 경험 보유 - 원적외선 간섭계 개발 경험 보유 - Thomson 진단계 개발 경험 보유 - X-ray crystal spectrometer 개발 경험 보유 - Rowgowski coil 개발 경험 보유 - ECE(Electron Cyclotron Emission) 진단계 개발 경험 보유 - CES(Charge Exchange Spectrometer) 진단계 개발 경험 보유 - MSE(Motional Stark Effect) 진단계 개발 경험 보유 - MIR(Microwave Imaging Reflectometer) 진단계 개발 경험 보유 - BES(Beam Emission Spectrometer) 진단계 개발 경험 보유 - Backscattering PCI(Phase Contrast Imaging) 진단계 개발 경험 보유
		불순물 및 방사파 진단 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 핵 융합장치 에서의 사용을 목적으로 한 - Visible Spectrometer 개발 경험 보유 - VUV Spectrometer 개발 경험 보유 - Bolometer 개발 경험 보유 - X-ray monitor 개발 경험 보유
		중성자 측정 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 핵융합장치에서의 사용을 목적으로 한 중성자 계측 장치 개발 경험 보유 - 핵융합장치에서의 사용을 목적으로 한 중성자 계측 장치 제작 기술 보유
	05 핵융합 플라즈마 수소 연료 주기 계통	연료주입장치 부품 제작, 시험 및 운전기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - KSTAR 또는 ITER의 연료주입 장치 기술 보유 - 고온 플라즈마 발생장치 연료 주입 기술 보유 - 고체수소(또는 수소동위원소)연료 제조 및 취급기술 보유
		진공배기시스템 부품설계, 제작 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - KSTAR 또는 ITER 진공배기시스템 설계 및 제작, 설치 경험 보유 - 대용량 고진공배기펌프 개발 경험 보유
		연료정제 및 수소동위원소 분리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - ITER 연료주기 계통설계 경험 및 장치제작 경험 보유 - 수소흡장금속 제조 및 취급기술 보유 - 수소침투 방지 및 코팅기술 보유 - 수소동위원소 계량장치 및 측정장치 기술보유
	06 핵융합 실증플랜트 운전 보수유지	대형 핵융합 장치 조립장비 설계 및 제작기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - KSTAR 혹은 ITER 주장치의 조립 절차 수립 가능 - 청정분위기에서 300톤 이상 중량물을 운송, 직립, 회전, 수평이동하여 좁은 공간에서 거치, 조립하는 장치를 개발할 수 있는 능력보유
		핵융합 실증플랜트 동적 시뮬레이터 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실시간 동적 시뮬레이터 개발을 위한 가상현실 기술 및 3D CAD 기술 등의 설계 자동화 기술 및 첨단 IT 기술 및 경험 보유 - 원자력발전소의 인적 오류 예방 설계 기술과 MMI 설계기술 및 수행 경험 보유
		핵융합 실증로 노내기기 원격교체 및 보수 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 노내 대구경 배관의 원격 자동 절단, 용접 부위가공 및 용접을 위한 인공지능형 로봇개발 기술 보유(최대구경 및 두께 : 16인치 SCH 160 ; 다양한 구경의 배관: 4인치, 6인치, 8인치, 12인치 Sch 80 이상; 용접방법: Laser 또는 Electronic Beam Welding) - 모듈화된 블랑켓 및 디버터의 원격 정밀자동탈부착을 위한 인공지능형 로봇개발 기술 보유 (규격: 1m x 1m x 70cm, 무게 : 약 2톤) - 용접부위에 대한 원격정밀 자동 비파괴검사(VolumetricTest)를 위한 인공지능형 로봇설계 및 제작기술 보유

03. 첨단수자원

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 자연 친화적 하천 관리	01 하천환경 조사/평가	하천환경 평가 기술	- 평가항목은 물리, 수질 및 생물환경을 포함하고 그 중 30%이상 반영하며, 생물평가는 최소 식물과 어류를 포함한 3종의 항목반영
		하도변화환경 예측 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 하도변화(저수로/고수부지 하상변동 포함) 해석 기술 정확도 90% 이상 확보 - 환경영향 평가시 관련 측정항목 80% 이상 반영 여부 - 하도수리학과 생물학을 토대로 한 식생천이과정 예측 기술 반영 여부
		생태 수리수문 해석 기술	- 생태 유랑 산정 및 수위변화상황에 대한 하천생태공학적 해석 기술 도입 여부
	02 홍수터 적응관리 및 수역 확장 기술	수목관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 도입 식생의 천이 확보 방안 수립 여부 - 하천 원식생 구성 수목 식재 50% 이상 - 수목 식재시 수리 안정성 확보 방안 수립 여부
		하천 유수역 확대 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 하천 원식생 50% 이상 반영 시공 여부 - 폐천/구하도 복원에 대한 안전성 검토 여부 - 생태 다양성 회복에 대한 확보방안 수립 여부 - 광역하도 개념 도입 여부
		On-line형 및 Off-line형 강변저류지 확보 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 유수역 및 정수역의 일체화로 어류 피난환경 30% 개선 - 강변 저류에 따른 생물서식환경 반영 및 홍수량 분담 확보 여부 - 홍수 시 저류능력 제고 기술 도입 여부
		육역화 관리기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인위적인 하천교란에 의해 자연하도가 육지화 되는 현상을 최대 50% 이내 - 퇴사의 적절한 제어 방안 수립여부 - 하도의 수리적 안정성 검토 여부
	03 치수·환경 융합형 하도설계 기술	하안 보전 및 복원 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 하안 추이대 배려 여부 - 수질 및 수환경 개선 고려 여부 - 친환경 소재 50% 이상 사용 - 홍수 시 하안부 안정성 확보 - 생태환경요소(물리적구조, 수환경, 생물서식군 등) 배려 공법 도입 여부 - 안침 조성 기술 도입 여부
		환경영향 저감형 하천시설물 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 하천시설물의 도입 적정성 검토 여부 - 하도안전성 고려 여부 - 수질 및 유황 개선 고려 여부 - 생물상 서식환경 배려 여부
		경관 생태 조성 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 생태 네트워크와 하천환경이 연결된 설계기술 반영 여부 - 친수공간 조성 설계기술 반영 여부 - 유지관리방안 수립 여부
	04 생물서식처 기반 환경 조성 기술	하천 생태유량 평가 및 확보 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 하천 생태유량 평가 정확도 80% 이상 - 연중 대상하천 평수위 유량 50% 이상 확보기술
		생물 서식처 조성 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 원생태계 구성 요소(동물, 식물) 80% 이상 조성 - 치수 안정성 고려 여부 - 유지관리 방안 수립 여부 - 친환경 소재 50% 이상 사용 - 홍수 시 서식처 안정성 확보(홍수 시 3m/s 이상에서의 안정성 확보) - 생태환경요소(물리적 구조, 수환경, 생물 서식군 등) 안정성 확보방안 수립 - 유지관리 방안 수립 여부
		배후수역 확보 및 습지 조성 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 고유 생태계 구성 요소(동물, 식물) 80% 이상 조성 - 구 배후수역 확보 및 치수 안전도 제고 여부 - 자연교란 보장형 유지관리 방안 수립 여부 - 친환경 소재 50% 이상 사용 - 생태환경요소(물리적구조, 수환경, 생물 서식군 등) 안정성 확보방안 수립 - 유지관리 방안 수립 여부
		생물 이동통로 조성 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 원생태계 구성 요소(동물, 식물) 80% 이상 조성 - 치수 안정성 고려 여부 - 유지관리 방안 수립 여부 - 친환경소재 50% 이상 사용 - 생태환경 인자 확보방안 수립 - 유지관리 방안 수립 여부
		자연하상 보전 및 복원 기술	[필수 항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - (필수) 치수 안정성 고려 여부 - (필수) 유지관리 방안 수립 여부 - 생물서식환경 기반인 이동상 보장 여부 - 하상간극수 기능 검토 여부 - 생태환경요소(물리적 구조, 수환경, 생물 서식군 등) 안정성 확보방안 수립 - 친환경 소재 50% 이상 사용
02 담수 플랜트	01 차세대 해수담수화 플랜트	고효율 해수담수화 플랜트 설계 기술	- 전체 플랜트 회수율 40% 이상 및 보론 제거율 80% 이상 (해수 수온 25℃ 기준)
		해수 담수화 공정 에너지 절감 기술	- 담수 생산량 당 에너지 소비량 5,000 m3/d 규모 이하의 플랜트에서는 5 kWh/m3 이하, 5,000 m3/d 규모 이상의 플랜트에서는 4 kWh/m3 이하 (해수수온 25℃ 기준) (전처리와 역삼투 공정, 후처리 공정에 필요한 에너지의 합을 기준으로 함(취수와 공급에 필요한 에너지 제외))
		해수 담수화 역삼투 막오염 저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전처리 기술의 경우, 생산수질 SDI 3 미만 - 역삼투막 유지관리기술의 경우, 표준화된 막투과유량의 감소율이 연 10% 미만
		차세대 담수화 하이브리드 공정기술(RO/FO/MD/MR 조합기술 등)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 담수 생산량당 에너지 소비량 2.5 kWh/m3 이하(해수 수온 25℃ 기준) * 탈염공정에 필요한 에너지를 기준으로 함 (취수, 전처리, 후처리, 담수공급에 필요한 에너지 제외) - 2개 이상의 단위공정을 조합한 공정
	02 신재생 담수 플랜트	신재생 에너지를 활용한 담수화 플랜트 에너지 대체 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신재생에너지에 의한 담수화 공정의 에너지 대체율 20% 이상(해수 수온 25℃ 기준) * 탈염 공정에 필요한 에너지를 기준으로 함(취수, 전처리, 후처리, 공급에 필요한 에너지 제외) - 신재생에너지는 태양열, 태양광, 풍력, 폐열, 조력, 파력, 염도차, 온도차 에너지 등을 포함
03 자연 재해 대응 시스템	01 홍수방어시설	홍수조절지 설계기술	- 조절지 안전성 10% 제고, 95% 신뢰도 설계범위
		제방 설계 및 시공 기술	- 설계홍수량 대응 안전성 10% 제고, 95% 신뢰도 설계범위
		지상 및 지하 저류지 설계기술	- 저류지 안전성 10% 제고, 95% 신뢰도 설계범위
		지상 및 지하 방수로 설계기술	- 방수로 안전성 10% 제고 및 95% 신뢰도 설계범위
	02 홍수 대응․관리 시스템	홍수정보 영상화 예측/관리 기술	- 영상/기상자료 수신 후 홍수 예측 정확도 10% 제고
		홍수 통합 관리 시스템 구축 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 홍수 예측 정확도 10% 제고 - 홍수관리효율성 10% 제고
	03 물 부족 대응 시스템	물 부족 취약성/피해 평가 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 권역별·지역별 물 부족 취약성/피해 평가시스템 구축(위험 감지 시스템) - 물 부족 취약성 예측/평가 신뢰도 90% 이상
		물 부족 감시·예측 기술	- 물 부족 감시·예측 기술 정확도 10% 제고
		다단계 하천수 조절에 의한 수자원 확보기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 권역별 수자원 확보 기여도 제고 - 하류유역 영향 최소화 반영
		수자원 효율적 분배 기술	- 권역별 단수 및 제한급수 저감률 10% 제고
	04 기후 변화 평가․예측․적응	기후변화 대응 홍수 취약성 평가 및 저감 관리기술	- 홍수발생 취약 지점 평가 및 관리체계 개선 유무
		기후변화 대비 수문변동 해석 기술	- 수문 변동량 해석 오차 범위 10% 제고
		국지성 강우예측 기술을 이용한 첨단 홍수예보 체계구축 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 집중호우에 대한 홍수예보 시스템 구축유무 - 이상강우 예측 정확성 10% 제고 - 초단기(3시간 이내) 홍수예측 정확도 10% 제고
		기후변화 대비 재해관리 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 재해피해경감(저감)률 10% 제고 - 재해 우심지역 관리시스템 유무
	05 자연재해 피해예측 및 저감	가뭄 피해 예측 / 관리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 가뭄 피해 지수 예측 오차 10% 제고 - 가뭄 피해 저감률 10% 이상 제고 - 비구조적 가뭄해석 기술 정확성 10% 제고
		홍수 피해 저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 홍수 피해 지수 예측 오차 10% 제고 - 홍수 피해 저감률 10% 이상 제고
04 통합 수자원 관리	01 IT/GIS 기반 수자원 정보 시스템	첨단 수자원 정보 모니터링 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 계측자료 정확도 90% 이상(실시간 물관리 시스템과의 정확도 검증) - IT 융복합/활용도 50% 이상
		첨단 수자원 정보 센서 네트워킹 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - IT기반 수자원 모니터링 센서 네트워킹 활용도 30% 이상 - 계측자료의 네트워킹 시스템 표준화 90% 이상
		수자원 지리 정보 시스템 활용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 수문/수리/수질 해석모형과의 연계시스템 개발 및 구축(전/주/후처리 과정의 일원화) - 국내기술 활용도 70% 이상
		첨단 수자원 정보 수집, 관리, 활용기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 수자원정보시스템의 DB구축 활용도 70% 이상 - 수자원데이터모델의 표준화정도 90% 이상 - 클라우드컴퓨팅 기반 수자원 DB시스템 구축 정도 50% 이상
	02 유역물 해석	지표수 - 지하수 통합해석 및 관리 기술	- 이수안전도를 고려한 하천수 대비 지하수 이용률 30% 이상 반영
		지하댐 건설에 따른 통합수문해석 기술	- 전체 저류량 대비 가용수량의 활용률 30% 반영 여부
		통합 유역 물순환 정량화 기술	- 유역수문지도 작성 및 활용률 70% 이상
		유역/하천/지하수 수질해석기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 시군별 단위유역/소유역 해석기술, 유역수질지도 작성 및 활용률 70% 이상 - 유역-하천-지하수 수질해석 연계시스템 구축 70% 이상
	03 수자원 평가 및 관리	유역 물순환 지속가능성 진단 모형	- 유역변화에 따른 계절별/연별 물순환 평가시스템 수행과 시스템 정확도 70% 이상 반영
		지속가능한 유역 수자원 개발 가능량 산정기술	- 하천의 갈수량을 고려한 지속적인 지표수 및 지하수 확보 가능성에 대한 검증
		통합수자원 평가·관리 ·계획 모형	- 국가수자원장기계획 반영 여부에 대한 모형 검증 유무
		최적 댐 등 수공구조물 연계운영 기술	- 댐 연계에 따른 이수안전도 10% 제고
		물 이용 효율 평가 기술	- 물 이용효율 10% 제고
		물 이용 시설 관리 기술	- 물이용 시설 관리 효율 10% 증대
	04 Smart Water Grid	수자원 활용을 위한 최적 수 처리 조합공정 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 수 처리 공정에 대한 에너지 효율 10% 향상 - 수자원 및 대체수자원(능동형 수자원) 조합공정성능의 기존 기술 대비 15% 향상 - 공정비용 및 유지관리비 10% 이상 절감 - 기술의 사업화 성공률 70% 이상 달성
		지능형 신도시 멀티 워터루프 운영 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 물 생산에 대한 에너지효율 10% 이상 향상 - 그리드 단위의 수자원자립율 10% 이상 향상 - 시설비용 및 유지관리비 10% 이상 절감
		지역의 물 부족 위험 평가기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 하천의 하도특성과 도시지역 내 하수도 특성 반영 가능 - 수원관리 및 취수 체계 개선 효과 10% - 지능형 물 부족 취약성 예측/평가 신뢰도 90% 이상 - 스마트 워터루프 기술과 연계활용 가능
		지능형 물 수급 정보 통합관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 물 수급 정보관리/제공체계의 고도화 여부 - 지능형물수급정보 활용도 30% 이상
		ICT 기반 AMI 네트워크 구축 및 물정보 서비스 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 매시간 미터링 데이터 수집 및 수집율 95% 이상 달성 - 지원센서 노드 수 500대 이상 달성 - 저전력 양방향 서비스 가능
05 수계 수질 평가/관리	01 수질모니터링을 위한 원격탐사기술	지구관측 인공위성 기반 환경오염 광역적 모니터링 기술	- 표층수온 및 탁도(또는 SS) 관측 정확도 80% 이상 확보 (측정오차 ±0.5℃ 이내 또는 95% 신뢰수준)
		수질오염인자 측정 위성 탑재용 광학센서	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - Accuracy BOD ±1.0 mg/L 이하 (검출한계 2.0 mg/L이하) - Accuracy COD ±1.0 mg/L 이하 (검출한계 2.0 mg/L이하) - Accuracy T-N ±0.5 mg/L 이하 (검출한계 0.1 mg/L이하) - Accuracy T-P ±0.1 mg/L 이하 (검출한계 0.01 mg/L이하)
		이동 오염원 정보 추출 및 경로 파악 기술	- 정보 추출 정확도 : ± 2m
		GIS 기반 시․공간 다차원 영상 및 센서 데이터 시각화 기술	- 실시간 자료 업데이트 속도 : 1분 이내
		시․공간 데이터 베이스 구축 기술	- 시간·공간 2차원 자료 구축 활용 여부와 데이터 이용률 60% 이상
		통합 GIS 정보기반 의사 결정 시스템 구축 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 자료취합속도 : 5초 이내 - 자료처리속도(BOD 기준) : 1분 이내
	02 지상 수질 모니터링 시스템	지상 관측소용 오염 물질 센싱 개발 기술	- BOD, COD, T-N, T-P, pH, SS 표준 농도와 센싱 농도의 상관성 : r2 ≥ 0.85 (regression coefficient)
		오염 물질 센서 통합 플랫폼 설계 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실시간 오염 물질 자료(BOD, COD, T-N, T-P, pH, SS) 수집 정보시스템 설계 기술 확보 여부 - 실시간 수질 정보 처리 속도 : 5초 이내
		유비쿼터스·RFID 기술적용 오염물질 센싱 기술	- BOD, COD, T-N, T-P, pH, SS 표준농도와 센싱농도의 상관성 : r2 ≥ 0.85 (regression coefficient)
	03 상 · 하수 관망 유량/오염도 모니터링 시스템	상․하수관망 무인 관측 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 유무선 무인 관측 및 누수율 측정기술 적용 - 신청년도 직전 누수율 대비 5% 이상 저감
		GIS 활용 모니터링 시스템 설계 기술	- 실시간 관망 현황 모니터링 관측 기술 확보여부 : 자료전송 지연시간 5분 이내
		수요량 예측기반의 통합 수 처리 감시 운영기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실시간 용수 수요 및 누적량 예측 - 실시간 최적 약품 투입량 제어기술 - 취·송수 자동제어 기능 구현 여부 - 웹기반 통합감시 및 운영기술(현장 운영실적 보유)
	04 오염 하천 정화	자연형 하천 정화 기술	- 제거율 BOD=50%, T-N=40%, T-P=30% 이상
		현장 적용 하천 정화 장치 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 제거율 BOD=50%, T-N=30%, T-P=20% 이상 - 유지관리 방안 수립 여부(트러블 슈팅 홍수시 운전방안 고장 등 이상 현상 복구 방안)
		자연 토양 정화 및 하상 여과 기술	- 최소 함양률 25% 이상, 용량 1,000톤/일 이상
		로봇 수중 정화기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 부품 국산화율 80% 이상 수체 : 제거율 BOD=50%, T-N=30%, T-P=20% 이상 Sediment : 제거율 BOD=50%, T-N=40%, T-P=50% 이상
		비점 오염원 관리기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 제거율(장치형): TSS 40%, BOD=30%, COD=30%, T-N=20%, T-P=30% 이상 - 제거율(자연형): TSS 40%, BOD=30%, COD=30%, T-N=10%, T-P=20% 이상
		하천․호소 물 순환 기술	- 신청년도 직전 기술 성능 대비 10% 이상 향상
	05 유해물질 위해성 센싱 시스템	on-time/on-site 유해물질 센서 개발기술	- 표준농도와 상관성 r2 ≥ 0.90 (regression coefficient)
		생태 위해성 평가 및 환경 생태계 영향 평가 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 생태독성도 vs 위해성 상관성 : r2 ≥ 0.90 (regression coefficient) - 생태독성물질의 생태잔류성 평가
06 해양 수자원	01 심층수	심층수 담수화 경도조절 기술	- 총 경도 500 mg/l 이상
		심층수 미네랄 성분 분리 추출기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 사용 에너지 30% 이상 저감 - 총 경도 300 mg/l 이하의 미네랄 수 제조 시 먹는 물 수질기준 항목 (염소, 보론, 황산 등) 충족 - 미네랄 염 제조 시 해당 미네랄의 함량 순도 60% 이상 분리 추출
		심층수 열 이용 시스템 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - COP 3.5(난방), 6.0(냉방) 이상의 히트펌프 시스템 기술 (KS, NRGT 시험조건 기준, 난방 시 표층수 활용 가능) - 티타늄 수준의 열교환(21.9W/m·K) 성능 및 강도(인장강도 140MPa, 전단강도 43.0GPa 이상), 내마모도 시험(ASTM D 3884 기준) 전후 중량차를 가지고 10년 이상의 해수 내부식성 (염수분무시험(KS D 9502)기준)을 가지는 신소재 열교환기 제조기술 - 물리적 세정방식 등 환경영향이 없는 방식으로 분해, 세척없이 세정 후 오염계수 (fouling factor, Rf)가 세정전보다 20% 이상 저감될 수 있는 열교환기 세정시스템 기술
		심층수 취수 시스템 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 유량 200㎥/hr 이상 - 취수 시스템 설계 및 유지보수를 위한 기술 보유
		수온 조절 및 제어 기술	- 감압 증발식 사용 대비 에너지 30% 이상 절감
		심층수 이용 농작물 생장제어 및 청정생산 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기능물질 30% 이상 증가 - 농약사용 50% 이상 절감 - 식물생장조절제 30% 이상 절감
07 고효율 농어촌 용수 자원	01 농어촌 용수 고도이용 (농업용수관리 시스템)	농어촌 용수자원 물 수지 해석 및 확보 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌용수 적정 이용 및 물 절약 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌용수 누수저감 및 이용 효율 개선 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌용수 재이용 및 다목적 이용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
	02 농어촌 수리시설 개선	노후 농어촌용수 시설 리모델링 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		다목적 농어촌용수 저수지 설계 및 조성 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌용수 친환경 수로 설계 및 조성 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용 가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌 양·배수장 에너지 이용기술 다원화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌 용수 수문·물고 자동화 및 제어 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌 용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌 용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		친환경 시설관리 및 복원 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌 용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌 용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
	03 농어촌 용수 관리 시스템	농어촌 용수 수리시설 자동제어 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		IT융합 농어촌용수 관리기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감 - IT 활용도 30% 이상
		실시간 작물환경을 고려한 농어촌 용수 관리 모델링 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌 용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌 용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌 용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 12% 이상 저감
		농업인 참여형 농어촌 용수 관리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌 용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌 용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
	04 청정 농어촌 용수 공급 및 관리	농어촌용수 수질 개선 및 확보 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 농어촌용수 저수지 현재 농도 대비 10% TP 농도 저감 기술 - 농어촌용수 저수지 현재 농도 대비 10% 클로로필a 농도 저감 기술 ※ 기술적용 후 농업용수 수질기준 향상 및 유지 가능할 것
		작물별 적정 수질 및 수량공급기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 화학적 및 고도처리에 의한 수처리 시 현 농도에서 50% 이상 수질 개선기술 및 중금속 불검출 - 자연정화처리공법에 의한 수처리 시 현 농도에서 30% 이상 수질 개선기술 ※ 수질항목은 COD, TN, TP이며, 이 중 2항목의 처리 효율이 50% 이상이면 인정
		농어촌지역 지하수의 지속적 이용기술	[아래의 요소 항목 모두를 만족할 것] - 농업용수 수질 기준 만족할 것 - 수질기준 초과 지하수 농도 대비 50% 질산성 질소 농도 저감 기술 - 중금속 오염지하수 농도 대비 농업용수 수질기준 이하 저감 기술 ※ 수질항목은 COD, TN, TP이며, 이 중 2항목의 처리효율이 50% 이상이면 인정
		농어촌용수의 수질 자동모니터링 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 저수지 유입수 농도 대비 50% 이상 수질 개선 기술 - 농어촌용수 저수지 유입수 농도 대비 30% 이상 수질 개선 자연정화기술 ※ 수질항목은 COD, TN, TP이며, 이 중 2항목의 처리 효율이 50% 이상 이면 인정하며 중금속은 불검출일 것 - 농어촌용수 수질계측 정확도 90% 확보
	05 농어촌 가뭄 예측 및 피해 저감 기술	농업 가뭄 평가 및 예측 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌 가뭄 예보 및 해석 정확도 90% 이상 확보 - 농어촌 가뭄 피해저감 효율 10% 이상 향상
		농어촌지역 가뭄 해석 및 피해 저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌 가뭄 예보 및 해석 정확도 90% 이상 향상 - 농어촌 가뭄 피해저감 효율 10% 이상 향상
	06 농어업· 농어촌의 공익기능 향상 기술	농어촌의 환경 및 생태 다양성 확보기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 현재의 환경 또는 생태 다양성 대비 10% 이상 향상 - 용수구역단위 내에서 현재의 연간 토양유실량 대비 10% 이상 저감
		토양 유실량 및 탁수저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 현재의 환경 또는 생태 다양성 대비 10% 이상 향상 - 용수구역단위 내에서 현재의 연간 토양유실량 대비 15% 이상 저감
		토양 및 물 보전 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 현재의 환경 또는 생태 다양성 대비 10% 이상 향상 - 용수 구역단위 내에서 현재의 연간 토양유실량 대비 15% 이상 저감
08 고도 수 처리	01 하․폐수 처리 기술	하폐수 고도처리 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것, 단, 동절기의 T-N 기준은 20mg/L 이하] - (필수) 최종 방류수질은 아래의 해당 기준을 만족할 것 · 하수고도처리기술의 경우 : 공공하수처리시설의 방류수 수질기준 만족 · 폐수고도처리기술의 경우 : 폐수종말처리시설의 방류수 수질기준 만족 - 방류수 수질 T-P < 1.0 mg/L, T-N < 12mg/L (생물학적 처리공정) - 방류수 수질 T-P < 0.2 mg/L, T-N < 10mg/L (생물학적+화학적 처리공정)
		저오염성 하수처리 분리막 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 현장적용기술 대비 계외 세정주기 30% 연장 - 동일 여과압력에서 막 투과 플럭스 20% 향상
		부산물 저감 기술	- 처리 부산물 저감 효율(각각의 부산물 저감 효율 15% 이상) 또는 총 부산물 저감 효율 20% 이상
		오염 물질 처리 고효율 소재 기술	[실제 적용 환경수를 대상으로 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 흡착용량 : 2 meq/g 이상 - 이온교환용량 : 2 meq/g 이상
		실시간 하․폐수 감시 제어 기술	- 하․폐수 처리를 위한 제어로직 작성 및 HMI를 통한 하․폐수처리 통합 감시, 제어 운영 : 실시간 데이터 수집 2초 이내
		약품 및 원료 저감기술	[필수항목을 만족하고, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 원료량 10% 이상 절감 또는 약품량 20% 이상 절감기술 - 처리수 수질 T-P < 1.0 mg/L, T-N < 12 mg/L (생물학적 처리공정) - 처리수 수질 T-P < 0.2 mg/L, T-N < 10 mg/L (생물학적+화학적 처리공정) - COD < 20 mg/L - 특정수질유해물질 1종 이상 처리효율 90% 이상
		스크리닝 기술	- 하·폐수 전처리용 스크린 세정주기 기존 기술 대비 2배 이상 향상 - 기존 현장적용기술 대비 효율 20% 이상 향상
	02 하․폐수 재이용 기술	하․폐수 처리수 재이용 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 용도별 용수 대체 비율 20% 이상 - 하폐수 처리수 재처리수의 용도별 수질 기준 만족 - 기존 현장적용기술 대비 재이용수 생산 비용 20% 이상 절감
		하·폐수 소독기술	- 총 대장균군(개/100㎖) 불검출
		하수로부터 유용 자원 회수 기술	- 유용자원 회수율 60% 이상
		맞춤형 분리막 기반 재이용 기술	[필수 항목을 만족하고, 아래의 해당 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 용도별 재이용 수질 기준 만족 - 아래의 해당기준 만족 · 방류수 수질 T-P < 1.0 mg/L, T-N < 12 mg/L (생물학적 처리 공정) · 방류수 수질 T-P < 0.2 mg/L, T-N < 10 mg/L (생물학적+화학적 처리 공정)
	03 이산화탄소 저 발생 수처리 기술	태양에너지 이용 정수 공정 설계 기술	- 기존 태양에너지 사용량 대비 태양에너지 사용량 10% 이상 향상
		저에너지 소비형 하수 처리 장치 설계 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 자연에너지, 미활용 에너지 등 이용 에너지 자립율 20%이상 향상 - 기존 에너지 사용량 대비 에너지 사용량 10% 이상 절감
		저전력 소비형 펌프 제작 기술	- 기존 펌프 대비 30% 이상 저감
	04 빗물 관리 기술	빗물 집수 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 환경부하 경감하는 집수면 개선 기술 - 양질의 빗물 집수 효율 10% 이상 향상 기술 - 도로, 주차장 등 포장면의 환경부하 저감형 빗물 집수 기술
		초기 빗물 배제 · 전처리 기술	[필수 항목을 만족하고, 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - (필수) 내부 체류수가 발생하는 구조일 경우 내부 체류수 배제 기능 포함 - 초기 빗물 내 오염물질의 선별 배제 또는 처리 기능 포함 - 빗물의 통수 능력에 영향이 없는 구조 - 무동력 또는 에너지 저감 효율 20% 이상 - 초기 빗물 내 부유물질 80% 이상 제거
		빗물 저류 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 수밀성 및 구조적 안정성 유지 · 총 하중 30톤 이상 · 관벽에 작용하는 외압강도가 약 80톤/m2 이상 - 빗물 저장 효율(Void volume) : 콘크리트 60% 이상, 그 외 플라스틱 및 파형강 재질 등 90% 이상 - 유입수 수질에 따른 선별 저류기능 - 첨두유량 유입 시 통수에 지장이 없고 월류수의 자연배수 여부 - 수질 개선, 재해방지 기능 등 복합적인 환경성 향상 기술 포함 여부
		빗물 처리 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 용도별 재이용 수질기준 만족 - 계절적 수요특성 및 간헐 운전이 가능한 분리(여과) 기술 - 막 교환 주기 5년 이상 - 필터처리 시 필터 성능을 지속적으로 유지할 수 있는 기능 - 에너지 저감효율 20% 이상 향상
		빗물 모니터링 및 통합 관리 시스템 기술	[빗물이용시설 계측 및 모니터링][필수 항목을 만족하고, 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - (필수) 강우 시 현장 모니터링이 가능한 구조 (유량, 수질 및 손실수두 항목 등이 측정 가능해야 함) - 원격 모니터링 신뢰도 90% 확보 - 방수, 누전, 번개피해, 부식 등 외부 환경에 안정한 기술 - 실시간 데이터 업데이트 속도 1분 이내 - 저류조 및 처리시설의 경제적 수량·수질 계측 기술 - 실시간 모니터링 관리 기능 여부 - 계측결과의 피드백 기능 [빗물 통합 운영 및 관리 기술][아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 저에너지 빗물 송수·배수 기술 - 전원의 무정전화 시스템 구비 여부 - 용도별 소요 수량을 반영한 운영 관리 기술 - 다수의 빗물 이용시설 연계 운영 및 관리 기술 - 중수, 유출 지하수 등 기타 대체수자원 연계 운영 및 관리 기술
		빗물, 중수, 하수 처리수 연계 활용 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 빗물 이외에 중수, 하수 처리수, 유출 지하수 등과 연계 기술 - 용도별 용수 대체율 60% 이상
		빗물을 활용한 환경성 향상 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 용도별 용수 대체 비율 30% 이상 - 비 녹지면(포장면 등) 온도 평균 5℃ 저감 - 물 순환 개선 효과 20% 이상 향상
		비점오염저감기술	[장치형 시설][필수항목을 만족하고, 아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) TSS 저감효과 80% 이상 - BOD 저감효과 30% 이상 - TN 저감효과 20% 이상 - TP 저감효과 40% 이상 [자연형 시설][필수항목을 만족하고, 아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) TSS 저감효과 80% 이상 - BOD 저감효과 30% 이상 - TN 저감효과 20% 이상 - TP 저감효과 30% 이상 - 침투시설의 경우 침투율 13mm/h 이상 - 우수유출저감율이 20% 이상
		빗물이용시설 설계 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 지역별 강수량 및 소요 수량을 고려한 적정 저류조 용량 산정 기능 - 용도별 소요 수량 산정 기능 - 물수지 제공 여부 - 수돗물 절약 및 빗물유출저감 효율 평가 기능 - 경제성 분석 기능 - 기타 의사결정을 지원하는 기능
	05 지능형 분리막 및 장착 시스템	고도수처리용 분리막 제조기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기공분산도 : 97% 이내 - 막 오염 속도 기존 대비 20% 저감 - 피로 파괴 시간 : 9,000 시간 이상 - (30% 황산 기준) 내약품 특성 : 170 시간 이상 - 물 접촉각(water contact angle) : 1도 이내
		미량 유해 물질 고도 분리 시스템 기술	- 미량유해물질 분리효율 : 98% 이상
	06 정수 기술	운영 유지 관리(O&M) 지능형 자동 제어 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전력 사용량 20% 이상 저감 - 유지 관리비 15% 이상 저감 - 운영 효율 15% 이상 향상
		유입수질별 분리막 여과 및 역세 주기 제어 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 분리막 운전 시간 (막수명) 10% 이상 연장 - 분리막 0n-line 운전율 20% 향상 - 분리막 약품 세정 주기 50% 이상 연장 - 역세수량 40% 이상 저감 - 무약품역세 또는 역세약품량 50% 저감
		분리막 오염 방지형 모듈 및 스키드 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 역세 세정주기 25% 이상 향상 - 역세 압력 20% 이상 저감 - 내압 강도 20% 이상 향상
		반응 최소화 고도 산화기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 페놀 분해효율 : 90% 이상 - TCE 분해효율 : 85% 이상 - 소독부산물(총 트리할로메탄 등) 분해효율 : 90% 이상 - 농약(디클로로벤젠 등) 분해효율 90%이상
		소독 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족] - 미생물 비활성화 20% 이상 - 염소계 약품 사용량 감소 20% 이상 - 에너지절감 20% 이상
		잔류 과산화수소 측정 장치	- 과산화수소 측정농도 : 20 ppb 이하 측정가능
		오존처리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 순간 오존소비량 측정가능 여부 - 오존분해속도 : 실시간측정 가능 - 원료가스(산소)대비 오존생산농도 10% 이상 - 청수기준 오존용해도의 60% 이상
09 누수 방지 및 절수	01 상하 수도관 망 누수방지 기술	Inflow/Infiltration 및 누수 탐지기술	- 시설물 손상이 없고 기존 기술보다 20% 이상 탐지시간 단축
		상하수도관망 부식 방지 기술	- 기존 기술 대비 부식방지 성능 10% 이상 향상
		관망의 경제적 유지관리(보수) 기술	- 기존 기술 대비 유지관리(보수) 비용이 10% 이상 저렴
		내식성 및 내구성이 강한 상하수도관 및 부속품 제조기술	- KS 제품에 비해 내식성 및 내구성 10% 이상 향상
	02 물 수요관리 및 절수기술	절수형 수도 및 부속 시설 제조・시공	- 환경표지인증기준 만족
		절수형 양변기・소변기 및 부속 시설 제조・시공	[필수항목을 만족하고, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 악취차단 방지 기능 - 양변기 및 부속시설은 별도의 시설을 설치하지 않고 사용수량이 4.8L이하일 것(단, 사용수량 시험방법은 환경표지인증 기준에 준함) - 소변기 및 부속시설은 사용수량이 2L 이하일 것(단, 사용수량 시험방법은 환경표지인증 기준에 준함)
		물 수요관리 평가 시스템	- 기존 평가방법을 개선하여 최적화한 인자가 2개 이상
		PLC 통신용 SoC 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ISO/IEC 12139-1 표준 만족 - 소비전력 2W 이하

04. 그린 IT

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 LED	01 RGB LED 칩	고효율 blue LED 칩 제조기술(455±5nm)	- 외부양자효율 40% 이상(@구동전력 1W 이상 LED 기준)
		고효율 green LED 칩 제조기술(525±5nm)	- 중심 광도 1cd 이상(@ 20mA구동조건의 14×14mil2 칩 기준)
		고효율 red LED 칩 제조 기술(630±5nm)	- 중심 광도 1cd 이상(@ 20mA구동조건의 14×14mil2 칩 기준)
	02 LED 패키지	고방열 패키지 소재 및 제조 기술	- 열저항 10K/W 이하(구동전력 1W급 LED 기준)
		렌즈소재 및 성형 기술	- 파면 평탄도 0.05mm 이하
		형광체 코팅 기술	- 열저항 10K/W 이하(구동전력 1W급 LED 기준)에서 변형없을 것
		고투과성 봉지재료 제조 기술	- @455±5nm, 투과율 90% 이상(초기값)
		고방열 열전도성 접착 소재 및 제조 기술	- 열전도도 : 1.0W/(m·K)
	03 차세대 LED 제조장비	MOCVD 에피성장 장비기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 6"(5매 이상) - 4"(10매 이상)
		웨이퍼레벨 불량진단/ 성능평가 장비기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 광학적 특성 평가의 경우 : 측정속도 10points 이상/sec - 전기적 특성 평가의 경우 : 측정속도 1point 이상/sec
		초고속 LED prober	- 0.3초 이하/칩
		고속 일체형 Sorter 핸들러	- 15,000/hr 이상
		저온, 대용량 식각 장비기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 4"(5매 이상) - 6“(3매 이상)
		기판/웨이퍼 레벨봉지 장비기술	- 20sheet/hr 이상 (2인치 이상)
		디스펜서 장비기술	- 10,000uph(unit per hour) 이상
	04 수송용 LED 광원 모듈	자동차조명기술	- 60 lm/W 이상
		철도(Train) 조명 기술	- 90 lm/W 이상
		선박(Vessel) 조명 기술	- 90 lm/W 이상
		항공(Aircraft) 조명 기술	- 90 lm/W 이상
		항공장애표시 조명기술	- KS C 0416 규격서의 '표2. LED등기구의 종류별 성능’ 중 1개 이상 규격 만족
		자전거 조명기술	- KS C 0414 규격서 중 ‘7.성능요구사항’의 헤드램프기준 영역별 광도값 규격 만족
	05 의료/바이오/환경LED 광원 모듈	LED 의료치료기기용 광원 모듈 기술	- WPE 25% 이상
		LED 미생물 조명용 광원 모듈 기술	- WPE 25% 이상
		LED 식물생장 조명용 광원모듈 기술	- WPE 25% 이상
		LED 동물생태 조명용 광원모듈 기술	- WPE 25% 이상
		LED 살균조명용 광원모듈 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 살균력 : 99% 이상 - 파장범위 : UV-A(315~400nm), UV-B(280~315nm), UV-C(250~280nm) 중 1개 이상 파장 만족
		수술용 LED 무영등 기술	- 45 lm/W 이상, Ra : 95 이상
	06 디스플레이 LED 광원모듈	전광판용 LED 광원 모듈	- Red 모듈 : 중심광도 0.5 cd 이상 @ 20 mA - Green 모듈 : 중심광도 1 cd 이상 @ 20 mA - Blue 모듈 : 중심광도 0.3 cd 이상 @ 20 mA
		LED경화 광원모듈 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 파장 범위 : 경화 파장 360nm ~ 415nm - 방사량 : UV LED 방사량 25 mW/cm2 이상
02 시스템반도체	01 정보통신/가전/자동차 반도체	저전력 SOC 설계 기술	- DVFS maximum power/minimum power > 2.5 ( maximum power/minimum power = (fmax x Vmax) / (fmin x Vmin) )
		모바일 통신용 3G/4G SoC 기술	- 4G:LTE, 3G:WCDMA, 2G 1개를 포함하여 3개 이상
		고속 데이터 인터페이스 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 (PHY 또는 MAC)만족할 것] - USB : 3.x 이상 - HDMI : 1.4b 이상 - Thunderbolt : v2 이상 - DP: 1.2a 이상 - PCIe: 3.x 이상
		멀티미디어 SoC 기술	[아래의 요소 항목 중 1가지 이상 만족할 것] - H.264 1080p(Full HD 기준) : 압축 60 fps / 복원 60 fps 이상 - HEVC 4k기준 압축 60 fps / 복원 60 fps 이상
		퓨전 프로세서 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CPU/GPU 통합 코어: CPU 2개 이상/GPU 모바일 4개, 데스크탑 80개 이상 - GPU 연산속도 450M Pixels/sec 이상
		저전력 센서반도체 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 저전력 센서반도체 기술 적용 전 대비 전력감소 10% 이상
		PLC 통신용 SoC 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ISO/IEC 12139-1 표준 만족 - 소비전력 2W 이하
		자동차 SoC 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족] 프로세서: ISO 26262 표준만족 인터페이스: CAN 2.0
	02 친환경 절전형 전력 반도체	저전력 및 절전형 전력반도체 기술	- 전력절감 15% 이상
		친환경 LED 조명용 전력 반도체 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전압 650V 이상 - 변환효율 90% 이상
		절전형 휴대단말 및 가전용 전력 반도체 기술	[휴대용][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 파워 집적화 공정 130 nm 이하 - 전압 60V 이하, 변환효율 95% 이상 [가정용][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 파워 집적화 공정 130 nm 이하 - 전압 660V 이상, 역률 0.97 이상
		친환경 (H)EV용 전력 반도체 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - (H)EV : 전압 600V 이상, 전류 200A 이상 - 소용량 Battery Vehicle용 (H)EV : 전압75V~300V, 전류 100A 이상
	03 메모리 반도체	고속 저전력 SRAM	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Access Time : 최대 20nsec 이하 - 동작 전류 : 최대 130mA 이하
		고 밀도 DRAM	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 셀 구조 : 6F2 이하 - 공정 기술 : 28nm 이하
		고 밀도 Flash Memory	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 셀 구조 : 3bit/cell 이상 - 공정 기술 : 21nm 이하
		CMOS기반의 저 전력 비휘발성 메모리	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Data Retention : 10년 이상 - Endurance : 1만회 이상
		저 전력 SSD 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 동작 상태 최대 소모전력 : 0.5W 이하 - 유휴 상태 소모전력 : 0.15W 이하
		저전력 eMMC	- eMMC 4.5 이상 만족
		저전력 UFS 기술	- UFS 2.0 이상
	04 바이오 반도체	인체 통신용 SoC	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 채널 : 10채널 이상 - 소모전력 : 500 mW 이하 - 데이터전송속도 : 1 Mbps 이상
		질병 진단용 SoC	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 진단시간 : 1시간 이내 - 소모전력 : 1W 이하
		생체 이식형 SoC	- 체내이식기간 : 피하 삽입형 6개월이상, 수술삽입형 5년 이상
		염기 서열 분석용 SoC	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 염기서열당 분석시간 : 24시간 이내 - 소모전력 : 500 mW 이하
03 차세대 디스플레이	01 대화면 AMOLED 디스플레이	대 면적 유기증착장비 기술	- 5세대급 이상
		고균일 증착원 기술	- 균일도 ±5% 이내
		새도우 마스크 기술
		대 면적 봉지장비 기술	- 5세대급 이상
		대 면적 백플레인 공정장비 기술	- 5세대급 이상
		대 면적 Si 기반 TFT backplane 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ELA or Non-laser - 5세대급 이상
		대 면적 저온 미세결정질 Si 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 300℃ 이하 - 5세대급 이상
		대 면적 Non-Si 기반 TFT backplane 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 5세대급 이상 - Oxide TFT : 이동도 -20㎠/Vs
		저전압 주입/수송재료 기술	- 5V@1000 cd/㎡(G) 이하
		고효율 형광 발광 재료기술	- 10/30/10 lm/W(RGB) 이상
		고효율 인광 발광 재료기술	- 20/45/15 lm/W(RGB) 이상
		고효율 OLED 소자 기술	- 30 lm/W(White) 이상
		장수명 봉지기술	- 보관수명 : 30,000 hr 이상
		고효율 방열소재 기술	- 0.5 kW/K 이상
		고효율 광학필름 기술	- 광 효율 20% 이상, 반사율 8% 이하
		저 전력 구동 IC 기술	- 20mW/inch 이하
	02 OLED 조명	고효율 유기발광소재 기술	- 30 lm/W(White) 이상
		고효율 공통층 소재 기술	- 이동도 : 10-3 ㎠/Vs 이상
		용액공정용 고효율 유기 발광소재 기술	- 20 lm/W(White) 이상
		고효율 광 추출 부품/소재 기술	- 내/외부 : 각 50% 이상
		방열 봉지 소재 기술	- 0.5 kW/K 이상
		조명용 기판	- 1.5 mm 이하
		조명용 저저항 TCO	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 10 ohms/sq. 이하 - 광투과율 : 87% 이상(Air 기준, 550 nm) - 균일도 : ±10% 이내
		저가격 공정/장비 기술	- 소재 소비율 : 40% 이상
		비진공 대면적 장비 기술	- 기판 면적 : 1.2 ㎡ 이상
		고효율 백색 OLED 면광원 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 60 lm/W 이상 - 발광효율 균일도 : 80% 이상
		투명 OLED 면광원 기술	- 20 lm/W @ 광투과도 60% 이상
		색가변 OLED 면광원 기술	- △CCT : 3000 K 이상
		고효율 PSU 기술	- 역률 : 90% @ 20W 이상
		저전력 구동 기술	- 효율 : 80% 이상
		조도 조절 기술	- 5단계 이상 조절
		고효율 등기구 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 효율 90% 이상 - 동작온도 : -30 - 60℃ - 수명 : 50,000 hr 이상
	03 친환경 초절전 LCD	고휘도 향상 필름 및 재료기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고휘도 향상 필름 : 휘도상승률 20% 이상, 시야각 확보 ± 43° 이상 - 고효율 LCD 편광판 : 휘도 20%, 효율 10% 개선
		SOG 핵심재료기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 3세대이상 - 구동주파수 : ～100MHz
		SOG 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 이동도 : 300㎠～500㎠/Vs 이상 - 균일도 : 10%～5%
		대면적 TFT 잉크젯/ Roll 프린팅 장비 기술	- 8세대(2,160mm×2,400mm) 이상
		대면적 TFT 임프린팅 장비 기술	- 8세대(2,160mm×2,400mm) 이상
		저온 TFT 및 비진공 패터닝 공정장비 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 8세대(2,160mm×2,400mm) 이상 - 온도 : 600℃ 이하
		광센서 응용 지능형 휘도 제어 기술	- 기존대비 효율 10% 개선
		초저전력 대면적 차광도 조절 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 8세대(2,160mm×2,400mm) 이상 - 쌍안정성 이상 차광도 변조
	04 플렉서블 디스플레이 (전자종이 등)	플렉서블 디스플레이 모듈 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 플렉서블 디스플레이용 backplane 기술 보유 - 플렉서블 printing 유․무기소자 공정기술 보유 - Roll to Roll 공정용 미세 패터닝 기술 보유 [다음중 1개 이상의 기술 보유] - 플렉서블 반사형 및 투과형 디스플레이용 신모드 표시부 기술 보유 - 플렉서블 e-paper기술 보유 - 플렉서블 AMOLED 기술 보유
		플렉서블 디스플레이 인쇄 장비 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 플렉서블 디스플레이용 Digital printing 장비기술 보유 - Roll to Roll 패터닝 장비 및 박막 장비기술보유 - 저손상 식각 장비 기술 보유 - 최대 공정온도 ≤ 200℃ 저온증착 장비기술 보유
		플렉서블 디스플레이 패터닝 장비 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Roll to Roll 패터닝 장비 및 박막 장비기술보유 - 저온증착 장비기술 보유 - 저 손상 증착/식각 장비 기술 보유 - 최대 공정온도 ≤ 200℃ 저온증착 장비기술 보유
		플렉서블 디스플레이 부품․소재 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 플렉서블 모듈용 부품 기술 보유 - 플렉서블 디스플레이 모듈 어셈블리용 소재 기술 보유 : 공정 온도 150℃ 이하 - 플렉서블 구동 IC 접합 기술 보유 : ACF 접합 소재의 경우 공정 온도 150℃ 이하 - 플렉서블 인터페이스(TSP 등) 부품 기술 보유 : PCB 접합 소재의 경우 150℃ 이하 - 플렉서블 접합 소재 기술 보유 : 온도 150℃ 이하 접합 공정 가능한 소재
		플렉서블 디스플레이 기판 배선용 소재 기술 (기판, 잉크/페이스트 등)	[아래의 요소 항목중 1개 이상 만족할 것] - 플렉시블 기판소재/가공 기술 보유 - 플렉시블 유·무기 저온공정반도체/저온공정절연체/저온공정/배선소재 기술보유 - 온도 : 200℃ 이하 - 기판 재질 : 유기물, 고분자 또는 글라스 - 기판 두께 : 150 um 미만
	05 무안경 3D 기술	대형 반응형 무안경식 3D 기술	- 비중첩 동시 시청자수 2명 이상
		대형 다인용 무안경식 3D 시역 형성기술	- 3D Crosstalk 40% 이하
		개인용 1인 Interactive 기술	- 시점추적 응답속도 30 ms 이하
		개인용 3D 시역 형성기술	- 3D Crosstalk 40% 이하
04 그린SW & 솔루션	01 IT기기 에너지 절감 솔루션	PC/서버 전력관리 소프트웨어	- PC/서버 전력관리 소프트웨어 기술 미적용 대비 에너지사용량 15% 이상 절감
		MPS(Managed Print Service)	- MPS(Managed Print Service) 기술 미적용 대비 에너지사용량 15% 이상 절감
		IT기기 전력 소비 측정/모니터링 기술	- IT기기 에너지 소비 측정/모니터링 기술 미적용 대비 에너지사용량 15% 이상 절감
		자율 소비전력 관리 기술	- 자율 소비전력 관리 기술 미적용 대비 에너지사용량 15% 이상 절감
	02 가상화 SW	데이터센터 가상화 SW	- 데이터센터 가상화 SW 기술 미적용 대비 에너지사용량 5% 이상 절감
		애플리케이션 가상화 SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 다중 API 제공(300개 이상) - 애플리케이션 가상화 SW 기술 미적용 대비 에너지 사용량 5% 이상 절감
		모바일 지원 가상화 SW	- 모바일 지원 경량화(150Mb 이하)
		네트워크 가상화 SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 네트워크 트래픽 최소화(10 Mbps 이하) - 가상 소셜 네트워크 가능(2개 이상) - 다중 트래픽 모니터링(20개 이상) - 네트워크 가상화 SW 기술 미적용 대비 에너지 사용량 5% 이상 절감
		스토리지 가상화 SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 데이터 스트리핑(Data striping) 및 관리(500TB급 이상) - 분산스토리지 서버관리 - 데이터 활용도에 따른 아카이빙기술(100GB 이상) - 스토리지 가상화 SW 기술 미적용 대비 에너지 사용량 5% 이상 절감
		IaaS(Infra as a Service)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 웹 애플리케이션 전개환경(2개 이상) - 스토리지 니즈(8개 이하) - 대용량 데이터 처리(500TB급 이상) - IaaS(Infrastructure as a Service) 기술 미적용 대비 에너지 사용량 5% 이상 절감
		PaaS(Platform as a Service)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 가상 서버 및 스토리지(2개 이상) - 데이터베이스공유(1000가입자 이상) - OpenAPI제공(1500개 이상) - PaaS(Platform as a Service) 기술 미적용 대비 에너지 사용량 5% 이상 절감
		SaaS(Software as a Service)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Open architecture - 다중소유 및 가상화 (8대 이상) - 편리한 사용자 인터페이스 (150개 이상) - 수정 및 유지보수구조 - 오프라인 원격접속에 대한 관리(100대 이상) - SaaS(Software as a Service) 기술 미적용 대비 에너지 사용량 5% 이상 절감
	03 에너지 소비 모니터링 및 최적화 기술	가상설계 SW(CAD, 시뮬레이션, 모델링 등)	- 가상설계 SW(CAD, 시뮬레이션, 모델링 등) 기술 미적용 대비 에너지사용량 15% 이상 절감
		BIM(Building Information Modeling)	- BIM(Building Information Modeling) 미적용 대비 에너지사용량 15% 이상 절감
		그린 빌딩 에너지 관리시스템(BEMS) SW	- 그린 빌딩 에너지 관리 SW(BEMS : Building Energy Management System) 기술 미적용 대비 에너지사용량 15% 이상 절감
		그린 홈 에너지 관리시스템(HEMS) SW	- 그린 홈 에너지 관리 SW(HEMS : Home Energy Management System) 기술 미적용 대비 에너지사용량 15% 이상 절감
		그린 공장 에너지 관리시스템(FEMS) SW	- 그린 공장 에너지 관리 SW(FEMS : Factory Energy Management System) 기술 미적용 대비 에너지사용량 15% 이상 절감
		전력 원격검침 SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 모니터링 검침속도 10% 증가 - 신뢰도 99% 확보 - 전력 원격검침 SW 미적용 대비 에너지 사용량 5% 이상 절감
		실시간 교통체증 모니터링 SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 계측자료 정확도 90% 이상 - 실시간 처리, 가변형 모니터링 주기 구현
		실시간 자동차 연비 모니터링 SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 계측자료 정확도 90% 이상 - 실시간 처리, 가변형 모니터링 주기 구현
		실시간 교통경로 최적화 SW	- 경로별 연료소비량, 탄소배출량, 소요시간 및 최적경로 제시
		유해 물질 모니터링 및 추적시스템	- 계측자료 정확도 95% 이상
		탄소 배출권 거래시스템	- 정보처리 속도 : 1초 이내
		물류추적/관리 지원 SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 실시간 자료수집정보 시스템 설계기술 확보 여부 - 정보처리 속도 : 10초 이내
		위성항법장치(GPS)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 자료 업데이트 속도 : 1분 이내 - 3차원 시각화
		그린 도시 에너지 관리시스템(CEMS) SW	- 그린 도시 에너지 관리 SW(CEMS : City Energy Management System) 기술 미적용 대비 에너지사용량 15% 절감
		콘센트 및 배전반 관리 SW	- 콘센트 및 배전반 관리 SW 기술 미적용 대비 에너지사용량 15% 절감
		DR(Demand Response) SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - DR(Demand Response) SW 기술 미적용 대비 피크부하 0.5% 이상 감소 - 수용가 전기요금 1% 이상 절감
		EMS 전체 혹은 세부 요소별 SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - EMS 전체 혹은 세부 요소별 SW 기술 미적용 대비 총비용 0.1% 이상 감소 - 동일조건에서 기존 EMS보다 운영속도 5% 이상 향상
	04 전동기 제어 솔루션	고압 대용량 인버터 드라이브 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고효율 에너지 기자재 인증 기준 만족(고효율 에너지 기자재 인증대상 품목이 아닌 경우 유사 품목의 기준 또는 관련 법규상의 해당기준 등을 적용) - 전압 3,300V 이상 - 입력 THD 1.5% 미만
		에너지 저감용 가변속 드라이브 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고효율 에너지 기자재 인증 기준 만족(고효율 에너지 기자재 인증대상 품목이 아닌 경우 유사 품목의 기준 또는 관련 법규상의 해당기준 등을 적용) - flying start 기능 - MMC(multi-motor control) 기능(4대 이상)
		대용량 서보드라이브 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 22kW급 이상의 서보드라이브 용량 - 다이렉트 압력제어기능 내장 - 220V/380V 클래스 전원 전압규격지원 가능 - IEC 인증된 서보용 네트워크 통신규격 지원
		대용량 서보모터 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 22kW급 이상의 모터용량 - IPM(Interior Permanent Magnet) 구조의 저관성화기술
		정전기억형 절대위치인코더	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 싱글턴/멀티턴 절대위치 기억 및 검출 가능 - 멀티턴 13비트 이상
		초고속 전동기 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 영구자석 동기전동기 회전속도 40,000 rpm 이상 - 범용 일반 속도영역 전동기 대비 효율 5% 이상 향상
		초고속 전동기용 인버터 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 영구자석 동기전동기 제어 회전속도 40,000 rpm 이상 - 범용 일반 속도영역 대비 효율 5% 이상 향상
		특수 전동기 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 선형 및 횡축형 선형 전동기 기술 대비 효율 5% 이상 향상 - 제어정밀도 5% 이상 향상
		능동형 전력보상 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고조파감쇄율 : 95% 이상 - 개선 역률 : 0.97 이상 - 응답시간 : 1 ms 이내 또는 순시부하변화에 대해 40 ms 이내
		고효율 무정전 전원 장치	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고효율 에너지 기자재 인증 기준 만족(고효율 에너지 기자재 인증대상 품목이 아닌 경우 유사 품목의 기준 또는 관련 법규상의 해당기준 등을 적용) - 전부하효율 : 90% 이상 - 파형왜율 : 3% 이내
	05 전자문서 관리	전사적 자원관리(ERP) 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기관의 업무 분석을 위한 모델링 방법 표준화 준용 - 업무처리의 편의성 - ISO 15489 표준(무결성, 신뢰성) 만족
		전자콘텐츠관리(ECM) 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ISO 15489 표준(진본성, 무결성, 신뢰성, 이용가능성) 만족 - MPEG-21(전자콘텐츠관리 표준) 준수
		전자문서 교환(EDI) 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ISO 15489 표준(진본성, 무결성, 신뢰성) 만족 - 송수신 정확성 - 부인방지
		전자서식(e-Form) 생성 및 활용 기술	- ISO 15489 표준(진본성, 무결성, 신뢰성) 만족
		전자문서 인증 및 보안 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ISO 15489 표준(무결성, 신뢰성) 만족 - 공인전자문서센터의 증명서 기술 규격 준수
		전자문서 진본성 증명 기술	- 진본성 증명 관련 표준규격 준수
		공급망관리(SCM) 기술	- ISO/PAS 공급망 보안관리 시스템 표준 준수
		전자화 문서 생성 및 활용 기술	- '전자화문서의 작성 절차 및 방법에 관한 규정' 준용
	06 전자문서 디지털 디바이스	전자문서 저장 장치기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 위·변조 방지 기능의 스토리지 - 보관된 문서의 주기적인 무결성 확인 기능 - 안전한 백업 기능
		전자문서 뷰어 장치기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 종이문서와 동일한 가독성 - e-Book 국제 표준 준수
		전자화 문서 생성 장치 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 종이문서와 동일한 가독성 - 높은 해상도(1000dpi 이상), 빠른 처리 속도(분당 400매 이상)
05 그린 컴퓨팅	01 그린 컴퓨팅 하드웨어기술	반도체 디스크 드라이브 기반 서버/스토리지 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - DDR3 또는 DDR4와 SSD 동시 사용 - 소비전력 : HDD기반 서버/스토리지 대비 75%이하
		고속클러스터 시스템 기술	- 고속 경량 네트워크 처리 노드 수 30 ~ 100 node
		에너지절감형 시스템 기술	- 기존 비 절감형 시스템 대비 소비전력 효율 30% 이상
	02 그린 컴퓨팅 소프트웨어 기술	서버전력 절감 기술	- 일반 서버 대비 전력절감 10% 이상
		하드웨어 가속기 지원커널 기술	- 커널에서 지원 가능한 가속기 종류 2개 이상
		자율소비전력 관리 기술	- 기존 서버 아이들(idle) 상태에서의 자율소비전력관리 미적용대비 전력소모량 절감율 30% 이상
		소비 전력 절감 스토리지 운영 SW 기술	- 소비전력 절감 운영 S/W를 통한 스토리지 소비전력 절감률 5% 이상
		동적서비스를 위한 스마트그리드 기술	- 동적 서비스의 스마트그리드 기술을 통한 전력절감 5% 이상
		저장 공간 효율 향상 기술	- 저장 공간 효율 향상 기술 미적용 대비 10% 이상 공간 효율 향상
		컴퓨팅 활용도 향상 기술	- 컴퓨터 자원 활용도(Utilization) 65% 이상
		HDD 전력소비 최적화기술	[기술을 다음과 같이 구분하며 아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - Level 1 : 기존 HDD 전력 소비 대비 20%(±0.5%) 이상 · HDD 헤더 제어 - Level 2 : 기존 HDD 전력 소비 대비 35%(±0.5%) 이상 · 플랫터 속도제어 - Level 3 : 기존 HDD 전력 소비 대비 55%(±0.5%) 이상 · 전원/슬립 모드 제어
		DBMS(DB On-demand) 서비스 기술	트랜잭션 처리 속도 100,000 트랜잭션/분 이상 $0.6/tpmC (TPC단위)
		대규모 데이터 분산 병렬 처리 기술	- 데이터 분산 처리량 : 1 TBytes/분 이상
		부하예측 및 편중처리 기술	- 기존 통상기술 대비 소비전력 3% 이상 절감
	03 그린 클라우드 컴퓨팅 기술	대규모 클러스터 관리기술	- 클러스터 관리 서버당 관리대상 노드수 256개 이상
		대규모 분산환경 기반고장감내 기술	- 복구시간 5분 이내
		분산 고 신뢰성	- 신뢰성 99.5% 이상
		네트워크 스토리지 기반 가상화 기술	- 단위 저장장치 활용률 40% 이상
		입출력/네트워크 가상화 기술	- 활용율 20% 이상
		시스템 가상화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 가상화 미 적용대비 성능저하가 10% 이하일 것 - RTOS와 GPOS 각각 또는 동시실행지원
		자동 데이터 동기화 및 백업 기술	- 백업데이터 압축율 20% 이상
		자동 및 동적 서비스 관리기술	[기술을 다음과 같이 구분하며 아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - Level 1 : 반자동 서비스 관리 - Level 2 : 자동/동적 서비스 관리 - Level 3 : 예측 기반 지능형 서비스 관리
		클라우드 DaaS(Desktop as a Service) 처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Rack Power 효율 90% 이상 - 신호전송 지연시간 20ms - 30대 이상 일반PC를 사용하는 기업 대상 측정
	04 그린 컴퓨팅 인프라 기술	DC 전원 인프라 급전 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - DC 정류 효율 95% 이상 - PSU 효율 90% 이상
		친환경 리튬이온전원 저장장치 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전효율 0.2C-rate : 95% 이상 - 친환경 에너지저장(RoHS) - DOD 100%(Depth of Discharge) - 과전류, 과전압, 과방전 차단(안전성)관리 - Cell밸런싱 전압차 1% 이내
		컴퓨팅 인프라 에너지 최적화 관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 컴퓨팅 인프라 사용 에너지 최적화 관리 후 에너지 절감 10% 이상 - 1% 이하의 에너지측정 오차율을 가지는 정밀도 - 초당 3,000건 이상의 에너지 사용량 대용량 데이터 처리 - 에너지 사용주체들의 식별 및 관리
06 그린 임베디드 SW	01 그린 임베디드 OS	연성 실시간 및 안정성 지원 OS 기술	- 연성 실시간 및 안정성 지원 OS 기술 미적용 대비 데드라인 초과 10% 이내 보장
		멀티코어 기반 성능 개선 기술	- 멀티 코어 기반 성능개선 기술 미적용 대비 10% 이상의 개선된 성능 지원
		멀티코어 기반 저전력 지원 기술	- 멀티 코어 기반 저전력 기술 미적용 대비 10% 이상의 전력 절감
		이종 멀티코어 오프로딩(Offloading) 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 이종 멀티코어간 원활한 작업 분배가 가능하고 효율적인 병렬 알고리즘 지원 - 이종 멀티 코어 오프로딩 기술 미적용 대비 10% 이상의 성능 개선
		임베디드 파일시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 최적 전력 소모를 위한 파일시스템 알고리즘 적용 여부 - 최소 전력 소모를 가능하게 하는 임베디드 파일시스템 기술 미적용 대비 전력 5% 이상 절감
		빠른 부팅 및 업그레이드 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 빠른 부팅 (전원인가 후 GUI까지 3초 이하) - 정적펌웨어/응용 업그레이드 대비 실행시간 5% 이상 단축 - 저 전력 동적 업그레이드기능 제공
		전력관리 프레임워크 기술	- 전력관리 프레임워크 기술 미적용 대비 15%이상의 전력 절감
		미들웨어 및 UI 프레임워크 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전력소모최적화 2D, 3D UI 프레임워크 지원 - 미들웨어 및 UI 프레임워크 기술 미적용 대비 향상된 전력 5% 이상 절감
		단말 가상화 기술	- 하나의 단말로 Guest OS 2개 이상 동작 여부
		기본 라이브러리	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전력소모스크립트/XML언어지원 - 기본 라이브러리 기술 미적용 대비 전력 5% 이상 절감
		모바일 경량 웹 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 고 수준의 개발언어를 지원하는 W3C DAP 70% 이상 지원 - 모바일 경량 웹기술 미적용 대비 향상된 전력 5% 이상절감
		컴포넌트 기반 동적 모듈화 기술	- 모바일 SW 재사용을 위한 동적모듈화 지원 여부
		폰 시뮬레이터 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 단말 HW의 장치 추가지원(HW기능 60%) - 폰 시뮬레이터 기술 미적용 대비 소비전력 5% 이상 절감
		모바일 클라우드 컴퓨팅 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 클라우딩과 연계된 N-SCREEN 서비스(N≥3) 지원 - 모바일 클라우드 컴퓨팅 기술 미적용 대비 소비전력 5% 이상 절감
	02 그린 임베디드 미들웨어	하이퍼 커넥티드 통신 기술	- 애드혹 환경 및 인프라 환경 기반 저전력 사물 통신기술을 지원하여 저전력 사물 통신기술 미적용 대비 소비전력 5% 이상 절감
		모바일 센싱 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 내외장형센서 모듈 확장을 위한 인터페이스 제공 여부 - 스마트 디바이스 간 연결 또는 연동을 통한 2개 이상의 센서정보 융합 지원 - 지능형 센싱 기술 미적용 대비 소비전력 5% 이상 절감
		맞춤형 서비스 능동적 실행 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 동적 서비스 디스커버리 프로토콜 2개 이상 지원 여부 - 맞춤형 서비스 능동적 실행 기술 미적용 대비 향상된 전력 5% 이상 절감 효과
	03 초소형 운영체제 플랫폼	고신뢰성 초소형 커널 기술	- 저전력 초소형 Firmware 커널 100kB 이하
		무선 센서네트워크 통신기술	- 전력 낭비 감소를 위한 무선 통신 에러율 1% 이하
		원격 모듈 업그레이드 기술	- SW 원격 유선 혹은 무선 업그레이드 지원 기술 적용
		저전력 관리 기술	- 저 전력 커널기술 미적용 대비 20% 이상 절감
		웹기반 경량운영체제	- 웹 서버를 지원하는 2MB이하 커널 및 라이브러리 제공 여부
		데이터패킷 안정성을 위한 보안기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 무선 데이터 환경의 무단 도청을 방지할 수 있는 보안 기술 적용 - 저전력 보안기술 적용 시 추가 소비전력 5% 이하
	04 임베디드 SW 개발도구	임베디드 SW 분석 및 설계 기술	- 시스템 내 에너지 총량 분석
	05 CPS(Cyber Physical System) 컴퓨팅 플랫폼	CPS 시스템 모델링 기술	- 대상 CPS에 포함된 지형, 지물과 같은 물리적 환경에 대한 모델 지원
		안정적 CPS 그룹 통신 기술	- 실시간 재전송 오버헤드 비중 30% 이하
		시스템 오류 검출 기술	- 지식 베이스기반 전력관리 시스템 오류 검출율 60% 이상
		센서 데이터 융합 기술	- 이종 센서 데이터 간 융합 기능 제공 여부
		자가 진단 및 복원/복구 기술	- 전력관리 시스템 오류검출 시 5초 이내 복원/복구(단, 네트워킹 시간 제외)
07 차세대 IoT 센서 네트워크	01 개별물품 인식 RFID 및 IoT 센서	UHF 대역 능/수동형 RFID기술	[아래의 주파수 대역별 요소 항목을 모두 만족할 것] - 주파수 대역 : 433.92MHz · 능동형 인식거리 : 50m~100m · ISO 18000-7 권장 - 주파수 대역 : 800~960MHz · 능/수동형 인식거리 : 3.5m~10m (단일태그 및 리더 출력 4W EIRP 기준, 전송속도 40kbps 이상) · 모바일연동리더 인식거리 : 8cm 이상(단일태그 및 리더출력 200 mW 이상 기준) · 다량태그동시 인식개수 : 40개 이상(금속태그 경우, 모바일연동리더 제외) · ISO 18000-6 권장
		UHF 대역 능동형 RFID 태그 및 리더 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 주파수 대역 : 433.92MHz - 인식거리 : 100m 이상 - 인식 허용속도 : 50km/h 이상 - 데이터 저장용량 : 256 bytes - 태그 인식 속도 : 500tags/minute - 작동 수명 : 3년 이상 - ISO 18000-7 권장
		프린팅 태그 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 주파수 대역 : 13.56MHz - 인식거리 3cm 이상 - 데이터 저장용량 8 bit 이상
		RFID 기반 RTLS 기술	- 오차 3m 이내
		스마트 선반 RFID 리더 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 안테나 포트수 : 8개 이상 - 최대 안테나 포트 확장 개수(스위칭모듈 연동시) : 256개
		UHF 대역 BAP(Battery Assisted Passive) RFID 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인식거리 10m 이상(단일태그 및 리더출력 4W EIRP 기준) - 작동 수명 : 3년 이상 - 1개 이상 센서 사용
		LF(저주파) 대역 수동형 RFID기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 주파수 대역 : 125kHz, 134kHz - 인식거리 : 60cm 이하 - ISO 18000-2, ISO 11784, 11785, 14223
		HF(고주파) 대역 수동형 RFID기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 주파수 대역 : 13.56MHz - 인식거리 : 60cm 이하 - ISO 18000-3 - 500μV/m 이상@3m, 200μV/m 이상@500m
		마이크로파 대역 능/수동형 RFID기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 주파수 대역 : 2.45GHz - 인식거리 : 50cm~1m - ISO 18000-4 권장
		UHF 대역 수동형 RFID 태그 및 리더 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 주파수 대역 : 800~960MHz - 인식거리 : 3.5m 이상 - 인식 허용속도 : 16km/h - 데이터 저장용량 : 256 bits - 태그 인식속도 : 500tags/minute - ISO 18000-6 권장
		IoT 센서 적용 개별 물품 서비스 기술	- IoT 센서 적용 서비스를 통하여 에너지 절감효과 20% 이상
	02 IoT 센서 네트워크 구성 및 운용	저전력·고신뢰성 중거리 전송 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신청년도 직전기술 대비 총 대기전력 5% 이상 절감 - 최대송신거리 : 500m이상 - 데이터 전송 성공율 : 95% 이상
		고신뢰성·이동성지원MAC 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 4km/h 이하에서의 이동성 지원 - 이동노드 패킷 전송 성공율(90% 이상)
		초소형 IoT 센서 및 에너지 하베스팅 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 크기 : 8cm3 이하(소형 복합전원 모듈 기준) - 신재생 에너지 하베스트 모듈 소형화/고효율화 - 에너지 하베스팅 방법(1cm3 혹은 cm2당) 중 1개의 제시된 기준을 만족 · light : (실외)0.15mW ~ 15mW, (실내)10mW 이하 · thermal(온도) : 15mW(10℃ Gradient) · vibrations : (정전) 50mW~100mW, (전자기)1mW 이하, (압전): 200mW
		Self-organizing IoT 네트워크 구성 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 네트워크 자가 구성(addressing 체계, 이웃노드인식, 동기화, 라우팅 기능 등) - 네트워크 트래픽 감소(평균 50%) - 이벤트 및 상황에 따른 그룹생성 및 동작 정보 생성 기능 유무 체크
		센서망 보안 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 500ms 내 보안 설정 - Mutual Authentication - 보안기술 적용 시 기존 에너지 소모 대비 오버헤드가 20% 이내
	03 지능형RFID/USN 및 IoT 미들웨어	이기종 AIDC 연동 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 각 장치별 연결 가능한 콤포넌트 방식의 장치 어댑터 구조 지원 - 각종바코드, RFID, 센서, 컨트롤러 등 신규장비 어댑터 개발 방안 제공 - Synchronous 및 Asynchronous 방식의 통신지원 - 각 연결 장치별 데이터 발생 Source 구분 관리 기능 제공 - 외부 설정 방식에 의한 각 장치별 파라미터변경 및 저장 기능 제공
		외부 애플리케이션 연동 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 각 애플리케이션 별 연결 가능한 콤포넌트 방식의 어댑터 구조 지원 - 각종 애플리케이션에서 요구하는 통신프로토콜 어댑터 개발 방안 제공 - Synchronous 및 Asynchronous 방식의 통신지원
		데이터 연동 업무로직 처리기술	- 장치 또는 애플리케이션에서 수신된 데이터의 해석 및 처리를 위해 워크플로우(Workflow) 설정방식 또는 프로그램방식에 의한 사용자 정의 로직 처리 기능 제공
		상황정보 provisioning 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - UI/UX 기술 활용 - 이동성 지원 provisioning
		상황분석 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 온톨로지 사용 - 추론엔진 사용 - 빅데이터 분석기술 사용
		RFID/USN 미들웨어 폼랫폼 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - Plug & play 지원 - 다양한 하드웨어/소프트웨어 플랫폼 지원
		AIDC 장치 모니터링 및 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - AIDC 혹은 이기종 기기 통합 모니터링 및 제어기능 포함 각 장치의 과거 또는 현재 동작 상황을 확인할 수 있는 이력 로깅 기능 제공 - 자동 또는 수동으로 각 장치의 연결여부를 확인할 수 있는 기능 제공 - 관리자 UI를 통해 각 장치 연결 상태 확인이 가능한 Visualization 기능 제공 - 장치 상태 관리 UI개발이 가능하도록 관리API 제공 - 장치의 끊어짐 발견 후 자동 연결 시도 기능 제공
		표준 기반 인터페이스 기술	[아래의 표준 중 1개 이상 지원할 것] - GS1 TDS (Tag Data Standard) 처리 - GS1 TDT (Tag Data Translation) 처리 - GS1 LLRP(Low Level Reader Protocol) - GS1 RM(Reader Management) - GS1 ALE(Application Level Events) - ISO/IEC 24791
		표준 기반 RFID 정보 검색 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 기능 지원할 것] - GS1 ONS (Object Naming Service) - GS1 EPCIS (EPC Information Service) - GS1 Discovery Service
	04 지능형 에너지 절감용 IoT 센서 네트워크 시스템	실시간 에너지 절감기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 대비 5% 이상 에너지 절감 - 경성 혹은 연성 실시간 성 기술 활용
		개별기기 에너지 미터링 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 정밀도 95% 이상 - AMI 기술 적용
		전력시설별 탄소 인벤토리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - IPCC 권고안 준수 - WRI/WBCSD Protocol 준수 - ISO 14064 준수
		자동화 공조 액추에이팅 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 반응속도 100초 미만 - 기존 대비 5% 이상 에너지 절감
		전력서비스 네트워크	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 유무선 이중화 네트워크 지원 - 기존 대비 5% 이상 에너지 절감
		서버전력 측정기능	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전압 : 0~255V, 전류 : 0~25A, 역률지원 동시측정 : 16채널 이상 - 정밀도 95% 이상
		에너지 관리용 데이터 통신 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - Zigbee SEP(Smart Energy Profile) 최신 버전 준수 - AMI 기술 적용 - 기존 대비 5% 이상 에너지 절감
	05 사회기반시설 모니터링 IoT 센서 네트워크 시스템	고신뢰성 센서정보 측정오차수준	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 오차 3%RD 이내 (유량계) - 오차 3%FS 이내 (압력계) - 오차 10%FS 이내 (구조진단 및 기타)
		계층장비별 신뢰성 내구성 보장기간	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신뢰성 보장 장치 보유 - 내구성 3년 이상
		신뢰성 통신기술	[아래의 요소 항목 중 모두 만족할 것] - 유·무선 이중화 네트워크 지원 - 기존 대비 5% 이상 에너지 절감
		스마트 구조부재용 진단 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 부재별 진단 시간 10분 미만 - 진단 정확도 98% 이상
		패키징의 완성 수준	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - IP68 인증 - 방습 인증 - 방폭 인증(가스시설의 경우)
08 Digital 선박	01 선박 내 정보 인프라 시스템	선박 내 통신 네트워크 프레임워크 기술	- IEC 61162/NMEA 규격 만족
		IT기반 유무선 통합 정보인프라 기술	- IEC/IEEE 유무선 규격 만족
		선박장치 통합 모니터링 인프라 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - IEC 기준 만족 및 선급 인증 - 항해장비, 기관장비, 기타
		육상 관제시스템 연계를 위한 선박 내 정보인프라 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 미들웨어 국산화율 90% 이상 - IEC 기준 만족 및 선급 인증
		고 신뢰 정보인프라 구축 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 선박통합 플랫폼 구축/운영 - 선급 인증
		정보인프라 운용 서비스 시스템 기술	- IMO 기준 만족
	02 선박용 이동/ 위성통신 시스템	중·장거리(MF/HF/VHF/UHF) 무선 데이터 및 통신기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 국제 선급 기준 또는 국내 선급기준 만족 - 정확도 85% 이상
		선박 기지국용 위성통신 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 선박 안전법 및 전파법 규정(ITU-R, RR) 만족
		선박 지원용 종합 통신관제시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 기준 만족 - 국산화율 90% 이상
		GMDSS (Global Maritime Distress & Safety System)	- IMO/IEC 기준 만족
		연근해 통신 시스템 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - LTE/LTE-A, WiBro, TRS, 디지털 VHF 등 신규 통신 중의 하나 지원 및 국산화율 90% 이상 - IMO e-Nav. 기준 만족
	03 e-Navigation 기반 운항정보 시스템	e-Navigation용 통합 항해 안전정보(MSI, Maritime Safety Information) 관리시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IMO e-Nav. 기준 만족 - 국산화율 95% 이상
		선박 내 고효율 전력관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 선박 내 고효율 전력관리 기술 미적용 대비 전력 절감 15% 이상 - 정확도 95% 이상
		선박용 첨단센서 네트워크 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IMO/IEC 기준 만족 - 국산화율 90% 이상
		선박 식별 및 위치 탐지 기술	- IMO/ITU/IEC 기준 만족
		항해정보 실시간 모니터링 및 통합 분석 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IMO 기준 만족 - 정확도 95% 이상
		해상 상황정보 탐지 및 식별 기술	- IMO 기준 만족
		항해정보 실시간 가공 및 분배 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 기준 만족 - 실시간 시스템 구축
		선박 정보 보안 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IMO/IEC 기준 만족 - 정확도 95% 이상
		위성기반 선박 탐지 기술	- IMO 기준 만족
		해양환경정보 실시간 가공 및 전달 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 실시간 해양환경정보 표출 및 통합 표시 - 해류, 해상풍, 파고, 수온, 수질 중 1개 요소 이상을 생산 및 전달
		ICE Navigation 지원 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 레이더이용 해빙 탐지 - 위성 이용 해빙 탐지 - 해빙정보 통합 표출 - 탐색등과 연동 체계
09 스마트 그리드	01 스마트 변전 시스템	IED(지능형전자장치)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험 받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 - IEC 61850-3에 준한 공인인증 기관 환경시험 합격 - IEC 61850 9-2 지원 - IEC 61850 2nd Ed 적용
		친환경 개폐장치 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850 또는 DNP 기반을 적용한 제품 - SF6가스를 사용하지 않는 기체절연 또는 고체절연의 변전급 친환경 복합 절연 개폐장치
		친환경 변압기 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850 또는 DNP 기반을 적용한 변전급변압기 제품 - IEEE C57.147 또는 IEC 61099 기반의 절연유를 사용하거나 친환경 절연매질(고체 또는 기체)을 사용한 제품 - 소음레벨은 IEC 60651, IEC 60076-10 국제표준을 기준으로 할 것
		SAS(Substation Automation System) 운영 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 - IEC 61850-3에 준한 공인인증 기관 환경시험 합격 - RTDS(Real-Time Digital Simulator) 연계 시험 통과 - 변전소 엔지니어링 지원 - IEC61970 연계(OPC-UA) 지원
		지능형 개폐장치 기술	- IEC 61850 또는 DNP 기반 제품을 사용하는 변전급 개폐 장치 여부
		지능형 변압기 기술	- IEC 61850 또는 DNP 기반 제품을 사용하는 변압기 여부
		G/W(gateway) system	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반 IED Certification Procedure으로 인증 받은 제품(발주처의 요청 시 국내시험으로 갈음) - 공인시험기관 환경시험 합격
	02 스마트 송전 시스템	온라인 감시 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의 요청 시 국내시험으로 갈음) - IEC 61850 90-3 지원 - IEC61970 지원
		감시진단 단말장치	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의 요청 시 국내시험으로 갈음) - 공인시험기관 환경시험 합격 - IEC 61850 90-3 지원
		소선 절연방식을 이용한 대용량 지중 전력 케이블	- 소선절연방식을 이용한 케이블로써 도체단면적 2,000mm²이상이며, CIGRE Working Group B1-03, Technical Brochure 272에 의한 교류 저항값(@ 20℃, 50Hz)이 2,500mm²일 때 0.00786(Ω/km)이하의 지중 전력케이블 (근접효과 제외, 상온, 주파수, 단면적 환산 값 포함)
		고내열 대용량 지중 전력케이블	- 특수 XLPE를 이용하여 기존의 운전온도 90℃에서 120℃로 상승시켜 송전용량을 20% 이상 증대시킨 지중 전력케이블
		Compact Tower	- 기존 철탑암 및 애자장치를 동등 수준 이상의 절연내력을 보유한 절연암으로 대체한 철탑
		초 전도 전력 케이블	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고온 초전도 선재를 적용한 22.9kV, 50MVA급 이상 용량의 교류 전력 케이블 - 동일 크기의 구리케이블에 비해 2배 이상의 송전능력, 50% 이하의 송전 손실(냉각 손실 포함), 95% 이상의 자기장 차폐성능
	03 AMI 시스템	Smart Meter 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Smart Meter 국제통신 표준 규격 만족 - AMI 보안/인증 체계 지원 및 서비스 연동 - TOU 및 RTP 서비스지원 - Remote service upgrade 및 관리 기능 지원 - HAN 연동 기능 지원 - 정전 통보기능 지원
		Network Integration 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Smart Meter 그룹관리 지원 - 단일 Smart Meter 망 구축 및 관리 기술 - 전력사업자의 정보 수집 및 다양한 관리 주기 지원 - SUN(Smart Utility Network) 연계 및 수용 - 사업자 중심 보안 체계 및 수용가 사생활 보호 기능 지원
		HEM(Home Energy Management) 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 수용가 에너지 총량절감 (10% 이상) - 수용가 전력 피크 저감 (10% 이상) - 5분내 수요반응 응답 조건 만족 - 최대전력관리 기능 (Peak Cut) 제공 - 전력사업자 또는 수요반응 사업자 DR 프로토콜 지원
		Meter Data Management System 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 10만 수용가급 스마트미터 및 정보 관리 기능 - 미터정보 정합성 관리 기능(Validation/Estimation) - 1시간/1주일/1달 등 기간별 수집정보 통계기능 - CBL(Customer Base Line) 생성 기능 - 정/복전 관리 기능 - 최대전력 및 부하 관리 기능
	04 스마트 배전 시스템	지능형 개폐장치 기술	- IEC 61850 또는 DNP 기반을 적용 제품을 사용하는 배전급 개폐장치
		친환경 변압기 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850 또는 DNP 기반을 적용한 배전급변압기제품 - IEEE C57.147 또는 IEC 61099 기반의 절연유를 사용하거나 친환경 절연 매질 (고체 또는 기체)을 사용한 제품 - 소음레벨은 IEC 60651, IEC 60076-10 국제표준을 기준으로 할 것
		친환경 개폐장치 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850 또는 DNP 기반을 적용한 제품 - SF6가스를 사용하지 않는 기체 절연 또는 고체 절연의 배전급 친환경 복합 절연 개폐장치
		IED(지능형전자장치)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 - IEC 61850-3에 준한 공인인증기관 환경시험 합격
		FRTU(Feeder Remote Terminal Unit, 배전 자동화용 단말 장치)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의 요청시 국내시험으로 갈음) - 공인인증기관 환경시험 합격
		지능형 변압기 기술	- IEC 61850 또는 DNP 기반 적용 제품을 사용하는 배전급 변압기
		배전자동(TDAS(Total Distribution Automation System)) 운영 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의 요청시 국내시험으로 갈음) (중소업체 배려, KEMA 인증 고비용)
		Microgrid Energy Management System(MG-EMS)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850, DNP3.0, MODBUS 지원 - 분산전원 SCADA 기능지원 - IEC61970, IEC61968 CIM 지원 - 발전량예측, 부하예측, 자동발전제어, 경제급전 기능 지원
		G/W(gateway) system	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반IED Certification Procedure으로 인증받은 제품(발주처의 요청 시 국내시험으로 갈음) - 공인 인증 시험기관 환경시험 합격 - 변전소 엔지니어링 지원 - IEC61970 연계(OPC-UA) 지원 - IEC61850-90-5 지원
		CCA (Copper Clad Aluminium) 도체를 이용한 경량 전력케이블	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CCA 도체를 이용한 경량 전력케이블로서 기존 구리 케이블에 비해 중량과 허용전류가 아래의 수준인 경우 - 도체중량 40% 이하 - 허용전류 85% 이상
		고내열 대용량 가공 전력케이블	- 절연물 특수 XLPE를 이용하여 기존의 운전온도 90℃에서 120℃로 상승시켜 송전용량을 20%이상 증대시킨 가공 전력케이블
		친환경 외함체 설계기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 자연 냉각방식을 이용한 냉각 시스템 - 함체 내부변압기의 냉각 전 온도에 비하여 냉각 시 평균권선온도 10% 이상 감소, 최대변압기 유온도 5% 이상 감소 - 온도 상승시험은 KS C, IEC 60076 기준 (성능 비교는 동일 두께, 동일 재질, 동일 부피의 밀폐된 함체에 대하여 수행)
	05 DC/FACTS (Flexible AC Transmission System)	DC 또는 FACTS 감시 및 진단 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의 요청 시 국내시험으로 갈음)
		DC 또는 FACTS 변압기 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고조파 저감 변압기 구성 - IEC 61378 시험기준 적용 - 고조파 내량설계
		DC 또는 FACTS 운영기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의 요청 시 국내시험으로 갈음) - 주변설비 협조제어기능(필터, 조상기, 변압기 등)
		DC 또는 FACTS Control & Protection 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 - IEC 61850-3에 준한 공인인증 기관 환경시험 합격 - RTDS(Real-Time Digital Simulator) 연계 시험 통과 - IEC61850 90-5 기반 FACTS 선로보호계전기 적응보호제어 기술 지원
		전력전자 소자 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - DC 10kV 이상 - IEC 60700-1 시험 기준 통과
10 차세대 이차 전지	01 초소형 박막 이차 전지	고이온 전도도 고체 전해질 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력 > 80%@5C - 급속충전 70%@10min
		미세전류 축전기술	- 미세축전전류 < 3uA
		극판 박막화 기술	- 100um 이하
		외장재 박형화 기술	- 100um 이하
		고용량 설계 기술	- stacking 2 이상의 공정을 이용한 고용량 확보기술
		고체전해질의 수명 안정성 확보기술	- 초기용량 대비 60% 이상@5,000 cycle
		고온동작향상 기술	- 60% 이상 @120℃
		외장재 Packaging 기술	- 장기신뢰성 5년 이상
		저온특성향상기술	- 50% 이상 성능확보@-20℃
		전고상 전지시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지밀도 > 40Wh/L - 안전성 ULL1이하
	02 플렉서블 이차 전지	복합소재 슬러리제조기술	- 출력유지 복합소재 슬러리 고율 방전 특성 용량 90% @2C (0.2C 대비) 이상
		나노프린팅 기술한 극판 고출력화 및 제조기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전극면적 100㎠ - 나노소재를 활용한 대량극판 제작 기술
		외장재 박형화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고온저장 후 수분 침투율이 0 일 것 - 플랙서블 가능 유연성 90% 이상
		저온 특성 향상기술	- 70%@-20℃
		박형 외장재 Packaging 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신뢰성 1000cycles 이상 - 외장재두께 : 80㎛ 이하
		소재 나노화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 소재 나노화 100nm~500nm - 인쇄 가능한 전극소재 합성 및 잉크 포뮬레이션
		설계 및 공정 제조기술	- 인쇄 공정 적용 가능한 공정 설계 및 제조 기술
		대 면적 박막형 전지제조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전지곡률 (굽힘변형 반경) 5mm 이하 - 에너지밀도 120Wh/L
		전지안전성 기술	- 안전성 L1 이하
	03 고체 전해질 전지	전해질 기술	- 상온 이온 전도도 : 10⁻⁴S/cm 이상
		저 저항화 기술	- 1℃ 출력 사용시 출력 유지 90% 이상@1℃
		Packaging 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 수분 침투율 無 - 용량 유지율 : 80% 이상@300 cycles
		저온 특성 향상 기술	- 전해질/전극 계면 제어를 통한 저온 출력 유지 70% 이상@-10℃
	04 리튬공기전지	리튬금속	- 리튬공기전지 셀충방전수명 : 셀 용량 95%@100회 (0.1 mA/cm2) 이상
		이온교환막 기술	- 리튬 이온 전도도 10-3 s/cm 이상
		공기극 소재 기술	- 고용량 구현이 가능한 공기극 제조 기술공기극용량 : 2000mAh/g@0.05C 이상 (무게 : 공기극기준 으로 loading양 1mg/cm2 이상)
		촉매 산화물 기술	- 0.5 V 이내의 충방전 IRdrop 달성 (ΔV @ 50 mA/cm2)
		유ㆍ무기 전해액 시스템	- 유기계 및 수계 전해액 조성 개발
		전지시스템 제조	- 전지밀폐성 확보 및 시스템설계
11 디지털방송	01 방송 송출 기술	송출 및 송신 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		중계기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		채널부호화/복호화기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감 - 신청년도 직전 기술 대비 동일 주파수 대역폭 기준 전송효율 5% 이상 향상
	02 방송 수신 기술	단말 플랫폼 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		CAS 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		영상음향 처리기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		수신기 응용 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		음성/동작/포인팅 인식 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
	03 방송 측정 기술	방송신호측정 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		방송신호발생 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		방송신호 모니터링 / 관리 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
	04 방송 제작 기술	영상음향 부호화/복호화 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		촬영 시스템 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		편집 시스템 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		방송조명 시스템 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		방송음향 시스템 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
	05 방송응용 서비스 기술	교통/여행정보 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 교통/여행정보 기술 활용 시 CO₂ 발생량 10% 절감 - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감 - 교통/여행정보 기술 적용시 물적 또는 인적자원 5% 이상 절감
		부가데이터 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 부가데이터 기술 활용 시 CO₂ 발생량 10% 절감 - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감 - 부가데이터 기술 활용 시 물적 또는 인적자원 5% 이상 절감
		재난방송 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 재난방송기술 활용 시 CO₂ 발생량 10% 절감 - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감 - 재난방송기술 활용 시 물적 또는 인적자원 5% 이상 절감
		DGPS 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - DGPS 기술 활용 시 CO₂ 발생량 10% 절감 - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감 - DGPS 기술 활용 시 물적 또는 인적자원 5% 이상 절감
	06 차세대 방송	3D방송 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감 - 신청년도 직전 기술 대비 동일주파수 대역폭 기준 전송효율 5% 이상 향상 - 신청년도 직전 기술 대비 영상처리주파수 대역폭 5% 이상 개선
		UHD방송 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감 - 신청년도 직전 기술 대비 동일주파수 대역폭기준 전송효율 5% 이상 향상 - 신청년도 직전 기술 대비 영상처리 주파수 대역폭 5% 이상 개선
		스마트 TV / IP TV 방송 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감 - 신청년도 직전 기술 대비 동일주파수 대역폭기준 전송효율 5% 이상 향상 - 신청년도 직전 기술 대비 영상처리 주파수 대역폭 5% 이상 개선
		차세대 방송 응용시스템 및 서비스 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감 - 신청년도 직전 기술 대비 동일 주파수 대역폭 기준 전송효율 5% 이상 향상 - 신청년도 직전 기술 대비 영상처리 주파수 대역폭 5% 이상 개선 - 차세대 방송 응용시스템 및 서비스 기술 활용 시 CO₂ 발생량 10% 이상 절감 - 차세대 방송 응용시스템 및 서비스 기술 활용 시 물적 또는 인적자원 5% 이상 절감
12 무선 통신	01 이동통신	이동통신 시스템 기술	- 해당 이동통신 국제표준 만족 및 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 10% 이상 절감
		기지국/중계기 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족 할 것] - 해당 이동통신 국제표준 만족 및 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 3% 이상 절감 - 기지국 소 출력화 1 W 이하 - RRH, RU 등 분리형 기지국
		이동통신 서비스 기술	- 서비스 기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감
		통신장비 쿨링 기술	- 쿨링 에너지 효율(EER) 85% 이상
		이동통신 단말 콘텐츠 및 애플리케이션 기술	- 해당 기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감
	02 TRS 통신	디지털 TRS 기지국/중계기 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 3% 이상 감소
		디지털 TRS 서비스 기술	- 서비스 기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감
	03 LBS	고정밀 LBS 시스템 기술	- 오차범위 15m 이내, 소모전력 3% 이상 감소
		LBS 플랫폼 및 서비스 기술	- 해당 기술 활용시 CO₂발생량 10% 절감
	04 근거리 무선 데이터 통신	무선 LAN 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 무선 LAN 최신버전 만족 - 소모전력 3% 이상 절감
		Bluetooth 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Bluetooth 최신 버전 만족 - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 3% 이상 절감
		ZigBee 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ZigBee 최신 버전 만족 - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 3% 이상 절감
		가시광통신기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 가시광통신 최신 버전 만족 - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		PicoCast 응용 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ISO/IEC 29157 국제표준 만족 - 전송속도 1 Mbps - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 3% 이상 절감
		무선통신 서비스 응용기술	- 서비스기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감
		NFC(Near Field Communication) 기술	- 신청년도 직전기술 대비 소모전력 3% 이상 감소
		TV 유휴대역 (White Space) 활용기술	- 기술 활용 시 CO2 발생량 10% 이상 절감
	05 해상/항공/위성 무선통신	해상 무선통신 기술	- 선박 측위/항해정보/관제용 무선통신 기술, 동등 기능 대비 소모전력 3% 이상 감소
		항공 무선통신 기술	- 항공 측위/상황정보 수집/관제용 무선통신 기술, 동등 기능대비 소모전력 3% 이상 감소
		위성 무선통신 기술	- 환경/기후 모니터링용 위성 서비스 기술, 동등 기능 대비 소모전력 5% 이상 감소
		해상/항공/위성 무선통신 서비스 기술	- 서비스 기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감
13 방송 통신 네트워크	01 초고속 전송 네트워크	전송 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		분배 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		다중화 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		종단 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
	02 초고속 교환 네트워크	교환 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		중계 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		제어 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
	03 초고속 가입자 네트워크	유선 가입자 네트워크	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		무선 가입자 네트워크	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		방송 가입자 네트워크	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
	04 홈 네트워크	유무선 통합 홈 네트워크 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		홈 네트워크 기기 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		홈 네트워크 인프라 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		홈 네트워크 응용 및 서비스 기술	- 서비스 기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감
	05 지능형 사물 통신 네트워크	게이트웨이 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		네트워크 접속 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		서비스플랫폼 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		응용 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
	06 인터넷 데이터 센터(IDC)	DC 기반정류기 및 서버전원 공급 장치(PSU) 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 정류기 효율 95% 이상 - PSU 효율 90% 이상
		IDC 쿨링 기술	- 쿨링 에너지 효율(EER) 85% 이상
		자원관리 및 전력인지 미들웨어 기술	- 에너지 사용량 10% 이상 감소
		서버 대기전력 저감 기술	- 대기전력저감 프로그램 운용규정 만족
		IDC 기반 서비스 기술	- 서비스 기술 활용 시 CO₂발생량 10% 이상 절감
14 전자파	01 전파 응용	ISM 응용기술	- 신청년도 직전기술 대비 소모전력 5% 이상 절감
		무선 전력 전송 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전송 또는 재생 효율 신청년도 직전 기술 대비 10% 이상 향상 - 신청년도 직전기술 대비 전송 가능 거리 10% 이상 향상
		탐지/계측기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 이상 절감 - 신청년도 직전 기술 대비 탐지 효율 또는 계측 속도 10% 향상
	02 전파자원 활용 기술	기존 주파수 자원 이용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신청년도 직전 기술 대비 주파수 사용 효율 10% 이상 향상
		신규 서비스 주파수 자원 개발 기술	- 40 GHz 이상을 이용하는 무선 기술로서 신청년도 직전 기술 대비 비트당 소모전력 3% 이상 절감
	03 전파기반	전파특성 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 3% 이상 절감 - 시스템 전송 효율 5% 증대
		안테나 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - MF, HF, Microwave 대역의 동종 안테나 대비 소모전력 5% 이상 감소 또는 시스템 전송 소모전력 5% 이상 감소 - 이동통신, 위성통신, 방송 시스템 등에 적용이 가능한 안테나로 신청년도 직전기술 대비 효율 10% 이상 향상
		전송선로 기술	- 동축선로(커넥터 포함), 도파관 및 평면 전송선 등을 이용한 기술로 신청년도 직전기술 대비 5% 이상의 삽입 손실 향상
	04 전자파 장해 보호	인체보호 기술	- 인체보호 기술기준 대비 전자파 노출량 5% 이상 감소
		기기보호 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전자파 적합성 기준 대비 전자파 방출 5% 이상 감소 - 전자파 적합성 기준 대비 전자파 내성 5% 이상 증가
		공간보호 기술	- 신청년도 직전 기술 대비 소모전력 5% 절감
15 콘텐츠 제작 및 응용 녹색 기술	01 영상․뉴 미디어 콘텐츠	디지털 영상 및 특수효과 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 디지털 영상/영화/애니메이션의 제작 공정효율을 5% 이상 향상 - 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 10% 이상 줄일 수 있는 수준
		전자 출판 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - e-book/앱북/웹툰 콘텐츠의 제작 공정효율을 10% 이상 향상 - 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 10% 이상 줄일 수 있는 수준
		실감형 3D/4D 콘텐츠 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 3D/4D 콘텐츠의 제작 공정효율을 5% 이상 향상 - 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 10% 이상 절감
		홀로그램 콘텐츠 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 홀로그램 콘텐츠의 제작 공정효율을 2% 이상 향상 - 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 2% 이상 줄일 수 있는 수준
		디지털 게임 제작 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 디지털 게임 콘텐츠의 제작 공정효율을 5% 이상 향상 - 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 10% 이상 절감
		콘텐츠 저작권 보호기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 디지털 콘텐츠의 저작권 보호를 2% 향상 - 인적/물적 자원을 동종기술 대비 2% 줄일 수 있는 수준
	02 가상 현실 콘텐츠	가상세계 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 가상세계 콘텐츠의 제작 공정효율 10% 이상 향상 - 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 10% 줄일 수 있는 수준
		e-스포츠 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기능성 e-스포츠 콘텐츠의 제작 공정효율을 5% 이상 향상 - 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 5% 이상 줄일 수 있는 수준
		시뮬레이션 콘텐츠 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 시뮬레이션의 제작 공정효율을 3% 이상 향상 - 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 4% 이상 줄일 수 있는 수준
		증강현실 콘텐츠 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 증강현실 콘텐츠의 제작 공정효율을 5% 이상 향상 - 인적/물적 자원을 10% 이상 줄일 수 있는 수준
	03 공연․전시 콘텐츠	디지로그 공연 및 무대 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 공연 및 무대 구성 시 제작 공정효율을 5% 이상 향상 - 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 5% 이상 줄일 수 있는 수준
		실감형 디지털 박물관 및 전시관 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 디지털 박물관 및 전시관 구성 시 제작 공정효율을 5% 이상 향상 - 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 5% 줄일 수 있는 수준

05. 그린차량․선박

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 그린카	01 하이브리드/전기 자동차	시스템(HEV/PHEV/EV) 설계 및 통합 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연비 향상 30% 이상 - CO2 저감 25% 이상
		하이브리드 전용 고효율 엔진시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 연비 5% 이상 향상과 배출가스 SULEV 이상 만족 - 연비 5% 이상 향상과 Euro 6 이상 배출규제 만족
		동력전달 시스템	- 전달 효율 7% 이상 향상
		구동 모터 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것} - 유도모터 효율 90% 이상 - 영구자석모터 효율 96% 이상
		회생제동 시스템	- 차량적용 연비 향상률 10% 이상
		에너지 저장 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것} - 저장밀도 40 Wh/kg(NiMH) 이상 - 저장밀도 60 Wh/kg(리튬이온) 이상 - SOC 측정 정밀도 : 기존 대비 20% 이상 향상
		인버터/컨버터 등 전력저장시스템 및 부품/소재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지 변환 효율 95% 이상 - 차량적용 내구수명 10만km 이상
		그린카 공조시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 친환경 대체 냉매적용 시스템 - 지구 온난화지수 (GWP) 150 이하 - 기존 차량의 동등이상의 성능 및 효율
		에너지 효율 향상용 센서 및 제어기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 계측 및 제어 정밀도 99.9% 이상 - 가감속 제어 성능 20% 향상
		그린카용 경량화 부품기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 부품적용 전후 대비 경량화 10% 이상 - 부품적용 전후 대비 동등 이상 성능(강성, 충돌, 내구수명, 강도)
		전기 이륜차 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 최고속도 : 50km/h 이상 - 정속주행거리 : 80km 이상 @35km/h - 등판성능 : 15%이상
		차량탑재용 EV-Charger 설계기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 동작온도 -40℃~80℃이상 - 자동차부품진동 시험방법 만족할 것(KS R 1034, 1991) - 역률 97% 이상 - 효율 93% 이상
		4륜형 전기 이륜차 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 최고속도 30km/h 이상 - 등판능력 10도 이상 - 가속소음 74dB 이하 - 관련제반규격 만족
	02 클린 디젤 자동차	클린 디젤 엔진 시스템 및 제어기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Euro 6 이상의 배출가스 규제만족 - 연비 5% 이상 향상
		에너지 효율 향상 연소 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연비 5% 이상 개선 - 엔진연소향상에 의하여 PM과 NOx를 동시에 10% 이상저감
		초고압 연료공급 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연료압 1,800bar 이상 - Euro 6 기준 만족
		엔진 전처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고효율 과급장치 및 차세대 EGR 적용기술 - Euro 6 이상의 배기규제 만족
		신 연료 엔진 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 경유 대비성능 95% 이상 (출력기준) - 친환경 대체연료 적용 - 배출가스 Euro 6 이상의 배기규제 만족
		배기열 회수시스템	- 배기열 회수시스템 적용연비 5% 이상 개선
		열효율 향상용 부품/소재 기술 (보기류 전동화 등)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 보기류 전동화 시스템 : 연비향상 3% 이상 - Euro 6 이상의 배기 규제 만족
		센서 및 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 계측 및 제어 기술정밀도 : 99% 이상 - 내구성능 : 16만km이상 - OBD용 센서기준 만족
		Tier-4 대응 비도로 자동차 엔진 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Tier 3 기준대비 20% 이상의 출력 향상 - Tier 4 이상의 배기규제 만족 - 전자식 커멘레일 연료분사장치 부착 - 정화효율 80% 이상의 후 처리장치 장착 - 내구성능 : 4,000 시간 이상(연속 운전시)
		경유차 후처리 장치 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - PM 80% 이상 저감 또는 NOx 80% 이상 저감 - Euro 6 이상의 배출가스 만족 - 내구성능 : 16만km이상
	03 연료 전지 자동차	시스템 통합 제어 기술 (스택, 수소공급, 공기공급, 물관리)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 시스템 효율 55% 이상(@최대출력15%) - 시스템 효율 40% 이상(@최대출력100%)
		회생제동시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지흡수 50% 이상 (도시모드) - 연비향상율 5% 이상
		연료전지 스택 고전압 전기안전성 확보기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 절연저항 100Ω/V 이상 유지 - 인크로져 방수 등급 IP56 만족 - 진동내구성 > x,y,z 방향별, 3G, 33.3Hz, 100,000 cycle (공진 없을 때) > x,y,z 방향별, 2G, 33.3Hz, 20,000 cycle (공진 있을 때)
		연료전지 스택진단 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 전압 측정 정도 ±25mV 이내 - 측정시간 50ms 이내
		연료전지 시스템 다운사이징 및 모듈화 기술	- 연료 전지 시스템 출력밀도 : 550W/L 이상
		전극막 접합체 기술(MEA)	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전극 활성 면적 250 cm2 이상과 불소계 : OCV 0.990 V 이상, 셀성능 1.2 A/cm2 이상(@ 0.6 V, RH 50%) - 전극활성면적 250 cm2 이상과 탄화수소계 : OCV 0.980 V 이상, 셀성능 1.0 A/cm2 이상(@ 0.6 V, RH 50%)
		기체 확산층 기술(GDL)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 단위 Sheet크기 250 cm2 이상 - 전기접촉저항 30 mΩ·cm2 이하(@ 1MPa) - 기재두께 : 400 μm 이하
		가스켓 소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 두께 600μm 이하 사출성 형성 - Shore A 경도 45-66, 영구압축줄음율 7% 이하 (@ 150℃ 72시간) - 내산성 : ASTMD 543 Practice A, 황산 20 wt%, 90℃/336 시간에서 Shore A 경도 변화 ±5 이내 - 내열성 : 100℃/336시간 Shore A 경도 변화 ±5 이내
		분리판 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전기 접촉 저항 30mΩ․cm2 이하(@1MPa) - 내구성 3μA/cm2 이하(@0.6V) vs SCE(내식성평가용액 0.1N황산+불산2ppm, 80℃) (측정방법 : SCE 기준 동전위 평가(-0.5∼1.0V 영역스캔, 1mV/sec))
		공기 공급 시스템 및 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 공기 토출압 1.5∼2.5bar, 유량 - 압축기 효율 60% 이상 - 10~90% 출력시간 2.0초 이하
		가습 시스템 소재 및 제작 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Gas-to-Gas Type - 1기압, 65℃, 공기 RH 50%(스택입구에서), 유량4,000lpm 이상 공급
		공기 차단 및 공기압력 조절시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 개폐작동시간 : 1초 이내 - 내구성 : 100,000cycle 이상 - 최저작동온도 : -30℃
		공기 불순물 제거 소재 및 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 3μm 이상 입자제거율 : 98% 이상 - 내구성 : 5,000km 이상
		냉각수 냉각 시스템 및 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 외부온도 40℃, 스택출력 40kW 구동시 냉각수 입출구 온도차 10℃ 이내 - 펌프 토출압 1∼2bar, 유량 100~250lpm
		냉각수 불순물 제거용 소재 및 시스템 개발	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 냉각수 내 음이온 및 양이온 제거 - 냉각수 전기전도도 10μS 이하 유지 - 내구성 : 3,000시간
		저압 수소 공급 및 차단 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 작동내구성 : 100,000cycle (5,000시간) - 작동환경 : -20~105℃
		수소 유량/압력 조절 시스템 및 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 최대유량 : 1,400lpm - 제어압력 : 1~3 bar - 응답시간(시정수) : 0.5초 이내 - 내구성 : 5,000 시간
		수소 저압 레귤레이터 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 제어범위 : 8∼12bar - lock-up압력 : 1.3bar - 진동내구성 : 3G@33.3Hz, 100,000cycle 이상
		수소 재순환 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 스택최고출력 10% 이하시 SR2 이상 - 스택최고출력 10% 이상시 SR1.5 이상유지
		스택 냉각수용 호스 소재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전기전도도 65μS 이하(@85℃, DI Water 2,000시간) - 파열압 10bar 이상
		스택 냉각수용 부동액 소재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 초기 전기전도도 : 1μS/cm - 동결온도 : -35℃이하 - 이온용출도 : 5μS/cm 이하 @85℃, 2,000시간
		구동 모터 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 모터효율 : 83%이상(유도모터) - 출력밀도 : 0.75KW/kg 이상
		인버터 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력밀도 : 7.0kW/L 이상 - 변환효율 : 95% 이상
		전력변환 시스템 (BHDC & LDC)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력밀도 2.0kW/L 이상 - 효율 : 85%이상
		고압 수소저장 탱크 제조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 반복수명 6,000회 이상 - 사용압력 : 350bar 이상 - 파열압 : 2.25배 이상
		고압 수소 공급 및 차단 솔레노이드 밸브 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 가스 내구시험 50,000회 이상 - 수압 내구시험 75,000회 이상 - 기준압력 : 350bar 이상 - 파열압 2.25배 이상
		고압 감압 레귤레이터 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 가스내구시험 50,000회 이상 - 수압내구시험 75,000회 이상 - 기준압력 : 350bar 이상 - 파열압 : 4배 이상
		연료전지 스택용 엔드플레이트 및 체결기구	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 스택 체결력에 의한 엔드플레이트 변형량 0.2mm 이내 - 3,000hr 운전시 체결력 변화 15% 이내
		수소 스테이션 고압 압축기	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 50kg/day급 이상 수소압축기 - 350 bar 이상
		수소 스테이션 고압 디스펜서	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 충전능력 1kg/min 이상 - 커뮤니케이션Fill 기능 - 350 bar 이상
		수소 스테이션 급속 수소 고압 냉각기	- 충전기 앞단 수소기체온도 40℃이하
		수소 스테이션 수소 제조 기술	- 50kg/day 이상 수소제조
02 저공해 고효율 차량	01 온실가스/배출가스 저감형 자동차	SUELV 대응 성층희박 GDI 엔진기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - CO2 5% 이상 저감 - SULEV 기준 만족
		에코타이어 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 젖은 노면 제동력 성능을 기존 제품 대비 동등 이상 만족 - CO2 5% 이상 저감 - 연비 5% 이상 향상 - 내마모율 30% 이상 저감 - 소음 5% 이상 저감 - 타이어의 최저에너지소비효율 기준 대비 회전 저항 계수(Rolling Resistance Coefficient) 5% 이상 저감
		에코 드라이빙 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 연비개선 10% 이상 - 공회전 방지 기술(Idle Stop/Go) - 연비 최적경로 생성 기술
		NOx 저감 기술	- Euro 6 규제 기준을 만족
		공기저항 저감기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - CO2 5% 이상 저감 - 연비 5% 이상 개선
		후처리 장치기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - PM 50% 이상 저감 - NOx 40% 이상 저감
	02 신재생/저탄소 연료/대체 연료 자동차	친환경 CNG/HCNG 차량연료공급 시스템기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 동종 경유 자동차 대비 CO2 10% 이상 저감 - Euro 6 규제기준 만족
		친환경 LPG 차량 연료공급 시스템기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 동종 LPG 자동차 대비 CO2 10% 이상 저감 - SULEV 기준만족
		Bio-fuel 차량기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - BD 20 이상 - 에탄올 85% 이상
		CNG/LNG 비황분계 부취제 기술	- 환경오염과 인체에 무해한 청정가스 연료용 부취제 개발 여부
		HCNG용 수소공급 기술	- 수소공급 장치 및 인프라(수소 스테이션 등) 구축 여부
		DME 연료공급 및 차량 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 동종 경유 자동차 대비 연비 5% 이상 개선 - 동종 경유 자동차 대비 CO2 20% 이상 저감
		연료, 윤활유 등의 첨가제 제조기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - (필수) 첨가 후 연비, 출력 등 성능이 동등 이상 - PM 10% 이상 저감 - NOx 5% 이상 저감 - HC 5% 이상 저감 - CO2 5% 이상 저감
03 그린 농기계	01 농작업 기계	환경 오염 저감 기술	- Tier 3 수준의 배기가스 유해물질 배출 허용 기준 준수 (출력별 적용시기는 환경부의 규정에 따름)
		정밀 농업기계 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - IT기술을 채택한 변량방제기술 위치/토양/생육 등 센싱정보기반의 변량제어 기술을 통해 에너지 소비량 또는 농약/비료/종자 등 자제투입량을 5%이상 저감하는 작업기계 - IT기술을 채택한 변량시비 또는 방제기술 확보
		농작업 에너지 절감기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 바이오연료를 20% 이상 사용가능한 엔진장착 작업 기계 - 전기 또는 하이브리드엔진으로 구동하는 자주식 작업기계 - 농작업 기계의 최적설계 또는 전자제어장치를 통해 동급 평균연료소모량 대비 연료 절감률 10% 이상
		수확 후 처리기계 기술	- 최적설계 또는 새로운 기술의 미적용 대비 에너지효율(열효율, 건감율 단위 중량당 에너지 소비량 등) 10% 이상 향상
	02 농용 트랙터	바이오 연료 및 대체에너지 이용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 바이오 연료를 20% 이상 사용 가능한 엔진을 장착한 트랙터 - 기존 디젤 엔진 대비 전기 또는 그 외의 대체 동력원 등을 활용하여 트렉터의 에너지 효율을 5% 이상 개선
		에너지 고효율 기술	- 엔진, 변속기 등의 최적설계 또는 전자제어장치를 통해 동급 평균 연료 소모량 대비 마력당 연료 절감률 10% 이상 향상
		자동화 및 제어 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 위치 정보 기반의 Auto Steering 장치 장착 - ISO 11783을 적용한 작업기 제어장치 장착
		환경오염 저감 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Tier 3 이상 수준의 배기가스위해물질 배출허용 기준 준수 - 출력별 적용시기는 환경부의 규정에 따름
	03 축산기계	사료작물 수확기술	- 최적설계 또는 새로운 기술의 미적용 대비 에너지 소비효율 10% 이상 향상
		사료 제조 가공 기술	- 최적설계 또는 새로운 기술의 미적용 대비 에너지 소비효율(연료소모량, 생산량 등 대비) 10% 이상 향상
04 WISE SHIP	01 미래형 친환경 선박	추진 에너지 효율 향상 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 선박대비 추진효율 2% 증가 - 추진기효율 3% 향상
		대형 클린엔진 설계 및 생산 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 엔진 대비 CO2 배출량 5% 절감 - NOx, Tier 3 만족(반드시 선급승인 획득 필요)
		IT기반 Digital Ship Building 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 조선소 생산성 향상 10% 이상 - M/H 10% 이상 절감 - 실적과 계획의 feedback을 갖춘 시스템 구축 및 활용
		지능형 용접·도장 로봇 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - M/H 20% 이상 절감 - 불량률 개선 5% 이상 - 용접 자동화율 10% 이상 향상
		U기반 운항 안전성 향상 핵심 부품 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 운항 장비의 정밀도 10% 이상 향상 - 부품의 국산화율(부품수 기준) 개수 40% 이상
		차세대 에너지수송선(PNG, CNG, NGH) 핵심 기술	- 선박 및 압축 화물 설계 핵심기술 확보(선급승인(AIP 포함)획득)
		친환경 LNG, CNG cargo 시스템 및 핵심 부품 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 핵심 설비 국산화율 30% 이상 - 국내 미개발품의 선급승인 획득
		친환경 LNG, CNG를 연료로 하는 선박의 핵심 부품 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할것] - 핵심설비 국산화율 30% 이상 - 국내 미개발품의 선급승인 획득
		환경 친화형 방오 도료 및 신소재 코팅	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 독성용출 기존 승인된 도료대비 10% 이상 저감 - 슬립 저감률 2% 이상
		미래형 빙해 선박 및 핵심 부품 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Ice Class 1A, 평탄빙 1m 쇄빙능력 확보 - 부품 국산화율 30% 이상 및 선급 인증
		전기추진 시스템	- 국산화율 70% 이상 및 선급 인증
		선박용 연료전지	- 국산화율 70% 이상 및 선급 인증
		Cruise선 인테리어 및 핵심 기자재	- 기자재 국산화율 30% 이상 및 선급 인증
		에너지 절감형 신선형 설계 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존선형대비 전체저항 3% 이상 저감 - 기존설계대비 경하중량 2% 이상 절감
		조종 안정성 향상 설계 기술	- IMO 조종성 기준(Maneuvering Standard)을 만족하도록 설계 여부
		구조 안전성향상설계기술	- 전선(whole ship)구조해석을 통한 항복/피로/최종강도 만족(선급 인증 만족)
		복원성 및 운동 안정성 향상 설계 기술	- IMO 동복원성 기준을 만족하도록 설계 여부
		해상 및 대기오염 방지를 위한 선박용 기자재	- IMO 규정 만족 여부
		선박 평형수 처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 1 m3 당 50 μm 이상인 생존 미생물이 10 개체수 미만이 되도록 배출 - 1 ml당 10 μm 이상에서 50 μm 미만인 생존 미생물이 10개체수 미만으로 배출 - 활성물질을 사용하는 경우 IMO의 승인기준(선박평형수 관리 협약 G-9) 충족
		친환경 L/O 여과 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 국산화율 90% 이상 - B0.1 신뢰수준 95% 이상
		VOC저감/회수장치	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - VOC 회수율 90% 이상(C₁및 C₂계열 탄화수소 제외) - 선급 인증 획득 추가 필요
		BOG 재액화 장치	- 회수율 95% 이상(CH4 Only)
		배기가스 처리 시스템(SOx, NOx, PM등)	- IMO 규정 만족 및 선급 인증 획득
		에너지 절감 설비	[아래의 요소항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 기준 선박 대비 에너지절감효과를 향상시킨 보조기기 또는 설비를 장착(선급 인증 획득) - 기존 선박 대비 발전기 연료 소모 10% 이상 저감
		선박의 신재생에너지 적용기술	- 기준 선박 대비 총 사용전력 에너지의 2% 이상을 신재생에너지로 대체
		선박 수중소음 저감기술	- IMO 규정 만족
		LNG연료 벙커링 선박 핵심기술	- 선급 승인(AIP포함)
		비열간 가공 기술	- 선수미 곡판의 50% 이상에 냉간가공 적용
		선박용 선택적촉매 환원장치	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IMO규정을 만족할 것 - 공인인증기관 인증
	02 해양 플랜트	Topside 엔지니어링 기술	- 자체 설계에 대한 공인기관의 인증
		핵심기자재 기술 (재액화/재기화 설비 등)	- 국산화율 50% 이상
		Drilling Equipment 기술	- 자체 설계에 대한 공인기관의 인증
		Subsea 설비 엔지니어링 및 장비 기술	- 자체 설계에 대한 공인기관의 인증
		극한 환경 하중을 고려한 성능추정 기술	- 공인기관의 성능검증 및 인증 여부
		Dynamic positioning 및 계류시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - DP시스템 핵심부품 국산화율 30% 이상 - 선급의 승인 획득
		초심해 극한환경 성능시험 기술	- 공인기관의 성능검증 및 인증 여부
		안전 제어 및 감시 시스템 기술	- 핵심 기자재 국산화율 30% 이상 및 선급 인증
		CCS(화물창) 설계기술	- 선급 인증
		초중량 Module의 현지 운송 및 설치 기술	- 공인기관의 인증
		초경량 및 최적 구조설계 기술	- 선급 인증
		Topside용 VOC 저감/회수장치	- VOC 회수율 90% 이상(C₁및 C₂계열 탄화수소 제외)
		Topside용 BOG 재액화 장치	- 회수율 95% 이상(CH₄Only)
		발라스트 후 처리 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 1 m3 당 50 μm 이상인 생존 미생물이 10 개체수 미만이 되도록 배출 - 1 ml당 10 μm 이상에서 50 μm 미만인 생존 미생물이 10 개체수 미만으로 배출 - 활성물질을 사용하는 경우 IMO의 승인기준(선박평형수 관리협약 G-9)충족
		배기가스 처리 시스템(SOx, NOx, PM등)	- IMO 규정 만족 여부
		엔진 연료 첨가제 기술(DME 등)	- 연료첨가제 미첨가 대비 에너지효율 2% 향상
		오염 배출 환경감시 시스템	- 선급승인 여부
		극한 환경 방식용 친환경 도료 기술	- 도료의 내수구명 15년 이상
		화물창 및 불연성 친환경 단열재	- 공인기관의 성능 검증 및 인증 여부
		극한지용 강재	- API 또는 선급인증 여부
	03 친환경 레저 보트	친환경 세일요트	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 설계 및 제품안정성 공인기관 인증 여부 - 선속이 풍속 대비 60% 이상
		고속 고효율 모터보트	- 30knots 이상 설계, 안정성에 대한 공인기관 인증 여부
		고효율 수상오토바이	- 선회 및 복원 성능 검증 여부
		초경량 윈드서핑	- 무게/체적 비율이 세계 최고수준과 동급 성능(공인기관 인증)
		하천 및 내륙 겸용 친환경 수륙 양용차	- 설계, 제품 안정성, 운항성능 검증 여부
		습지 조사용 친환경 호버크라프트	- 설계, 제품 안정성, 운항성능 검증 여부
		첨단 소재 수상스키	- 기존제품 대비 무게 10% 이상 경량화
		소형 고효율 선외기	- 공인기관의 검증 또는 인증 여부
		고효율 워터제트	- 공인기관의 검증 또는 인증 여부
		첨단소재 세일 및 마스트	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 경금속 및 복합재료 등 신소재 채택률 30% 이상 - 공인기관 검증 또는 인증 여부
		모터보트용 클린 디젤엔진	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 환경관련 공인기관의 성능검증 또는 인증 여부 - 선박관련 공인기관 검증 또는 인증 여부
		세일요트 및 모트보트 첨단 소재 리깅류	- ISO 4558 Code 적합성에 대한 공인기관 확인
		친환경 인테리어 기자재	- 공인기관의 인증
		레저보트 선체 및 기자재 관련 친환경 소재	- ISO 12215 Code 적합성에 대한 공인기관 확인
		친환경 고광택 레저보트용 도료	- 도료에 포함된 독성을 기존 제품 대비 10% 이상 저감
		전기 추진 선외기	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 선외기 전력 공급 시스템(내연기관제외)을 포함하여 전기로 구동되는 선외기 시스템 - 선외기 전력 공급 시스템을 포함하여 선급 인증 획득
		신재생 에너지 이용기술	- 공인 기관의 성능 검증 또는 인증 여부
		친환경 인테리어 내장재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 공인기관의 성능검증 또는 인증 여부 - 식물성 소재를 이용한 생분해성 소재
		알루미늄 곡가공 기술	- 선체 외판 곡면부의 70%이상 냉간 가공
05 첨단 철도	01 차체/ 대차 시스템기술	주행저항 저감 기술	- 편성길이당 공기저항 또는 주행저항 7% 이상 저감 * 풍동시험 또는 실차량 시험을 통하여 검증
		차량소음 저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실내소음 3dB 이상 저감(기준 : KS R 9143 또는 KS I ISO 3381) - 실외소음 3dB 이상 저감(기준 : KS I ISO 3095) - 윤축 전동 소음 3dB 이상 저감
		차체/대차 경량화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 차체길이당 차체 중량 5% 이상 저감 - 대차프레임 중량 10% 이상 경량화
		조향기술	- 곡선부 횡압 10% 이상 저감
		승차감 향상 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 좌우 승차감 3dB 이상 저감(기준 : KS R 9216) - 상하 승차감 3dB 이상 저감(기준 : KS R 9216)
	02 추진 및 열차제어 기술	차상 전력 변환 기술	[동급 차량의 주 전력 변환 장치/ 보조전력 변환 장치로서 아래 사항을 모두 만족할 것] - 전력 변환 장치의 출력밀도[KW/kg]를 10% 이상 증대 - 고조파, 손실 저감, 역률보상 기술 적용
		견인 전동기 기술	[회전형 견인 전동기] - 동급 차량의 주전동기 대비 출력밀도[KW/kg] 10% 이상 증대 * 냉각장치 중량이 포함된 출력 밀도 * 용량은 단위 블럭당 계산 [선형 견인전동기] - 동급 차량의 주전동기로서 기존 동종 견인동기의 단위중량당 출력[KW/kg]을 5% 이상 증대(냉각장치 중량 포함하며, 선형 전동기의 1차측 중량기준)
		열차 운행제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 승객의 중량, 선로조건 등을 고려한 에너지 절약형 운전제어 알고리즘을 적용한 지능형 열차제어시스템으로서 RAMS 활동 및 SIL 4 인증 - 기존 열차제어시스템 대비 운전용 에너지 5% 이상 저감
		자기부상 및 안내기술	- 동급 자기부상차량의 부상전자석 소비전력 5% 이상 저감 (공칭 공극 기준)
	03 궤도/노반 기술	친환경 궤도/ 노반용 프리캐스트 콘크리트 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 이산화탄소 배출저감 : 단선 궤도연장 m당 CO2 배출량 20kg 이상 저감 - 천연골재 치환율 30% 이상 - 재활용 결합재 치환율 50% 이상
		신형식 궤도구조 및 시공 기술	[필수 항목을 만족하고, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 주요공정 공기 10% 이상 단축 - CO2 배출량 20% 이상 저감 - (필수) 환경유해물질을 포함하지 않을 것
		유지 보수 기술	[필수 항목을 만족하고, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 주요공정 공기 10% 이상 단축 - CO2 배출량 20% 이상 저감 - (필수) 환경유해물질을 포함하지 않을 것
		저진동 저소음 궤도기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 진동 또는 소음 3dB 이상 저감 - 환경유해물질을 포함하지 않을 것
		노반 콘크리트 급속시공 인프라 기술	- 주요공정 공기 10% 이상 단축
		친환경 건설재료 적용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 건설재료 10% 이상 저감 - CO2 배출량 20% 이상 저감 - 재생재료 비율 25% 이상 적용
	04 철도 교량/터널 기술	교량 콘크리트 급속시공 인프라 기술	- 주요공정 공기 10% 이상 단축
		친환경 철도교량 설계 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 철도교량 설계기준 만족 - 건설재료 물량 10% 이상 저감 - CO2 배출량 20% 이상 저감 - 소음 3dB 이상 저감
		터널라이닝 급속시공기술	- 주요공정 공기 10% 이상 단축
	05 급전/집전 기술	철도전력 통합관리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전력 설비별 에너지 효율 실시간 검측 신뢰도 98% 이상 확보 - 철도 전력 피크 부하 및 에너지 5% 이상 저감
		회생에너지 이용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 제동시 회생에너지를 저장하고 다시 이용할 수 있는 에너지 저장 장치로서 에너지 절감율 15% 이상(지상 및 차상) - 회생 에너지를 전력계통에 연계하는 전력변환장치(PWM 인버터)로서 전철 변전소의 실제 계통에 에너지 절감율 10% 이상 회생가능(지상)
		지능형 변전소	- 실시간 변전소 운영, 감시 기술을 통한 변환 손실 5% 저감 (IEC 61850 기반)
		집전 기술	[Catenary 방식] - 이선율 0.2% 이하(250 km/h 이상), 0.1% 이하 (250 km/h 미만)로서 집전소음감소 및 경량화 등을 고려한 설계 적용(IEC 62486 성능 기준) (단, 경량화는 10%이상) [제 3궤조 방식] - 이선율 0.1% 이하로서 집전소음감소 및 경량화 등을 고려한 설계 적용(IEC 62486 성능 기준) (단, 경량화는 10%이상) [비접촉 집전방식] - 동급 제품 기준 출력밀도[kW/kg] 10% 향상 및 전달효율 2% 이상 향상 ※ 공진형인버터, 비접촉 급집전 모듈, 정류기 포함한 전달효율임 ※ 출력밀도는 비접촉 급집전 모듈 단위 모듈 당 으로 계산
	06 철도 환경 기술	재료 재활용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 콘크리트의 천연골재 대체재료로서 철강 산업부산물(슬래그)의 재활용율 30% 이상 - 비철금속 및 고무류 재활용율 95% 이상(재료 직접 회수기준, 유럽 EL92 및 ISO 22628 준용) - 차량 내장재 재활용율 90% 이상 (중량 기준) - 폐철도차량 대당 중량기준 재활용율 85% 이상
		소음/환경 비용 저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 타 기술 혹은 기존 기술 대비 음향성능 비용편익이 20% 이상 향상 - 비음향 성능 중 친환경성 (공기정화, 에너지 향상 등), 유지보수 등 동류기술 대비 추가적 비음향적 비용편익 향상 여부
06 그린 자전거	01 고 부가가치형 경량자전거	프레임 강도향상 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 생활용 프레임 : EN 14764:2005 4.8항에 기술된 시험방법에 따라 페달링 하중 1000N으로 100,000회 이상 KS R 8008:2009 8.12.2항 및 이륜자전거 자율 안전 확인 기준 6.11.4항에 수직 하중 1,200N으로 50,000회 이상 - 산악용 프레임 : EN 14766:2005 4.8항에 기술된 시험방법에 따라 페달링 하중 1200N으로 100,000회 이상, 수직하중 1200N으로 50,000회 이상, 수평하중+1200/-600N으로 50,000회 이상 - 도로 경기용 프레임 : EN14781:2005 4.8항에 기술된 시험방법에 따라 페달링 하중 1100N 으로 100,000회 이상, 수평 하중+600N/-600N으로 100,000회 이상
		프레임 경량화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 생활용 프레임 : EN 14764:2005 요구사항을 만족하며 프레임(16인치기준) 중량 1900gr 이하 - 산악용 프레임 : EN 14766:2005 요구사항을 만족하며 프레임(16인치 기준)중량 1600gr 이하 - 도로경기용 프레임 : EN 14781:2005 요구사항을 만족하며 프레임(520mm기준)중량 1400gr이하
		완성 휠 내구성 향상 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 생활용 바퀴 : EN 14764: 2005 4.10항과 부속서 D요구사항을 만족하며 앞뒤바퀴(26인치 기준, 림/스포크/니플/허브포함) 합계 중량 2000gr 이하 - 산악용 바퀴 : EN 14766:2005 4.10항 EN 14764 : 2005 부속서 D요구사항을 만족하며 앞뒤바퀴(26인치 기준, 림/스포크/니플/허브 포함) 합계 중량 1600gr 이하 - 도로용 바퀴 : EN 14781:2005 4.10항과 EN 14764 : 2005 부속서 D요구사항을 만족하며 앞뒤바퀴(700C 기준, 림/스포크/니플/허브 포함) 합계 중량 1500gr 이하
		친환경 완성 자전거 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 이륜자전거 자율 안전 확인 기준 요구사항을 만족하고 녹색인증 자전거 부품 25% 이상 사용 (제품원가기준) - 이륜자전거 자율 안전 확인 기준 요구사항을 만족하고 완성 자전거 재료 및 부품기준으로 재활용률 20% (완성 자전거 중량 대비) 이상
		핸들세트 경량화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 생활용 핸들세트 : EN 14764:2005 요구사항을 만족하며 핸들바(580 mm 기준) 중량 180 gr 이하, 스템(100 mm기준, 볼트 포함) 중량 160 gr 이하 - 산악용 핸들세트 : EN 14766:2005 요구사항을 만족하며 핸들바(580 mm 기준) 중량 140 gr 이하, 스템(100 mm 기준, 볼트 포함) 중량 120 gr 이하 - 도로 경기용 핸들세트 : EN 14781:2005 요구사항을 만족하며 핸들바(420 mm 기준) 중량 240 gr 이하, 스템(100 mm 기준, 볼트 포함) 중량 120 gr 이하
		구동장치 강도향상 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 생활용 구동장치 : EN 14764 : 2005 4.13항 요구사항을 만족하며, · 「크랭크세트(170mm, 3단 기준, 바텀 브라켓 및 체인링 포함)중량 900 gr 이하, 허브내장 기어장치(3단 기준)의 경우는 중량 1500 gr 이하」 · 또는 「후륜용 허브내장기어장치(3단 기준)의 경우는 중량 1300 gr 이하, 후륜용 허브내장기어장치(5단 기준)의 경우는 중량 1600 gr 이하」 - 산악용 구동장치 : EN 14766:2005 4.13항 요구사항을 만족하며, · 「크랭크세트(170 mm, 3단 기준, 바텀브라켓 및 체인링포함) 중량 800 gr 이하」 · 또는 「후륜용 허브내장기어장치(3단 기준)의 경우는 중량 1300 gr 이하, 후륜용 허브내장기어장치(5단 기준)의 경우는 중량 1600 gr 이하」 - 도로경기용 구동장치 : EN 14781:2005 4.12항요구사항을 만족하며, · 「크랭크 세트(170 mm, 2단 기준, 바텀브라켓 및 체인링 포함) 중량 700 gr 이하」 · 또는 「후륜용 허브내장기어장치(3단 기준)의 경우는 중량 1300 gr 이하, 후륜용 허브내장기어장치(5단 기준)의 경우는 중량 1600 gr 이하」
		변속장치 경량화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 동력전달효율평균(각 변속단계 효율산술평균) 90% 이상 - 생활용 변속장치의 경우 EN 14764:2005 4.13.6항, 산악용변속장치의 경우 EN 14766:2005 4.13.6항, 도로경기용 변속장치의 경우 EN 14781:2005 4.12.6항 요구사항을 만족하여야함 - 동일 부품 등급(성능 및 소비자판매가 기준) 제품대비 중량 감소 10% 이상
07 고효율 해상 물류	01 물류 시스템 계획 및 설계	항만 온실가스 배출 예측 시스템 계획/설계기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 배출예측 오차 5% 이내 - 온실가스 목표관리제 검증(선급 인증) 및 UNFCCC CDM 인증
		항만 자원(부지, 시설, 장비) 계획 및 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 대비 에너지소비 10% 이상 절감 - 온실가스 목표관리제 검증(선급 인증) 및 UNFCCC CDM 인증
		운송 수단간 연계시스템 계획 및 설계기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연계시간 10% 이상 절감 - 온실가스 목표관리제 검증(선급 인증) 및 UNFCCC CDM 인증
	02 물류 시설 및 장비	선박 육상전원 공급기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존방식(비 육상전원) 대비 온실가스 배출량 30% 이상 개선 - 에너지효율 20% 이상 개선
		안벽장비 기술	- 생산성 또는 에너지효율 10% 이상 개선(단, 생산성 20% 이상 개선의 경우 기존대비 CO2배출량이 동등하거나 그 이하일 때)
		야드장비 기술	- 생산성 또는 에너지효율 10% 이상 개선(단, 생산성 20% 이상 개선의 경우 기존대비 CO2 배출량이 동등하거나 그 이하 일 때)
		이송장비 기술	- 생산성 또는 에너지효율 10% 이상 개선(단,생산성 20% 이상 개선의 경우 기존대비 CO2 배출량이 동등하거나 그 이하 일 때)
		고단적 야드구조물 기술	- 물류부지면적 30% 감소
		인터모달 장비기술	- 연계시간 또는 에너지효율 10% 이상 개선
		물류장비 경량화 기술	- 기존대비 10% 이상 경량화
		물류장비 장치 및 부품기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 에너지효율 10% 이상 향상 - 10% 이상 경량화
	03 물류 운영 및 관리	환경오염(온실가스, 소음 등) 모니터링 기술	- 오차 5% 이내(공인기관 인증)
		고효율 항만운영시스템 기술	- 터미널 생산성 10% 이상 향상(공인기관 인증)
		화물 보안 시스템 기술	- 판독정확도 95% 이상
		화물/장비 위치추적 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 최대 거리오차 범위 2m 이내(GPS기반, 위치보정기술(AGPS, DGPS, SBAS 등) 적용시, 장애물이 없는 일반도로 등) - 최대 거리오차 범위 10m 이내(GPS 기반, 위치보정기술(AGPS, DGPS, SBAS 등) 적용시, 컨테이너, 고층빌딩 밀집환경) - 인식오차 0.01% 이내(passive RFID) - 인식오차 2% 이내(Active RFID, 1% RF모듈 손실(Datasheet 상), 1% RF Air Loss(멀티패스 등))
08 해사 안전	01 해상교통 안전	해상교통 안전성 평가 기술	- 해양수산부 해상교통 안전진단 시행지침 규정 만족
		해상교통 관리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - VTS 운영기술과 연동률 70% 이상 - IALA 규정 만족 - IMO 규정 만족
		선박운항 고도화 및 자동화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 국내 선급규정 만족 - IMO 규정 만족
		해상교통 인프라 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 해상교통통신 네트워크 인프라 확보 80% 이상 - IMO 규정 만족 - IALA 규정 만족
		AIS, VTS 등 IT 융합 해양사고 예방 기술	- 광역통신 인프라 기술수준 대비 10% 이상
	02 해양 인적 안전	인적 위해도 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 위해도 평가 오차 15% 이하 - IMO 규정 만족
		해상 HSE(보건·안전·환경) 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - HSE 기술 오차 10% 이하 - IMO 규정 만족
		교육훈련 및 시뮬레이터 기술	- 선급 인증 획득
		수색/ 구조 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - IAMSAR 등 국제기준 만족 - IMO 규정 만족
	03 해양 안전 관리	해양안전 정보시스템 구축 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 해상 안전 정보통신 신뢰도 95% 이상 - IMO 규정 만족
		해상 구난·방제 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 구난 성공률 60% 이상 - 방제 성공률 60% 이상
		해상 보안 기술	- 선급 기준 만족
		화재/폭발 방지기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IMO 규정 만족 - 선급 인증 획득

06. 첨단그린주택․도시

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 U-City	01 U-City통합운영센터	통합 운영센터 플랫폼/ 미들웨어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 20개 이상 융복합 상황 처리 기본기능 제공 및 확장성 제공 - 한국유비쿼터스도시협회 표준 적합성 준수
		다중 영상표출 기술	- 신청 유사 기술 대비 표준전력소비량 10% 이상 개선
		공조 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신청 유사 기술 대비 표준전력소비량 10% 이상 개선 - 인버터 제어 기능 탑재를 통한 전력소비효율 10% 이상 개선
		가상화 기술	- 서버 가상화 비율 4:1 이상
		통합관리 기술	- 전기, 가스, 지역난방, 상수 등 공급기관간 정보연계 호환성 확보 및 요구지향적(On Demand) 통계분석 기술 제공
		센서데이터 모니터링 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 실시간 데이터 수집기능 및 다른 기종 계측기간 데이터 호환성 확보 - 실시간 센서 데이터 모니터링 시 네트워크 트래픽 감소(신청 유사 기술 대비 평균 30% 이상 감소) - 센서 데이터 수집 및 전송 시 개인의 프라이버시 및 기업 기밀 정보 암호화 기술 적용(보안이 필요한 경우 명시)
		환경부하 통합관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 환경오염 배출원 통합관리를 위한 다른 데이터간 호환성 확보가 가능하며 CO2 흡수원(수목현황)과 배출원간 환경부하 분석 기능 등 요구지향적(On Demand) 통계분석 기술 제공 - 실시간 데이터 수집기능 및 다른기종 계측기간 데이터 호환성 확보
		환경오염 모니터링 기술	- 실시간 데이터 수집기능 및 다른 계측기간 데이터 호환성 확보
		생활 환경오염 배출량 모니터링 기술	- 음식물쓰레기, 폐기물, 생활하수 배출량 실시간 수집 및 다른 데이터 호환성 확보
		화석 에너지 사용량 모니터링 기술	- 화석에너지 사용량 데이터 보유기관간 데이터 호환성 확보 가능여부(또는 실시간 계측 기능) 및 인공지능적 데이터 통계 분석기능 제공
		환경부하 저감 관리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 관리주체별 다른 데이터 호환성 확보 및 요구지향적(On Demand) 통계분석 기술 제공 - 한국유비쿼터스도시협회 통합플랫폼 연계 표준 준수
		전산자원 공동활용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - LEGACY 연동 표준 준수 - 다른 기종 및 시스템간 전산자원 공유 인터페이스 제공
		도시자원 인벤토리 구축 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 도시 자원유형기능 추가가능 - 이 기종 데이터 간 호환성 제공 및 요구지향적(On Demand) 통계 분석 기술 제공 - LEGACY 연동표준 제공
	02 U-City 운영관리	유무선 센서 네트워크 기술	[신청 유사 기술 대비 아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신청 유사 기술 대비 10% 이상 소비전력 절감 개선 - 센서 별 에너지 미터링 기술 적용 - Goodput 성능 향상 - Throughput 성능 향상
		환경부하 원격 모니터링 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신청 유사 기술 대비 원격 모니터링 장비 적용 시 전력소비량 10 % 개선 및 유지 보수 비용 10 % 절감 개선 - 한국유비쿼터스도시협회 통합플랫폼 연계 표준 준수 - 한국유비쿼터스도시협회 표준 인터페이스 지원 준수
		운영 관리 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신청 유사 기술 대비 운영관리 시스템 적용 시 전력소비량 10% 절감 개선 - 한국유비쿼터스도시협회 통합플랫폼 연계 표준 준수
		유지 관리 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신청 유사 기술 대비 유지 관리 시스템 구축 시 전력소비량 10% 개선 - 한국유비쿼터스도시협회 통합플랫폼 연계 표준 준수 - 한국유비쿼터스도시협회 표준 인터페이스 지원
		도시 에너지 최적화 운영 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신청 유사 기술 대비 전력/열/가스/물/에너지 최적화 시스템 구축 시 전력소비량 10% 개선 - 한국유비쿼터스도시협회 통합플랫폼 연계표준 준수 - 성능관리, 입출력제어 기능 지원
		저전력 USN/IoT 구축 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 신청 유사 기술 대비 전력소모 10% 이상 저감 - 에너지 관리용 데이터 통신 기술(Zigbee SEP(Smart Energy Profile)) 적용 - 관련 표준적합성 준수(oneM2M, OIC 등)
	03 U-City 스마트 그리드	그리드 연동형(gridable) 에너지 통합관리 시스템	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 요구지향적(On Demand) CO2 산출기능 보유 - 실시간 에너지 부하감지 기능 보유 - Peak 분산 기능 제공
		스마트 미터를 활용한 전력량 실시간 측정 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 요구지향적(On Demand) 전력량 측정주기 조정기능 제공 - (필수) 측정구역단위 33m2, 측정 오차 10% 이내 - 부하 이력정보 제공 - IHD 연계기능 제공
		실시간 부하 자동 제어 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 부하 전력 감시 기능 제공 - (필수) 부하 전력 상황제어 기술 제공 - (필수) 표준적합성 제공 - 부하 이력정보 DB 구축기술 제공 - 부하 상황정보 구축기술 제공
		전력 수요관리(DR) 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 실시간 전력수요 모니터링 기능 제공 - (필수) 동적 부하관리 기술 제공 - (필수) 표준 적합성 제공 - 요구지향적(On Demand) CO2 정보산출 및 UI 기술 - 실시간 전력가격 정보 표시 기능
		건축물내 분산전원 관리 및 전력망 연동기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 분산전원 전력량 측정기술 - 내부 부하관리 시스템 연동성 - 외부 전력망 연동성
		건축물내 전력 에너지 저장 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 재생에너지저장 및 인버팅기술 제공여부 - 실시간전력 가격연계요구지향 전력저장 기술제공 여부 - 분산전원안정화기능 - 정전시 10분 이상 전력공급유지 기능 제공여부
		건축물내 전기자동차 배터리 연동 장치	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 완/중/급속배터리 충전모듈 및 관리기술 - 건물 내 전력상황 정보모니터링 기술 제공 - 동적 인버팅 기술 제공(B2G) - 건물 내 BMS 기반 배터리상태모니터링 및 제어기술 제공
		전기자동차 충전 인프라	- 충전인프라(완/중급속 충전 시스템 및 배터리 교환장치) 표준적합성 점검 (커넥터, BMS 등)
	04 U-Eco 주거공간구축	U-디바이스와의 서비스호환을 위한 개방형 플랫폼	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 게이트웨이, 미들웨어(MW) 및 플랫폼, WALLPAD 간의 개방형 구조에 의한 상호 연동성 확보 - U-서비스모델 제시 가능 기술
		WALLPAD, 상황적응형MW 및 멀티모달인터페이스 기술 등	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - WALLPAD와 상황 적응형 MW 및 멀티 모달 인터페이스 상호 연동성 확보 - U-서비스모델 제시 가능 기술
		네트워크 인프라에 대한 상태 감시, 복구 등의 제어기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 네트워크, 사용자 및 서비스에 대한 보안 대책 ( 보안센서의 키관리 기술 등) 수립의 구현 - 네트워크, 센서디바이스, 사용자 인증, 접근제어, 암호화 기능 제공 - 네트워크의 안정성 확보와 실시간 성능 모니터링 기술 보유
		대기모드와 동작모드 구현	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 대기 모드시 절전 효율 극대화 기능 제공 - 대기모드, 동작모드 설정기능 및 이벤트관리 기능지원 - 대기모드에서도 U서비스와 연계를 위한 네트워크 연결성 확보
	05 그린 라이프 스타일 구축 기술	U-Bike 서비스 제공 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신청 유사 기술 대비 U-Bike 서비스 이용률 10% 이상 개선 - 대중교통 연계 방안 제시 - U-Bike 서비스 구축을 위한 요소 기술 적용 시 에너지 저감 기술 적용
		U-Work 서비스 제공 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - U-디바이스를 이용한 U서비스 전달 체계 확보를 통한 사무공간 에너지 및 환경 부하저감 10% 이상 개선 - U-Work 서비스 구축을 위한 요소 기술 적용 시 에너지 저감 기술 적용
		U-생활폐기물 저감 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - U-디바이스 미적용 대비 U-디바이스를 이용한 생활폐기물 저감 10% 이상 - U-생활폐기물 서비스 구축을 위한 요소 기술 적용 시 에너지 저감 기술 적용
		U-생활용수 저감 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - U 디바이스 미적용 대비 U-디바이스를 이용한 생활용수 저감 10% 이상 - 신청 유사 기술 대비 U-디바이스 활용 생활용수 재활용률 10% 이상 개선 - U-생활용수 서비스 구축을 위한 요소 기술 적용 시 에너지 저감 기술 적용
	06 U-Eco 생산 공간 구축 기술	공간 내부 소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 친환경 건축자재 단체표준인증(HB) 기준 만족 또는 녹색건축인증 기준(그 밖의 건축물)2등급 이상 만족 - USN/IoT를 구성하는 센서와의 상호 무간섭에 대한 신뢰도 보장
		고효율 냉난방 시스템 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) U-서비스와 연계를 위한 네트워크 연계성 확보 - 고효율에너지기자재 인증 성능기준 이상 - 에너지 소비효율등급 1등급 이내
		실내용 LED 조명기기 및 조명관리 시스템 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) U-서비스와 연계를 위한 네트워크 연계성 확보 - 녹색인증 핵심(요소)기술 '실내용 LED 조명기구 기술' 기술수준 만족 - 녹색인증 핵심(요소)기술 '고역률 고효율 회로 설계 및 부품 기술' 기술수준 만족 - Dimming 시스템 채택으로 소비에너지 10% 이상 절감 - 방열패키지 소재 및 제조 : 열저항 20K/W 이하(0.5W급LED 기준)
		대체에너지 이용 기술	-‘신에너지및재생에너지개발이용보급촉진법' 시행령 내, 당해년도 '신재생에너지 공급의무비율'의 90% 이상 만족
		생산공간 부하 모니터링 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 부하 전력감시 및 상황 제어기술 구축 - (필수) 실시간 정보 표시 기능 - 부하 이력정보DB 구축 - 부하 상황 정보 구축
	07 U-Eco 공공 및 지원 공간	U-Eco 공원 및 녹지 조성기술	[유사 기술 미적용 대비 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 탄소 성적표지를 획득하고, 1년 단위로 환산하여 기존 국내 처리 기술보다 CO2 발생량을 20% 이상 저감 - 자재 재활용 가능제품 사용율 85% 이상 - 생태 녹지형 분산식 빗물관리는 자연 물 순환기능 80% 이상 또는 빗물 오염원 50% 이상 제거
		U-Eco 공공․문화시설 조성 기술	[유사 기술 미적용 대비 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 탄소 성적표지를 획득하고, 1년 단위로 환산하여 기존 국내 처리 기술보다 CO2 발생량을 20% 이상 저감 - 자재 재활용 가능제품 사용율 85% 이상
		U-Eco 도로 조성 기술	[유사 기술 미적용 대비 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 도로공사표준시방서의 아스팔트 콘크리트 포장공사 기준 대비 환경 부하 10% 이상 저감 또는 에너지 소모량 10% 이상 저감 - 환경부 고시 방음시설의 성능 및 설치 기준 대비 통풍 방음 관련 기술은 기존 방음 시스템의 효과 120% 이상 확보 - 도로내 에너지수집·활용에 있어 충격, 진동, 소음, 열, 빛 등을 이용한 에너지 하베스팅 및 축전 기술 적용 - 하기 도로 노면 온도 최고 기점 전 후 각 2hr 평균 기존 대비 5% 이상 저감(실측)
		그 외 U-Eco 도시계획시설 조성 기술	[유사 기술 미적용 대비 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 탄소 성적표지를 획득하고, 1년 단위로 환산하여 기존 국내 처리 기술보다 CO2 발생량을 20% 이상 저감 - 자재 재활용 가능제품 사용율 85% 이상
02 ITS (지능형 교통 시스템)	01 U-교통 서비스 기반	이용자 맞춤형 대중교통 서비스 기술	- 서비스(버스도착시간 등) 정보신뢰도 90% 이상
		ITS통합 서비스 표준 플랫폼 기술	- 표준 적용율 90% 이상
		양방향 멀티미디어 기반 실시간 교통정보 제공 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 15초 내응답 성공률 90% 이상 - 통행속도등 정보신뢰도 80% 이상
		무선 통신을 이용한 속도 및 교통량 검지기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 차량 OBU 인식성공률 80% 이상 - 구간속도 정확도 90% 이상
		U-TSN 기반기술	- 끊김 없는 차량 간 통신율 95% 이상
	02 교통 연계 및 환승 시스템	교통 연계 환승을 위한 상황 인식 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 이용자 위치 기반 상황 인식정보(환승시간에 영향을 미치는 혼잡 또는 돌발상황 등 주변 상황 정보) 정확도 90% 이상 - 교통 연계환승을 위한 상황인식 정보수집률 90% 이상
		복합 환승 컨시어지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 실내 측위 10m 이내 정확도 90% 이상 - 실내 공간내 컨시어지정보 신뢰도 95% 이상
		복합 환승센터 통합운영 시스템 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족] - 2개 수단 이상 환승 정보 제공율 95% 이상 - 단일 수단 2개 노선 이상 환승 정보 제공율 95% 이상
		환승 정보 수집 및 예측 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 복합 대중교통수단출·도착시간 및 위치정보신뢰도 90% 이상 - 경로선택 시 예측정보(환승대기시간, 경로별 총 소요 시간 등) 신뢰도80%이상
		그린 주차장 구축 및 운영기술	- 신청년도 직전기술 대비 주차장 차량번호판 인식율 99% 이상
	03 Smart High way	V2X 통신기술에 기반한 연속적인 통신환경 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 차량과 차량간 끊김없는 통신율 95% 이상 - 차량과 노측중계기간 끊김없는 통신율 95% 이상
		무정차 톨링시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 차종 분류 정확도 : 97% 이상 - 요금정산 매칭 정확도 : 97% 이상 - 정산가능 최고속도 : 120km
		첨단도로시설 구축 및 운영기술	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - 기존 고속도로 구축 및 운영 기술 대비 CO2 감축 30% 이상 - 기존 고속도로 구축 및 운영 기술 대비 연료 감축 10% 이상
		돌발 상황(고장차, 사고 등)의 실시간 검지기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 돌발 정보검지정확도 90% 이상 - 오보율 10% 미만
	04 교통 정보 취득 ․가공․표출 기술	최적 경로 알고리즘	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 최적 경로 달성율 95% - 돌발 상황 반영률 80%
		교통사고 자동 녹화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 교통사고 녹화율 90% 이상 - 자동차 번호판 주간 판독율 90% 이상 - 화각 130도 이상
		GPS 음영 도로구간 실시간 위치추적 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - GPS 음영도로 구간 위치추적 성공률 80% 이상 - GPS 음영도로 구간 위치추적 오차 10m 이내
		가변형 표지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 적용기술 대비 시인성 10% 이상 향상 - 기존 적용기술 대비 휘도비율 10% 이상 향상 - 기존 적용기술 대비 소비전력 10% 이상 절감 ※ 신청년도 직전 기술은 도로 안전시설 설치 및 관리지침(국토해양부) 중 도로 전광 표지 기준을 따름
		실시간 교통정보 관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 시스템 실시간 가동률 95% 이상 - 도로 교통상황 검지정확도 90% 이상 - 교통정보 제공 정확도 90% 이상
03 GIS (공간정보)	01 공간정보관리	효율적인 위치정보 제공을 위한 국가 기준점 망 혁신기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률(측수지법) 기준 국가기준 점수평 및 수직 오차 허용 범위 적용 - DGPS의 측위 오차한계 제시 여부 - T-DMB, GPS, Wi-Fi, CDMA 등을 활용한 위치 측정의 끊임없는 기능지원여부
		능동형 객체기반 공간정보 플랫폼 구축 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 공간정보 표준(ISO/OGC)준수, 시스템 구성 표준적용 90% 이상 - 공간정보 오픈플랫폼(VWORLD) 호환 - 공간정보의 가시화, 조회 및 활용을 위한 국제표준(OGC) 기반의 개방형 지도서비스 지원여부(WMS, WFS, WPS, CSW, OpenLS) - OpenAPI 지원여부
		실시간 국토 모니터링 자료 획득 및 처리/활용기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 공간 정보표준준수 비율 80% 이상 - 공간정보 오픈플랫폼(VWORLD) 호환
		설계정보기반 공간 DB 갱신 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 설계자료 변환율 70% 이상 또는 동적 설계 정보기반 공간 DB 갱신율 80% 이상 - 3차원 설계정보표현 가능 - BIM표준과의 호환
		지상/지하/공중 공간 정보 구축 장비 개발 기술	- 대한측량협회 표준시방기준 동일비용 대비 공간 정보 생산성 10% 이상
		수치지도 구축 혁신 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 축척별 측수지법 정확도 기준 만족 - 대한측량협회 표준시방 기준 동일비용 대비 수치지도제작 생산성 10% 이상
		실내 공간정보 구축 및 활용 기술	- 복층구조를 위한 수직동선 표현 여부 또는 3차원 공간토폴로지 지원여부
	02 지능형 도시 시설물 관리 시스템	LBS기반 도시시설 공간 정보 수집 및 가공 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 UIS DB와의 호환성 80% 이상 - 위치정확도 1/5,000 수치 지도 표준 정확도 이내
		U-GIS 기반도시 시설물 위치/상태센싱 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 위치정확도 1/1,000 수치 지도 표준 정확도 이내 - 센싱 데이터 검지율 90% 이상 및 기준 값 대비 계측 정확도 ±5% 이내
		도시공간 정보 상호연계 및 상황인식 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - U-City(UIS) DB 상호연계 호환성 80% 이상 - 상황인식오류율 20% 이내
		도시시설물 지능형 통합관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 도시시설물별 DB호환율 80% 이상 - 관리 효율성(처리용량, 속도, 비용 등) 기존 대비 10% 개선
		도시시설물(지상/지하) 통합서비스 및 플랫폼 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 공간정보 표준(ISO/OGC)에 따른 시설물 통합관리 규격 준수 - 플랫폼 기술들의 융복합화 처리 70% 이상 - 스마트센서 및 기존센서연동기술 적용 여부 - 공간정보의 가시화, 조회 및 활용을 위한 국제표준(OGC) 기반의 개방형 지도서비스 지원여부(WMS, WFS, WPS, CSW, OpenLS) - OpenAPI 지원여부 - 센서 표준인터페이스 RS-485, TCP/IP프로토콜지원여부
	03 위치기반 정보 서비스	U-GIS 공간정보 처리 및 관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - U-City(UIS) DB상호 연계호환성 80% 이상 - 대용량 공간 정보스트리밍 기술 적용 여부 또는 분산형 공간 DB처리기술 적용 여부
		증강현실 3차원 시각화 모델링기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 시각화 표현수준을 CityGML LOD(Level of Detail) 3이상 이거나 국토지리 정보원에서 제시하고 있는 세밀도(LOD) 기준의 Level 3 이상 - 3D모델링 오류율 5% 이내
		지능형 도시건설 정보 관리 기술	- 건설정보표준(국제,산업계) 이용률 80% 이상 준수
		첨단 재해재난 안전관리 기술	- 실시간 재난재해 상황인식 기술 적용 여부 또는 기존기술 대비 10% 개선 여부
		맞춤형 국토정보 제공 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 웹 또는 가능한 채널기반 수요자 요구조건 반영 기술 적용여부 - OSMU(One source Multi Use) 기술적용여부 - 반응형 웹 기술채택여부 - OSMD(One Source Multi Device) 기술 적용여부
04 저에너지 친환경 주택	01 고효율 외피 시스템	고성능 창호, 문성능 기술	[금속재 창틀의 경우][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 단열성능 : 1.2 W/m²K 이하 - 기밀성능 : 1 m³/m²h 이하 [플라스틱 목재 창틀의 경우][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 단열성능 : 1.0 W/m²K 이하 - 기밀성능 : 1 m³/m²h 이하 [현관문 및 방화문의 경우][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 단열성능 : 1.4 W/m²K 이하 - 기밀성능 : 1 m³/m²h 이하
		외단열 시스템 기술	- U-value 0.15W/㎡K 이하
	02 저탄소 친환경 건축자재	생산단계 탄소배출 저감	- 탄소 성적표지를 획득하고, 1년 단위로 환산하여 기존 국내 처리 기술보다 CO2 발생량을 20% 이상 저감
		사용단계 탄소배출 저감	- 건물 사용단계에서 기존기술 대비 연간 CO2 배출량 15% 이상 저감
		고밀도 친환경 목재 표면 처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 총 휘발성유기화합물(TVOC) 방출량 100㎍/m2h 이하 - 폼알데하이드(HCHO) 방출량 15㎍/m2h 이하 - 탄소성적 표지를 획득하고 기준 국내 기술대비 CO2배출량이 20% 이상 저감
		오염물질 방출량 저감	- 환경표지인증 또는 GR 인증기준 만족
		보온재 기술	- 환경표지 대상제품 및 인증기준 만족
		저탄소 친환경 목재 처리 및 제조기술	[필수항목을 만족하고 해당기술의 요소항목을 만족할 것] - (필수) 기존 국내기술 대비 CO₂ 배출량 20% 이상 저감 - (목재내 방충/방부성 처리 기술(내외장재)의 경우) 탄소성적표지 획득 - (친환경 수지원의 고온압축 기술의 경우) 탄소성적표지 획득 - (폐목재 파티클 보드등 제조 기술의 경우) 포름알데히드 방출량 20% 이상 저감
	03 고효율 설비 시스템	고효율 난방 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고효율 기자재 인증 성능기준 이상 - 에너지 소비효율등급 1등급 이내
		고효율 냉방 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 고효율 기자재인증 성능 기준 이상 - 에너지 소비효율등급 2등급 이내
		고효율 환기 시스템	- 녹색건축물 인증기준 2급 이상 (단, 환기횟수 0.5회로 한다)
		고효율 조명 제어 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인체감지 연동자동제어시스템 구축 - 조명제어시스템을 통한 조명에너지 10% 이상 절감 - 자연채광 또는 인체감지 연동 등 자동조명 제어시스템 구축을 통한 조명에너지 30% 이상 절감
	04 농촌 환경 농가 주택	폐기물 최소화 자원 재활용 기술 및 저탄소형 농가주택 설계 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 녹색건축물(그 밖의 건축물) 인증기준(3.2.1 및 3.2.3) 이상 - 농업부산물과 분뇨를 활용한 신재생에너지 시설설치를 통해 건물 에너지 절감률 20% 이상
		수자원순환 및 절약 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 녹색건축물(그 밖의 건축물) 인증기준(4.1.1 및 4.2.1) 이상 - 지표 수정화 및 활용기술을 도입한 30% 이상 수자원 절감 - 중수 재활용 적용으로 30% 이상 절수 - 중수 정화용 생태습지연못 설치
		실내환경(공기, 열, 음, 광) 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 실내 최종마감재를 녹색건축물(그 밖의 건축물) 인증기준 이상 - 맞통풍 계획 채택 여부 - 자연 채광확보기술 적용 여부
		생태환경 유지 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 녹색건축물(그밖의 건축물)인증 기준(6.1.1 및 6.2.1) 이상 - 토착 자생 향토 식물자원과 침목, 통나무, 자연석등 자연자원을 활용한 조경 기술
		에너지 자가 생산 농가주택 설계 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신재생 에너지 시설설치를 통한 건물에너지 20% 이상 절감 - 건물 CO2 배출량 50% 이상 저감 설계 기술

07. 신소재

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 초경량 마그네슘 소재	01 고품위 마그네슘 원소재	친환경 제련 기술	- 열환원법 대비 에너지 20% 이상 감축
		고효율 정련 기술	- 불순물 함량 0.1% 이하
		재활용 효율 향상 기술	- 회수율 90% 이상
	02 고기능 마그네슘 주조재	내열특성향상 기술	- Creep 강도 110MPa 이상(150℃ 100시간 후 0.1% Creep변형율 기준)
		결함제어 기술	- 결함률 5% 이하
		주조용해기술	[아래의 요소 항목중 1개이상 만족할 것] - 기공 3cc/100g 이하로 변경 - 온실가스 배출 30% 이상 절감
	03 고성형 마그네슘 판재	고성형 합금 기술	- 성형온도 280℃ 이하 및 변형률속도 10-2s-1 이상 - 상온 성형용 판재 : 인장 실험 기준으로 균일 변형률 20% 이상 - 온간 성형용 판재 : 인장 연신율 200%이상(성형온도 280℃이하 및 변형률 속도 10-2s-1 기준)
		광폭판재 제조 기술	- 판폭 300mm이상
		판재부품화 기술	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
	04 고강도 마그네슘 형재	고강도화 기술	- 강도연성지수 balance 3,000MPa% 이상
		고기능 빌렛 제조 기술	- 불량율 10% 이하
		고강도 합금 압출재 제조 기술	- 인장강도 270MPa 이상
		압출 부품화 기술	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
		단조 기술	- 인장강도 270MPa 이상
	05 고효율 마그네슘 융합소재	고신뢰성 접합 기술	- 단일소재 강도 대비 70% 이상
		일체형 모듈화 기술	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
		초경량 Front End 모듈	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
		고기능성 일체형 Door 모듈	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
		친환경 표면처리 기술	- 부식속도 5mpy 이하(3.5wt% NaCl 용액기준)
02 Ionic liquid 소재	01 전해질 소재	전해질 특성 향상 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 이온전도도 : 7x10-3 S/cm 이상 (IL 함량 20% 이상) - 내열성 250 ˚C 이상 (IL 함량 10% 이상이면서 초기 무게중량 대비 5% 감소 온도)
	02 분리정제 소재	바이오매스 용해 기술	- 셀룰로오스 용해능 : 15 wt% 이상 (용해온도 100℃ 이하, 추출시간 24시간 기준)
		CO2 분리 기술	- 흡수율 : 0.6 mol CO2/mol IL
		고도 탈황 기술	- 잔류 황 함량 : 10 ppm 이하 (500ppm 이상의 황 화합물이 포함된 가솔린, 디젤 연료를 5회 이상 반복 추출 후 연료에 잔류하는 황 농도)
	03 그린촉매 공정 소재	촉매 반응 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 촉매 활성도: TOF (Turn-over-frequency) 2,000/h 이상 - 촉매 안정도 : 170,000 TON (Turn-Over Number) 이상
		VOC 저감 기술	- VOC 저감율 : 30% 이상/단위공정 또는 에너지 절감율 : 20% 이상
	04 마찰저감 소재	표면마찰 제어 기술	- 마찰계수 : 0.1 이하 (SRV Test : 하중 50 N, 상온, 진동수 : 25 Hz, 시험시간 30min)
		고내열성 향상 기술	- 열안정성: 300℃ 이상(초기 무게 중량 대비 5% 감소 온도)
03 나노탄소 융합 소재	01 탄소나노튜브(CNT)	탄소나노튜브 대량 합성 및 정제기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - MWCNT : 10ton/월 및 순도 98% 이상 - SWCNT : 20kg/월 및 순도 80% 이상
	02 흑연 나노 섬유 (GNF) /탄소 나노 섬유(CNF)	GNF/CNF 특성제어 기술 (흑연화도 제어)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - d002 0.36nm 이하 - 섬유직경 130nm 이하
		CNF 활성화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 비표면적 2000㎡/g - 섬유직경 200nm 이하
	03 탄소 섬유	전구체 제조기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장탄성률 170 GPa 이상 - 파괴신장력 1%이상
		탄화 기술	- 2.5 GPa 이상
		표면처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 80 MPa 이상 (층간전단강도) - 표면산소농도 0/C 0.05~0.4
		장섬유 방사기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 섬유길이 10만km 이상 - 직경 1,000nm 이하(또는 기존 섬유의 1/5 ~ 1/10 수준)
	04 복합소재	셀롤로우스 나노복합 기술	- 직경 100nm 이하, 아스펙트비 500 이상
		방사선융합기술 이용 탄소 복합재료 제조 기술	- 기존 열경화 공정 대비 생산성 10배 향상
		나노카본 - 고분자 복합소재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 표면 저항 106 Ω/sq 이하 - 나노카본 첨가량 3wt% 이하
		고신뢰성 접합기술	- 단일소재 강도대비 70% 이상
04 기능성 나노 필름	01 광학용 나노필름	광변조 기능성소재 기술	- 기존대비 광변환 성능 20% 이상 향상
		나노소재/구조 대면적 코팅 기술	- 폭 0.9m 이상에 Uniformity ±10%
		나노소재/구조 패터닝 기술	- Pitch 400nm 이하
		투명 전도성 소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 광투과도 85% 이상 - 표면저항 100 Ω/sq 이하
	02 열 응용 나노필름 및 소재	방열/단열/발열 나노소재 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 방열 : 열전도도 3.5W/mK 이상 - 단열 : 열전도도 0.03W/mK 이하 - 발열 : 기존 발열 필름의 발열 온도 이상
		열응용 나노소재의 필름화 공정 기술	- 수율 70% 이상
	03 에너지 변환 나노 필름 (농업용 필름 포함)	열/광/역학-전기 에너지 변환 소재 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 열전소재 또는 기존 에너지 변환필름 소자 : ZT값 1.0 이상 - 광전소재 : 여기 파장대인 280-400 nm 파장대 광흡수도 70% 이상 - 압전소재 : 전기기계결합계수 (k) 0.3 이상에 압전상수 (d) 100 pC/N 이상 - 기존 에너지변환필름 소자 대비 대등한 성능(예, 열전 소자 ZT값 1.0 이상)
		에너지 변환 필름 성형기술	- 수율 70% 이상
05 농림 수산 자원 유래 천연 소재	01 천연물 의약품 소재	후보물질 스크리닝	[아래의 조건을 모두 만족할 것] - 후보물질 분리정제 및 양산 70% 이상 - 국내외 경쟁 소재 대비 동등 이상의 분리정제 및 수율확보
		후보물질 특성 및 안전성 규명	[아래의 조건을 모두 만족할 것] - 후보물질 물리/화학/생물학적 특성 및 안전성/유효성 90% 이상 - 비 농림수산물 유래의 소재 대비 동등 이상의 효능
		기준 및 시험법	[아래의 조건을 모두 만족할 것] - 기준 및 시험방법 등 품질관리 자료 확보 70% 이상 - 공정개선 후 지표성분 10% 증대
	02 건강기능식품 소재	친환경 소재 개발기술	[아래의 조건을 모두 만족할 것] - 주원료가 친환경 농림수산물로 인증되고 식약처 인정 및 등재 된 원료 - 국내외 경쟁소재 대비 동등 이상의 기능성 보유
		친환경 추출 및 가공기술	[아래의 조건 중 1개 이상 만족할 것] - 유기용매 미사용 - 생산공정 개선 후 에너지사용량 또는 탄소발생량 20% 저감
		친환경 생물 전환기술	[아래의 조건 중 1개 이상 만족할 것] - 생물 전환에 대한 자체 기준 보유 - 생물을 이용한 유용물질 효율적 생산 시스템 개발 여부 - 생물 전환 기술에 대한 정부 고시 기준을 만족할 것 - 공정 과정 전후 유기용매, 중금속의 사용을 기존 대비 저감 여부
	03 기능성 화장품 소재	기능성 미백화장품 소재 기술	[아래의 조건을 모두 만족할 것] - 국내외 타사 경쟁품 대비 동등 이상의 성능을 인정할 수 있는 공인인증서 보유 - 식약처 고시 미백 기능성에 관련한 품질기준 및 시험법과 표시기준 충족
		기능성 노화방지 화장품 소재 기술	[아래의 조건을 모두 만족할 것] - 국내외 타사 경쟁품 대비 동등 이상의 성능을 인정할 수 있는 공인인증서 보유 - 식약처 고시 노화방지 기능성에 관련한 품질기준 및 시험법과 표시기준 충족
		기능성 자외선 차단 화장품 소재 기술	[아래의 조건을 모두 만족할 것] - 국내외 타사 경쟁품 대비 동등 이상의 성능을 인정할 수 있는 공인인증서 보유 - 식약처 고시 자외선 차단 기능성에 관련한 품질기준 및 시험법과 표시기준 충족
		기능성 주름개선 화장품 소재 기술	[아래의 조건을 모두 만족할 것] - 국내외 타사 경쟁품 대비 동등 이상의 성능을 인정할 수 있는 공인인증서 보유 - 식약처 고시 주름개선 기능성에 관련한 품질기준 및 시험법과 표시기준 충족
		천연/유기농 화장품 소재 기술	[아래의 조건을 모두 만족할 것] - 국내외 타사 경쟁품 대비 동등 이상의 성능을 인정할 수 있는 공인인증서 보유 - 정부 고시 천연/유기농 소재에 관련한 품질기준 및 시험법과 표시기준 충족
	04 기능성 바이오 소재	친환경/유기 농림수산물의 기능성 성분 증대기술	- 비 친환경/유기농림수산물의 기능성 성분 대비 수율 15% 이상 증대
		천연물 유래 기능성 성분 회수기술	[아래의 조건을 모두 만족할 것] - 비 친환경/유기농림수산물의 기능성 성분 대비 회수효율 10% 이상 증대 - 기능성 성분의 수율 순도 95% 이상
		기능성 성분 생산 미생물 및 효소 이용 기술	[아래의 조건 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 화학공정 및 제품 15% 이상 대체 - 기존 공정 대비 70% 생산성 확보
		미생물 유래 기능성 성분 및 산업용 효소 생산기술	- 기존 기술 대비 생산효율 15% 이상 향상
	05 천연물 유래 식품 첨가제	천연물 유래 식품 첨가물 성분 탐색 및 물질 규명 (발효, 분리, 정제, 제형화 등)	- 신물질 또는 신공정의 경우, 식품 첨가물 공전 등재
		합성제품 대체 천연 식품 첨가물 제조기술 및 소재화 (천연색소, 천연 보존제, 천연항산화제, 발효물 등)	- 비 천연물 유래 식품 첨가물을 100% 대체 또는 전체 사용 소재 중에서 친환경 농림수산물 유래 첨가물을 20% 이상 함유
		유용성분의 안정성 및 효능	- 비 천연물 유래 식품 첨가물을 천연물 유래 첨가물로 100% 대체 및 50% 이상 기능성 보유
	06 천연 사료첨가제	천연물 유래 사료 첨가물 성분 탐색 및 물질 규명 (발효, 분리, 정제, 제형화 등)	[아래의 조건을 모두 만족할 것] - 안전성이 확보된 새로운 물질 또는 공정의 경우 사료 공전에 등재 - 사료공전의 기준 및 시험법 자료 70% 이상 확보
		천연 사료첨가물 제조기술 및 소재화(발효, 생물전환 등)	[아래의 조건을 모두 만족할 것] - 생산공정 개선 후 에너지 사용량 및 탄소 발생량 20% 이상 저감 - 사료공전의 기준 및 시험법 자료 70% 이상 확보
		유용성분의 안정성 및 효능(항균, 면역증진, 증체, 장내 유용미생물 생장 촉진 등)	[아래의 조건을 모두 만족할 것] - 비 천연 사료 첨가물의 기능성 대비 천연첨가물의 기능성 20% 이상 확보 - 안전성 및 기능성 자료 확보 90% 이상
06 친환경 농자재	01 작물보호 관리 자재	천연물 유래 자재	[아래의 조건 중 1개 이상 만족할 것] - 무처리 대비 생물효과 50% 이상 - 작물보호제 공시약제 대비효과 60% 이상
		미생물(추출물포함) 자재
		천적을 활용한 자재	[아래의 조건 중 1개 이상 만족할 것] - 무처리 대비 생물효과 60% 이상 - 작물보호제 공시약제 대비효과 60% 이상
		페르몬 자재	- 기존 대비 성분 및 대상에 대한 유의적 효과 확보 여부
		신소재 기능성 자재	- 기존 대비 성분 및 대상에 대한 유의적 효과 확보 여부
	02 토양개량/작물생육자재	천연물 유래 자재	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - 토양개량자재는 무처리 대비 토양 개량효과 20% 이상 - 작물생육자재는 무처리 대비 생육증진 효과(증수효과, 비대효과 등) 15% 이상
		미생물(추출물포함) 자재	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - 토양개량자재는 무처리 대비 토양 개량효과 20% 이상 - 작물생육자재는 무처리 대비 생육증진 효과(증수효과, 비대효과 등) 15% 이상
		신소재 기능성 자재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 무처리 대비 비료 효과 30% 이상 - 기존 화학비료 사용 대비 화학비료 절감효과 10% 이상
07 희토류자성 소재	01 Nd계 희토류 소결자석소재	중희토류 저감형 희토류 자성분말 성형 및 소결 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (BH)max : 42 MGOe 이상, iHc : 21 kOe 이상 - grade별 경자기지수 ((BH)max + iHc) : 63 이상
	02 Nd계 희토류 본드자석소재	희토류 자성분말 등방성 본드 자석화 기술	- (BH)max : 10 MGOe 이상, iHc : 9 kOe 이상
		희토류 자성분말 이방성 본드 자석화 기술	- (BH)max : 20 MGOe 이상, iHc : 15 kOe 이상
08 고특성 알루미늄 소재	01 친환경 알루미늄 원소재	고특성 정제 기술	- 불순물 함량 0.01% 이하
		친환경 재활용 기술	- 회수율 85% 이상
	02 고기능 알루미늄 주조재	결함제어 기술	- 결함률 5% 이하
		진공주조 기술	- 기공률 5cc/100g 미만
	03 고성형 알루미늄 판재	고성형성 합금기술	- 인장강도 250MPa 이상, 연신율 25% 이상
		판재 부품화 기술	- Steel계 소재 적용과 비교하여 경량화율 35% 이상
	04 고강도 알루미늄 형재	고인성화 기술	- 강도연성지수 5,000MPa% 이상
		고기능 빌렛 제조 기술	- 불량률 5% 이하
		고강도 합금 압출재 제조 기술	- 인장강도 400MPa 이상, 연신율 10% 이상
		압출 부품화 기술	- Steel계 소재 적용과 비교하여 경량화율 35% 이상
		합금화 기술 및 단조조직 미세제어 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - A6061 Forged alloy UTS 360, YS 300, El 8% - A6082 Forged alloy UTS 380, YS 320, El 10% - A7075 Forged alloy UTS 517, YS 441, El 10%
	05 고품위 알루미늄 재생 소재	알루미늄 스크랩 재활용 및 활용기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전신재 Fe 함량 0.3 wt% 이하 - 소재 재활용률 85% 이상 - 함유개재물 크기 200 ㎛ 이하
09 그린 섬유 소재	01 자원순환 녹색섬유 소재	바이오매스 중합기반 섬유 및 제품 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 바이오매스 원료 비율 40% 이상 - 바이오매스 원료 비율 25% 이상을 포함하고 생분해성 90% 이상 - 연소 시 기존제품 대비 CO2 발생량 30% 이상 저감
		재활용원사 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 합섬의 경우 재활용 polymer 또는 재활용 합섬 70% 이상 - 양모의 경우 재활용 양모 사용비율 20% 이상 - 면의 경우 재활용면 사용비율 15% 이상
		재활용 섬유제품 제조기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 재활용 섬유소재 80% 이상 적용 - 단일 소재 구성
	02 에너지 저감형 녹색섬유 소재	에너지 효율 향상용 섬유 소재	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - Warm 또는 Cool biz 대응 소재제조 기술 (의복내외차 온도 : ±2℃) - 경량화가 기존 대비 25% 이상
		에너지 저감 공정 응용 소재	- 섬유가공 공정 에너지 효율성 20% 이상 개선(전기, 스팀, 가스, 용수, 폐수 등 열풍 효율 향상 및 용수재사용율 등)
		Low-melting polymer(LM) 복합소재 및 응용기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 접착온도 140℃±10℃인 LM - LM 사용량이 10wt% 이상인 제품
	03 친환경 녹색섬유소재	생분해성 원사 및 제품 제조 기술	- 생분해 기술 100% 분해(ISO 14855)
		친환경공정 섬유기술	- 기존방식과 달리 친환경 공정기술을 적용하여 환경(대기, 수지, 토양 등) 부하요소 10%이상 개선
		유해물질 대체 친환경 섬유소재 기술	- 유해물질 대체 100% 이상 개선 (비할로겐계 난연제, 수용성 PU, 천연가공제, 기타 기능성 첨가제 등)
10 광소자용 단결정 소재	01 대구경 사파이어 단결정	대구경 사파이어 성장 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 직경 4인치 이상 - 추출율 50% 이상
		고품질화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Lineage/Bubble/Twin : 없을 것 - EPD(전위밀도) : 1,000개/㎠ - XRD 반가폭 : 12arcsec 이하
		대구경사파이어 단결정용 알루미나 특성	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 순도 99.998% 이상 - 밀도 3.0 g/cm3 이상
	02 질화갈륨 단결정	질화갈륨 단결정 성장기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 직경 2인치 이상 - 두께 : 200㎛ 이상 - EPD(전위밀도) : 107개/cm2 이하
11 압전하베스팅 소재	01 나노기반 압전하베스팅	나노선 구조 발전소재 합성기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전력밀도(mW/cm3) 1 이상 - 나노선 diameter 내진동(㎛) 0.3 이상 - 압전 상수(pC/N) 30 이상 - Lead free
12 그린 고분자 소재	01 폴리케톤 원소재	일산화탄소와 올레핀을 공중합하는 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 중합원료의 CO 비율 : 50% 이상 - 촉매 활성 : 20 kg 폴리케톤/g Pd.hr
	02 폴리케톤 컴파운드 소재	컴파운드 기술	- 원료 중 폴리 케톤 원소재 비율 : 60% 이상
	03 산업용 폴리케톤 부품	엔지니어링 플라스틱 제품 설계 기술	[폴리케톤 부품으로 아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 원료 중 폴리케톤 원소재 비율 : 50% 이상 - Tm : 240 ℃ 이하
	04 폴리케톤 원사	고강도 방사 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 원사의 강도 14 g/d 이상 - Tm : 260 ℃ 이하
	05 폴리케톤 섬유 제품	제품화 기술	- 원료 중 폴리케톤 원소재 비율 : 60% 이상
13 해양 생명 공학	01 해양유래 신소재	기능성 식품소재 및 천연식품첨가물 기술	[필수항목을 만족하고, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 유효성분 및 효능평가 방법을 확립 - 비 해양유래 소재대비 동등이상의 효능을 보유 - 공정개선 후 유효성분 10% 이상 증대 - 지표성분 특성 규명 50% 이상
		향장소재 개발 기술	[필수항목을 만족하고, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 유효성분 및 효능평가 방법을 확립 - 비 해양유래 소재대비 동등이상의 효능을 보유 - 공정개선 후 유효성분 10% 이상 증대 - 지표성분 특성 규명 50% 이상
		바이오 의약소재 개발 기술	[필수항목을 만족하고, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 유효성분 및 효능평가 방법을 확립 - 비 해양유래 소재대비 동등이상의 효능을 보유 - 공정개선 후 유효성분 10% 이상 증대 - 지표성분 특성 규명 90% 이상
	02 해양생물공정	해양생물(해조류, 미세조류, 미생물 등) 고농도 배양기술 (바이오에너지용 제외)	- 공정개선 후 생산성 20% 이상 향상
		생물전환 공정 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신규 생물전환 방법 개발 - 전환율 : 이론치의 50% 이상
		추출/분리공정 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 지표물질 추출수율 : 70% 이상 - 지표물질순도 : 95% 이상
		생산공정 개선 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 공정개선 후 생산성향상 20% 이상 - 공정개선 후 에너지절감 20% 이상
		해양생물육종 개발 기술	- 양식 가능한 신품종개발
14 바이오 의약	01 단백질 의약품	고활성 단백질 발현체 구축 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		고활성 단백질 생산 및 분리 정제 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		단백질 안정화 및 제형 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		인공 단백질 설계 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		단백질/기능성 분자 융합 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		단백질/단백질 융합 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		단백질/고분자 융합 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	02 치료용 항체	항체 라이브러리 수립 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		인간/인간화/개량 항체 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		고발현/고활성 세포주 제작 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		무혈청, 무단백배지 개발/제조 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		항체 생산 공정 개선 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	03 백신	세균/바이러스성 백신 전달체 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		다당-단백결합백신 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		바이러스 유사입자 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		항암 등 면역증진 인자 발굴 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		세포배양 예방백신 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		치료용 유전자백신 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	04 유전자 의약품	치료유전자 발굴 및 최적화 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		핵산 치료제 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		고효율 표적화 전달체 제작 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		전달체 안전성 확보 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체전달효율 분석 및 모니터링 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		치료제 고효율생산 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	05 재생 의약품	성체세포 분리배양 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - (필수) 세포분리, 배양, 분화, 저장, 치료 기술일 것 - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		줄기세포 분리배양 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - (필수) 세포분리, 배양, 분화, 저장, 치료 기술일 것 - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		세포분화 조절 및 분석 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - (필수) 세포분리, 배양, 분화, 저장, 치료 기술일 것 - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		세포 유전자 치료제 제조 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - (필수) 세포분리, 배양, 분화, 저장, 치료 기술일 것 - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체내 세포이식 및 모니터링 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - (필수) 세포분리, 배양, 분화, 저장, 치료 기술일 것 - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체적합 지지체 제작 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - (필수) 세포분리, 배양, 분화, 저장, 치료 기술일 것 - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체내 바이오리액터 제작 및 적용 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - (필수) 세포분리, 배양, 분화, 저장, 치료 기술일 것 - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		무균동물 제작/사육 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - (필수) 세포분리, 배양, 분화, 저장, 치료 기술일 것 - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체내/외 바이오 인공장기 제조 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - (필수) 세포분리, 배양, 분화, 저장, 치료 기술일 것 - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		바이오 인공장기용 지지체 제조 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - (필수) 세포분리, 배양, 분화, 저장, 치료 기술일 것 - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		바이오 인공장기 이식 및 모니터링 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - (필수) 세포분리, 배양, 분화, 저장, 치료 기술일 것 - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	06 천연물 의약품	유효성분 탐색/추출/ 조합/제제화 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		천연물 약효평가 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	07 저분자 의약품	타겟발굴 및 검증 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		저분자 화합물 합성 / 라이브러리 구축 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		구조 분석 / Hit 검증 / 구조 최적화 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		선도 물질 도출 기술 / 약물 설계 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		선도 물질 최적화 기술 / 약동력학 / 초기 독성 시험 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		고효율 단백질 결정화 및 구조해석 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		원료의약품 공정개발 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		의약중간체 공정개발 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	08 개량 의약품	경구용 / 흡입형 / 경피용 비주사 투여 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		난용성 약물 제어 / 전달 시스템 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		복합제 / 신규 용도 기술	[아래의 요소 항목 중 3개 이상 만족할 것] - 물리/화학/생물학적 특성 규명 100% - 안전성, 약동학, 약리대사 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC 자료 확보 90% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO

08. 청정생산

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 국제 환경 규제 대응	01 유해물질 저감 및 대체	유해물질(할로겐, 용매, SVHC, 중금속) 대체 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Pb, Hg, Cr6+ 100ppm 이하 - Cd 5ppm 이하 - PBB/PBDE 100ppm 이하 - SVHC 0.1wt% 이하
		중금속 free 전기전자, 자동차 및 부품 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 전기전자분야 : Pb 100ppm 이하, Cd 5ppm 이하, Hg 및 Cr6+ 사용금지 - 자동차분야 : Pb, Cd, Hg, Cr6+ 사용금지
		중금속(수은, 납, 카드뮴, 6가크롬) free 포장재	- 4대 중금속 총 함량 100ppm 이하
		중금속 free 배터리 (버튼형 제외)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Hg 5ppm 이하 - Cd 20ppm 이하
		휘발성 유기화합물(VOC) free 자동차 내장재	- 총 VOC 1ppm 이하
		생분해, 광분해, 자연 분해 기술	- 100% 분해(KS M ISO 14855-1에 의함)
		halogen free 플라스틱 소재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - halogen free - PBB, PBDE 100ppm 미만
		에코시멘트 제조기술	[GR 인증기준(고로슬래그시멘트) 만족 또는 아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 다이옥신 0.1ng-TEQ/Nm3 이내 - 수용성 Cr6+: 2 mg/kg 이하
02 무 오염 생산	01 유니(Uni) 소재	Silicon Carbide(SiC) 유니소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - SiC 순도 : 99%이상 - 열전도도 : 170 W/mK 이상
		Aluminum Nitride(AlN) 소재 합성기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - AlN 순도 : 99% 이상 - 열전도도 : 170 W/mK이상
		Uni-Aluminum의 소재/설계/공정/부품/3R 통합기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도 500MPa 이상 - 항복강도 500MPa 이상 - 연신률 30% - 재활용율 80% 이상
		Uni-copper의 소재/ 설계/공정/부품/3R 통합 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도 600MPa 이상 - 항복강도 600MPa 이상 - 연신률 35% - 재활용율 80% 이상
		Uni-Steel의 소재/설계/공정/부품/3R 통합 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도 700MPa 이상 - 항복강도 700MPa 이상 - 연신률 30% - 재활용율 80% 이상
		우레탄 유니소재 활용 친환경 타이어 제조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 경량화 : 20% 이상 - 재활용률 : 95% 이상 - 회전저항계수(RRC) : 7.5 이하 - CO2 감축량(g/km) : 4.0 이상
		플라스틱 바디판넬 유니소재 기술	[환경표지인증/GR인증기준 만족 또는 아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 재활용율 : 80%이상 - 인장강도 : 25 MPa 이상 - 굴곡탄성률 : 2,700 MPa 이상 - 충격강도 : 60 J/m 이상 - 열변형 온도 : 125℃ 이상 - 경도 : 82 이상
		고기능성 초경량 화학소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 경량화 : 25% 이상 - 굴곡 탄성율 1,866 MPa 이상 - 충격강도 : (-30) 59 J/m 이상 - 인장강도 : 19.6MPa 이상 - 열변형온도 : 120℃ 이상 - 선팽창계수 : 7.0×10-5 m/m℃
		재활용 소재를 이용한 친환경 통합 흡/차음 소재기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 재활용율 : 80%이상 - 흡차음계수(ISO 10534) : 0.7 이상 - 열변형온도 : 125℃ 이상
		폐고무 재활용 유니 소재 기술	[환경표지인증/GR인증 기준 만족 또는 아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 재활용율 : 80% 이상 - 인장강도 : 10 Mpa 이상 - 신장률 : 150% 이상 - 압축영구줄음 : 50 이하 - 체적변화율 : ±5% - 경도 : 75±3
		섬유강화 복합재 재활용 유니소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 재활용율 : 80%이상 - 인장강도 : 68.5 MPa 이상 - 굴곡탄성률 : 4,200 MPa 이상 - 충격강도 : 80 J/m 이상 - 열변형온도 : 145℃ 이상 - 경도 : 95 이상
		엔지니어링 플라스틱 재활용 유니소재 기술	[환경표지인증/GR인증 기준 만족 또는 아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 재활용율 : 80%이상 - 인장강도 : 50 MPa 이상 - 굴곡탄성률 : 1,900 MPa 이상 - 충격강도 : 40 J/m 이상 - 열변형온도 : 105℃ 이상
		폴리올레핀계 재활용 유니소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 재활용율: 80%이상 - 인장강도 : 15 MPa 이상 - 굴곡탄성률 : 950 MPa 이상 - 충격강도 40 J/m 이상 - 열변형온도 55℃ 이상
		저온경화형 유니도장기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 20% 이상 저감 - 경화온도 20% 이하 저감
		Primer-less 도장기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Primer process-free - 에너지 사용량 10% 이상 저감
		Aluminum Oxide(Al2O3) 유니소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Al2O3 순도 : 99% 이상 - 전기전도도: 1x1015 Ω・cm 이상
	02 그린프린팅 제품	수성그라비아 잉크 기술	- 잉크 성분 내 유기용제 함량 20% 이하
		저온 열처리 전기 기능성 잉크 소재 및 제조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 열처리 온도 150℃ 이하(기존 공정시간 기준) - 비저항 8×10-6 Ω㎝ 이하
		친환경 피인쇄 기재 기술	- 피인쇄 기재 내의 고분자 함량 10% 이하
		섬유 소재 건식 후처리 기술	- 기존 후처리 공정의 섬유 생산량 기준, 폐수 발생량 10% 이하
		친환경 윤전잉크 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인쇄 건조온도 120℃ 이하(기존 공정시간 기준) - 환경표지인증 만족
		청정 습식 코팅을 위한 용매 및 후처리 기술	- 용매 내 휘발성 유기화합물(VOC) 0.1% 이하
		금속산화물을 이용한 청정 방식 코팅 공정 기술	- 코팅 공정 내 유기용제 사용 10% 이하
		금속 소재의 그린코팅 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신청년도 직전 공정 대비 CO2 발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 또는 에너지 사용량 10% 이상 저감 - 건식 진공 증착 제품 대비 도전성 65% 이상
		반도체 소재의 그린코팅 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신청년도 직전 공정 대비 CO2발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 또는 에너지 사용량 10% 이상 저감 - 건식 진공 증착 제품 대비 전하 이동도 65% 이상
		절연체 소재의 그린코팅 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신청년도 직전 공정 대비 CO2발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 또는 에너지 사용량 10% 이상 저감 - 건식 진공 증착 제품 대비 절연율 75% 이상
		희유자원 저감을 위한 그린프린팅 기술	- 기존 프린팅기술 대비 희유자원 저감율 55% 이상
		그린프린팅 및 코팅 기술을 이용한 그린소자 배선소재 및 제조 기술 (플렉서블 전자 디바이스 등)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신청년도 직전 공정 대비 CO2발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 또는 에너지 사용량 10% 이상 저감 - 적용률 40% 이상
		재생 자원을 이용한 그린 프린팅 및 코팅 디바이스 기술	- 재생자원 이용률 40% 이상
		친환경 프린팅 전/후처리 기술	[프린팅 전후공정상 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 산세척, 유기용제 처리 등 유해공정의 삭제 - 기타 처리공정 중 CO2 발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 또는 에너지 사용량 20% 이상 저감
		친환경 디지털 프린터 기술	- 기존 설비 대비 인쇄공정 에너지 저감량 20% 이상 - 광경화 공정 프린터
		건식코팅 기술	- 배출가스 내 유해물질 중 VOC 발생이 5% 이하
		무용제옵셋 잉크	- 휘발성 유기화합물(VOC) 함량 0.1% 이하
		친환경 프린팅 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 안료 사용량 대비 90% 이상 감축 - 기존 염료 사용량 대비 70% 이상 감축
	03 그린프로세스(E2)제품 - E2 : Ecological and Economical	표면 초발수/초발유 기술	- 직전년도 대비 세제사용량 5% 이상 절감
		기능 자기복원 기술	- 직전년도 대비 제품수명 15% 이상 증가
		구조를 이용한 접착 및 반사방지 기술	[아래의 요소 중 1개 항목 이상을 만족할 것] - 휘발성 유기화합물(VOC) 무방출 - 반사도 2 이하
		무해 미생물 이용 소재 분해 기술	- 기존 분해 속도 대비 2배 이상
		무동력 공기 중 수분 포집 기술	- 원료 혹은 에너지 절감 10% 이상
		형상을 이용한 항력저감 기술	- 제품 에너지효율 증가 15% 이상
		초경량 구조화 기술	- 기존 기술 대비 CO2 배출량 20% 이상 저감
		능동형 열조절 기술	- 직전년도 에너지 사용 절감 20% 이상
		초경량소재 기술	- 동일 에너지 소비제품 대비 20% 이상 경량화
		경량철강소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 철강소재 보다 강도 50% 이상 향상 - 무게 15% 이상 경량
		자원효율성 제고 기술	- 원료사용량 20% 개선 여부 또는 재활용원료 대체 여부
		휘발성 유기화합물(VOC) free 천연 polymer 수지개발 기술	- EU에서 적용하는 천연 고분자 제품인증에 대한 국제 인증 기준 ASTM D6866 적용 여부
		친환경 우레탄	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도(MPa) : 1.5 이상 - 신장율(%) : 300 이상 - 경도(Hs, 23℃±2℃) : Shore A 30이상 - Pb, Cd, Cr6+, Hg 중금속 함량 (mg/kg) : 불검출
	04 무 배출 그린생산	(플라즈마, CO2, Laser) 건식 세정 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 오염물 제거 95% 이상 - 기존 기술 대비 CO2 20% 이상 저감 - 단, 소스로 사용되는 CO2는 제외
		하이브리드 세정 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 오염물 제거 97% 이상 - 기존 기술 대비 CO2 20% 이상 저감
		공정내 공정수 사용 최적화(Water-pinch) 적용기술	- 용수사용량 15% 이상 저감
		오일관리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 기존 기술 대비 교체 주기당 오일 사용량 30% 이상 저감 - 기존 기술 대비 오일교체주기 2배 이상 향상
		초임계유체 기술(추출, 반응, 세정 등)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지저감 : 20% 이상 - 화학물질 저감 : 30% 이상
		이온성액체(Ionic liquid) 활용 기술	- 화학물질저감율 10% 이상
		분자반응 제어 합성 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 수율 97% 이상 또는 선택성 향상율 15% 이상 - 기존 기술 대비 CO2 20% 이상 저감
		화학물질관리(Chemical Management Service : CMS) 기법적용	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신청년도 직전기술 대비 화학물질 사용량 20% 이상 저감 - 환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률 제2조 제품서비스 정의에 만족할 것
		폐순환(Closed-loop) 생산 공정설계 기술	- 오염물 배출 저감율 10% 이상
		생체촉매 이용 청정 생산 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지저감 : 20% 이상 - 화학물질 투입량 저감 : 30% 이상
		온실가스 저감을 위한 생체촉매 생산 기술	- 생체촉매 추출/배양 (g/batch) 30 이상
		습식세정 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 오염물 제거율 95% 이상 - 신청년도 직전기술 대비 용수 사용량 50% 이상 절감 - 신청년도 직전기술 대비 폐수 발생량 60% 이상 감소 - 신청년도 직전기술 대비 전력 50% 이상 절감
	05 청정 융합	고효율 공조 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신청년도 직전기술 대비 총 전력 사용량 35% 이상 저감 * 총 전력 사용량 = 소비 전력 사용량+ 대기 전력 사용량(소비 전력 사용량은 KS C 9036, 대기 전력 사용량은 KS C IEC 62301법에 의거 측정) - 신청년도 직전기술 대비 연간 CO2 발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 20% 이상 저감
		반응분리 일체형 통합 공정기술	- 신청년도 직전기술 대비 생산 Cost 10% 이상 절감 및 CO2 발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 10% 이상 감축
		신반응기 활용 기술 (광, 마이크로웨이브, 초음파, 나노/마이크로 구조물 등을 활용한 반응기)	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신청년도 직전의 반응기 또는 공정 대비 연간 최종 생산 제품량 기준 CO2 발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 20% 이상 저감 - 신청년도 직전의 반응기 또는 공정 대비 연간 최종 생산 제품량 기준 원가 절감 20% 이상 - 신청년도 직전의 반응기 또는 공정 대비 수율 또는 선택도 향상 10% 이상 - 신청년도 직전의 기술 대비 원료 사용량 10% 이상 저감
		나노촉매 활용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - VOC, NOx, SOx 등 환경 부하 유발 물질 제거율 75% 이상 - 신청년도 직전기술 대비 연간 CO2 발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 20% 이상 저감 - 신청년도 직전기술 대비 촉매 사용량 10% 이상 저감
		공정최적화 기술(공정 통합, Utility, Heat exchanger 등 최적 배치 등)	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 신청년도 직전기술 대비 연간 최종 제품 생산량 기준 CO2 발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 20% 이상 저감 - 신청년도 직전기술 대비 연간 최종 제품 생산량 기준 원가 절감 10% 이상 - 신청년도 직전기술 대비 연간 최종 제품 생산량 기준 연간 소비 전력량 또는 에너지 소비량 20% 이상 저감
		회분식 또는 반연속식 공정의 연속 공정화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 회분식 또는 반연속식 공정 기술 대비 연간 최종 제품 생산량 기준 CO2 발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 20% 이상 저감 - 회분식 또는 반연속식 공정 기술 대비 연간 최종 제품 생산량 기준 연간 소비 전력량 또는 에너지 소비량 20% 이상 저감
		공정의 원료물질 및 에너지 사용량 저감기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신청년도 직전기술 대비 연간 최종 제품 생산량 기준 CO2 발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 20% 이상 저감 - 신청년도 직전기술 대비 원료 사용량 20% 이상 절감
		흡착제 활용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 신청년도 직전 기술 대비 CO2 발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 20% 이상 저감 - 신청년도 직전 기술 대비 유해 물질 흡착 제거율 20% 이상 저감
		고도산화기술(AOP)	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - TSS 제거율 60% 이상 - 오존 단독 사용 대비 AOP(촉매산화제를 함께 사용) 적용시 TSS 제거율 3배 이상 증가 - 신청년도 직전 기술의 공정 대비 연간 최종 오염 배출량 (kg 또는 ton) 기준 CO2 발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 15% 이상 저감
		유기분자 촉매를 통한 Multi-Phase 중합 공정 기술	- 신청년도 직전 기술의 중합공정 대비 생산 Cost 10% 이상 절감 및 CO2 발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 10% 이상 감축
		마이크로 버블을 이용한 공정 기술	- 신청년도 직전 기술의 반응 대비 동등 수율 및 CO2 발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 10% 이상 감축
		CO2 분리/전환/회수용 Reactor System	- CO2 회수율 90% 이상
		효소계 수계 합성 기술	- 신청년도 직전의 합성기술 대비 동등 수율 및 CO2 발생량(탄소배출계수 단위, kg C/GJ 또는 ton C/toe 기준) 20% 이상 감축
03 자원 순환	01 자원순환(HM2, Hidden Materials Mining)	플라스틱의 화학분해에 의한 monomer 생산 기술	- 전환률 95% 이상
		재활용 고융점 금속의 초고 순도화	- 순도 99% 이상
		HM2 재자원화 기술	- 재자원화율 40% 이상
		희소금속 추출, 분리 및 재자원화 기술	- 회수율 90% 이상, 순도 90% 이상
		희소금속 저감 및 대체 기술	- 기존 대비 20% 이상 사용량 저감, 기능 95% 이상 유지
		폐 자동차의 재활용 및 소재화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ASR 재활용 가능율 95% 이상 - 재 자원화율(무게기준) 95% 이상 - 해체 처리 용량 : 4,500대/년 이상 (재활용 규제 만족할 것)
		표시소자 모듈의 재자원화 기술	- 재 자원화율 95% 이상
		기타 전자제품의 유가금속 재활용 기술	- 재 자원화율 95% 이상
		휴대기기의 재 자원화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 재 자원화율 95% 이상 - 청정성 기존 대비 30% 이상
		신조명 기기의 희토류 소재 및 소자의 재활용 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 재 자원화율 30% 이상 - 기능성 95% 이상 유지
		태양전지 소재 및 소자의 재 자원화 기술	- 재 자원화율 35% 이상
		인쇄회로기판의 재활용 및 재사용 기술	- 재 자원화율 95% 이상
		사용 후 ITO 타켓 재자원화	- 희귀금속 인듐에 기술 적용 순도 99.995%의 인듐 ingot제조
		초경합금 재활용 소재화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 재 자원화율 90% 이상 - 순도 99.5% 이상 - 재활용 초경의 절삭성능 100%
		배터리 재 자원화 기술 (납축전지)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 내부저항 : 6 mΩ 이하 - 신품배터리규격대비 · 방전용량(RC) : 60% 이상 개선 · 냉시동성(CCA) : 90% 이상 개선
	02 재 제조(Remanufacturing)	자동차 부품 재 제조 공정 기술	- 재 제조 품질인증 기준 만족
		전기전자 부품 및 제품 재제조 공정 기술	- 재 제조 품질인증 기준 만족
		화학촉매 재 제조 공정기술	- 신품촉매 대비 90% 이상의 촉매활성
		내연기관의 연료계통을 기계식에서 전자식으로 재제조하는 기술	- 최초생산 대비 연비 10% 이상, 배출가스 30% 이하, 재 자원 활용률 80% 이상
	03 에너지․자원순환 네트워크 (생태산업단지)	에너지 Cascade 기술	- 에너지사용 절감 10% 이상
		용수 사용 최적화 (Water-pinch) 기술	- 용수사용 저감 20% 이상
		부산물 순환 네트워크 시스템	- 부산물 재활용율 저감 50% 이상
		산업단지 - 지역사회 에너지 교환네트워크 구축	- 에너지 및 자원 사용 절감 20% 이상
		산업단지형 온실가스 배출저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신재생에너지 보급 5% 이상 - 온실가스 저감 5% 이상
		자원이용효율 진단․평가 시스템	- 원소, 물질 ,에너지 중 2종 이상을 대상으로 흐름분석, 이용효율, 환경부하 중 2종 이상에 대한 신뢰도 95% 이상의 진단평가시스템 구축 여부
04 해양광물자원	01 바다모래 채취 기술	바다모래 매장량 조사·탐사 기술	- 탄성파자료와 주상시료 비교치 오차 10% 이하
		바다모래 중 패각류 분리기술	- 패각류 5mm 이상 80% 이상 제거
		바다모래 염분제어 기술	- NaCl기준 0.03% 이하
		바다모래 특성 평가 기술	- 입도분포(10mm : 100% 통과, 0.15mm : 5% 이하) 및 미분말량(0.08mm : 2% 이하) 동시 만족 여부
		바다모래 중 티탄철석 분리·회수 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 회수율 80% 이상 - 순도 95% 이상
		바다모래 중 지르콘 분리·회수 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 회수율 80% 이상 - 순도 95% 이상
	02 해양 용존 금속 회수기술	고 성능 리튬 흡착제 제조 및 추출기술	- 흡착능 25 mg-Li/g-ads. 이상
		리튬 흡/탈착 공정 기술 및 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 흡착제 재생가능 - 회수율 80% 이상 - 농축 에너지 효율 극대화 및 최소화
		고순도 리튬 화합물 제조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고순도 탄산리튬 순도 99.5% 이상 - 탄산리튬에 포함된 불순물 전체 함량 3 ppm 이하
		해수 중 마그네슘 회수 및 화합물 제조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 회수율 80% 이상 - 순도 98% 이상

09. 친환경농수산식품

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 생태환경변화대응	01 식량자원 LCI(Life Cycle Inventory) 구축	농축산물·수산물·산림자원·식품, 자재, 영농기술 등의 LCI 목록 작성, 평가 기술 및 탄소발생총량 예측제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 예측제어 기술의 정확도 70% 이상 - 농축산물, 수산물, 산림자원, 식품자재, 영농기술등의 LCI 목록 작성여부, 평가 기술보유
	02 농업환경	기후변화에 따른 농작물 피해 기작해석 및 저감기술	- 최근 3년 평균 농작물 기작 피해율 대비 10% 이하 감소
		병해충 예측정보 기술	- 병해충 예측 정확도 10% 증가
		아열대 자원작물 도입, 적응 기술	- 재배 및 적응기술 보급여부
		농업에너지 절감 기술	- 기존 에너지 사용량 대비 에너지 비용 절감 10% 이상
	03 어업환경	어장환경 모니터링 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 연간 연속 모니터링 비율 95% 이상 - 해양환경관리법에 따른 해양환경자료 정도관리 준수
		연근해 통합 수산자원 종합관리시스템 구축	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 국내 어장 생태계 자원 지도 작성 여부를 만족 - 관리시스템 적정성 여부 - ISO인증 규격률 60% 이상
		인공어초 관리 기술	- 어족자원 증가율 10% 이상
		유해생물제어기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 대비 제거율 10% 이상 증가 - 자동화 장치 이용 여부
	04 산림환경	산림식생 변화 분석 기술	- 지형 대비 식생 식별률 60% 이상
		아열대 적응 수종 도입, 적응 기술	- 재배 및 적응기술 보급 여부
		산림병해 진단 및 방제기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 지형 대비 산림 병해 진단정확도 60% 이상 - 기존 방제기술 대비 10% 이상 향상
		천연식생자원 보호 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 생태환경보존 또는 산림재해 방재 기술 개발여부 - 선진국 최고수준 대비 70% 이상
	05 재해·질병 방제	기후변화형 가축전염병 방제 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 백신의 예방효과 · 예방백신의 방어율 85% 이상 - 진단키트의 진단효율 · 민감성 및 특이성 90% 이상 - 치료제 치료율 · 신약의 치료율 90% 이상
02 생물 자원	01 유전자원	격리재배 시설	- 신종 병충해 검사기술을 확보한 시설로 매개 병원체 및 해충 차단률 95% 이상 또는 유전자 변이체(GM) 재배시설 구축
		유전자원 증식 및 저장	- 종자(종묘) 대량증식 기술을 확보한 무병주 획득률 90% 이상 또는 장기 저장 기술(10년 이상)
		유전자원 평가	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 유전자원 특성 평가 기술 중 형태 및 생리 특성분석, 병리검정, 성분분석, 내재해성 검정기술, 탐색기술 중 1개 이상 기술 확보 - 신규 유전자원 등록
	02 신품종	복합내병․충성 품종개발 기술	- 신품종 등록 여부 및 판매 여부
		내재해성 품종개발 기술	- 신품종 등록 여부 및 판매 여부
		환경적응성 품종개발 기술	- 신품종 등록 여부 및 판매 여부
		유용유전자 실용화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 분자마커 개발 및 활용 기술 확보 여부 - 유용유전자 발굴 및 이용 기술 확보 여부 - 유용유전자 이용 산물 개발 및 산업화(GM-,분자농업, 특정물질 고함유 세포주) - 유전자 변형 신기술 개발 및 적용 여부 ※ 유전자 변형 및 GM 기술의 목적을 유용물질 생산에 한함
		선발 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 병해충 검정 기술(표준 균주(해충) 확보, 접종 및 발병 유도, 저항성 판별)확보 여부 - 분자표지 기술개발 및 적용 후 재현성 확보 - 성분분석 기술(표준 분석 방법 개발)확보 여부 - 내재해성 검정기술(환경제어)확보 여부
		품종육종 특수 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 소포자 배양기술 확보 여부 - 돌연변이 유기 및 이용 기술 확보 여부 - 배수체 유기 및 이용 기술 확보 여부 - 생물 복제기술 확보 여부 - GM 동식물 기술 확보 여부(유용물질 생산 목적)
	03 종자	종자, 종묘 생산 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 모본 유지 기술 확보 여부 - 채종지 발병 저감 기술 확보 여부 - 일대잡종 채종 기술 확보 여부 - 접목 활착 증진 기술 확보 여부 - 자동화 생산 기술 확보 여부 - 무독묘 생산 효율 90% 이상 - 신속대량 증식 기술 확보 여부
		종자가공 및 저장	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 종자 정선 및 코팅, 펠렛팅, 프라이밍 처리 기술 - 종자 병해충 국가인증기관기준 이하 - 종자 저장 후 국가인증기관기준 이상 - 종자 포장 기술 확보 여부
		종자검사 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 순도 검증기술 확보 여부 - 종자 발아율 및 활력 검사 기술 확보 여부 - 종자 병해충 검사 기술 확보 여부
03 저투입 생산	01 대체에너지 이용	대체에너지(지열, 태양열, 수열 등)를 이용한 시설원예 냉난방 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신청 직전년도 면세유 평균가격 대비 투입에너지 비용 70% 이상 절감 - 화석원료 기반의 시설원예 냉난방 시스템 대비 에너지 소비량 30% 이상 절감
		농업기계 연료소비 최적화 스마트 드라이빙 시스템	- 동급기계 대비 연료비 30% 이상 절감
	02 LED 이용	LED 광원의 농‧축‧수산 활용 기술	[필수 항목을 만족하고, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) KS C 7651, KS C 7653 기준 만족 - 기존 광원(형광등, 백열등) 대비 생산 효율 10% 이상 증가 - 백색조명 사용 대비 에너지 비용 30% 이상 절감
	03 친환경 생산	녹비작물 재배 및 이용 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 당해년도 재배녹비작물의 80% 이상 후작기 토양 환원 - 2년 이상 실시 성적 제출
		가축 사료효율 증진 기술	- 가축 사료효율 증진 기술 미적용 대비 축종별 사료 효율 5~10% 이상 개선 효과 · 한우, 젖소, 돼지, 육계, 산란계 : 10% 이상 · 재래한우 및 기타 재래축종 : 5% 이상
		가축 전염병 예방 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 가축 전염병 예방 제어 기술 미적용 대비 항체 생성률 50% 이상 개선 효과 - 농가당 질병발생두수 자료 제시
		가축 번식장애 예방 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 가축 번식장애 예방 기술 미적용 대비 한우, 젖소, 돼지, 가금 번식장애 10%이상 저감(수정횟수 명시) - 가축 번식장애 예방 기술 미적용 대비 계절번식 동물(염소, 양, 사슴 등) 번식장애 5% 이상 저감(수정횟수 명시)
		조사료 생산효율 증진 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 새로운 핵심요소 미적용 대비 생산효율 10% 이상 증가 - 2년 이상 실시성적 제출
		가축의 장내발효 온실가스 배출 억제 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 새로운 핵심요소 미적용 대비 단위사료 섭취량 당 온실가스(CO2 환산기준) 발생량 5% 이상 감소 - 새로운 핵심요소 미적용 대비 단위생산량 당 온실가스(CO2 환산기준) 발생량 5% 이상 감소
		내파성 수중 양식 기술	- 새로운 핵심요소 미적용 대비 생산 효율 10% 이상 증가
		외해 가두리 양식 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 새로운 핵심요소 미적용 대비 생산 효율 10% 이상 증가 - 가두리 양식으로 인한 수질 오염도 5% 이상 감소
		고유종 해수관상어 대량생산 기술	- 새로운 핵심요소 미적용 대비 생산 효율 10% 이상 증가
		수산생물 이용 천연 항균 물질 추출 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 새로운 핵심요소 미적용 대비 10% 이상 증가 - 새로운 수산생물을 이용한 항균물질 추출
		수산용 프로바이오틱스 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기능성이 확인된 신규 균주 3종 이상 확보 여부 - 새로운 핵심요소 미적용 대비 생산성 또는 생산효율(에너지, 물 등 투입생산 요소 당) 5% 이상 증가
		수산부산물 사료 및 비료화 기술	- 새로운 핵심요소 미적용 대비 사료화 생산효율 10% 이상 증가
		생분해성 어구 및 자재개발 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 그물실 및 완성 어구의 강도 및 신장률 KS K 0412:2005의 기준 이상 - 새로운 핵심요소 미적용 대비 생분해 어구 2년 경과 후 분해율 40% 이상 증가
		생력(省力)형 어구 제조 기술	- 기존 어구 대비 인력 또는 에너지 10% 감축
		바이오매스 에너지 작물 재배 및 생산 기술	- 새로운 핵심요소 미적용 대비 바이오매스 에너지 작물 생산효율 5% 이상 증가
		탄산가스 공급 기술	- 1시간 이내 온실 내 탄산가스 1,000PPM 도달
		화학농약 절감 또는 대체 작물 보호 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 새로운 핵심요소 미적용 대비 화학농약 사용량 50% 이상 절감 또는 대체 - 2년 이상 실시성적 제출
		화학비료 절감 또는 대체 시비 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 새로운 핵심요소 미적용 대비 작물별 작기내 표준 시비량의 50% 이상 절감 또는 대체와 2년 이상 실시 성적 제출 - 새로운 핵심요소 미적용 대비 표준시비량(질소, 인산, 칼슘 중량의 합 기준)의 50% 이상 절감 또는 대체와 2년 이상 실시 성적 제출
		농수산업 생산성/생산효율 증대 기술	- 새로운 핵심요소 미적용 대비 농수산업 생산성 또는 생산효율(에너지, 물 등 투입생산 요소 당) 10% 이상 증가
		작물 생육/영양의 비파괴적 진단을 통한 재배관리 기술	[아래의 요소 항목 모두를 만족할 것] - 새로운 핵심요소 미적용 대비 비파괴적 진단 오차 10% 이상 감소 - 작물 생산성 또는 생산효율 5% 이상 증가
		친환경고효율 사료 생산 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 새로운 핵심요소 미적용 대비 축산 또는 수산양식 식품 생산효율 10% 이상 증가 - 새로운 핵심요소 미적용 대비 분뇨배출(건물 기준) 5% 이상 감소 - 새로운 핵심요소 미적용 대비 악취발생물질배출 10% 이상 감소(악취발생물질 명시)
		농수산 시설 보온 자재 개발 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 보온자재의 관류열전달계수 3.0 W/㎡·K 이하(천공복사 구현 측정법 기준) - 보온율 성능 시험 효율 65% 이상 - 기존 자재(가장 널리 쓰이는 자재) 대비 에너지 비용 10% 이상 절감
		농수산업 시설 열회수형 환기 기술	- 열회수형 환기기술 미적용 대비 농수산업 시설 에너지 비용의 20% 이상 저감
04 첨단 자동화 시스템	01 작업용 로봇	로봇 플랫폼 제조 기술	- 무인항법성능 : 항법오차 측방 20cm 이내
		생체식별 및 생육진단 기술	- 개체인식 식별 및 생육진단 정확도 80% 이상
		로봇 원격 모니터링 및 원격제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 양방향 응답성능 : 0.5초 이내 - 원격모니터링 및 원격제어 정확도 90% 이상
		로봇 휴먼인터페이스 기술	- H/R 통신성공률 80% 이상
		로봇센서 이용기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 센서측정 오차범위 10% 이내 - 주위환경 인식률 80% 이상
		생체정보 측정 기술	- 목적 생체정보 인식률 90% 이상
		무인 자동화 및 로봇 기술	- 인력 대체율 80% 이상
		위해작업 대체 로봇 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 무인항법성능 : 항법오차 측방 20cm 이내 - 인력 대체율 80% 이상
		고능률 로봇작업 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 개체인식 식별 및 상태인식 80% 이상 - 인력대비 작업능률 300% 이상 - 인력대비 작업정도 90% 이상
		원격주행 진단 로봇 개발 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 무인 항법성능 : 항법오차 측방 20cm 이내 - 목적정보인식률 : 80% 이상
	02 식물공장 시스템	시설공조 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 재배 군락 내에서 온도 목표치 기준 ±1℃ 유지 - 재배 군락 내의 기류 속도 목표치 기준 10% 이내 유지 - 재배 군락 내에서 주야간 상대습도 목표치 10%이내 유지
		인공배지 조합 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - pH 5.0~6.5. EC 2.5dS/m 이하 - 배지균일도 95% 이상 - 공극률 80~95% - 배지 재활용 비율 50% 이상
		자동화기기	- 자동화율 80% 이상
		수경재배 양액관리 기술	- 폐양액 재활용률 60% 이상
		시설 내 공기정화 기술	- 제균율 90% 이상, 입자상 물질 90% 이상
		성장모니터링 기술	- 실시간 처리 모니터링 및 인식률 90% 이상
		식물공장 환경제어 기술	- 온도, 습도, 광도, CO2 설정치 오차범위 : 10% 이내
	03 축산시설 자동화시스템	자동급이 기슬	- 인력대체율 80% 이상
		자동화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족 할 것] - 작업능률 : 인력대비 200% 이상 - 작업 정확도 : 인력대비 90% 이상
		인공조명 기술	- 투입 에너지 대비 광전환 효율 20% 이상(400~700nm PPF 광전환 비율 제시)
	04 어업(양식) 자동화	순환여과식 양식 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 담수 순환 재활용율 95% 이상 - 해수 순환 재활용율 45% 이상 - 1ℓ 순환량 대비 전력소비량 10% 감소
		양식장 배출수 처리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것[ - 해수 1ℓ당 BOD와 COD 2㎎ 이하, SS 함유량은 3㎎ 이하 - 사료투입 시 : BOD와 COD 5㎎ 이하, SS 10㎎ 이하
		양식 자동화 시스템 및 외해형 내파성 가두리양식 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 급이시설 : 급이시간, 급이량 제어가능, 자동화율 70% 이상 - 내파성 가두리 : 설계파 7m, 조류 4k't 이상 안정성 및 내구성 보장
		근해 및 원양 대형어업조업과정 자동화 시스템	- 조업과정 및 운반 자동화율 70% 이상
		어업용 생력(省力)화 기계 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 기존 어업설비 대비 조업인원을 10% 이상 생력화 가능 - 생력화 또는 에너지 절감 측면에서 등록특허 제시 - 제품의 안정성, 내구성에 대한 공인인증기관의 인증서 제시
		어선 자동운항 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 어선이 항구나 조업지 이동시 자동항해 기능 보유 - DB 또는 시뮬레이션 구축 - 항법오차 30m 이내 ※ 운항시스템 또는 부속시스템이 조업에 영향을 주지 말아야 함
		수중 어구상태 계측 및 제어 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연속계측 가능시간은 조업 중 어업별 최소 1회 이상 - 실시간으로 어구의 형상 및 움직임 계측 제어 여부 - 계측과 제어의 오차는 최대 20%, 평균 10% 이내 - 계측기기 정밀도 90% 이상
05 식품 생산	01 유기식품	친환경/유기식품의 최소 가공 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 물 혹은 소금을 제외한 친환경원료 또는 유기식품원료 95% 이상 사용 - 기타 유기가공식품 시행규칙에서 허용한 범위 준수
		친환경/유기식품 가공공정 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인공첨가물 미사용 가공비 100% - 기타 유기가공식품 시행규칙에서 허용한 범위 준수
		화학 첨가제 저감 기술	- 천연소재 대체 이용 및 상품화 여부
	02 저에너지/저탄소 식품	식품 고압 처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 열처리, 가수분해, 산처리 등 기존 방법 대비 살균효율 10% 증대 - 에너지 절감 5% 이상
		식품 전자기장 처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 공정대비 에너지 절감 10% 이상 - 탄소발생 20% 이상 저감
		식품 전자기파 처리 기술	- 기존 공정대비 에너지 절감 10% 이상 및 살균 효율 20% 증대
		식품 광에너지 처리 기술	- UV(UVA, UVB, UVC), 고강도 가시광선, 광펄스, 광촉매 등 이용 살균 기술 상용화 성공
		생물/화학적 살균처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 처리 후 성상, 미생물 및 성분규격 기준에 대한 항목이 식품공전 고시 규격을 충족 - 기존 살균 기술 대비 10% 이상 에너지 소모/탄소 발생 저감
	03 에너지절약형 가공기술	전처리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 사용소재 60% 이상 재활용 - 제조 공정 기존 대비 에너지 10% 이상 절감
		추출 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 아임계 추출, 초임계 추출 기술 실용화 - 기타 추출 기술 : 에너지 절감 10% 이상
		진공가공 기술(진공예냉, 진공조리, 진공튀김, 진공건조, 진공팽화, 진공추출, 진공농축)	- 기존 진공 가공기술대비 에너지 절감 10% 이상 절감
		탈수 건조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 당량 크기별로 탈수율 50% 이상 - 기존 기술 대비 에너지 절감 50% 이상
06 안전 유통	01 검역 시스템	화학약품 대체 농축 농․축․수산물 검역처리 기술 및 처리 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만적할 것] - 비염소계 사용 여부 (살균처리효과 90% 이상) - MeBr(Methyl Bromide) 대체 효과(살균처리효과 90% 이상)
	02 품질관리 시스템	식품 위해인자 검출 및 모니터링 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 검출감도(식약청 고시 허용기준 이내) - 검출시간, 정확도, 정밀도 및 재현성 기존 대비 15% 향상
		식품 품질인자 측정 및 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 측정오차 ±2% 이내 - 식품공전 및 국제 분석기준 충족
		무선기반 위해인자 추적 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 품질인식 신뢰도 95% 이상 - 기존 대비 인식소요시간 20% 향상 - 인식센서 선진 기술 대비 90% 이상
		유통식품 위해인자 추적 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 추적시간 기존대비 15% 이상 단축 - 인식능력 기존대비 15% 이상 증가
		저에너지 고효율 다중 선별 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 선별기술 대비 95% 이상 - 선별 신뢰도 95% 이상
	03 냉각 시스템	예냉+예건 다중 공정 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 다중 공정 에너지 절감율 15% 이상 - 개별 단일 공정 적용 대비 에너지 15% 이상 절감
		냉동기 응축폐열 재활용 냉각+건조 겸용 기술	- 폐열 재이용율 20% 이상
		상변환물질(PCM) 활용 저장 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 제조공정 에너지 사용량 15% 이상 절감 - 저장 중 연간 에너지 15% 이상 절감
		PCM 피드백 재냉각 기술	- 제조공정 에너지 사용량 15% 이상 절감
		냉장유통 에너지저감 기술	- 냉장유통 중 연간 에너지 비용 15% 절감
	04 저장․포장재	환경친화형 생분해성 식품포장재 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 비분해성 포장재 물성(기계적 물성 등) 대비 80% 이상 - 기존 제조공정에너지 사용량 15% 이상 절감 - 품질유지율 기존 대비 95% 이상
		신선식품의 환경 제어형 저장 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 품질유지율 기존 대비 95% 이상 - 운전 중 탄소배출량 15% 이상 억제 - 현재 상용되고 있는 기술대비 소요에너지 15% 이상 절감
	05 에코 주방 시스템	저탄소, 고효율 조리기기 제조 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 조리기구의 CIP 및 관리 매뉴얼 첨부 - 에너지효율 기존 대비 15% 이상 향상 - 유해가스 배출량 기존 대비 20% 이상 감소 - 에너지원의 발생 유해가스 90% 이상 제거

10. 환경보호 및 보전

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 기후변화 감시 및 예측	01 기후변화 표준 시나리오	기후변화 시나리오 산출기술	- 국제표준 온실가스 농도 시나리오(RCP)에 근거한 기후변화 시나리오 산출 여부 및 학술 검증 ※ 시나리오에 관한 사항은 기상법 제21조의 2 제1항에 따른 국가기후변화 표준 시나리오 기준에 관한 고시를 따름
		지구시스템 모델링	- 고해상도의 전지구 혹은 지역 기후 모델링 기술 개발
	02 기후변화 관측/감시	온실가스 측정기술	- 실시간 기후변화 관측 및 감시 기술 개발 여부 ․대상 : 기상, 온실가스, 반응가스, 에어로졸, 대기복사, 강수화학 등 ․방법 : 지상 및 고층관측, 항공, 선박, 위성 등 관측 기술 확보
02 기후 변화 영향 평가 및 적응	01 기후변화영향	부문별 영향 감시 기술	- 생태계, 대기, 수자원 등 각 부문별 기후변화 영향 감시 기술
		영향 감시 기술	- 지역별(Local) 기후변화 집중 영향 감시 기술
		감시 자료 DB 구축/관리 기술	- 기후변화에 대한 영향을 감시하기 위한 통합시스템 및 감시 자료 DB 구축 여부
	02 기후변화 취약성 평가	부문별/지역별 영향평가 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기후변화 시나리오를 이용한 부문별/지역별영향평가 모델개발 여부 - 부문별 대상의 특성을 고려한 정량 또는 정성 예측결과 산출
		취약성 평가 기술	- 취약성 평가기술 개발 및 한반도 시・공간적취약성 지도 작성 여부
		통합 영향평가 기술	- 국가 통합영향평가 예측시스템 확보 및 구현 여부
		평가시스템 통합관리 및 웹기반 서비스 기술	- 시나리오 DB구축기술 및 사용자 편의 시나리오 지원 시스템 확보 여부
	03 기후변화 적응	부문별/지역별 적응 기술	- 생태계, 대기, 수자원 등 각 부문별 또는 지역별 적응모델 개발 여부
		기후자원 평가 기술	- 기후자원 평가 및 풍력 및 태양(태양광 에너지) 자원지도 작성 여부
		지역/부문 종합 적응 전략 기술	- 지역별 맞춤형 적응기술 및 적응 이행 포트폴리오 작성기능 확보 여부
		사막화 방지 기술	- 현지 시범 적용을 통한 방지 기술 성능 입증
	04 온실가스 배출량 산정	온실가스 배출량 측정, 산정 및 거래 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실시간 배출권 거래 시스템 구축 여부 - 실시간 온실가스 배출량(에너지소비) 산정(측정)시스템 구축 여부 - 비에너지 온실가스 배출량 산정(측정) 시스템 구축 여부 - Tier 2/3 수준 배출계수 개발 및 검증
	05 탄소수지 정량화	탄소 플럭스 및 순환 관측, 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 탄소 수지 평가를 위한 항공, 선박, 타워, 위성 등을 이용한 관측 기술 확보 및 학술 검증 - 관측 자료를 활용한 탄소수지 평가 기술 및 학술 검증
		탄소 플럭스 및 순환 모델링	- 전 지구적, 지역적 규모 탄소 플럭스 모델 또는 탄소 순환 모델 개발·응용 및 학술 검증
03 폐기물 및 폐자원	01 폐기물/자원 회수/처리	제조공정 발생 폐자원 회수 기술	- 제조공정 중 발생폐기물량 대비 자원회수율 85% 이상
		폐자원 및 바이오매스 이용 원료/소재 생산 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 물질 회수를 통한 자원절약/비용절감 효과 등 10% 이상 향상효과 제시 - 폐기물 내 유가금속 등 자원회수율 85% 이상
		폐자원 및 바이오매스 이용 에너지 회수 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 저위발열량 3,000 Kcal/Kg 이상, 폐기물의 에너지 회수효율 75% 이상 기술 - 일반 고형연료제품(SRF) 혹은 바이오 고형연료제품(BIO-SRF) 품질기준 만족 - 보일러 효율 80% 이상의 보일러 설비 기술 - 발전 효율 30% 이상의 발전설비 기술 - 폐열 60% 이상 회수 기술(발생량 기준)
		지정폐기물의 유해성제거/무해화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 폐기물관리법 제14조에 따른 지정폐기물의 종류별 처리기준 및 방법 만족 - 처리비용이나 유해물질 처리 효율 10% 이상(현행 상용 기술 대비) 향상
		폐기물 소각/열분해/가스화 기술	[오염물질 관련 배출허용기준을 만족하고, 아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 소각기술 : 폐기물 투입열량 대비 에너지 회수 75% 이상 - 폐플라스틱 열분해 기술 : 원료 중 순수 폐플라스틱 투입량 대비 오일수율 70% 이상 - 폐타이어 열분해 기술 : 원료 중 순수 폐타이어 투입량 대비 오일수율 40% 이상 - 가스화 기술 : 폐기물 투입량 대비 냉가스 효율 35% 이상
		폐기물 안전처리 기술	- 폐기물관리법 제14조 만족
	02 폐기물/자원 재활용	폐기물 전처리 및 분리․선별	- 폐기물 분리․선별 성능 80% 이상 설비․장치
		폐자원 재활용 기술	- 환경표지인증 기준 또는 GR 인증 기준 만족 (인증대상 품목에 해당하지 않을 경우, 폐기물 관리법 등 관련법에서 규정하는 재활용 방법 및 기준 만족)
	03 폐기물 저감	생산, 포장, 재활용 단계별 저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - Eco-design 기술을 적용한 각 단계별 폐기물발생 저감 15% 이상 - Eco-design 기술을 적용한 전체 단계 폐기물발생 저감 20% 이상
		폐기물 감량화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 폐기물 감량화를 통한 처리비용 50% 이상 저감 - 감량화율 35%(무게비) 이상 달성
04 유기성 부산물 에너지/자원화	01 목질계 부산물	목질계 바이오매스 연료제조	- 1~4등급의 목재펠릿 제조기술(목재펠릿 품질기준 만족)
		목질계 연료 발전 또는 난방 설비	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 0.5MW급 이상(발전설비용) - 산림청, 목재펠릿 보일러 보급기준을 만족할 것(주택용 열효율 87%이상, 산업용 열효율 85%이상)
		열적 처리기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 대기오염 물질 배출허용기준 만족(대기환경보전법 시행령에 의함) - 연소기술의경우 목재 펠릿(1~4등급) 72시간 연속적으로 안정할 것
		목질계 바이오매스 급속 열분해 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 투입원료 대비 바이오 오일 생산 수율 50% 이상 - 수송용인 경우 발열량 10,000 kcal/kg 이상, 잔류탄소함량 2 wt% 이하, 물과침전물 0.1 wt% 이하 - 발전/난방용인 경우 발열량 9,000 kcal/kg 이상, 잔류탄소함량 10 wt% 이하, 물과침전물함량 0.5 wt% 이하, 인화점 70℃이하
	02 하수슬러지/음식물류 폐기물	바이오가스 분리 정제 기술	- 메탄 95% 이상, 비활성 가스 5% 이하, 산소 2% 이하, 수분 32 mg/Nm3 이하, 황분 10 mg/m3 이하 (KS M 2890에 의함)
		전처리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 탈수기술의 경우 탈수 후 고형물 함수율 75% 이하(환경부고시 폐기물처리시설의 세부검사방법에 관한규정에 의함) - 건조기술의 경우 함수율 10% 이하 및 수분증발열량 1,000 kcal/kg-water 이하(주장치 및 부대장치 구동에 소비되는 모든 전기 및 연료 포함) - 가용화기술의 경우 가용화율 50% 이상(CODCr 기준)
		생물학적 자원화/에너지화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 퇴비화 기술의 경우 최종 생산 퇴비가 비료관리법에서 정하는 부산물비료 중 퇴비의 공정규격 만족 - 발효 및 소멸 기술의 경우 감량률 75% 이상 및 최종 생산물의 수분함량 40% 미만(환경부 고시 폐기물처리시설의 세부검사방법에 관한규정에 의함) - 바이오가스 생산기술의 경우 유기물 분해율 65% 이상 및 메탄가스 생성율 0.35m3CH4/kgVS유입 이상(환경부 고시 폐기물처리시설의 세부검사방법에 관한규정에 의함) - 미생물 연료전지 기술의 경우 반응조 용량 100 mL 이상 및 전력발생량 0.1 kWh/kgSCODcr
		유용 자원 회수 및 고화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 자원 회수율 85% 이상 또는 자원 재활용율 75% 이상 - 고화물 생산기술의 경우 환경부 고시(유기성오니 등을 토지개량제 및 매립시설 복토 용도로의 재활용 방법에 관한 규정) 에서 정하는 재활용 방법을 만족할 것
		열적 처리 및 직접 에너지 활용 기술	- 대기오염 물질 배출허용기준 만족(대기환경보전법 시행령에 의함)
	03 가축분뇨	전처리 기술(고형물 회수)	- 이물질 제거율 90% 이상
		퇴비화 기술	[아래요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 비료관리법 비료공정 규격 설정 및 지정고시(부산물 비료의 지정, 보통비료 및 부산물 비료 원료) 기준을 만족할 것 - 친환경 유기농자재목록 공시등재
		액비화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 비료관리법 비료공정 규격 설정 및 지정고시(부산물 비료의 지정, 보통비료 및 부산물 비료 원료) 기준을 만족할 것 - 친환경 유기농 자재 목록 공시 등재
		악취제거 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 악취 90% 이상제거 - 악취 방지법 관련기준 만족
		바이오가스 분리 정제 기술	- 메탄 95% 이상, 비활성 가스 5% 이하, 산소 2% 이하, 수분 32 mg/Nm3 이하, 황분 10 mg/m3 이하 (KS M 2890에 의함)
		바이오가스 생산기술	- 메탄 95% 이상, 비활성 가스 5% 이하, 산소 2% 이하, 수분 32 mg/Nm3 이하, 황분 10 mg/m3 이하 (KS M 2890에 의함)
		에너지 활용 기술	- 발전 효율 30% 이상
		바이오가스 플랜트 설계/시공 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 처리용량 20 ton/day 이상 - 유기물 분해율 65% 이상 및 메탄가스 생성율 0.35m3CH4/kgVS유입 이상(환경부 고시 폐기물처리시설의 세부검사방법에 관한규정에 의함)
		열적 처리 기술	- 대기오염 물질 배출허용기준 만족(대기환경보전법 시행령에 의함)
	04 농수산 부산물	농부산물 이용 건조 및 전력생산 플랜트 기술	- 농부산물을 이용한 건조 및 전력생산 플랜트 관련 인증을 받은 기술
		농업시설 난방용 펠릿 제조	- 고형연료제품 품질기준 만족(자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 시행규칙에 의함)
		농수산 부산물 재활용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 재활용률 90% 이상(단, 해조폐기물의 경우 50% 이상) - 환경표지인증 기준 또는 GR 인증 기준 만족 (인증대상 품목에 해당하지 않을 경우, 폐기물 관리법 등 관련 법에서 규정하는 재활용 방법 및 기준 만족)
		열적 처리 기술	- 대기오염 물질 배출허용기준 만족(대기환경보전법 시행령에 의함)
05 친환경 제품	01 친환경 원부자재	내분비계 장애 유발물질 대체소재 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 내분비계 장애물질 불검출 - 관련 법규 상의 해당 기준 만족
		친환경 계면활성제	- KS 기준 만족 및 생분해도 80% 이상
		생분해, 광분해, 자연 분해 원료 제조 기술	- 100% 분해 (KS M ISO 14855-1에 의함)
	02 환경친화성 첨가제	VOCs 저감 접착제/첨가제 제조 기술	- 환경표지인증기준 만족(단, 주택법에 적용을 받는 건축자재의 TVOC와 HCHO는 건강친화형 주택건설기준 별표1 만족)
		연료유/윤활유 제조 기술	- 환경표지 인증 기준 또는 GR 인증기준 만족
	03 친환경제품 설계 및 생산/처리 기술	친환경공정 최적화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 한국형 DfE 또는 LCA 기술 확보 - 전과정 에너지소비 및 오염물질 배출평가 SW 적용 여부 - 공정배출 유해물질 20% 이상 저감
		환경독성물질 대체 및 유해성 저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 현행 상용기술 대비 환경독성물질 대체율 10% 이상 향상 - 현행 상용기술 대비 유해성 저감율 10% 이상 향상
		고기능성, 생분해성 소재 생산 및 표준화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 고기능성 소재 : 현행 상용기술 대비 10% 이상 성능 향상 - 생분해성 소재 : 100% 분해 (KS M ISO 14855-1에 의함)
		친환경제품 생산기술	- 환경표지 인증 기준 또는 GR 인증기준 만족 (인증대상 품목에 해당하지 않을 경우, 유사품목의 기준 또는 폐기물 관리법 등 관련 법에서 규정하는 재활용 방법 및 기준 만족)
06 생태계 보전 및 복원	01 생태계 모니터링 및 정보관리	현장 모니터링 및 관측 장비 개발 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 현장맞춤형 실시간 유·무선모니터링 기술 적용 : data 수집 효율(시간, 인력, 경비 절감 등) 10% 이상 향상 - 탄소순환 모니터링, flux 산출 기술 적용 : 산출 정확도 90% 이상 - 질소순환 모니터링, flux 산출 기술 적용 : 산출 정확도 90% 이상 - 인순환 모니터링 기술 : 산출 정확도 90% 이상 - 현장 조사, 관측 장비 개발 및 적용 기술 보유 : 장비 측정정확도 오차범위 5% 이내 - 모니터링 정보 분석기술 적용
		생물상(생태계) 천이예측 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 생태계 천이예측 지표 개발(환경영향평가항목 1개 이상 포함) - 생태계 천이예측 SW개발 및 적용(환경영향평가항목 1개 이상 포함) - 미래 생태변화 예측기술 정확도 적용(환경영향평가항목 1개 이상 포함)
		생태 정보분석 및 관리기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - GIS, 빅데이터 등을 이용한 생태정보 수집 기술 : 정보수집 효율(시간, 인력, 경비 절감 등) 10% 이상 향상 - GIS, 빅데이터 등을 이용한 생태정보 분석 및 관리기술 적용 : 분석 처리 능력 10% 이상 향상
		생태가치평가 기술	[아래 요소 항목을 모두 만족할 것] - 생태계의 경제적 가치평가를 위한 지표와 평가모델 개발(환경영향평가항목 1개 이상 포함) - 가치평가 SW개발 및 적용기술(종다양성평가, 경관평가, 경제성평가 등 평가대상 1개 이상 포함)
	02 인간 활동 및 기후변화에 따른 생태영향 평가	사전 영향 평가 기술	[아래의 요소 항목 2개 이상 만족할 것] - 변화에 따른 가치평가 SW개발 및 적용기술(종다양성평가, 경관평가, 경제성 평가 등) - 환경영향 저감 기술 적용성 평가 : 정보수집 효율(시간, 인력, 경비 절감 등) 10% 이상 향상 - 변화에 따른 생태가치의 변동 분석 기술
		사후 영향 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 서식지 적합성 평가를 통한 인간 활동의 영향파악(주거지역, 공업지역, 상업지역, 교통지역 등의 영향)에 관한 기술 - 그 외 생태계의 특성을 발견하여 영향평가에 영향을 미치는 평가 기술
	03 훼손된 자연생태계 복원관리	수생태계 수질 개선 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 적용 전/종래 기술 대비 유기물 10% 이상 감소(총량 기준) - 적용 전/종래 기술 대비 총질소 10% 이상 감소(총량 기준) - 적용 전/종래 기술 대비 총인 5% 이상 감소(총량 기준) - 경제성 10% 이상 향상
		육상 생태계 조성 및 관리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 서식환경 조성 및 관리 기술 적용을 통해 고유종 또는 멸종 위기종 개체수가 10% 이상 증가 - 서식환경 조성 및 관리 기술 적용을 통해 고유종 또는 멸종 위기종의 수가 1종 이상 증가 - 생태통로 등을 이용한 동물의 개체수 또는 종수 증가 - 경제성 10% 이상 향상 - 직접적인 CO2 저감 효과 제시
		해양 생태계 복원 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 고유종·멸종위기종 보존·복원 기술(존속가능개체군 이상 확보 또는 적용 전/종래기술 대비 10% 이상 향상) - 생물 서식환경 조성 기술(개체수 모니터링 등을 통하여 적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 향상) - 해양 유류·유해물 오염 정화기술(적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 유류오염 처리효율 향상) - 사구, 갯벌, 염생습지, 하구 등 해양생태계 복원기술
		수생태계 복원 및 조성 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 기술 적용 전과 비교하여 고유 생물 개체수가 10% 이상 증가 - 기술 적용 전과 비교하여 고유 생물 종수가 1종 이상 증가 - 고유종, 멸종 위기종의 보존/복원이 가능한 기술 - 직접적인 CO2 저감 효과 제시
		수량 관리기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 증발산량 감소 기술 - 수생태계 관리 비용을 10% 이상 절감
		녹화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 인공지반 식생 생육 기술(적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) - 건물 하중에 영향을 덜 미치는 인공녹화기반 시설물 제작 및 시공 기술(적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) - 자연소재의 재활용을 통한 식생 기반제 제조 기술(적용 전/종래 기술 대비 재활용율 10% 이상 향상)
	04 토양/지하수 오염 정화/복원	유기오염 정화/처리기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 「토양환경보전법」에서 정한 토양오염우려기준 만족 - 지하수, 음용수 등 용도별 수질기준 만족 - 부산물의 경우 관련 법적 기준 만족
		무기오염 정화/처리기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 「토양환경보전법」에서 정한 토양오염우려 기준 만족 - 지하수, 음용수 등 용도별 수질기준 만족 - 부산물의 경우 관련 법적 기준 만족
		무기물 오염 정화/처리기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 「토양환경보전법」에서 정한 토양오염우려기준 만족 - 지하수, 음용수 등 용도별 수질기준 만족 - 부산물의 경우 관련 법적 기준 만족
		방사능 오염정화/처리기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 일반인에 대한 연간 유효선량한도가 1mSv 미만 - 집단에 대한 연간 총 피폭 방사선량이 1man·Sv 미만
		토양/지하수 오염물질 현장 감시 및 스크리닝 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 실시간 유무선 감시기술 - 휴대용 현장 분석기술(장비 측정 정확도 오차범위 40% 이내)
		미생물오염 정화/복원 기술	- 지하수, 음용수 등 용도별 미생물 수질기준 만족
		토양/지하수 오염 차단기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 주변 토양으로의 오염 확산을 「토양환경보전법」에서 정한 토양오염우려기준을 만족시킬 수 있도록 차단 - 차단과 관련된 설비기술 (적용전/종래 최고 기술 대비 10% 이상 성능 향상)
07 유해성 물질 모니터링 및 환경 정화	01 에코 실내 환기설비	폐열 회수기술	- 에너지관리공단의 고효율 에너지 기자재인증기준 만족
		상온 CO2 흡착 기술	- 상온 CO2 흡착 성능 5 mmol/g 이상
		실내오염물질 및 인체감지 정보 연동 환기량 제어 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - CO2 또는 오염물질 농도 연동 환기량 제어시스템 - 재실자감지 정보 연동 환기량 제어 시스템
	02 건물 공조용 공기정화설비	미세먼지 제거 기술	- 0.3㎛ 미세먼지 집진효율 95% 이상 및 압력손실 25mmAq 이하
		유해가스 제거 기술	- 흡착효율 또는 분해효율 90% 이상 및 압력손실 25mmAq 이하
		항균 기술	- 항균효율 99.9% 이상 및 항균수명 6개월 이상
	03 기능성 건축자재	흡습/방습 기술	- 흡방습량 70g/m2 이상(ISO 24353)
		유해가스 흡착/제거 기술	- 7일 후 흡착률 85% 이상, 톨루엔의 7일 후 적산 흡착량 35,000μg/m2 이상, HCHO의 7일 후 적산 흡착량 7,000μg/m2 이상
		표면 항진균 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 항곰팡이 저항성 1.0log(CFU) 이하 - 항균활성치 2.0 이상
	04 유해성 물질 측정 센서	초미세입자 수농도 감지 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 최소측정입경 20nm 이하 - 측정농도 10³개/cm³ 이상
		부유세균 감지 기술	- 최소검출농도 50CFU/m³ 이하
		유해가스 감지 기술	- 환경기준치 이하 감지수준의 VOCs, HCHO, NOx 등 센서
		미량 유해물질 측정 센서	- 실시간 유무선 감시분석기술
	05 유해성 물질 측정기	미세입자 측정 기술	- 최소측정농도 2㎍/m3 이하
		대기 중 바이러스 측정기술	- 병원성 바이러스 검출 가능
		미세입자 샘플링 기술	- 2.5㎛ 이하 미세입자의 채취 가능
		실내공기 중 석면분석 기술	- 화학적전처리를 통한 적외선 분석법 또는 연속 자동 측정 기술(위상차 현미경을 이용한 분석오차 ±50% 이내)
		유해대기오염물질/악취 농도 측정 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실시간 측정시스템 구축 여부 - 환경기준농도 이하를 실시간으로 측정할 수 있는지의 기술
		제품 함유 유해물질 측정 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - VOCs 및 HCHO 방출량을 0.005㎎/m2·h의 검출한계로 분석 가능한 기술 - 유럽 RoHS를 토대로 한 Halogen-free 시험 분석기술 - 다양한 인증 표준물질 개발 기술
	06 실내 환경 진단/개선	실내공기질 진단 및 개선기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - IAQ/실내 에너지소비 진단 Tool(실시간 유무선 또는 웹기반 진단 Tool) - 현장 판독 가능한 IAQ 진단 kit
		실내 공기질 개선 및 분석 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족] - 실내 공기질 개선 및 분석 시스템 - 실내공기정화 설비시스템(건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(11조)의 다중이용시설별 필요 환기량 또는 실내 공기질 유지 기준 혹은 권고기준 만족)
		인체 위해성 평가 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 실내오염물질별 독성 DB 확보 - 실내 공간 개인 노출 평가 시스템 - 다중 이용시설의 인체 위해성 평가 시스템 - 일일 생활패턴 분석에 의한 개인 노출량 평가 기반 인체 위해성 평가 시스템
		실내 공기질 평가기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실내 공기질 개선효과 평가시스템 - 실내 공기질 개선기술별 비용/편익 분석 기법 - 보육시설 등 실내공기질 개선 진단시스템
	07 악취/휘발성 유기화합물 처리설비	흡착, 산화(촉매, 소각, 플라즈마 등), 환원, 막분리 등 처리 기술	- 적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상 및 유형별 배출허용기준 만족
		바이오 탈취 기술	- 메탈메르캅틴, 황화수소, 황화메틸, 이황화메틸, 질소화합물 중 3개 이상 복합악취 배출허용기준 만족
		유증기 회수 기술	- 휘발성 유기화합물 배출억제, 방지시설 설치 등에 관한 기준 만족
	08 유해 대기오염물질 제어/관리 기술	기체상 대기오염물질 처리기술	- 대기오염물질 배출허용기준 등 관련 기준 만족
		입자상 대기오염물질 처리기술	- 대기오염물질 배출허용기준 등 관련 기준 만족
		기체상・입자상 대기오염물질 동시 처리 기술	- 대기오염물질 배출허용기준 등 관련 기준 만족
		매연/유해가스 배출 감소기술	- 대기오염물질 배출허용기준 등 관련 기준 만족
		대기오염물질 이동/확산/예측 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 시․공간 3차원 모델링 기법 구현 기술 및 학술 검증 - 통계기법을 적용한 예측기법 구현 기술 및 학술 검증
		유해물질/온실가스 모니터링/관리 기술	[필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (필수) 물질 Inventory DB 확보 - 실시간 모니터링 및 관리시스템 구축 기술 - Lidar등을 이용한 원격 모니터링 기술
08 기상관측장비/예보	01 상층관측	지상 원격탐사 장비를 활용한 대기 상태 관측	[아래의 요소 항목 중에서 1개 이상 만족] - 레이더(RADAR) 및 라이다(LIDAR)를 이용하여 구름, 강수, 강수입자, 바람 등 대기상태를 측정할 수 있는 기술의 유무 - SODAR/연직바람관측장비(Wind profiler) 측정 기술 · 수평 풍속 정확도 0.5 m/s · 온도 정확도 0.2℃ · 온도측정범위 -50 ~ +60℃ · 연직 해상도 ~ 50 m - 운고계(ceilometer) 측정 기술 · 측정 범위 0 ~ 7 km · 분해능 5 m · 반응 시간 > 60 s [신청 기술은 아래 사양을 만족할 것] - RADAR, LIDAR, SODAR, wind profiler, ceilometer등을 이용한 대기 상태 관측자료 생산 및 해석 유무
		레윈존데(Rawin sonde) 등을 이용한 기상관측장비	- 상층(25km 이내)의 기온, 습도, 기압, 풍속, 풍향 등 측정시 세계기상기구(WMO) 권장사항 만족 여부
		라디오미터를 이용 에너지 강도측정	- 일정고도에서 에너지강도를 측정하여 지상에서 10km 고도까지 기온․습도, 액체수함량의 연직분포 관측 세계기상기구(WMO) 권장사항 만족
		대기상태 항공탐지 기술	- 수증기/에어로솔 농도, 이산화탄소 배출량, 증발량, 난류 등 측정시 국제표준규격 만족 여부
	02 지상관측	AWS, ASOS, AAOS 관측기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 온도, 습도, 압력, 풍속, 풍향, 강수, 일사량 등 측정시 세계기상기구 권장사항 만족 - 자동 기상관측망 자료와 IT기술을 접목한 실시간 자료 전송 및 실시간 품질검사 가능 [ASOS는 아래의 요소 항목을 만족할 것] - 종관장비(ASOS)인 경우 고도별(2m, 5m, 10m 등) 기상요소 측정 기술
		지표면 방출 물질 및 에너지 관측 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 온도, 습도, 풍속, 풍향, 이산화탄소 농도, 현열/잠열, 이산화탄소 교환량, 일사량 등 측정시 Fluxnet 권장사항 만족 여부 - 도로 노면 상태(강수/강설유무)탐지 가능 여부 - 증발량/열 배출량/CO2 배출량의 연간 누적 적산량 계산 여부
	03 원격탐사	인공위성을 이용한 대기상태 및 지표상태 관측 기술	- 관측정확도(신뢰도 등), 관측기술 등에 대한 학술검증 또는 지상관측 자료에 의한 검증방법 충족
		기상위성 수신장치 및 관측자료 변환기술	- 위성자료 수신 및 자료해석 기술 등에 대한 학술 검증 또는 지상관측 자료에 의한 검증방법 충족
	04 예보 시스템	일기예보향상을 위한 관측 자료 활용 기술	- 관측자료 활용기술(기법) 등에 대한 학술 검증 제시
		수치예보 모델의 개별모듈 개발 기술	- 모델 개선/개발 기술에 대한 학술 검증 제시
		전국/지역규모 예보 시스템 개발 기술	- 모델 개선/개발 기술에 대한 학술 검증 제시
		예보모델 자료 후처리 기술	- 자료 처리기술 개선 등에 대한 학술 검증 제시

[별표 5]

녹색인증 표시

1. 녹색인증의 도안모형
[국․영문 혼용]
[영문 전용]
2. 녹색인증의 도안요령 가. 표시방법(마크사용방법) ① 녹색인증(기술, 사업, 전문기업, 제품)서 및 각종 홍보물과 책자 등에 사용할 수 있으며, 확인된 녹색기술제품의 인증표시는 제품에 직접 견고히 부착 또는 각인하여 사용 ② 제품에 녹색인증 확인 표시를 할 수 없는 경우에는 제품의 포장에 표시를 부착하거나 제품에 기본도안 만을 표시(포장에서의 표시는 최소 포장 단위로 적용하여 사용) ③ 녹색기술제품 확인 없이 녹색기술인증만 획득하고 관련 제품에 인증표시를 부착 또는 각인할 수 없음 나. 크기 · 마크의 크기는 표시하려는 주변의 도안 등을 고려하여 적절한 크기로 표시할 수 있다. 단, 비율을 유지하여야 함 (최소크기는 세로 1.5cm로 함) 다. 색상 : 심볼색상은 PANTONE / 362C, 348C 로고타입의 색상은 PANTONE / 348C

[별표 6]

녹색인증 수수료

구 분	수수료
녹색기술 인증	신청 기술당 100만원
녹색사업 인증	신청 사업당 150만원
녹색전문기업 확인	-
녹색기술제품 확인	신청 건당 30만원
녹색기술인증과 녹색기술제품 확인을 동시에 신청	신청 건당 120만원

[별지 제1호 서식]

(앞 쪽)

			녹색기술 인증신청서						접수 번호
									신청 구분	□ 신규
										□ 연장
신청자	기 관 명		국 문				대 표 자
			영 문
	주생산품						업 종
	종업원수		명		자본금	원	매 출 액	원		영업이익	원
	기관유형		□ 대기업 □ 중소기업 □ 국․공립 연구기관 □ 정부출연(연) □ 대학 □ 개인사업자 □ 기타
	주 소							사업자 등록번호
	실무 책임자		소 속					성 명				직 위
			전 화					핸드폰
			팩 스					이메일
신청기술	기술명칭		국 문
			영 문
	기술 분야		대분류					중분류
			소분류					분류번호 (Code)
			핵심(요소)기술
			기술수준
	기술 키워드		※ 신청 기술에 관한 키워드(Key Word)를 3개 이상 기재
	희망 평가기관		※ 신청한 기술 분야의 소관 행정기관이 복수이고 희망 평가기관이 소속 행정기관으로부터 지정된 경우에 희망 평가기관에 의뢰함
｢저탄소 녹색성장 기본법｣ 제32조 및 같은 법 시행령 제19조, 「녹색인증제 운영요령」제24조에 따라 위의 기술을 녹색기술로 인증 받고자 다음과 같이 신청합니다. 년 월 일 신 청 자 : (인) 한국산업기술진흥원장 귀하
구비서류		1. 신청 기술 설명서 2. 신청기업의 사업자등록증 사본(최근 3개월 이내) 3. 법인등기부 등본(법인인 경우에 한한다) 4. 소유권 또는 실시권 증빙 5. 관련 지식재산권 현황에 관한 증빙(해당시) 6. 별표4의 기술수준을 증빙하는 외부기관의 공인시험성적서(제출 필수) - 단, 제3자인 공인 시험․연구기관이 발급하는 시험성적서 제출이 불가능한 경우, 내부 시험성적서에 대해 제3자인 시험․연구기관이 검증․확인한 증빙 추가 제출 필요

(앞 쪽)

			녹색기술제품 확인신청서					접수 번호
								신청 구분	□ 신규
									□ 연장
신청자	기 관 명		국 문			대 표 자
			영 문
	주생산품					업 종
	종업원수		명	자본금	원	매 출 액	원		영업이익		원
	기관유형		□ 대기업 □ 중소기업 □ 국․공립 연구기관 □ 정부출연(연) □ 대학 □ 개인사업자 □ 기타
	주 소						사업자 등록번호
	실무 책임자		소 속				성 명			직 위
			전 화				핸드폰
			팩 스				이메일
신청제품	녹색기술 인증번호		(인증번호) 녹색기술명 ※ 녹색기술인증과 녹색기술제품 확인 동시 신청 시에는 녹색기술명만 기재
	제품명		국 문	※ 판매 중인 제품명 또는 판매 시행 대상 제품명(용도 기재)
			영 문
	모델명		※ 녹색기술제품 확인 받을 제품 모델명(10개 이내)
	제품 키워드		※ 신청 제품에 관한 키워드(Key Word)를 3개 이상 기재 (제품의 사용용도 등의 키워드를 선택하여 기재)
	희망 평가기관		※ 녹색기술과 동일한 평가기관으로 지정 (단, 녹색기술과 동시 신청한 경우, 신청시 선택한 평가기관으로 지정)
해외생산여부			국내생산, 해외생산
｢저탄소 녹색성장 기본법｣ 제32조 및 같은 법 시행령 제19조, 「녹색인증제 운영요령」제24조에 따라 위의 제품을 녹색기술제품으로 확인받고자 다음과 같이 신청합니다. 년 월 일 신 청 자 : (인) 한국산업기술진흥원장 귀하
구비서류		필수서류 1. 신청 기술제품 설명서 2. 신청기업의 사업자등록증 사본(최근 3개월 이내) 3. 법인등기부 등본(법인인 경우에 한한다) 4. 제품의 성능 증빙(인증서 및 시험성적서 등) - 제3자인 공인 시험․연구기관이 발급하는 시험성적서 제출이 불가능한 경우, 내부 시험성적서에 대해 제3자인 공인 시험․연구기관이 검증․확인한 증빙 추가 제출 필요 선택서류(1개 이상 필수) 1. 공장등록증 또는 기타 생산현장 증빙 및 생산시설 증빙(계약서 등) 2. OEM제조 증빙(계약서 등) 3. 직접생산증명서

(뒤쪽) 이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청자				처리기관
				한국산업기술진흥원									전담기관 및 평가기관
	인증(확인) 신청				▶	신청서 접수 (구비서류 확인)
								▼
						인증(확인)평가 의뢰								▶	인증(확인)평가 의뢰접수 및 구비 서류 적합성 확인
																	▼
															현장평가, 서류평가 (녹색기술제품 확인은 생략)
																	▼
						결과 접수					◀				결과 송부 (인증/확인 추천)
						인증위원회		▼
						인증(확인) 확정
										적합
								▼
	인증(확인)서 및 확인마크 활용	◀				인증(확인)서 발급

[별지 제1-1호 서식]

신청 기술(제품) 설명서

※ 본 설명서는 녹색기술 인증 및 녹색기술 제품 확인의 중요한 평가 근거가 되므로,

사실에 근거하여 신청 기술의 핵심적인 내용을 구체적으로 작성하여야 합니다.

※ 작성요령 : 설명서는 7 페이지 내외로 한글을 사용하여 (글꼴 : 휴먼명조, 크기 : 12pt) 작성하며,     증빙 및 추가자료는 신청 기술(제품) 설명서와 요약서 기재 순서에 따라 설명서 뒤에 별도 첨부

1. 신청 기술(제품) 요약서

2. 기술(제품) 및 업체(기관)의 개요

2-1. 기업(기관)개요

2-2. 신청 기술(제품)의 개요(명칭 및 특징 등)

2-3. 신청 기술(제품)의 이력(개발 기간, 과정, 방법 등)

2-4. 신청 제품(모델)의 녹색기술 적용성(제품 기능 발현에서 녹색기술의 기여도 등)

(녹색기술제품 확인 신청 시 작성)

3. 신청 기술(제품)의 우수성

3-1. 국내외 최고기술(제품) 대비 신청 기술(제품)의 수준

3-2. 기존 또는 유사 기술(제품)과의 차별성 및 신청 기술(제품)의 우수성

3-3. 신청 기술(제품)을 활용한 제품개발, 시장진입 등 향후 사업화 계획

3-4. 신청 기술(제품)로 예상되는 파급효과

(타 기술발전기여 및 기술(제품)업그레이드 등에 의한 시장효과 등)

4. 신청 기술(제품)의 녹색성 (2개 항목 중 하나 이상 작성)

4-1. 신청 기술(제품)의 에너지자원 활용의 효율성 및 절약 효과 등

4-2. 신청 기술(제품)의 녹색성장기여도(온실가스/오염물질 배출 최소화 등) 등

5. 신청기술(제품)의 소유권, 실시권에 관한 사항

6. 신청 기업 제조 현황(녹색기술제품 확인 신청 시 작성)

[별지 제1-2호 서식]

녹색신청 기술(제품) 요약서

기술명					신청기업명
대분류		중분류	소분류	핵심요소기술	분류코드
기술수준					만족 여부 및 증빙자료
[아래의 요소 항목 중 00개 이상 만족할 것] ※ 별표4를 참고하여 해당 녹색기술의 기술수준을 아래에 동일하게 기재 후 만족 여부를 우측 란에 'O'로 표시					만족 / 불만족
1. (별표 4의 해당 기술수준 기재) ※ 별표 4의 해당 기술수준이 여러 항목인 경우 한 항목씩 아래에 순서대로 기재 ※ 기술수준의 각 항목의 만족 여부와 구체적 사례 및 정량적 수치 등을 제시하고 해당 증빙자료는 우측 란에 기재					※ 좌측 항목에 대한 증빙자료가 있는 경우 기재
2. (별표 4의 해당 기술수준 기재)					상동
3. (별표 4의 해당 기술수준 기재)					상동
기술 우수성					증빙자료
1. 국내외 최고기술(제품) 대비 신청 기술(제품)의 수준 ※ 국내외 최고기술 대비 신청 기술(제품)의 수준과 기술 수준을 증명할 수 있는 구체적 사례와 근거, 정량적 수치 등을 제시하여 설명					※ 좌측 항목에 대한 증빙자료가 있는 경우 기재
2. 신청 기술에 대한 설명 ※ 신청 기술에 대한 설명과 기술 목표를 구체적으로 제시					상동
3. 신청 기술의 우수성 및 차별성 ※ 기술의 우수성, 혁신성, 특장점 및 기존·유사 기술(제품)과의 차별성을 구체적 사례와 근거, 정량적 수치 등을 제시하여 설명					상동
4. 신청 기술(제품)의 사업화 계획 및 기술적 파급효과 ※ 신청 기술(제품)을 활용한 제품개발, 시장진입 등 향후 사업화 계획 및 신청 기술(제품)으로 인해 예상되는 파급효과를 구체적 사례와 근거, 정량적 수치 등을 제시하여 설명					상동
녹색성					증빙자료
1. 신청 기술(제품)의 에너지 자원 활용 효율성 및 절약 효과 ※ 신청 기술(제품) 적용 시 발생 또는 향상되는 에너지 자원 활용의 효율성, 에너지 절약 효과 등을 적용 전, 기존 기술(제품) 활용 시 등 구체적 사례와 근거, 정량적 수치 등을 제시하여 설명					※ 좌측 항목에 대한 증빙자료가 있는 경우 기재
2. 신청 기술(제품)의 녹색성장기여도 ※ 온실가스 또는 오염물질 배출 최소화 등 신청 기술(제품)의 생산, 보급, 사용 및 활용 등으로 인해 발생 또는 예상되는 녹색성장기여도를 구체적 사례와 근거, 정량적 수치 등을 제시하여 설명					상동
신청기술의 지적재산권 및 소유권, 실시권					증빙자료
※ 신청 기술에 대한 지적재산권 및 소유권, 실시권 기재					※ 좌측 항목에 대한 증빙자료가 있는 경우 기재
제품 제조 현황					증빙자료
※ 녹색 기술 제품만 작성					※ 좌측 항목에 대한 증빙자료가 있는 경우 기재

[별지 제2호 서식〕

	녹색사업 인증신청서	접수 번호
신청 구분	□ 신규
□ 연장
신청자	기 관 명	국 문		대 표 자
영 문
주생산품		업 종
종업원수	명	자본금	원	매 출 액	원	영업이익	원
기관유형	□ 대기업 □ 중소기업 □ 국․공립 연구기관 □ 정부출연(연) □ 대학 □ 개인사업자 □ 기타
주 소		사업자 등록번호
실무 책임자	소 속		성 명		직 위
전 화		핸드폰
팩 스		이메일
신청사업	사업명칭	국 문
영 문
사업형태	자체 프로젝트	공동 프로젝트	설비투자*
□	□	□
* 「녹색인증제 운영요령」제23조제2항제2호에 따른 생산시설의 신·증설 또는 공정개선을 위한 설비투자 등을 말함
사업분야	대분류		분류번호 (Code)
중분류
사업 키워드	※ 신청 사업에 관한 키워드(Key Word)를 3개 이상 기재
희망 평가기관	※ 신청한 사업 분야의 소관 행정기관이 복수이고 희망 평가기관이 소속 행정기관으로부터 지정된 경우에 희망 평가기관에 의뢰함
｢저탄소 녹색성장 기본법｣ 제32조 및 같은 법 시행령 제19조, 「녹색인증제 운영요령」제24조에 따라 사업을 녹색사업으로 인증 받고자 다음과 같이 신청합니다. 년 월 일 신 청 자 : (인) 한국산업기술진흥원장 귀하
구비서류	1. 신청 사업 설명서(별지 제2-1호 서식) 2. 소유권 또는 사업권에 관한 증빙 3. 법인등기부 등본(법인인 경우에 한한다) 4. 사업자등록증 사본

(뒤쪽) 이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청자				처리기관
				한국산업기술진흥원									평가기관
	인증 신청				▶	신청서 접수
								▼
						인증평가 의뢰								▶	서류평가/ 현장평가
																	▼
															인증평가
																	▼
						결과 접수					◀				결과 송부 (인증 추천)
						인증위원회		▼
						인증 확정
										적합
								▼
	인증서 활용	◀				인증서 발급

[별지 제2-1호 서식]

신청 사업 설명서

※ 본 설명서는 녹색사업 인증의 중요한 평가 근거가 되므로, 사실에 근거하여 신청 사업의 핵심적인 내용을 구체적으로 작성하여야 합니다.

1. 신청 사업의 개요

1-1. 신청 사업의 명칭 및 개요, 특징

1-2. 신청 사업의 추진 기간, 과정, 방법 등 요약

2. 신청 사업의 녹색기술 활용성

2-1. 신청 사업에서 인증 대상 녹색기술의 활용 정도 및 그 주요 내용(사업기여도 및 사업목표와 녹색기술 활용의 부합성 등)

2-2. 공공 인프라 성격의 사업에 해당하는 경우 그 사유 및 주요 내용

※ 해당사항이 없는 경우 “해당사항 없음”으로 표기

3. 신청 사업의 환경기대효과

3-1. 신청 사업의 긍정적 환경영향을 세부항목(에너지 절감, CO2 저감, 오염 물질 저감 등)

3-2. 신청 사업의 부정적 환경영향을 세부항목(산림훼손, 습지‧생태공간 훼손, 오염물질 배출 등)

※ 상기 내용을 구체적․정량적으로 기술

4. 신청 사업의 정책 적합성

4-1. 신청 사업의 구체적인 목표

4-2. 신청 사업의 유형별로 해당 소관 정책목표와의 연관성 및 기여도, 파급효과 등을 기술

5. 신청 사업의 소유권 또는 사업권에 관한 사항

※ 신청 사업에 대한 소유권 또는 사업권이 있음을 증명하는 증빙자료 첨부(공동사업의 경우에는 사업의 형태 등 관련 계약의 주요내용 포함)

〔별지 제3호 서식〕

(앞 쪽)

		녹색전문기업 확인신청서									접수 번호
											신청 구분		□ 신규
													□ 연장
신청자	기 관 명	국 문					대 표 자
		영 문
	주생산품						업 종
	종업원수	명		자본금	원		매 출 액		원			영업이익			원
	기관유형	□ 대기업 □ 중소기업 □ 국․공립 연구기관 □ 정부출연(연) □ 대학 □ 개인사업자 □ 기타
	주 소									사업자 등록번호
	실무 책임자	소 속								성 명				직 위
		전 화								핸드폰
		팩 스								이메일
매 출액	대표기술	녹색기술명				라이선스/기술이전수입				인증번호			인증일자
						원
	녹색기술제품명					녹색기술제품매출				확인번호			확인일자
						원
	①녹색기술에 의한 직전년도 매출액		원					②직전년도 총 매출액					원
	매출비중		%					매출비중 계산식 : ①/②
	희망 평가기관		※ 인증받은 녹색기술이 복수이고 해당 인증의 평가기관 역시 복수인 경우에 희망 평가기관에 의뢰함
｢저탄소 녹색성장 기본법｣ 제32조 및 같은 법 시행령 제19조,「녹색인증제 운영요령」제24조에 따라 녹색전문기업으로 확인받고자 다음과 같이 신청합니다. 년 월 일 신 청 자 : (인) 한국산업기술진흥원장 귀하
구비서류	1. 매출액 비중 내역서(별지 제3-1호 서식) 2. 사업자등록증 사본 3. 법인등기부 등본(법인인 경우에 한한다) 4. 공인회계사 또는 세무사 확인서

(뒤쪽) 이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청자				처리기관
				한국산업기술진흥원									평가기관
	확인 신청				▶	신청서 접수
								▼
						확인검토 의뢰								▶	서류검토
																	▼
															확인검토
																	▼
						결과 접수					◀				결과 송부 (확인 추천)
						인증위원회		▼
						확인 확정
										적합
								▼
	확인서 활용	◀				확인서 발급

[별지 제3-1호 서식]

매출액 비중 내역서

※ 본 내역서는 녹색전문기업 확인의 중요한 근거 자료가 되므로, 재무제표 및 관련 회계자료에 근거하여 정확히 작성하여야 합니다.

1. 녹색기술의 개요

－ 인증받은 녹색기술에 관한 사항(명칭, 인증번호, 인증일자 등)

※ 녹색기술 인증서 사본 첨부.(본인이 녹색기술 인증을 받지 않은 경우 原인증을 받은 자의 기술과 동일한 기술이라는 확인서를 함께 첨부)

－ 녹색기술 인증과 동시에 신청하는 경우에는 그 사정과 함께 해당 기술의 명칭 및 신청일자 등을 기재

2. 녹색기술 매출액 비중

－ 신청직전 연도 총매출액과 인증받은 녹색기술에 의한 매출액 등을 아래 표에 맞추어 기재

직전연도 매출액 구분		금액 (단위 : 원)
녹색 기술 인증	녹색기술 라이선스 및 기술이전 수입, 공사수주액 등(a)	원
녹색 기술 제품*	생산판매 제품(b)	원
	생산판매 제품(c)	원
	생산판매 제품(d)	원
소계(A) = a+b+c+d		원
녹색기술제품외 기타 매출액(e)		원
총 매출액(B) = (a+b+c+d+e)		원
직전년도 총 매출액 대비 녹색기술에 의한 매출액 비중(A / B)		%

* 녹색기술제품 : 인증받은 녹색기술이 적용되어 생산판매된 제품. 단, 제조원가비율, 기술수준 등을 종합적으로 고려하였을 때 인증받은 녹색기술의 해당 제품에 대한 기여도가 매우 낮은 경우에는 이를 제외.

(예시) 선박 등 최종제품 매출액이 상당히 큰 경우로서 용접로봇기술과 같이 해당 녹색기술이 다수의 요소기술 중 극히 일부만을 구성하는 경우, 식품처리 공정기술과 같이 최종제품 매출액에서 차지하는 원재료비의 비중이 높아 해당 녹색기술이 매출액에 기여하는 비중이 낮은 경우 등

3. 매출액 비중 확인 방법

－ 매출액 비중을 확인한 공인회계사에 관한 사항(성명, 경력, 확인기간 등)

※ 매출액 비중 확인과 관련된 증빙서류 일체(해당 기업의 재무제표 등) 첨부

[별지 제4호 서식]

녹색기술 인증서

인증번호 : 제        호

기 관 명 :                          대표자명 :

주    소 :

기술명칭 :

분류번호 :

『저탄소 녹색성장 기본법』제32조 및

『녹색인증제 운영요령』제27조에 의거하여

위의 기술을 녹색기술로 인증합니다.

최초인증일자 :

유효기간 :

○○○○부 장관

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을

희망할 경우에는 유효기간 만료일 3개월전까지 연장신청을 하여야 합니다.

[별지 제4-1호 서식]

Certificate of

Green Technology

Certificate No. :

Company :

President :

Address :

Technology :

Classification No. :

We hereby certify that the above-mentioned technology

has been approved as a Green Technology

by the Minister of OOOOOOOO

of the Korean government

under Article 32 of the Framework Act on Low Carbon,

Green Growth and Article 27 of the Management Code on

Green Certification System.

Early Date of Issue:

Date of Expiration:

Ministry of ○○○○

This certificate is valid for 3 years since the day it has been issued. If you would like to extend, you have to request extension three months prior to

the expiration date.

[별지 제5호 서식]

녹색사업 인증서

인증번호 : 제        호

기 관 명 :                          대표자명 :

주    소 :

사업명칭 :

분류번호 :

『저탄소 녹색성장 기본법』제32조 및

『녹색인증제 운영요령』제27조에 의거하여

위의 사업을 녹색사업으로 인증합니다.

최초인증일자 :

유효기간 :

○○○○부 장관

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을

희망할 경우에는 유효기간 만료일 3개월전까지 연장신청을 하여야 합니다.

[별지 제5-1호 서식]

Certificate of

Green Project

Certificate No. :

Company :

President :

Address :

Project :

Classification No. :

We hereby certify that the above-mentioned project

has been approved as a Green Project

by the Minister of OOOOOOOO

of the Korean government

under Article 32 of the Framework Act on Low Carbon,

Green Growth and Article 27 of the Management Code on

Green Certification System.

Early Date of Issue:

Date of Expiration:

Ministry of ○○○○

This certificate is valid for 3 years since the day it has been issued. If you would like to extend, you have to request extension three months prior to

the expiration date.

[별지 제6호 서식]

녹색전문기업 확인서

확인번호 : 제        호

기 관 명 :                          대표자명 :

주    소 :

『저탄소 녹색성장 기본법』제32조 및

『녹색인증제 운영요령』제27조에 의거하여

위의 기업을 녹색전문기업으로 확인합니다.

최초확인일자 :

유효기간 :

○○○○부 장관

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을

희망할 경우에는 유효기간 만료일 3개월전까지 연장신청을 하여야 합니다.

[별지 제6-1호 서식]

Confirmation of

Specialized Green Enterprise

Confirmation No. :

Company :

President :

Address :

We hereby confirm that the above-mentioned company

has been approved as a Specialized Green Enterprise

by the Minister of OOOOOOOO

of the Korean government

under Article 32 of the Framework Act on Low Carbon,

Green Growth and Article 27 of the Management Code on

Green Certification System.

Early Date of Issue:

Date of Expiration:

Ministry of ○○○○

This certificate is valid for 3 years since the day it has been issued. If you would like to extend, you have to request extension three months prior to

the expiration date.

[별지 제7호 서식]

녹색기술제품 확인서

확 인 번 호:
제품명(모델명):
녹색기술인증명:
인 증 번 호:
기 관 명:
대 표 자 명:
주 소:

『저탄소 녹색성장 기본법』제32조 및

『녹색인증제 운영요령』제27조에 의거하여

위의 제품을 녹색기술제품으로 확인합니다.

최초확인일자 :

유효기간 :

○○○○부 장관

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을

희망할 경우에는 유효기간 만료일 3개월전까지 연장신청을 하여야 합니다.

[별지 제7-1호 서식]

Confirmation of Green Technology Product

Confirmation No. :
Product Name (Model Name) :
Certificated Technology :
Certificate No. :
Company :
President :
Address :

We hereby confirm that the above-mentioned Product

has been approved as a Green Technology Product

by the Minister of OOOOOOOO

of the Korean government

under Article 32 of the Framework Act on Low Carbon,

Green Growth and Article 27 of the Management Code on

Green Certification System.

Early Date of Issue:

Date of Expiration:

Ministry of ○○○○

This certificate is valid for 3 years since the day it has been issued. If you     would like to extend, you have to request extension three months prior to

the expiration date.

[별지 제8호 서식]

(앞 쪽)

		녹색인증 평가기관 지정신청서								접수번호
신청기관	기 관 명					대 표 자
	기관형태	□ 준정부기관 □ 기타공공기관 □ 연구관리전문기관				설립연월일	년 월 일
	자산/자본	자산 : 백만원 / 자본 백만원 (부채비율 : %)
	소관 중앙행정기관
	주소	□□□-□□□
인증평가분야	녹색기술 분야	※ 녹색기술 분류번호(Code) 기재(대분류-중분류), 다수인 경우 별지 첨부
	녹색사업 분야	※ 녹색사업 분류번호(Code) 기재(대분류-중분류), 다수인 경우 별지 첨부
실무책임자		소 속		직 위				성 명
		전 화 (휴대전화)	( )	팩스				전자 우편
｢녹색인증제 운영요령｣ 제17조에 따라 녹색인증 평가기관으로 지정받고자 다음과 같이 신청합니다. 년 월 일 신청기관의 장 : (인) 소관 중앙행정기관의 장 귀하
구비서류	신청인 (대표자) 제출서류		1. 정관 2. 평가업무 계획서 3. 조직 및 인력 명세서 4. 평가위원 명단 5. 평가업무 규정
	담당공무원 확인사항		· 법인등기사항증명서 (수수료 없음) ※ 법인 등기사항증명서는 전자정부법 제36조에 따라 행정정보 공공이용을 통해 신청인의 동의 없이 담당 공무원이 직접 확인 가능한 서류입니다.

[별지 제9호 서식]

녹색인증 평가기관 지정서

지정번호 : 제        호

기 관 명 :                          대표자명 :

주    소 :

인증평가 분야 :

『녹색인증제 운영요령』제18조에 의거하여

위의 기관을 녹색인증 평가기관으로 지정합니다.

지정일자 :

○○○○부 장관

[별지 제10호 서식]

(앞 쪽)

			이의신청서							접수번호
신청기관	기 관 명					대 표 자
	기술/사업/제품
	주 소
	실무 책임자	소 속			직 위				성 명
		전 화			핸드폰
		팩 스			이메일
이의신청사유	※ 이의신청 사유를 구체적으로 기술하고, 분량이 많은 경우 별지에 작성하여 주십시오.
｢녹색인증제 운영요령｣ 제28조에 따라 다음과 같이 이의신청서를 제출합니다. 년 월 일 이의신청자 : (인) 한국산업기술진흥원장 귀하

[별지 제11호 서식]

녹색인증 관련 성과보고서

□ 인증 현황

기관명				대표자
기관유형	□ 대기업 □ 중소기업( □ 벤처․이노비즈 □ 기타) □ 국․공립 연구기관 □ 정부출연(연) □ 대학 □ 개인사업자 □ 기타
인증구분	□ 녹색기술 □ 녹색사업 □ 녹색전문기업 □ 녹색기술제품
기술(제품, 사업)명	※ 녹색전문기업의 경우 기입 생략				분류코드
작성 책임자	성 명				직 위
	전 화 (휴대전화)	( )	팩스				전자 우편

□ 자금조달 실적

조달방법	□ 대출(여신) □ 투자 □ 기타( ) □ 해당사항 없음
자금형태	□ 민간자금 □ 정부지원	조달규모	백만원

□ 지원혜택 수혜실적

구분		수혜 규모 (건수/금액/인원수 등)
지원 혜택 사업	1.	건
	2.	명
	3. 예)조달청 우수제품 판매	1.5 백만원
	4. 예) 녹색기술 성능검사 비용지원사업	1.5 백만원

* 녹색인증 홈페이지를 참고하여 지원혜택 사업을 기입하고 홈페이지에 제시되지 않은 수혜사업의 경우는 지원기관을 명시하여 기입

□ 인증효과(인증 전후 비교)

인증기술(사업/제품) 관련 매출액 규모	국내 : 백만원	신규 고용창출	명
	수출 : 백만원
기타	□ 기업이미지 제고 □ MOU 등 대외협력 □ 기타 예) R&D참여지원시 혜택 등 실제각종 혜택사항

□ 애로 및 건의사항

[별지 제12호 서식]

		녹색 인증서 및 확인서 재발급 신청서					접수 번호
							인증 및 확인 번호
신청자	기 관 명				대표자
	주력상품				업 종
	직원수		자본금	원	매출액	원		영업이익		원
	기관유형				사업자번호
	주 소
	실무 책임자	소 속			직 위			성 명
신청내용	신청사유	분실 또는 소실 □ / 훼손 □ / 기재사항 변경 □ (상속이나 합병 또는 분할의 경우 □, 법인 전환 또는 그 반대의 경우 □, 제23조 『녹색인증 신청요건』의 변화가 있는 경우 □))
	기재사항 변경내용	※ 기재사항 변경일 경우 변경사유가 발생한 날로부터 작성 변경할 내용에 대하여 기재 작성 예1) 서울시 00구 00동 00번지를 부산시 00구 00동 00번지로 변경 신청합니다. 작성 예2) 기업 상속으로 승계가 이루어져 대표자명 기재사항 변경을 신청합니다.
「녹색인증제 운영요령」제29조 제4항에 의거하여 녹색기술인증서(녹색기술제품 확인서 또는 녹색전문기업 확인서 포함) 또는 녹색사업 인증서의 재발급을 신청합니다. 년 월 일 신 청 자 : (인) 한국산업기술진흥원장 귀하
구비 서류		1. 원본이 분실․소실되었다는 사실 확인서(분실 또는 소실 시) 2. 인증서 또는 확인서 원본 (훼손 및 기재사항 변경 시) 3. 기재사항 변경시 기재사항에 변동이 있음을 증명하는 서류 (사업자 등록증 또는 법인등기부등본 1부, 기타 사실증빙자료 등) 4. 기술양도·양수증 혹은 제3자의 공증 (필요시) * 증명 서류 제출 시(전․후 대조 자료) 원본 대조 필