국토교통부 고시  제2016 -   호

벽체의 차음구조 인정 및 관리기준 일부개정령안

벽체의 차음구조 인정 및 관리기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제3항 중 “국토해양부장관”을 “국토교통부장관”으로 한다.

제10조제1항 각 호외의 부분 및 같은 조 제2항 중 “국토해양부장관”을 “국토교통부장관”으로 한다.

제13조제1항 중 “3년을 원칙으로 한다. 다만, 유효기간 내 품질관리확인점검 결과가 적정한 동일 차음구조에 대하여는 차음구조 인정을 연장할 경우 차기 유효기간을 5년으로 한다.”를 “5년을 원칙으로 한다.”로 하며, 같은조 제2항 중 “인정기간 연장을 위한 시료채취를 요청하여야 하며,”를 “제6조에 따른 공장 품질관리상태 확인 및 제7조에 따른 시료채취를 요청하여야 하며,”로 한다.

제13조의2를 다음과 같이 신설한다.

제13조의2(차음구조 표준) 제13조1항 및 제2항에도 불구하고 원장이 세부운영지침에 따라 인정한 차음구조(표준 대상구조에 한한다)는 유효기간을 두지 아니한다.

제16조제2항제2호 중 “국토해양부장관”을 “국토교통부장관”으로 하고, 제4항과 제5항을 다음과 같이 신설한다.

④ 원장은 제13조에 따라 차음구조의 인정 또는 유효기간의 연장을 받은 인정구조에 대하여 인정유효기간이 3년이 도래되는 때에 공장품질관리상태 중간점검을 실시하여야 한다.

⑤ 공장품질관리상태 중간점검은 인정구조의 공장품질관리상태 적정 관리 및 차음성능 유지여부에 대해 확인을 하며, 적정 여부에 대한 판정 및 점검에 관한 세부사항은 세부운영지침에서 정하는 바에 따른다.

제19조제1항 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 제16조제4항 및 제5항에 따른 공장품질관리상태 중간점검결과가 적정하지 않거나 차음성능이 확보되지 않은 경우

제20조제1항 중 “시료채취방법 및 시험방법”을 “시료채취방법, 시험방법 및 공장품질관리상태 중간점검”으로 하고, 같은조 제2항 중 “국토해양부장관”을 “국토교통부장관”으로 한다.

별표 제1호 및 별표 제5호를 별지와 같이 한다.

별지 제2호서식을 별지와 같이 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 고시는 2016년 8월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 개정규정은 이 고시 시행 이후 최초로 제4조에 따라 차음구조 인정 신청을 한 것부터 적용한다.

제3조(차음구조 유효기간에 관한 경과조치) 이 고시 시행전 인정받은 차음구조로서 종전 규정에 따라 유효기간이 만료되지 않은 경우에 한하여 해당 구조의 유효기간을 5년으로 한다.

[별표 제1호]

차음구조 성능기준

등급	등급기준 (dB)
1급	63 ≤ Rw + C 및 세대간 경계벽을 공유하지 않는 경우
2급	58 ≤ Rw + C ＜ 63
3급	53 ≤ Rw + C ＜ 58
4급	48 ≤ Rw + C ＜ 53

※ Rw : KS F 2808에 따라 실험실에서 측정한 음향감쇠계수(음향투과손실)를 KS F 2862에 따라 평가한 단일수치평가량

C : KS F 2862에서 규정하고 있는 스펙트럼조정항으로서 특정주파수대역에서 차음성능이 저하하는 것을 평가하기 위해 적용

[별표 제5호]

인정 차음구조의 표시

	한국건설기술연구원장 인정
	( 인 정 번 호 )
	( 사 용 부 위 ) 1)
				5～10cm
	( 차 음 성 능 )
	( 회 사 명 )
	( 공 장 주 소 )
		5～10cm

※ 비고. 1)

- 사용부위는 사용 가능한 건축물의 부분 및 바탕재 등을 표시한다.

[별지 제2호 서식]

차 음 구 조 인 정 서

Certificate of Accreditation of

Sound Insulation Construction

1. 인정번호 :

Accreditation No.

2. 상 품 명 :

Name of Product

3. 차음구조명 :

Name of Sound Insulation Construction

4. 사용부위 :

Limitation of Use

5. 차음구조내용 :

Contents of Certificate

6. 인정업체/대표자 :

Name of Corporation / Representative

7. 공장소재지 :

Address of Manufactory

8. 첨부도서 :

Attachment

9. 사용부위 :

Date of Expiry

건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제19조제2항제4호의 규정에 의하여 위와 같이 차음구조로 인정합니다.

This Certificate is based on Article 19 of Regulation on the Standards for Evacuative and Fireproof Construction of Buildings.

년       월       일

한국건설기술연구원장

Korea Institute of Construction Technology

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제8조(품질시험) ⓛ․② (생 략)	제8조(품질시험) ⓛ․② (현행과 같음)
③ 원장은 제2항의 시험기관이 시험결과를 부정발급한 사실을 확인한 경우에는 해당 시험기관에 대하여 국토해양부장관 등 관계기관에 부정사실을 즉시 보고하여야 한다.	③ -------------------------------------------------------------------------------- 국토교통부장관 -- -----------------------------------
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
제10조(인정 등의 통보) ① 원장은 제4조의 규정에 의하여 신청된 차음구조를 인정하는 경우 또는 제13조의 규정에 의하여 차음구조의 유효기간을 연장하는 경우에는 다음 각호에서 정한 사항을 해당업체에 통보하고, 이를 공고하여야 하며, 국토해양부장관, 시·도지사와 건축사협회장, 대한건설협회장 등 건설관련단체장에게 제1호의 내용을 통보하여야 한다.	제10조(인정 등의 통보) ① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 국토교통부장관, --------------------------------------------------------------------------------
1.～3 (생 략)	1.～3 (현행과 같음)
② 원장은 차음구조 인정의 일시정지를 하는 경우 또는 일시정지를 해소하는 경우와 제19조에 의하여 차음구조 인정을 취소하는 경우에는 차음구조명 및 일시정지 또는 취소 사유 등을 해당업체에 통보하고 이를 공고하여야 하며, 국토해양부장관, 시·도지사와 대한건축사협회장, 대한건설협회장 등 건설관련단체장에게 공고내용을 통보하여야 한다.	② ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 국토교통부장관, -----------------------------------------------------------------------------
제13조(차음구조의 유효기간 및 유효기간 연장) ① 인정받은 차음구조의 유효기간은 인정 또는 연장받은 날로부터 3년을 원칙으로 한다. 다만, 유효기간 내 품질관리확인점검 결과가 적정한 동일 차음구조에 대하여는 차음구조 인정을 연장할 경우 차기 유효기간을 5년으로 한다.	제13조(차음구조의 유효기간 및 유효기간 연장) ① ---------------------------------------------------- 5년을 원칙으로 한다.
② 제10조의 규정에 의하여 차음구조의 인정을 받은 자가 차음구조 유효기간의 연장을 받고자 할 경우에는 유효기간이 만료되기 6개월 이전에 원장에게 인정기간 연장을 위한 시료채취를 요청하여야 하며, 채취된 시료에 대해서 제8조에 의한 품질시험기관에 품질시험을 요청하고, 유효기간 만료 15일 전까지 품질시험결과를 원장에게 제출하여야 한다.	② --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 제6조에 따른 공장 품질관리상태 확인 및 제7조에 따른 시료채취를 요청하여야 하며, -------------------------------------------------------------------------------------------
③∼⑤ (생 략)	③∼⑤ (현행과 같음)
<신 설>	제13조의2(차음구조 표준) 제13조1항 및 제2항에도 불구하고 원장이 세부운영지침에 따라 인정한 차음구조(표준 대상구조에 한한다)는 유효기간을 두지 아니한다.
제16조(공장 및 공사현장 품질관리 확인점검) ⓛ (생 략)	제16조(공장 및 공사현장 품질관리 확인점검) ⓛ (현행과 같음)
② 원장은 제1항에 의한 공장품질관리 확인점검결과 원장이 필요하다고 판단되는 경우에는 공사현장품질관리확인을 실시할 수 있으며, 다음 각호에 해당하는 경우에는 즉시 공장 및 공사현장품질관리 확인점검을 실시하여야 한다.	② ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 국가기관 또는 국토해양부장관으로부터 확인요청이 있는 경우	2. ----------- 국토교통부장관-------------------------
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
<신 설>	④ 원장은 제13조에 따라 차음구조의 인정 또는 유효기간의 연장을 받은 인정구조에 대하여 인정유효기간이 3년이 도래되는 때에 공장품질관리상태 중간점검을 실시하여야 한다.
<신 설>	⑤ 공장품질관리상태 중간점검은 인정구조의 공장품질관리상태 적정 관리 및 차음성능 유지여부에 대해 확인을 하며, 적정 여부에 대한 판정 및 점검에 관한 세부사항은 세부운영지침에서 정하는 바에 따른다.
제19조(차음구조 인정의 취소) ① 원장은 다음 각호에 해당하는 경우 차음구조의 인정을 취소하고 공고하여야 한다.	제19조(차음구조 인정의 취소) ① ----------------------------------------------------------------
1.～4 (생 략)	1.～4 (현행과 같음)
<신 설>	5. 제16조제4항 및 제5항에 따른 공장품질관리상태 중간점검 결과가 적정하지 않거나 차음 성능이 확보되지 않은 경우
②∼③ (생 략)	②∼③ (현행과 같음)
제20조(세부운영지침) ① 원장은 차음구조 인정과 관련된 업무범위에 따라 처리문서, 기간, 절차, 기준, 구비서류, 서식, 수수료, 인력편성, 시료채취방법 및 시험방법 등을 구분하여 상세하게 명시한 세부운영지침을 작성하여야 한다.	제20조(세부운영지침) ① ------------------------------------------------------------------------------------------, 시료채취방법, 시험방법 및 공장품질관리상태 중간검검 --------------------------
② 원장은 제1항에 규정한 세부운영지침의 제·개정 시에는 국토해양부장관의 승인을 득하여야 한다.	② --------------------------------------------- 국토교통부장관-------------------