국토교통부고시  제2016- 호

관보 제18918호(2016.12.30.) 국토교통부고시제2016-1025호(건축물의 설계도서 작성기준 일부개정고시안) 중 오류 사항이 있어 다음과 같이 정정합니다.

2017년   1월   일

국토교통부장관

관보내용	정정내용	비고
10.1. 생략 가∼사. 생략 11.1. 생략 가∼라. 생략 마.「건축법 시행령」제32조제2항제6호에 해당하는 건축물 중 건축물 11.2를 다음과 같다 11.2. 「건축법 시행령」 제91조의3 제2항에 따라 연면적이 1만제곱미터 이상인 건축물(창고시설은 제외한다) 또는 에너지를 대량으로 소비하는 건축물로서 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제2조의 규정에서 정하는 건축물은 다음 각 호의 구분에 따른 관계전문기술자의 협력을 받아야 한다.	10.1. 생략 가∼사. 생략 아. 「건축법 시행령」제2조제18호 가목 및 다목의 건축물 11.1. 생략 가∼라. 생략 마.「건축법 시행령」제32조제2항제6호에 해당하는 건축물 중 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 「별표 10」에 따른 “지진구역 Ⅰ”의 지역에 건축하는 건축물로서 같은 규칙 「별표 11」에 따른 중요도(특)에 해당하는 건축물 11.2.를 다음과 같다 11.2. 「건축법 시행령」 제91조의3 제2항에 따라 연면적이 1만제곱미터 이상인 건축물(창고시설은 제외한다) 또는 에너지를 대량으로 소비하는 건축물로서 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제2조의 규정에서 정하는 건축물은 다음 각 호의 구분에 따른 관계전문기술자의 협력을 받아야 한다.	관보 692페이지 관보 693페이지 관보 693페이지