		보 도 자 료
		배포일시	2019. 6. 18.(화) 총 2매(본문2)
담당 부서	건축안전팀	담 당 자	∙팀장 홍성준, 사무관 김인옥, 주무관 강윤빈 ∙☎ (044) 201-4995, 4986
보 도 일 시		2019년 6월 19일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신‧방송‧인터넷은 6. 18.(화) 11:00 이후 보도 가능

외장재 바꾸고 스프링클러 설치해“화재에 보다 안전하게”

19일부터 화재안전성능보강 지원 2차 접수…전문가 자문·최대 2,600만원 지원

□ 국토교통부(장관 김현미)는 화재에 취약한 건축물의 성능향상을 위하여 오늘(19일)부터 ‘건축물 화재안전성능보강 지원 2차 시범사업’을 추가 시행한다.

□  지원사업은 피난약자이용시설(의료시설‧노유자시설‧지역아동센터‧청소년수련원) 및 다중이용업소 건축물*(목욕탕‧고시원‧산후조리원‧학원) 중 3층 이상으로서 가연성외장재를 사용하고 스프링클러가 미설치된 건축물을 대상으로 하고,

* 다만, 고시원‧목욕탕‧산후조리원‧학원은 1층 필로티 주차장 구조인 건축물로 연면적 1천m2 이하인 경우에 한함

분류	세부용도	화재취약요인 (모두 충족)
		가연성외장재 사용	스프링클러 미설치	1층 필로티 주차장
피난약자 이용시설	의료‧노유자시설, 지역아동센터, 청소년수련원	●	●	무관
다중이용업소 (건축물 연면적 1천m2 이하)	고시원, 목욕장, 산후조리원, 학원	●	●	●

ㅇ 시범사업 대상으로 선정될 경우, 국가와 지자체로부터 공사비용 중 약 2,600만 원까지 지원(총 공사비 4천만 원/동 기준)받을 수 있다.

□  소유자는 해당 건축물의 구조에 따라 필로티 건축물은 화재의 수직확산 방지를 위한 건축물 외부 마감재료를 불연재료로 교체하여야 하고, 그 외 건축물은 간이스프링클러를 설치하여야 하며,

ㅇ 필요 시 옥외피난계단, 하향식 피난구 및 방화문 설치 등 건축물 여건에 맞게 보강방법을 추가적으로 선택이 가능하다.

□  한편, 건축물 소유자의 효율적인 성능보강계획 수립을 지원하기 위하여 지자체에서는 건축‧화재분야 전문가로 자문단을 운영한다.

ㅇ 특히, 이번 2차 사업부터는 전문인력 수급이 어려운 지방의 경우(수도권 및 광역시를 제외한 기타지역) 한국토지주택공사(LH)에서 현장조사‧보강계획 수립 등 별도 자문도 제공할 예정이다.

□ 국토교통부 김상문 건축정책관은 “내년 5월 1일부터 새롭게 시행되는 「건축물 관리법」에 따라 화재취약건축물에 대한 화재안전성능보강이 의무화될 예정”이라면서,

ㅇ “법 시행 이전에 성능보강을 희망하는 소유자들을 위하여 금년시범사업을 추진하고 있는 만큼, 화재로부터 안전한 생활환경을 만들기 위하여 많은 분들이 참여해 주시기를 바란다”고 말했다.

□ 성능보강을 희망하는 건축물 소유자 또는 관리자는 해당 시‧군‧구 건축부서에 신청서를 제출하고(보조금 소진시까지 접수), 지원대상은 시‧도 선정위원회 및 국토부 심사를 거쳐 최종 선정되며,

ㅇ 지원사업과 관련한 대상시설의 종류, 지원요건 및 보강방법 등 세부사항은 국토교통부 홈페이지(알림마당>공지사항)에서 확인할 수 있다. (문의전화 ☎ 044-201-4995, 4986)

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 건축안전팀 김인옥 사무관(☎ 044-201-4995)에게 문의하여 주시기 바랍니다.