한국감정원 2016년도 건물신축단가표
용도별 평균값

「건축법」제25조제12항 및 표준조례(안) 운영지침*과 관련하여 감리비용 산출시 참고 가능한 공사비를 다음과 같이 알려드립니다.

* 표준조례(안) 운영지침 : 비상주감리의 공사비 산정 시 공사내역서 또는 한국감정원 건물신축단가표 용도별 평균값을 적용할 수 있다.

용 도		공사비(원/㎡)
분양을 목적으로 하는 건축물	아파트	1,406,200
	연립주택	1,933,500
	다세대 주택	1,197,500
소규모 건축물	다가구 주택	1,375,500
	근린생활시설	1,116,000
	창고	621,800
	공장	659,200

※ 그 밖의 건축물은 유사한 용도를 참조하여 적용(㎡기준임)

※ 부칙 : 2017년 2월 4일 이후 건축허가를 신청한 경우부터 적용한다.